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Geachte gegadigde, 

Via deze 2e nota van inlichtingen ontvangt u hierbij de beantwoording en gestelde vragen en correcties en aanvullingen op de aanbestedingsdocumenten.



1. Wijzigingen en aanvullingen in aanbestedingsdocumenten door opdrachtgever

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
· N.v.t.

2. Vervallen Aanbestedingsdocumenten
[bookmark: _Hlk80796843]
De volgende aanbestedingsdocumenten zijn komen te vervallen: 
· Bijlage D Prijzenblad versie 2.0
3. Gewijzigde of nieuwe Aanbestedingsdocumenten

De volgende aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd: 
· Bijlage D Prijzenblad versie 3.0
· Bijlage F - Concept Wachtkamer Overeenkomst Afvoeren metrotreinstellen
· V 3. CAL-78135 Provincialeweg 2 Diemen
· V 3. CAL-78135_IC, Kiwa Compliance
· V 3. CAL-78135_Pb, Kiwa Compliance
· V 3. Rapportage chroom6 onderzoek S1 S2
· V 3. Update testresultaten chroom6 en lood en werkinstructies


4. Beantwoording gestelde vragen

	Ref. nr.
	Label
	Onderwerp
	Vraag
	Antwoord

	2
	Inhoud
	Aanbestedingsleidraad  2.3.1
	Obsolete stock. Voor de metalen is op het prijzenblad een mogelijkheid opgenomen om deze te verrekenen per ton. Dit geldt echter niet voor "Vervuild materiaal". Kunt u aangeven op hoeveel ton  "vervuild  materiaal" uit obsolete stock wij bij de inschrijving moeten rekenen? Ik bedoel de hoeveelheid "vervuild materiaal" (bouw- en sloopafval) welke vrijkomt uit de obsolete stock.
	Vervuild materiaal uit de obsolete stock zal marginaal zijn.

	3
	Inhoud
	PvE § 7 3e aandachtsstreepje
	Opdrachtnemer moet GVB vrijwaren van aansprakelijkheden, o.a. Chroom-6. 
Mag de opdrachtnemer er van uit gaan dat rijtuigen vrij van Chroom-6 zijn?
	Nee, de voertuigen zijn niet vrij van chroom-6. In alle voertuigen is chroom-6 aangetroffen, met name op het dak. Voor de duidelijkheid is een actuele rapport en een interne aanwijzing bijgevoegd.

	4
	Proces
	PvE § 12
	Mogen de dubbele treinstellen ontkoppeld worden op het terrein van GVB voor dat deze op transport gaan?
	Het is niet mogelijk om de dubbele treinstellen te ontkoppelen.

	5
	Proces
	PvE § 5
	Wij zien kansen, m.b.t. het duurzaam slopen, voor producten die geschikt zijn voor direct hergebruik. Hierdoor zal wel een discrepantie ontstaan in het inweeg gewicht en de afvoerbonnen. Hoe moeten we hier in de inschrijffase mee omgaan?
	De inschrijfstaat bij de "Vergoeding" wordt een regel toegevoegd voor aanvullende opbrengsten. Dit dient dan wel toegelicht te worden in welke materialen de opbrengsten zitten. Daarnaast is het niet toegestaan dat producten die voor hergebruik in aanmerking komen herleidbaar zijn naar GVB.

	6
	Proces
	Kannibalisatie
	Worden er tijdens de kannibalisatie ook wielstellen verwijderd?
	Ja tijdens de kannibalisatie kunnen wielstellen worden verwijderd. GVB houdt zich het recht voor om o.a. wielstellen als reserve onderdelen achter de hand houden.

	7
	Proces
	PvE § 11.3 b
	U stelt dat de voertuigen steekproefsgewijs zullen worden onderzocht. 
Wij zouden graag zeker willen weten dat er geen asbest aanwezig is voordat we gaan slopen, dit is wettelijk ook vastgelegd. Mogen wij er van uit gaan dat alle voertuigen geïnventariseerd worden op de aanwezigheid van asbest?
	Niet alle voertuigen worden geinventariseerd op asbest. De voertuigen worden voorafgaand aan de sloop steekproefsgewijs onderzocht. De uitkomsten zullen in rapportage vorm worden gedeeld. 

	8
	Proces
	2de schouw
	is het mogelijk een kort tweede bezoek in te plannen?
	[bookmark: _GoBack]Dat is niet mogelijk

	9
	Inhoud
	Gunningscriteria
	In de aanbestedingsleidraad wordt gesteld dat twee gunningscriteria te samen uit maximaal 4 a4 mogen bestaan. worden hier de twee sub-gunningscriterium (Kwaliteit & Duurzaamheid)  mee bedoeld?
	Dat klopt, de twee subgunningscriteria mogen samen maximaal uit 4 x A4 pagina's bestaan.

	10
	Contract
	Chroom 6
	In het contract wordt gesteld dat de aannemer bekend is met de aanwezigheid van chroom 6 op de metro stellen. Dit betekend dus concreet dat de aannemer een verwerkingsmethode moet hanteren die past bij het verwerken van ijzer voorzien van een chroom 6 houdende verflaag. 

Kan de GVB aangeven op welke onderdelen van de metro's chroom 6 houdende verf is aangebracht en welke onderdelen van de metro's dus verwerkt moeten worden conform de daarvoor geldende wet en regelgeving?
	Zie antwoord op vraag 3

	11
	
	
	Mededeling
	In de voertuigen zijn ook loodhoudende materialen vastgesteld.
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