Betreft: Toelichting op Watersysteem P&ID standaard typicals V22.01
Uitgave: 8-6-2022


AANVRAAGPROCEDURE EPLAN ZW1 BESTANDEN
De (op intranet) gepubliceerde elektrotechnische typicals betreft PDF bestanden.

Voor EPLAN typicals zijn de originele EPLAN (ZW1) bestanden aan te vragen.
Procedure is dat de originele EPLAN (ZW1) bestanden >>> per project <<< bij het ADC loket opgevraagd moeten worden.
Het ADC loket registreert de aanvraag zodat bekend is wat is uitgegeven
& verstrekt de meest recente versie van de betreffende tekeningen.

Bij aanvraag moet de objectnaam, GIS code en locatie/adres worden opgeven.
Het ADC loket verstrekt voor ieder object de typicals voorzien van de doorgegeven object (lees project) gegevens.



GEBRUIK VAN DE E-TYPICALS
Voor ieder uitvoering werktuig is een E-typical uitgewerkt.
De opdrachtnemer stelt op basis van de E-typicals een tekeningpakket samen.
Blad nummers moeten in overleg met het ADC worden gekozen.
Opdrachtnemer doet hiervoor een voorstel.
Als bijvoorbeeld 3 FO geregelde pompen voorkomen, wordt als basis bladen 1000 t/m 1007 genomen.
Voor iedere pomp wordt een logische bladreeks gekozen, in ons voorbeeld met de 3 pompen, zoveel mogelijk bladnummers hanteren die met de betreffende tagcodes corresponderen.
In ons voorbeeld:
De schema's voor pomp P_1010: op bladen 1010 t/m 1017.
De schema's voor pomp P_1020: op bladen 1020 t/m 1027.
De schema's voor pomp P_1030: op bladen 1030 t/m 1037.

Bijbehorende motorafsluiter MV1015, MB1025, MV1035 plaatsen in de 1100 bladserie.
Uitgangspunt zijn schema's op blad 1110 t/m 1117.
In ons voorbeeld:
De schema's voor motorafsluiter MV1015: op bladen 1110 t/m 1117.
De schema's voor motorafsluiter MV1025: op bladen 1110 t/m 1127.
De schema's voor motorafsluiter MV1035: op bladen 1110 t/m 1137.

Andere varianten motorafsluiters komen ook onder de 1100 bladserie:
De schema's voor motorafsluiter MV1060: op bladen 1160 t/m 1167.
De schema's voor motorafsluiter MV1070: op bladen 1170 t/m 1177.
De schema's voor motorafsluiter MV1080: op bladen 1180 t/m 1187.

Tip: 
Kijk ter indeling van de bladnummers ook naar de onder de Naamplatenlijst vermelde apparaatcoderingen.
