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AutoPilot Windows laptops
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[bookmark: _Toc113892952]Uit te voeren stappen:
Om een apparaat te registreren voor de gemeente Gouda omgeving moeten de volgende stappen in volgorde worden uitgevoerd. 
1. Inspoelen van de laptops;
2. Installatie stappen voor het Servicepunt.
[bookmark: _Toc113892953]Benodigdheden
· (Nieuwe/bestaande wiped) laptop;
· USB met het AutoPilot script;
· Admin rechten op de Gouda Azure tenant.



[bookmark: _Toc113892954]Inspoelen van de laptop

	Start de laptop op en doe de USB met het AutoPilot script erin.

	

	Ga NIET door de Windows installatie heen. CMD dient als eerst te worden geopend en het script uit te voeren.
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	Toets: Shift+F10 om CMD te openen. 

Typ: “Start ms-availablenetworks:  “
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	Selecteer een netwerk. 

Het is aangeraden om mdmin te kiezen.

Het wachtwoord staat in Bitwarden.
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	Ga terug naar CMD.

Navigeer naar de USB met het AutoPilot script:

1. D:
2. Cd UserAutoPilot-Profile
3. RUN.bat

Run de RUN.bat bestand.

	[image: Text

Description automatically generated]

	
	

	Kies voor de juiste doelgroep waarvoor de laptop wordt gebruikt.
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	Halverwegen het script moet er aangemeld worden bij de gemeente Gouda tenant. 
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	Nadat het script klaar is, wordt de laptop opnieuw opgestart. 

Als de laptop opnieuw is opgestart, klik 5 keer op de Windows toets. Een nieuw scherm wordt geopend.
	

	Kies in het nieuwe scherm voor: “Inrichting van Windows Autopilot”.
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	Nadat de instellingen zijn opgehaald, komt het volgende scherm in beeld. Klik op “Inrichten”. 
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	Mocht je een rood scherm krijgen, dan moet je 10-15 minuten wachten en op “Opnieuw” klikken.  
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	Het apparaat is nu bezig om de juiste instellingen binnen krijgen van de gemeente Gouda.

De laptop kan in dit proces meerdere keren herstarten.
	[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]

	Als de instellingen zijn gemaakt, komt het volgende groene scherm. 

Klik op “Opnieuw Verzegelen”. 

De laptop is nu klaar om uitgegeven te worden. 
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	Controleer in Endpoint Manager of het device nu ook bij de apparaten staan door middel van het serienummer.

Navigeer naar: https://endpoint.microsoft.com/ 

Devices  Windows  Windows enrollment  Devices
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[bookmark: _Toc113892955]Installatie stappen voor het Servicepunt
De volgende stappen laten zien hoe de laptop verder wordt geconfigureerd voor het gebruik. 
Er zijn stappen nodig waarbij de gebruiker moet inloggen.  
Om de volgende stappen uit te voeren, zijn er geen admin rechten voor nodig. 
	Kies voor “Verenigde Staten (internationaal)”.
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	Kies voor “Overslaan”.
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	Laat de gebruiker inloggen met zijn of haar Gouda account.
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	Het account wordt nu geconfigureerd op de laptop met de juiste instellingen. 
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	Vingerafdruk kan worden gebruikt indien dit gewenst is. Dit is niet vereist.

Kies voor “Nu overslaan” of “Instellen”. 
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	Klik op “Ok”.
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	Er wordt gevraagd voor MFA voor het account. Deze komt op het mobiele nummer van de gebruiker. 
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	In het volgende scherm wordt gevraagd voor een 6-cijferige pincode. 

Deze is vereist om in te stellen. 
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	Klik op “Ok”.
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	Log nu in met de pincode of wachtwoord van het account. 
	

	Controleer eventueel of de bedrijfsportal staat geïnstalleerd. 
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Belangrijk om te weten is dat het device niet meteen als “Compliant” wordt gezien na de installatie/configuratie.
Dit gebeurd vanzelf als het apparaat aan alle Windows updates voldoet en encrypted wordt door bitlocker. Als het apparaat niet compliant is, dan kan de gebruiker nog niet bij alle bedrijfsbronnen.
2
[image: ]
image4.png
?\\D

?\\D

%

mdmin
Connected, secured

Properties

Disconnect

govroam

Gouda-Publiek

HotspotArriva_B_8801

Hidden Network

Network & Internet settings

Change settings, such as making a connection metered.

7

WiFi

e @
Mobile
Flight mode hotspot




image5.png
Microsoft Windows [Version 16..19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Windows\system32>D:

>cd UserAutoPilot-Profile

D: \UserAutoPilot-Profile>RUN.bat
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RUN.bat

6. Custom (be careful)

[Enter selection]
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Aanmelden bij uw account
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Wat wilt u doen?

Inrichtingspakket installeren
Een inrichtingspakket installeren voor werk of school

¢

O Apparaat opnieuw instellen
Het apparaat opnieuw instellen maar alle gebruikersaccounts behouden
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Configuratie van Windows Autopilot

Organisatie:  gemeentegouda.onmicros:
Implementatieprofiel: ~GGO_P_DEV_W10_ADP_CO

Toegewezen gebruiker:  Niet toegewezen

Scan de QR-code om gegevens voor het inrichten van het apparaat op te halen.

Annuleren  Vernieuwen
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Configuratie van Windows Autopilot

Organisatie:  Geen organisatie gevor
Implementatieprofiel:  Geen profiel gevonden
Toegewezen iker:  Niet jewezen
[oegs iker: iet toege

Verstreken tijd:  NaN uur NaN min

Eris geen Autopilot-profiel gevonden. Controleer of aan uw apparaat een Autopilot-profiel is toegewezen.

Selecteer Diagnostische gegevens weergeven voor meer details. Selecteer Opnieuw instellen om de fabrieksinstellingen terug te zetten en opnieuw
te beginnen.

Diagnostische gegevens weergeven Opnieuw Opnieuw instellen
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Uw apparaat configureren voor werk

Dit duurt enkele minuten. Uw apparaat moet mogelijk opnieuw worden opgestart terwijl de installatie is voltooid.
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Configuratie van Windows Autopilot

Organisatie:  gemeentegouda.onmicros
Implementatieprofiel: GGO_P_DEV_W10_ADP_COl
Toegewezen gebruiker:  Niet toegewezen

Verstreken tijd: 0 uur 11 min

Druk de startbrief en het verzendingslabel af en klik vervolgens op Opnieuw verzegelen om het apparaat opnieuw te verzegelen.

Opnieuw verzegelen
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Is dit de juiste toetsenbordindeling?

Als u ook een andere toetsenbordindeling gebruikt, kunt u die hierna toevoegen.
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Wilt u een tweede toetsenbordindeling toevoegen?
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B Welkom bij Gemeente Gouda.

Voer uw e-mail voor Gemeente Gouda in.

iemand@example.com

Aanmelden met een beveiligingssleutel
Hulp nodig?

Gemeente Gouda Servicepunt +31 (0) 182 58 8777 (+31182588777)

Privacy en cookies Gebruiksvoorwaarden
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B Wachtwoord invoeren

Voer het wachtwoord voor friso.snel@gouda.nl in

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Hulp nodig?

Gemeente Gouda Servicepunt +31 (0) 182 58 8777 (+31182588777)
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Uw apparaat configureren voor werk

Dit duurt enkele minuten. Uw apparaat moet mogelijk opnieuw worden opgestart terwijl de installatie is voltooid.
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Gebruik uw vingerafdruk om u sneller en veiliger aan te
melden

S ))

Uw apparaat beschikt over een vingerafdruksensor die werkt met Windows Hello. Op deze manier
beschikt u over een eenvoudige, wachtwoordvrije manier om uw identiteit te verifiéren.

Nu overslaan

& N
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Windows Hello gebruiken met uw account

U organisatie vereist da u voor uw werk- of schoolaccount een Windows Hello gezcht, vingerafank
of pincode nstelt.

Als uWindowselloalhebt ingesteld op it apparaa, wordtdit automatsch toegevoegd voor it
ccount. U wordt mogel gevizage om opricuw en verfcati ] Wiows Hollo i e voeren.

Als w organisatie een complexere pincode verest, wordt u n Windows gevraag it te wizigen.
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Bevestig uw identiteit
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Het duurt niet lang meer

Ukt ot apparaat bljven gebruken erwil de pincode wordt ngestcld.
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Laten we beginnen met uw regio. Is deze juist?
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Administ

Windows\system32>start ms-availablenetuorks:

C: \Windows\system32>
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