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Bijlage 9 Tabel Kwaliteitseisen, PvE Frisse Scholen 2021, en Garanties
De tabellen dienen door  de inschrijvers te worden ingevuld. 
N.B.! de kolom met verwijzing naar tekeningen zoveel mogelijk invullen. 
Toelichting svp alleen invullen indien van toegevoegde waarde.

	Nr.
	KWALITEITSEISEN
minimale eis
	min. eis behaald
	extra 
prestatie
	op tekening
aangegeven
	Toelichting (alleen indien noodzakelijk)
	Leeg laten

	1
	Aantal klaslokalen
minimaal 8 klaslokalen, 
indien in te passen 9 lokalen van minimaal 50m2)
	
	
	
	
	

	2
	Vrije hoogte
minimale vrije hoogte 2,6m
bijvoorkeur vrije hoogte 2,8m

	
	
	
	
	

	3
	RC waarde b.g.g. vloer
minimaal Rc=3,7 m2- K/W

	
	
	
	
	

	4
	RC waarde dak
minimale eis Rc=6,3 m2 K/W

	
	
	
	
	

	5
	RC waarde dichte geveldelen
minimaal Rc=4,7 m2 K/W

	
	
	
	
	

	6
	Kozijnen, ramen, deuren 
gemiddeld U 1,65 W/m2K
en maximaal  U ≤ 2,2 W/m2K

	
	
	
	
	

	7
	Keuze gevelmaterialen
minimaal keuze uit 3 alternatieven

	
	
	
	
	

	8
	Keuze kleur gevelmateriaal
minimaal keuze uit 6 alternatieven

	
	
	
	
	

	9
	Keuze kozijn- raam-deur-kleuren
minimaal keuze uit 6 alternatieven

	
	
	
	
	



	Nr.
	PVE FRISSE SCHOLEN 2021
minimale eis
	klasse
	min.eis behaald
	alternatief
	Toets omgevingsvergunning
	Toets oplevering
	

	
	ENERGIE  
	
	
	
	
	
	

	10
	Energieprestatie 
	Klasse C
	
	
	
	
	

	11
	Duurzame energie
	optie
	
	
	
	
	

	
	LUCHT
	
	
	
	
	
	

	12
	Luchtverversing
	Klasse B
	
	
	
	
	

	13
	Spuiventilatie 
	Klasse C
	
	
	
	
	

	14
	Ruimtevolume
minimale vrije hoogte is  2,6m. 
voorkeur is 2,8m
	Klasse B
	
	
	
	
	

	15
	Kwaliteit van de toevoerlucht
	Klasse B
	
	
	
	
	

	16
	fijnstof
	Klasse C
	
	
	
	
	

	17
	Emissies van materialen
	Klasse B
	
	
	
	
	

	18
	Emissies van apparatuur
	Klasse C
	
	
	
	
	

	19
	Schoonmaakbaarheid
	Klasse C
	
	
	
	
	

	20
	Toiletten
	Klasse C
	
	
	
	
	

	21
	Legionella
	Klasse C
	
	
	
	
	

	
	TEMPERATUUR
	
	
	
	
	
	

	22
	Operatieve temperatuur winter
	Klasse B
	
	
	
	
	

	24
	Operatieve temperatuur zomer
	Klasse B
	
	
	
	
	

	25
	Individuele beïnvloeding 
	Klasse C
	
	
	
	
	

	26
	tocht
	Klasse B
	
	
	
	
	

	27
	Lokaal thermisch discomfort
	Klasse B
	
	
	
	
	

	
	LICHT
	
	
	
	
	
	

	28
	Kunstlicht
lichtkleur 4000K, daglicht in klaslokalen
	Klasse B
	
	
	
	
	

	
	Daglicht
	Klasse B
	
	
	
	
	

	29
	Individuele beïnvloeding
dimbare verlichting
	Klasse B
	
	
	
	
	

	
	GELUID FS 2021
	
	
	
	
	
	

	30
	Geluidwering van de gevel
	Klasse C
	
	
	
	
	

	31
	Installatiegeluid
	Klasse B
	
	
	
	
	

	32
	Ruimteakoestiek
	Klasse B
	
	
	
	
	

	33
	Luchtgeluidisolatie
	Klasse C
	
	
	
	
	

	34
	Contactgeluidisolatie
	Klasse C
	
	
	
	
	






	NR
	GARANTIEVERKLARINGEN 
onderdeel
	Aantal jaar
	Toelichting

	35
	Binnenwanden
	
	

	36
	Binnendeuren en kozijnen
	
	

	37
	Hang- en sluitwerk
	
	

	38
	Vloerbedekking
	
	

	39
	Systeemplafonds
	
	

	40
	Binnen schilderwerk
	
	

	41
	Buitenkozijnen en ramen
	
	

	42
	Isolerende beglazing
	
	

	43
	Buitendeuren
	
	

	44
	Zonwering
	
	

	45
	Buitenschilderwerk
	
	

	46
	Dekvloer
	
	

	47
	Dakbedekking, inclusief isolatie
	
	

	48
	Binnen riolering, water- elektra installaties 
	
	

	49
	Mechanische ventilatie en luchtbehandeling installaties
	
	

	50
	Goten en hemelwaterafvoeren
	
	

	51
	Verwarmingsinstallaties
	
	

	52
	Communicatie- en beveiligingsinstallaties
	
	

	53
	Gebouwbeheerinstallatie
	
	

	54
	Brand beveiligingsinstallatie
	
	

	55
	Sanitaire installaties
	
	

	56
	Terreininrichtingen
	
	

	57
	Terreinverhardingen
	
	

	58
	Buitenriolering
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