Eisen voor PvE meubilair vanuit ICT
Er is nu vanuit gegaan dat de PvE wordt geschreven voor enkel 1 leverancier die nagenoeg alle producten levert en op locatie installeert.
Beeldvorming:
Er komen verschillende werkplekken op locatie Leiden Zuid. Met verschillende functies en indelingen. De werkplekken waar ICT middelen komen te staan kan invloed hebben op de wensen en eisen van het meubilair en de plaatsing hiervan. De twee type werkplekken waar ICT middelen komen te staan zijn de standaard flexwerkplekken en de grotere vergaderruimtes. 
Standaard flexwerkplek is voorzien van
· 2 x 24 inch monitor
· Monitor armsteun
· Dockingstation
· Muis en toetsenbord
Vergadersysteem is voorzien van
· Groot scherm
· Trolley of vaste montage aan muur/plafond
· Hybride vergadersysteem (MS Teams)
· Aansluiting voor laptop om beeld te delen
Presentatiesysteem is voorzien van
· Groot scherm
· Trolley of vaste montage aan muur/plafond
· Aansluiting voor laptop om beeld te delen	
Standaard flexwerkplek
Hieronder de wensen en eisen voor een standaard flexwerkplek. Omdat het gaat om een flexwerkplek is flexibiliteit een grote factor. Naast een verstelbaar bureau en stoel is het van belang dat de monitoren simpel versteld kunnen worden. 
Stroomkabels:
Wanneer de stroomkabel van de wandoutlet naar het bureau over de grond loopt er voor zorgen dat dit netjes en veilig afgewerkt wordt. Rekening houden met verstelbare bureaus.
Stroom opzet
4a5  x wcd onder het bureau voor de dockingstation en de 2 monitoren.  2a3 x wcd op bureau voor extra apparaten. Op deze manier kunnen we de kabels netjes uit het zicht wegwerken.




UTP kabel:
1 x UTP kabel voor de dockingstation. Wanneer de UTP van de wandoutlet naar het bureau over de grond loopt er voor zorgen dat dit netjes en veilig afgewerkt word. Rekening houden met verstelbare bureaus.
Kabelmanagement:
· Zo veel mogelijk uit het zicht 
· Geen kabels over de vloer lopen voor de veiligheid en schoonmaak
· Kabels eenvoudig kunnen worden verwijderd en weggewerkt bij vervanging
· Dat de bureaus versteld kunnen worden zonder de bekabeling te beschadigen
· Let op: Mogelijk kunnen de kabels niet achter het bureau naar beneden gehaald worden vanwege de scheidingswand. Hiervoor een passende oplossing, zoals een gat in bureau waar alle kabels doorheen kunnen.
Monitor Arm:
Monitor arm die makkelijk verstelbaar is met de hand, zonder gereedschap. Verstelbaar in hoogte, diepte, en opzij. Er komt een scheidingswand achter het bureau, de steun kan daarom niet uitsteken aan de achterzijde. Voorzien van VESA 100mm en moet een 24 inch monitoren kunnen dragen per arm. 
Plaatsing dockingstation: 
De dockingstation onder het bureau monteren, voordeel hiervan is een netter bureau die makkelijker schoon te maken is. Wel rekening houden dat de docking zo geplaatst wordt dat er genoeg kabel (USB-C) overblijft om de laptop aan te sluiten. Is dit niet mogelijk? Dan de docking op bureau plaatsen. 
Vergaderruimtes
Ondanks we nog niet helemaal weten hoe we deze ruimtes precies willen gaan indelen zijn er wel al een aantal punten waar rekening mee gehouden kan worden in de vergaderruimtes.
Stroomvoorziening 
Tijdens vergaderingen worden steeds meer apparaten gebruikt. Het kunnen opladen van z’n apparaat tijdens een vergadering is gewenst. Bij een vaste opstelling van een vergaderzaal kan dit geïntegreerd (in of opbouw) worden in het meubilair. Bij een flexibele opstelling, zijn er modules die je aan te tafel kan klemmen met een doorlus systeem waardoor je maar 1 stroompunt nodig hebt. In beide gevallen de kabel over de grond veilig en netjes wegwerken.

Microfoon hybride vergadersysteem
Bij alle zalen met een vaste opstelling waar een vergadersysteem gaat komen is een tafelmicrofoon gewenst voor de kwaliteit van het geluid. Hiervoor is een UTP aansluiting nodig. Die van het scherm naar ongeveer in het midden van de vergadertafel moet komen. 
Aansluitingskabel (laptop of bedieningstablet)
In beide opstellingen(vergader-/presentatie-systeem) zal er een aansluiting komen om een laptop, (bedienings-)tablet, of ander apparaat aan te kunnen sluiten op het systeem. Bij een vaste opstelling zou het mooi zijn om dit netjes weg te werken en in het midden van de tafel omhoog te laten komen. 




