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Inleiding
Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continu moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid.

De ontwerpers hebben bij hun beslissingen tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het werk zullen realiseren. De principes die daarbij zijn toegepast zijn:
· Het inventariseren en evalueren van gevaren die voortvloeien uit het ontwerp;
· Het toepassen van de algemene preventieprincipes op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
De resultaten zijn verwerkt in dit plan.

[bookmark: _Toc89178186]
Projectgegevens

[bookmark: _Toc89178187]Werkzaamheden
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
· het klepelen van bermen;
· het gefaseerd klepelen van bermen;
· het maaien en afvoeren van bermen langs 80km/h wegen;
· het gefaseerd maaien en afvoeren van bermen;
· het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

[bookmark: _Toc89178188]Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zaanstad.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
[bookmark: _Toc89178189]Betrokken partijen
	Aspect
	Betekenis

	Betrouwbaarheid
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

	Beschikbaarheid 
	De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.

	Onderhoud-baarheid
	De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. 
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.

	Veiligheid
	De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties.

	Gezondheid
	De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem. 
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect veiligheid vallen.

	Ergonomie
	De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden gebruikt.

	Omgevingshinder
	De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank).

	Duurzaamheid
	De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.)

	Vormgeving
	De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.

	Toekomstvastheid
	De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik.

	Sloopbaarheid
	Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het systeem.
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te vervullen.


			
[bookmark: _Toc89178190]Opdrachtgever(s)

	Naam
	Gemeente Zaanstad

	Postadres
	Postbus 2000
1506 GA Zaandam

	Bezoekadres:
	Symon Spiersweg 7
1506 RZ Zaandam

	Contactpersoon:
	de heer A. Schreuder

	Telefoonnummer:
Emailadres:
	14 075
a.schreuder@zaanstad.nl



[bookmark: _Toc89178191]Ontwerper(s) 

	Naam
	idverde Advies B.V.

	Postadres
	Willemsplein 2-4
5211 AK ‘s-Hertogenbosch

	Bezoekadres:
	Willemsplein 2-4
‘s-Hertogenbosch

	Contactpersoon:
	de heer  E. Eding

	Telefoonnummer:
Emailadres:
	073 - 205 11 00
edwin.eding@idverde.nl



[bookmark: _Toc89178192]Directie / toezichthouder(s)

	Naam
	Nog onbekend

	Postadres
	-

	Bezoekadres:
	-

	Contactpersoon:
	-

	Telefoonnummer:
Emailadres:
	-
-



[bookmark: _Toc89178194]V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase
Coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals op de voorzijde beschreven.

	Naam
	…

	Postadres
	…
…

	Bezoekadres:
	…
…

	Contactpersoon:
	…

	Telefoonnummer:
E-mailadres:
	…
…



[bookmark: _Toc89178195]Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)

[bookmark: _Toc89178196]Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden
1 mei van het jaar 2023.

[bookmark: _Toc89178197]Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden
De uitvoeringsperiode begint op 1 mei van het jaar 2023 en wordt opgeleverd op 28 februari van het jaar 2025. 
Dit is exclusief de optie tot verlenging van drie keer één jaar.

[bookmark: _Toc89178198]Bouwvergaderingen
De bouwvergaderingen worden aangegrepen, in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiend het V&G-plan, om te vermelden:
· De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen werkgevers en in voorkomende gevallen zelfstandig werkenden op de bouwplaats, welke voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend;
· De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop de voorlichting en het onderricht van deze werknemers plaatsvindt;
· Veranderingen van het V&G-plan worden overhandigd aan directie en belanghebbenden.

[bookmark: _Toc89178199]Geplande bouwvergaderingen (optie)
Bouwvergadering 1:
· Opstart (voorbereidende) werkzaamheden;
· Overhandigen gecomplementeerd, zo nodig aangepast of uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsplan van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden.

Overige bouwvergaderingen nader te bepalen door de directie in overleg met de aannemer:
· Tussentijdse controle;
· Vastlegging.

[bookmark: _Toc89178200]Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie
(onbekend)

[bookmark: _Toc89178201]Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie
(onbekend)

[bookmark: _Toc89178202]Namen van reeds geselecteerde ondernemingen
(onbekend)

[bookmark: _Toc89178203]Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)
(onbekend)

[bookmark: _Toc89178204]Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming
De V&G-coördinatie tijdens uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 2.3.5.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
(onbekend)

[bookmark: _Toc89178205]Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk
Door of namens opdrachtgever wordt (volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de kennisgeving verzorgt, indien 
· De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
· Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
De melding van de kennisgeving dient te worden gedaan op de website van de Inspectie SZW.

Volgens het bovenstaande is naar verwachting geen kennisgeving nodig voor dit (bouw)werk.

[bookmark: _Toc89178206]Veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontwerpfase

[bookmark: _Toc89178207]Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
In onderstaande tabellen is aangegeven welke bijzondere risico’s uit het ontwerp voortvloeien, met inachtneming van de volgende opmerkingen:
· Voor de werkzaamheden worden de veiligheidsrisico’s beschreven voor zover zij de ‘normale’ uitvoeringsrisico’s te boven gaan;
· Als bij een bestekspost de aannemer de keuze heeft voor nadere bepaling van te verwerken materiaal en in te zetten materieel, wordt de aannemer geacht de hieraan verbonden bijzondere risico’s te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsdossier.

Omgevingsfactoren
	Besteksposten/
Onderwerp
	Activiteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie
(maatregelen)

	Werkverkeer
	Uitvoeren werkzaamheden
	Aanrijdingen
	Diverse door werkverkeer, kruisende verkeersstromen
	Toepassen verkeersmaatregelen,
gebruik van veilig materieel

	Hoogspannings-kabels
	Onder bovengrondse en/of boven ondergrondse hoogspanningskabels werken
	Elektrocutie, brand- en explosiegevaar, bedwelming
	Kabelbreuk, kortsluiting en beschadiging a.g.v. werkzaamheden in nabijheid van hoogspanningskabels
	Voor aanvang van de werkzaamheden de aanwezige hoogspanningsleidingen maken. Indien niet mogelijk veilig werkterrein markeren. Buiten veilig werkterrein optisch en/of akoestisch waarschuwingssignaal toepassen.

	Water(en)
	Werkzaamheden nabij water(en)
	Beknellen tussen grond en materieel, vallen in water, verdrinken
	Wegzakkend materieel, uitglijden op gladde ondergrond
	Indien mogelijk minstens 2 meter afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn.

	Materieel
	Algeheel gebruik
	Oneigenlijk gebruik / ondeugdelijk materieel
	
	Voorlichting en instructie, goed gebruik van veilig gereedschap, goed onderhoud.


[bookmark: _Toc89178208]
Veiligheids- en gezondheidsdossier

[bookmark: _Toc89178209]Projectgegevens

[bookmark: _Toc89178210]Werkzaamheden
Het werk bestaat uit het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 2.1 van het V&G-plan.

[bookmark: _Toc89178211]Locatie
De locatie van het werk staat beschreven in paragraaf 2.2 van het V&G-plan.

[bookmark: _Toc89178212]Technische specificaties
· Bestek en tekeningen (aangeleverd door ontwerper).
· Onderhoudsvoorschriften van materialen, een en ander in overleg met de leverancier (aangeleverd door aannemer).

[bookmark: _Toc89178213]Risico’s met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)
· Ontwerpfase: geen.
· Aanvullingen hier opsommen.
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