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Opnemen in Hoofdstuk 5: Technisch management.

Par. 5… Inzetten duurzamer materieel (DM)


	
	Eistekst
	Nummer

	DM010
	De Opdrachtnemer dient de/zijn Werkzaamheden met betrekking tot het inzetten van duurzamer materieel te verrichten, zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos Bouwen”. 

	MI010

	B-DM020
	De Opdrachtgever verstaat onder duurzamer materieel:
1. handwerktuigen, zoals grasmaaiers, verticuteermachines, kettingzagen, heggenscharen, snoeischaren, bladzuigers en bladblazers;
2. mobiele machines, niet bestemd voor personen- of goederenvervoer. Het betreft zowel mobiele machines, zoals wielladers, bulldozers, graafmachines, laadschoppen, tractoren, (tele)kranen, verreikers, veegmachines en maaimachines als stationaire mobiele machines, zoals aggregaten, pompen en compressoren;
3. motorvoertuigen zowel voor personen- of goederenvervoer als voor het verrichten van specifieke Werkzaamheden, zoals kraanwagens en betonmolens.

	DM010

	B-DM030
	De Opdrachtgever verstaat onder zero emissie (ZE) dat bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen vrijkomen.

	DM010

	DM040
	De Opdrachtnemer dient met zijn materieel te voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform bijlage […X…] “Peloton eisen duurzaam materieel” van deze Vraagspecificatie Projectmanagement”.

	DM010

	DM050
	Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van biobrandstof dan dient deze geregistreerd te zijn in het Register Energie voor Vervoer (REV) van de Nederlandse Emissie Autoriteit en geproduceerd te zijn met grondstoffen uit lijst A van de Europese richtlijn RED II (Bijlage IX Deel A).

	DM010

	
	





Bijlage […] Peloton eisen duurzaam materieel


	
	Minimum eisen emissienormen

	Materieel
	Periode 1
2023-2024
	Periode 2
2025-2027
	Periode 3
2028-2029
	Periode 4
2030 en verder

	Minimaterieel
(<19kW)
	Geen minimum eis
	Geen minimum eis
	100% ZE
	100% ZE

	Zeer licht materieel (19-37 kW)
	Stage IIIa 
	Stage IIIa
	100% ZE
	100% ZE

	Licht materieel
(37-56 kW)
	Stage IIIb

	Stage IIIb
	100% ZE
	100% ZE

	Middelzwaar materieel (56-130 kW)
	Stage IIIb 
	Stage V of IV met roetfilter
	Stage V of IV met roetfilter
	Stage V of IV met roetfilter 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Zwaar materieel
(130-560 kW)
	Stage IIIb 
	Stage V of IV met roetfilter
	Stage V of IV met roetfilter
	Stage V of IV met roetfilter 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Zeer zwaar materieel
(>560 kW)
en
Specialistisch materieel (levensduur >15 jaar) 

	Stage IIIb

	Stage IIIb
	Katalysator en roetfilter
	Stage V of IV met roetfilter 
Vanaf 2035: 100% ZE

	Stationair materieel 
	Stage IIIb 
	Stage V of IV met roetfilter
	100% ZE
	100% ZE

	N1 – Bestelbusjes
en
M1 – Personenvervoer

	Euro 5
	Euro  6
	100% ZE
	100% ZE

	N2 – Lichte vrachtwagens
	Euro 5
	Euro 6
	Euro 6
	100% ZE

	N3 – Zware vrachtwagens
en
M2/M3 – Bussen
	Euro 5
	Euro 6
	Euro 6
	Euro 6



De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving.

[bookmark: _GoBack]Onderstaande Koploper-eisen zijn afgesteld met modelbeheerders van ICG. Deze twee eisen en de tabellen als bijlage opnemen indien er een percentage ZE wordt toegevoegd. En dan niet als afwijking van het model, maar als projectspecifieke aanvulling op het model indien daarvoor projectspecifiek is gekozen in overleg met adviseurs van het programma Duurzaam aanleg en onderhoud.

	DM060
	De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij oplevering voor handwerktuigen en mobiele machines het percentage ZE materieel te berekenen conform de formule

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

	B-DM020
DM040

	DM070
	De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij oplevering voor motorvoertuigen het percentage ZE materieel te berekenen conform de formule

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

	B-DM020
DM040




Bijlage […] Koploper eisen duurzaam materieel


	
	Minimum eisen emissienormen

	Materieel
	Periode 1
2023-2024
	Periode 2
2025-2027
	Periode 3
2028-2029
	Periode 4
2030 en verder

	Percentage ZE verrichte arbeid in het project (draaiuren * vermogen)
	10-30%
	30-70%
	70-90%
	90-100%



De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de internationale emissiewetgeving.
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