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[bookmark: _Toc120782085]Inleiding
In dit document worden de hulpmiddelen beschreven die momenteel worden gebruikt in het huidige weegproces. Voor de filtratie betreft dit de fles, etiketten en barcode in hoofdstuk 2

Voor het weegproces in de huidige weegrobot. Wordt in hoofdstuk 3 de huidige situatie toegelicht, incl foto’s en maatvoering
· [bookmark: _Hlk78900028]Rekken
· Kroezen
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[bookmark: _Toc120782088]Barcode Identipack
[image: ]Deze barcode wordt aangebracht door de leverancier Identipack en wordt bij de monstername gekoppeld aan een monsternamepunt.De flesbarcodes welke op onze flessen door identipack geleverd worden zijn als volgt opgebouwd :

Bijvoorbeeld :  31213895372346

Eerste 2 karakters : 2-cijferig flesnummer, dus 31 voor een AQ031
Karakters 3 en 4 : jaar van productie , dus 22 voor productiejaar 2022
Karakers 5 t/m 10 : 6-cijferig uniek volgnummer voor dit flestype
Karakters 11 t/ 14 : jaarnummer en weeknummer van uiterste houdbaarheid conservering. Dus 2346 voor week 46 van 2023. Indien er geen uiterste datum is. Is dit gevuld met 0000



[bookmark: _Toc120782089]Barcode AQUON 
Deze barcode wordt aangebracht door de Centrale monsterontvangst van AQUON en bevat extra informatie voor de analist. Deze informatie ligt ook vast in LIMS. Het is de ambitie van AQUON om deze barcode uit te faseren.
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	Type
	Rekken
	Eenheid

	
	Materiaal
	RVS
	

	
	Hoogte
	600 
	mm

	
	Breedte
	2120 (15 pos)
1400 (10 pos)
	mm

	
	Diepte
	2790
	mm

	
	Gewicht leeg
	1072 (15 pos)
804 (10 pos)
	gram

	
	Nummering
	links v00r barcode
	

	
	
	links achter nummer 
	

	
	
	
	

	
	Rekken
	10 posities
	

	
	
	15 posities
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	Type
	Koesen
	Eenheid

	
	Materiaal
	Porselein
	

	
	Hoogte
	60
	mm

	
	Doorsnede 
	43
	mm

	
	Gewicht leeg
	± 40
	gram
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Overzicht emballage AQUON en ingangscontrole op conservering van aangeleverde monsters

Versie: 018c / 16.05.2022

AQO031 Sapfles 1000 ml, witte | 99% n.v.t. nee Bezinksel, 1000 ml nee Identipa
dop Geurdrempelwaarde,
300 ml
Koolwaterstofhars,
800 ml
Nitrificatieremming,
200 ml

Onopgeloste
bestanddelen (+GR),
1000 ml
Respiratieremming,
200 ml

Transmissie, 100 ml
Vluchtige vetzuren,
100 ml

AQ032 Sapfles 90% zwavelzuur nee Olie en Vet, 900 ml nee Identipa
1000 ml, rode dop
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