Beheer aspecten per locatie.

PE.12  Groenkampen.
· Intensief maaibeheer. > minimaal  2 meter nodig voor de maaimachine.
· Boombeheer. > geen graafwerkzaamheden onder de aanwezige bomen. 
· [bookmark: _Hlk120870090]Heesteronderhoud.  > er moet ruimte zijn voor onderhoud aan de heestervakken.
Bestaande speeltoestellen:
· Schommel  SD2.  Dubbele schommel  Drenthen. Geplaatst begin 2009. Ondervloer van rubbertegels.
· Duikelrek  3delig.  Drenthen. Geplaatst  begin 2009. Ondergrond is gras.
· Tafeltennistafel. Heblad  Geplaatst begin 2009 op betontegelvloer.
· Klim glij toestel. Boerplay  Geplaatst 24 juli 2022. Ondergrond is rubber rastermat gevuld met grond.

Z01 Boerenmienpad.
· Extensief maaibeheer.>  1x per jaar maaien in de maand september
· Watergang. > Moet bereikbaar blijven voor hydraulische graafmachine i.v.m. onderhoud.
Er staan op deze locatie geen speeltoestellen. 

PE.7 Dreslanden.
· Intensief maaibeheer. > minimaal  2 meter nodig voor de maaimachine.
· Heesteronderhoud.  > er moet ruimte zijn voor onderhoud aan de heestervakken.
Bestaande speeltoestellen:
· Duikelrek  3delig.  Drenthen. Geplaatst  begin 2009. Ondergrond is gras.
· Glijbaan Glijfant.> Drenthen. Geplaatst begin 2006. Ondergrond zijn rubbertegels.
· Wip WW1.> Drenthen . geplaatst beging 2006. Ondergrond is gras.



