Bijlage 2 Algemene en Specifieke vragen m.b.t. de meetapparatuur. 


	Algemene vragen

	Vragen m.b.t. uw organisatie

	1
	Beschrijf uw organisatie in het kort, waarbij u onder andere aangeeft:
· Welke producten en activiteiten uw organisatie levert; 
· Of u een samenwerkingsvorm met fabrikanten heeft; 
· Zo ja, waar bestaat die samenwerking uit?
· Of u een vestiging in Nederland heeft;
· Waar het onderhoud en reparaties plaats vindt.

	2
	Wat is uw onderscheidend vermogen zowel qua organisatie als op het gebied van uw dienstverlening?


  
	
	Vragen m.b.t. de scope van de opdracht

	3
	De VRZHZ is voornemens in eerste instantie alleen de basis meetapparatuur aan te schaffen en in een later stadium de specialistische meetapparatuur aan te schaffen. Graag vernemen wij uw visie hierop in relatie tot het realiseren van onze doelstellingen. 

	4
	Heeft u op basis van de informatie die u wordt gegeven in deze marktconsultatie, ideeën of tips voor een perceelindeling voor deze aanbesteding?

	5
	Is het voor uw organisatie haalbaar de basis meetapparatuur te leveren in Q1 2024?  

	6
	Welke levertijden kunt u garanderen vanaf het moment van bestellen?

	7
	Kan de levertijd verkort worden door het tijdig afgeven van een goede voorspelling (forecast). Indien ja, hoe vaak dient de voorspelling (forecast) ingediend te worden en hoe moet dit er uit zien?

	8
	Wat is de garantietermijn die u aanbiedt en wat is er expliciet uitgesloten van garantie.

	9
	Welke innovaties zijn er te verwachten in de komende jaren?

	10
	Hoe kijkt u aan tegen de huidige marktomstandigheden, waarbij er veel onzekerheid en risico’s in de markt zijn?

	11
	Heeft u suggesties waarmee de VRZHZ haar voordeel zou kunnen doen t.b.v. deze aanbesteding?

	12
	Kunt u op basis de specifieke vragen een prijsindicatie een aanschafprijs voor de basis meetapparatuur en voor de specialistische meetapparatuur opgeven?

	13
	Wat zouden voor u redenen zijn om wel of niet deel te nemen aan de voorgenomen aanbestedingsprocedure?

	14
	Wat doet uw organisatie reeds in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in zijn algemeenheid?


 
 
	
	Specifieke vragen Meetmiddelen

	Explosiegevaarmeter met zuurstofcel (Basis)


	Op grond van ervaringen van het personeel m.b.t. het gebruik en uitlezen van een 4-gasmeter en de gevolgen van zure rookgassen tijdens en na brand in relatie tot gebruikte apparatuur, is het voornemen om geen 4-gas meter op de basiseenheden te plaatsen. 
Uit oogpunt van persoonlijke bescherming volstaat een explosiegevaarmeter in combinatie met een zuurstofmeter in hetzelfde apparaat. 
 
Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen:

	15
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ zou adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van brandbare gassen en dampen alsmede het meten op verhoogde of verlaagde zuurstofconcentratie. 

Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties 
· Katalytisch en infra-rood;
· ATEX;
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcellen;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90) van zowel de LEL als zuurstofcel;
· Opstarttijd
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie;
· Voorkeur voor kalibratiegas van meetapparatuur 

	16
	Heeft u overwegingen waardoor de VRZHZ haar voornemen om de 4-gas meters niet meer op de basiseenheden te plaatsen zou kunnen herzien? 

	17
	Zijn er stofcorrectietabellen van de LEL-meetcel voorhanden inzake andere stoffen dan het ijkgas? 

	18
	Wat is u bekend over het meten op waterstof? 

	19
	Is de hoogste meetwaarde uitleesbaar op het toestel. 

	20
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	21
	Hoelang duurt het voordat de meter is opgestart, gaat het opstarten automatisch of moet het opstarten worden bevestigd? 

	22
	Is het mogelijk afwijkende alarmwaarden in te stellen? 

	Losse CO-meter  (Basis)


	23
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ zou adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van koolmonoxide (CO) in tenminste de volgende gevallen:
· Onvolledige verbranding 
· Broei 
· Koolmonoxide in rookgassen (bijv. rook door brand) 
· Koolmonoxidevorming door chemische reactie 
· Wat is de kruisgevoeligheid met andere stoffen? 

	24
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX;
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Opstarttijd;
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	25
	Zijn er stofcorrectietabellen van de CO-meetcel beschikbaar inzake andere stoffen, waarop de CO-meetcel vals-positief kan reageren, zoals onder meer:
· Waterstof; 
· Acetyleen;
· Ethanol;
· Methanol;
· Benzine;
· Zijn er naast de reeds genoemde stoffen ook nog andere stoffen bekend? 

	26
	Kan een CO-meetcel vals-negatief reageren? 

	27
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	28
	De opladers voor de meters zitten bevestigd in het voertuig. Tijdens het rijden schieten de meters vaak uit de oplader waardoor deze niet meer oplaadt. Heeft u een stabiel laadsysteem met borging van de meter zodat deze tijdens het rijden niet uit de oplader kan schieten?

	Losse meters (specifiek)


	Naast bovengenoemde meters is de denkrichting van de VRZHZ om te bezien wat de mogelijkheden zijn van toxische meetcellen in één hetzelfde apparaat en/of uitwisselbaarheid van meetcellen in één apparaat. 

	29
	Bestaat een configuratie van een CO2-meetcel met een H2S-meetcel, eventueel nog aangevuld met andere toxische meetcellen zoals NH3 ammoniak en HCN-blauwzuur?  

	30
	Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?  

	
	Moet e.e.a. altijd in combinatie met EX-OX-meetcellen?

	Onderstaand worden de individuele meetcellen benoemd. De vragen aldaar zijn ook van toepassing op een configuratie mocht deze bestaan. 


	Losse CO2-meter


	31
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van kooldioxide (CO2) in tenminste de volgende gevallen 
· Vrijkomen als gas, koudemiddel en in de vorm van droogijs;
· Verbrandingsgas in niet geventileerde ruimte (wietplantage); 
· Broei en reacties bij kuilgrassen;
· Ophoping in besloten ruimte (waaronder woningen en scholen als gevolg van niet ventileren of onjuiste ventilatie). 

	32
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX;
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Opstarttijd;
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie.  

	33
	Zijn er andere stoffen, waarop de CO2-meetcel vals-positief op kan reageren?  

	34
	Kan een CO2-meetcel vals-negatief reageren? 

	35
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	Losse H2S-meter


	36
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van zwavelwaterstof (H2S) in tenminste de volgende gevallen 
· Vrijkomen uit mestgassen 
· Vrijkomen door rotting in riolen en waterzuiveringsinstallaties 
· Vrijkomen bij chemische reacties (zelfdoding) 

	37
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX; 
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Opstarttijd;
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	38
	Kan de H2S-meetcel vals-positief reageren op andere stoffen zoals zure gassen?  
· Zo ja, zijn stofcorrectietabellen van de H2S-meetcel voorhanden? 

	39
	Kan een H2S-meetcel vals-negatief reageren? 

	40
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.




	Ammoniak en HCN configuratie 


	41
	De VRZHZ beschikt momenteel over twee NH3/HCN meters met EX-OX meetcellen. 
· Is een configuratie zonder EX-OX mogelijk? 
· Is een configuratie met aanvullend CO2 en H2S mogelijk? 

	42
	Beschrijf welke meetapparatuur u VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van ammoniak (NH3) en blauwzuur (HCN) in tenminste de volgende gevallen 
· Vrijkomen uit mestgassen 
· Vrijkomen koudemiddelen 
· Drugslabs 
· Vrijkomen bij chemische reacties  

	43
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties: 
· ATEX
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcellen;
· Vocht- en vuilgevoeligheid
· Responsetijd (T-90); 
· Opstarttijd;
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	44
	Kan de NH3-meetcel en/of HCN-meetcel vals-positief reageren op andere stoffen zoals zure gassen?  
· Zo ja, zijn er stofcorrectietabellen voorhanden? 

	45
	Kan de NH3-meetcel en/of HCN-meetcel vals-negatief reageren? 

	46
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	Zwaveldioxide en stikstofmonoxide configuratie 

	47
	De VRZHZ beschikt momenteel over meerdere SO2-NO meters met EX-OX meetcellen. 
· Is een configuratie zonder EX-OX mogelijk? 
· Is een configuratie met aanvullend CO2, H2S, NH3, HCN mogelijk? 

	48
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van zwaveldioxide (SO2) en Stikstofmonoxide (NO) in tenminste de volgende gevallen 
· Vrijkomen als rookgassen brand 
· Vrijkomen als kuilgassen 
· Vrijkomen bij chemische reacties  
· Vrijkomen in wietplantages 

	49
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcellen;
· Vocht- en vuilgevoeligheid
· Responsetijd (T-90);
· Opstarttijd; 
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	50
	Kan de SO2-meetcel en/of  NO-meetcel vals-positief reageren op andere stoffen zoals zure gassen?  
· Zo ja, zijn stofcorrectietabellen voorhanden? 

	51
	Kan de SO2-meetcel en/of de NO-meetcel vals-negatief reageren? 

	52
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	LOSSE PID-METER 10.6eV en 11.7 eV 


	Uit oogpunt van opgedane ervaringen bij het personeel m.b.t. het gebruik van een losse PID-meter is het voornemen om PID-meters op specialistische eenheden te plaatsen. Gedacht wordt aan de 10.6eV lamp PID als basismodel en 2 extra 11.7 eV-lamp PID. 
 Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen: 

	53
	Heeft u suggesties waarvoor VRZHZ haar voornemen zou moeten wijzigen?

	54
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van te detecteren stoffen met een PID.

	55
	Beschrijf de verschillen tussen de lampen en stofcorrectiefactoren van de verschillende merken:
· ATEX; 
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Opstarttijd;
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie;
· Voorkeur voor kalibratiegas van meetapparatuur 

	56
	Zijn stofcorrectietabellen van de PID-meetcel voorhanden inzake andere stoffen? 

	57
	Van hoeveel stoffen zijn stofcorrectiefactoren bekend van de door u geadviseerde PID’s?

	58
	Welke voor de VRZHZ belangrijke stoffen zijn niet meetbaar met een 11.7 eV lamp? 

	59
	Is de PID-meter in staat om een luchtmonster te trekken in een tedlarbag? 

	60
	Is de PID-meter in staat om een luchtmonster te trekken in een tedlarbag in zware rook (brand) zonder impact op de lamp en/of elektronica? 

	61
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	Aardgas/Methaan-sniffer


	Uit oogpunt van opgedane ervaringen bij het personeel m.b.t. het gebruik van sniffers is het voornemen om sniffers op specialistische eenheden te plaatsen.

	62
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van methaan en aardgas in tenminste de volgende gevallen 
· Kleinschalige lekkage, waarbij explosiegevaarmeter geen uitslag heeft; 
· Lekzoeker aan installaties bij kleinschalige lekkage. 

	63
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX;
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	64
	Kan de sniffer vals-positief reageren op andere stoffen?  
· Zo ja, welke stoffen en zijn stofcorrectietabellen voorhanden? 

	65
	Kan een sniffer vals-negatief reageren? 

	66
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	Halogenen-meter


	De VRZHZ overweegt enkele halogenen-meters aan te schaffen. 

	67
	Beschrijf welke meetapparatuur u de VRZHZ kan adviseren om haar taken uit te voeren m.b.t. het meten van halogenen in tenminste de volgende gevallen 
· Lekkage aan koelinstallaties 
· Lekkage aan airco’s 
· Lekkage aan tanks en houders 

	68
	Beschrijf tenminste de volgende technische specificaties:
· ATEX;
· Temperatuurbereik;
· Meetgevoeligheid van de meetcel;
· Vocht- en vuilgevoeligheid;
· Responsetijd (T-90);
· Verschil gepompte versie en niet gepompte versie. 

	69
	Kan de halogenen-meter vals-positief reageren op andere stoffen?  
· Zo ja, welke stoffen en zijn stofcorrectietabellen voorhanden? 

	70
	Kan een halogenen-meter vals-negatief reageren? 

	71
	Verder vragen wij aandacht voor onderhoud, kalibratie, levensduur en/of vervangingscyclus van het apparaat en de meetcellen.  Wat kunt u ons hier over vertellen en wat zijn hierin uw aanbevelingen.

	Opleiding en bijscholing 


	72
	De VRZHZ is een repressieve organisatie. Het vrijmaken van al het personeel op één dag is nagenoeg onmogelijk waardoor er voor iedere doelgroep 2 sessies gehouden moeten worden. 
De VRZHZ denkt tenminste aan de scholing van: 
· Het personeel dat onderhoud en kalibratie pleegt (< 10 personen) 
· Omscholing train-de-trainer model < 10 specialisten voor al het repressieve personeel 

	73
	Graag vernemen wij wat de mogelijkheden zijn voor deze 2 trainingen. 
· Wat kunt u vertellen over de inhoud, de duur van de training en de kosten? 
· Tot welk service-level is het onderhoudspersoneel voor opgeleid? 
· Zijn vervolgtrainingen/bijscholingen wenselijk dan wel verplicht? 
· Zijn er niet genoemde zaken die meegenomen moeten worden naar uw mening? 

	Dienstverlening, garantie en onderhoud


	74
	Betrouwbaarheid
Het uitgangspunt is dat de eindgebruiker een betrouwbare en inzetbare meter heeft. Doordat het repressief optreden 24/7 voor kan komen is het niet mogelijk direct voor de inzet te bumpen/kalibreren. 
· Hoe denkt de leverancier hierin te kunnen voorzien?

	75
	Omstandigheden
Het brandweerwerk vindt plaats in diverse weersomstandigheden en omgevingen. De geleverde apparatuur moet o.a. bestand zijn tegen een stootje 
· Hoe kan de leverancier hierin voorzien?

	76
	Accu/batterij 
· Wat voor type accu/batterij zit er in de meter? 
· Wat is de stand-by tijd?
· Hoe kan gezorgd worden voor een optimaal inzetbare meter? 

	77
	Levensduur
· Wat is de levensduur van de meter? 
· Wat is de levensduur van de verschillende meetcellen? 
· Wat voor garantie geeft de leverancier?

	78
	Preventief onderhoud
· Wat voor preventief onderhoud wordt er geadviseerd?
· Hoe is dit door de VRZHZ uit te voeren?
· Wat zijn de kosten?

	79
	Correctief onderhoud
· Wat is er aan correctief onderhoud te verwachten? 
· Wat zijn de kosten?
· Wat is de doorlooptijd van een reparatie?

	80
	Uitleesbaarheid
· Is het mogelijk om meetgegevens op afstand realtime uit te lezen? 
· Is het mogelijk om de meetgegevens middels een pc uit te lezen?
· Hoelang blijven meetresultaten opgeslagen tijdens en na een inzet?

	81
	Service
Welke mogelijkheden zijn er voor het ontzorgen van de VRZHZ doormiddel van een servicecontract of full operational lease
· Welk advies geeft de leverancier hierin?
· Is het mogelijk digitaal bump/kalibratie rapporten te koppelen aan een externe assetkaart?
· Hoe kunnen storingen/defecten gemeld worden aan de leverancier? 

	82
	Milieu
· Vanuit het oogpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zien we graag een retourstroom waarbij meters/onderdelen testgascilinders etc. retour gaan naar de leverancier voor hergebruik dan wel recycling. Kan de u hierin voorzien?
· Wat zijn vanuit dat oogpunt nog meer mogelijkheden die de u biedt?

	Accessoires

	83
	Welke accessoires kunt u voor de voornoemde apparatuur aanbevelen?

	84
	Wat zijn de meerkosten van de accessoires? 

	PH-papier 


	85
	De VRZHZ heeft standaard pH-papier (oranje strip). Is dit pH-papier ook door uw bedrijf leverbaar tegen welke kosten? 

	86
	De VZHZ zoekt pH-papier op Fluorwaterstof (HF). Is dit pH-papier ook door uw bedrijf leverbaar en tegen welke kosten? 

	Monsternamekoffer 


	87
	De VRZHZ heeft een monsternamekoffers (zie bijlage 5) in gebruik. 
· Levert uw bedrijf de aanwezige producten en soortgelijke koffers en tegen welke kosten? 

	Vacuümtubes met tedlarbags


	88
	De VZHZ heeft Vacuümtubes in gebruik om luchtmonsters te kunnen nemen in rookwolken (brand). 
· Kan een PID de rol van de vacuümtube overnemen? 
· Zo nee, kan uw bedrijf vacuümtubes en tedlarbags leveren en tegen welke kosten?  

	Hooipeilijzer 


	89
	De VRZHZ zoekt hooipeilijzers dan wel soortgelijke apparatuur om de temperatuur in hooi en/of andere vaste stoffen te kunnen meten. 
· Welke adviezen kunt u ons geven, wat zijn mogelijkheden en kosten? 

	Oppervlaktetemperatuurmeter 


	90
	De VRZHZ heeft oppervlaktetemperatuurmeters (zie bijlage 6) in gebruik. 
· Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Kunt uw bedrijf deze oppervlaktetemperatuurmeters of soortgelijke leveren? 

	CBRN-specialistische meetcapaciteit 


	91
	Andere diensten zoals Defensie en Politie beschikken over zgn. CBRN-meetcapaciteit op onbekende vloeistoffen en vaste stoffen. Gebruikte apparatuur omvat o.a. de first defender en tru defender. Wat kunt u vertellen over deze meetmiddelen en ontwikkelingen in de markt? Is uw bedrijf bekend met dit soort producten en wat kan u leveren? 





