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	1a
	Kunt u een beknopte beschrijving geven van uw bedrijf?
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Om de dienstverlening zoals gesteld in paragraaf 1.2 te kunnen uitvoeren stelt ProRail een aantal eisen aan de uitvoering. Geef van elk van de onderstaande eisen aan of u hier aan kunt voldoen inclusief een toelichting of onderbouwing. 

	Eis 1
	Opdrachtnemer heeft geen (uitvoerende) betrokkenheid bij het inwinnen, verwerken en/of verstrekken van geodetische data/informatie, noch als opdrachtnemer, noch als onderaannemer van een voor ProRail werkende opdrachtnemer/leverancier. Dit houdt ook in dat een of meerdere medewerkers niet als inhuurkracht en/of op detacheringsbasis werkzaam bij een voor ProRail werkende opdrachtnemer/leverancier zijn. 

	<uw antwoord>








	Eis 2
	Opdrachtnemer beschikt over de broncode van de software die wordt gebruikt voor het uitvoeren van vereffeningen en statistische toetsingen. Deze broncode kan vrij worden uitgebreid of aangepast en de Opdrachtnemer is daar zelf toe in staat.
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	Eis 3
	Binnen het eigen bedrijf of bedrijfsonderdeel is aantoonbaar kennis en ervaring aanwezig ten aanzien van onderstaande onderwerpen. Geef van elke onderdeel (A t/m G) in welke mate u hier aan kunt voldoen.

	A
	Vereffenen en toetsen van geodetische waarnemingen en netwerken conform de theorieën van de 
Delftse School. De Delftse School hanteert een methodiek voor vereffening van waarnemingen 
volgens de methode der kleinste kwadraten op basis van covarianties inclusief een toetsing (met 
onder andere een overall model test en data snooping) op fouten met als uitkomst de (best linear 
unbiased) schatting van de onbekenden, inclusief precisie en betrouwbaarheid.

	<uw antwoord>




	B
	Geodetische referentiestelsels zoals RD (Rijksdriehoekstelsel), NAP (Normaal Amsterdams Peil), de geoïde voor Nederland (E. de Min) en de relatie tussen RD/NAP en ETRS89.
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	C
	Systeemkennis over de gangbare inwinsystemen - fotogrammetrie in het bijzonder - alsmede hoe deze systemen met elkaar interacteren en hoe geborgd wordt dat data uit deze systemen stochastisch normaal verdeeld is zonder dat er sprake is van systematische afwijkingen.
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	D
	Luchtfotogrammetrie én close-range fotogrammetrie waaronder het maken van opnameplannen, het bepalen van camera-kalibratie-parameters en het uitvoeren van metingen, het vereffenen en het stochastisch toetsen van de waarnemingen. 
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	E
	Statistische kwaliteitsanalyse van dynamische meet- en rekensystemen zoals GNSS/INS integratie op basis van Kalmanfiltering.
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	F
	Het onderling aansluiten van twee- en driedimensionale puntenvelden rekening houdend met de bij de puntenvelden behorende (co)variantiematrices inclusief bijbehorende aspecten zoals spatiale en temporale resoluties.
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	G
	Het leveren van geodetische adviesdiensten
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