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Vragenlijst wensen
[bookmark: _Toc13651325][bookmark: _Toc13652867][bookmark: _Toc13678342][bookmark: _Toc14091997][bookmark: _Toc13651331][bookmark: _Toc13652873][bookmark: _Toc13678347][bookmark: _Toc14092002]Bij het samenstellen van de eisen zijn eveneens een aantal wensen benoemd die voor ons belangrijk zijn, maar niet cruciaal voor de optimale uitvoering van de opdracht. Deze wensen ("nice to have”) zijn in onze optiek een gewenste meerwaarde voor de best passende oplossing, maar zijn hiervoor geen showstopper.
Zodra u met uw oplossing aan de gestelde wensen gaat voldoen, dient u dit aan te geven in de vragenlijst wensen. Zodra u een wens met ja of een betere oplossing invult dient u de financiële gevolgen van deze wensen op te nemen in uw inschrijfprijs en dient u dit ook daadwerkelijk te leveren in de uitvoering van de opdracht. 

Indien u een wens met nee beantwoordt heeft dit geen uitsluiting tot gevolg.

	Wens
	Omschrijving
	Voldoet
	Punten

	WKR1
	Het is mogelijk om meet- en logfrequentie op afstand in te stellen vanuit de hoofdpost. 
	Ja = 4 punten Nee = 0 punten
	

	WKR2
	Het tijdsverlies bij het omschakelen van meet- en logfrequentie, zoals aangegeven in eis EKR4, is minimaal. Meet- en logfrequentie wordt direct bij het bereiken van genoemde waterstanden aangepast.
	Ja = 5 punten Nee = 0 punten
	

	WKR3
	Het is mogelijk om naast het presenteren van meetgegevens in m ten opzichte van NAP, zoals vermeld in eis EKR25, meetgegevens ook in m¹ ten opzichte van de bodem van de constructie/voorziening te presenteren. 
	Ja = 4 punten Nee = 0 punten
	

	WKR4
	Indien er sprake is van een minder goed bereik, kan dit gevolgen hebben voor het verzenden van meetgegevens naar de hoofdpost. U treft maatregelen om in het geval van een minder goed bereik toch alle verzamelde meetgegevens naar de hoofdpost te zenden.
	Ja = 5 punten Nee = 0 punten
	

	WKR5
	Zodra een gebruiker de hoogtematen en breedte en lengte afmetingen in de hoofdpost aanpast, biedt uw oplossing de mogelijkheid om deze automatisch aan te passen in de statusplaatjes, zoals opgenomen in eis EKR26.
	Ja = 3 punten Nee= 0 punten
	

	WKR6
	Het is in de hoofdpost mogelijk om in één grafiek meerdere sensoren te tonen. Dit betekent dat als een grafiek de geregistreerde waterstanden in de tijd toont, dit dan ook voor meerdere sensoren tegelijk kan tonen.
	Ja = 5 punten Nee = 0 punten
	

	WKR7
	Het is in de hoofdpost mogelijk om in één grafiek afzonderlijke lijnen (parameters) te tonen (bijvoorbeeld de drempelhoogte van een overstortdrempel of de maaiveldhoogte van de put).
	Ja = 5 punten Nee = 0 punten
	

	WKR8a
	Naast de geëiste functionaliteiten (in eis EKR27) biedt uw oplossing de mogelijkheid om de volgende aanvullende functionaliteiten te ondersteunen bij het maken van grafieken in de hoofdpost:
· de tijd weergeven op de x-as, waarbij datum- en tijdweergave door de gebruiker instelbaar zijn (dd/mm/yyyy hh:mm of dd/mm/yy hh:mm:ss, etc.)
	Ja = 2 punten Nee = 0 punten 

	

	WKR8b
	Naast de geëiste functionaliteiten (in eis EKR27) biedt uw oplossing de mogelijkheid om de volgende aanvullende functionaliteiten te ondersteunen bij het maken van grafieken in de hoofdpost:
· bij de als punt in de grafiek geregistreerde meetwaardes, heeft de gebruiker de mogelijkheid te kiezen om de punten wel of niet door een lijn te verbinden
	Ja = 2 punten Nee = 0 punten 

	

	WKR8c
	Naast de geëiste functionaliteiten (in eis EKR27) biedt uw oplossing de mogelijkheid om de volgende aanvullende functionaliteiten te ondersteunen bij het maken van grafieken in de hoofdpost:
· een gebruiker heeft de mogelijkheid, door gebruik te maken van de muis, een kader te selecteren om in te zoomen. 
	Ja = 1 punt
Nee = 0 punten 

	

	WKR9
	Het is mogelijk van buitenaf met behulp van een application programming interface (API) met de hoofdpost te communiceren. 
Indien u Ja aangeeft op deze wens, dient u duidelijk aan te geven in een handleiding waarin duidelijk is op welke wijze opdrachtgever hier gebruik van gaat maken.
(Ja wordt bepaald door de acceptatie van de handleiding.)
	Ja = 4 punten Nee = 0 punten. 

	

(Handleiding is toegevoegd bij Ja)


	WKR10
	U geeft aan of en hoeveel eerder u het project gaat opleveren dan de gewenste datum van 1 december 2023. 

	15-11-2023 
= 1 punt
01-11-2023
= 3 punten
15-10-2023     
= 5 punten
	

	WKR11
	In uw planning laat u zien dat u rekening houdt met extra overleg- en/of communicatiemomenten indien de omstandigheden daarom vragen. Onze wens is om ten minste in te gaan op :
1. ontstane schade bij het uitvoeren van de werkzaamheden; 
2. optreden van calamiteiten; 
3. relevante klachten van burgers of derden met betrekking tot de werkzaamheden. 
	3 onderwerpen = 5 punten
2 onderwerpen = 3 punten 
1 onderwerp     = 1 punt
	

	Totaal aantal punten wensen:
	




Aldus naar waarheid ingevuld:

	Naam Inschrijver
	

	Naam 
Rechtsgeldig bevoegde ondertekenaar
	

	Functie 
Rechtsgeldig bevoegde ondertekenaar
	

	
Handtekening
	






	Datum
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