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	Naam 
(volgens handelsregister)
	

	Rechtsvorm
	

	Vestigingsplaats
	

	Vestigingsadres
	



	Postadres
	



	Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger
	

	Functie
	

	Telefoonnummer
	




[bookmark: _Toc272504847][bookmark: _Toc272936169][bookmark: _Toc273450953][bookmark: _Toc273452963][bookmark: _Toc280697650][bookmark: _Toc280702478][bookmark: _Toc280781289][bookmark: _Toc326677040][bookmark: _Toc326678569][bookmark: _Toc326857261][bookmark: _Toc326857328][bookmark: _Toc326857389]Gegevens contactpersoon
	Naam
	

	Functie
	

	Telefoonnummer
	

	Emailadres
	

	Contactadres
	






[bookmark: _Toc272504848][bookmark: _Toc272936170][bookmark: _Toc273450954][bookmark: _Toc273452964][bookmark: _Toc280697651][bookmark: _Toc280702479][bookmark: _Toc280781290][bookmark: _Toc326677041][bookmark: _Toc326678570][bookmark: _Toc326857262][bookmark: _Toc326857329][bookmark: _Toc326857390]Gegevens vervangend contactpersoon
	Naam
	

	Functie
	

	Telefoonnummer
	

	Emailadres
	

	Contactadres
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[bookmark: _Ref82853605][bookmark: _Toc83419013][bookmark: _Toc83419136][bookmark: _Toc83421028][bookmark: _Toc145491606][bookmark: _Toc402517023][bookmark: _Toc402710580][bookmark: _Toc491356697]Bijlage 2: Verklaring inzake het naleven van de OESO richtlijnen

Door het volledig invullen van onderstaande verklaring verklaart Inschrijver, mede namens de van toepassing zijnde onderaannemers, de OESO-richtlijnen (uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid) na te zullen leven, vooral gerelateerd aan de ‘ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie’.

	Informatie over de OESO richtlijn
	Zie hiervoor onder meer onderstaande link:

http://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/a/algemene-informatie-oeso-richtlijnen/documenten/brochure/201/12/8/volledige-tekst-oeso-richtlijnen






Naar waarheid, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en rechtsgeldig ondertekend:

	Naam Inschrijver
	

	Naam vertegenwoordiger
	

	Functie vertegenwoordiger
	

	Datum
	

	Plaats
	

	Handtekening
	









[bookmark: _Ref82853702][bookmark: _Toc83419014][bookmark: _Toc83419137][bookmark: _Toc83421029][bookmark: _Toc145491607][bookmark: _Toc402517026][bookmark: _Toc402710583][bookmark: _Toc491356700][bookmark: _Toc326857268][bookmark: _Toc326857335][bookmark: _Toc326857396][bookmark: _Toc326857534][bookmark: _Toc359858437][bookmark: _Toc390853220][bookmark: _Toc390854199][bookmark: _Toc390876208][bookmark: _Toc390887266]Bijlage 3: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende dat inschrijver bekend is en onvoorwaardelijk akkoord gaat met de minimumeisen zoals verwoord in hoofdstuk Programma van eisen: minimumeisen product en proces7 van dit document.
	
	Opname verticale luchtfoto’s

	EIS
	Akkoord

	S1
	JA

	S2
	JA

	S3
	JA

	S4
	JA

	S5
	JA

	S6
	JA

	S7
	JA

	S8
	JA

	S9
	JA

	S10
	JA

	S11
	JA

	S12a
	JA

	S12b*
	JA

	S13
	JA

	S14
	JA

	S15
	JA

	S16
	JA

	S17
	JA

	S18
	JA

	S19
	JA

	S20
	JA

	S21
	JA



	
	Levering gevraagde ortho producten

	EIS
	Akkoord

	O1
	JA

	O2
	JA

	O3
	JA

	O4
	JA

	O5
	JA

	O6
	JA

	O7
	JA

	O8
	JA

	O9
	JA

	O10
	JA

	O11
	JA

	O12
	JA

	O13
	JA





 

*Almere
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	Levering gevraagde Obliek producten 

	EIS
	Akkoord

	OB1
	JA

	OB2
	JA

	OB3
	JA

	OB4
	JA

	OB5
	JA

	OB6
	JA

	OB7
	JA

	OB8
	JA

	OB9
	JA

	OB10
	JA

	OB11
	JA

	OB12
	JA

	OB13
	JA

	OB14
	JA

	OB15
	JA

	OB16
	JA

	OB17
	JA

	OB18
	JA

	OB19
	JA

	OB20
	JA









Naar waarheid, stellig en zonder enig voorbehoud ingevuld en ondertekend:

	Inschrijver
	

	Naam vertegenwoordiger
	

	Functie vertegenwoordiger
	

	Datum
	

	Plaats
	

	Handtekening
	







[bookmark: _Ref82853862][bookmark: _Toc83419015][bookmark: _Toc83419138][bookmark: _Toc83421030][bookmark: _Toc145491608]Bijlage 4: Referenties kerncompetenties

De volgende voorwaarden gelden voor de referenties:
· De gevraagde kerncompetenties moeten in maximaal 5 referenties en minimaal 1 referentie worden aangetoond;
· Alle referenties moeten door de Inschrijver de afgelopen drie kalenderjaren zijn uitgevoerd en naar tevredenheid van de klant zijn afgerond.
· Voor een aantal referenties volstaat het invullen van de tabellen, voor een aantal referenties moeten ook voorbeelden van resultaten worden toegevoegd;
· Inschrijver geeft toestemming aan de Aanbestedende Dienst om contact op te nemen met de in de referenties genoemde contactpersonen;

Onderstaande tabellen dienen volledig te worden ingevuld, voor zover van toepasing.

	Algemene omschrijving

	Referentienummer
	< volgnummer >

	Kerncompetentie(s)
	< nummer >, < nummer >, …

	Dekt deze referentie de hierboven genoemde kerncompetentie(s) volledig af? Zo niet, wat mist er dan?
De ontbrekende onderdelen moeten in een andere referentie aangetoond worden!
	< JA / NEE>, <tekst >

	Projectnaam
	< naam >

	Jaar van uitvoering
	< jaar >

	Uitgevoerd door (Opdrachtnemer, onderaannemer)
	< naam >, <naam>

	Opdrachtgever
	< naam >

	Projectomschrijving
	< tekst >







	Projectresultaat
	< tekst >







	Bijzonderheden
	< tekst >













	Contactgegevens opdrachtgever

	Contactpersoon
	< naam >

	Functie
	< tekst >

	Telefoon
	< nummer >

	E-mail
	< email adres >



	Projectgegevens

	Eerste vliegdatum
	< datum >

	Laatste vliegdatum
	< datum >

	Opleverdatum stereo-producten
	< Aantal weken na laatste opnamedatum >

	Opleverdatum orthofoto-producten
	< Aantal weken na laatste opnamedatum >

	Projectoppervlakte
	< ….. km2 >

	Aantal paspunten
	< ….. >

	Maximale omvalling
	< ….. % >

	Langs- en dwarsoverlap (%)
	< ….. % >

	Dwarsoverlap
	<….. % >

	Opnameresolutie
	< ….. cm GSD >

	Vlieghoogte
	< ….. ft >

	Gevoerde taal
	< Nederlands / Engels >

	Geleverde producten, inclusief de belangrijkste specificaties
	< tekst >






	Overige specificaties
	< tekst >









Naar waarheid, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend:

	Inschrijver
	< naam >

	Naam vertegenwoordiger
	< naam >

	Functie vertegenwoordiger
	< tekst >

	Datum
	< dag / maand / jaar >

	Plaats
	< naam >

	Handtekening
	







[bookmark: _Toc402517027][bookmark: _Toc402710584][bookmark: _Toc491356701]


[bookmark: _Ref83296204][bookmark: _Toc83419025][bookmark: _Toc83419148][bookmark: _Toc83421040][bookmark: _Toc145491609]Bijlage 5: Verklaring van de uitvoering van twee (2) percelen

Hierbij verklaart ondergetekende dat Inschrijver bereid is om van de percelen waarvoor wordt ingeschreven, tegelijkertijd 2 percelen in uitvoering te nemen.

	
	Keuze (JA / NEE)

	JA, ondergetekende is daartoe bereid
	

	NEE, ondergetekende is daartoe NIET bereid
	



Indien Inschrijver ‘JA’ heeft ingevuld dan gelden de voorwaarden:

Indien Inschrijver voor gelijktijdige uitvoering van twee (2) percelen inschrijft, dan gelden de volgende voorwaarden:

· Opdrachtnemer beschikt tijdens de uitvoeringsperiode van het ICC project over voldoende capaciteit en middelen om een succesvolle en tijdige parallelle beeldopname op iedere vliegbare dag, productie en levering van betreffende producten in twee (2) percelen te kunnen uitvoeren.
· Het betreft met name het voor het ICC project beschikbaar zijn van:
· Minimaal twee (2) vliegtuigen, bijpassende cameraconfiguratie en vakbekwaam vliegpersoneel, inclusief adequate back-up faciliteiten ingeval van het niet kunnen inzetten van een vliegtuig, camera, of vliegpersoneel door welke oorzaak dan ook
· Productiefaciliteiten en vakbekwaam personeel, inclusief adequate back-up faciliteiten ingeval van het niet kunnen inzetten van productiefaciliteiten of personeel door welke oorzaak dan ook.

Naar waarheid, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend:

	Inschrijver
	

	Naam vertegenwoordiger
	

	Functie vertegenwoordiger
	

	Datum
	

	Plaats
	

	Handtekening
	









[bookmark: _Ref82854007][bookmark: _Ref82854358][bookmark: _Toc83419017][bookmark: _Toc83419140][bookmark: _Toc83421032][bookmark: _Toc83457362][bookmark: _Toc96436994][bookmark: _Toc118209938][bookmark: _Toc145491610][bookmark: _Toc402517029][bookmark: _Toc402710586][bookmark: _Toc491356705]Bijlage 6: Gunningcriterium 1: ‘Kwaliteitsborging van de beeldopname’


	Deze aanbesteding wordt beschouwd als een geheel nieuwe aanbesteding als gevolg van gewijzigde specificaties en aangepaste gunningcriteria. Derhalve dient Inschrijver er rekening mee te houden dat de boordeling van de inschrijving anders kan uitvallen dan bij voorgaande aanbestedingen door het ICC.



De Aanbestedende dienst heeft als doelstelling om actuele stereobeelden te verkrijgen die goed bruikbaar zijn met betrekking tot het uitvoeren van de in paragraaf 2.3 genoemde activiteiten.
	[bookmark: _Hlk141967660]De Aanbestedende dienst hanteert voor de beoordeling van de Inschrijving met betrekking tot kwaliteitsborging de volgende uitgangspunten:
· De in de Inschrijving uitgewerkte kwaliteitsaanpak dient de gevraagde kwaliteit te borgen.
· Opdrachtnemer moet gedurende het totale opname, verwerkings- en leveringsproces nadrukkelijk steeds zelf vaststellen dat de tussen- en eindproducten minimaal voldoen aan de minimumeisen;
· In de kwaliteitsrapportage moet Opdrachtnemer aantonen op welke wijze dit is vastgesteld.



	1. Omschrijf de specificaties van de voor dit project specifiek in te zetten primaire en back-up capaciteit (vliegtuig, camera, lens en crew). Inclusief de te realiseren opnameresolutie.

	




	2. Omschrijf de tijdige uitvoering van de (verplichte) kwaliteit testen/procedures, service beurten, kalibratie, vervanging e.d., voor de primaire en back-up capaciteit (vliegtuig, camera, lens en crew).
Opmerking: De back-upfaciliteiten moeten onderling uitwisselbaar zijn, b.v. een voorgesteld vliegtuig back-up moet kunnen worden ingezet in combinatie met een originele cameraconfiguratie, of een voorgestelde cameraconfiguratie back-up.

	




	3. Geef aan en onderbouw de te realiseren maximale omvalling voor het stereobeeld en maximale omvalling voor het orthofotomozaïek, die voldoet aan de minimumeisen.

	




	4. Geef aan en onderbouw hoe de te realiseren voorwaartse en zijwaartse overlap voldoet aan de minimumeisen.

	



	5. Omschrijf de kwaliteitsborging met betrekking tot de fotovluchten, met vooral aandacht voor de kwaliteit van de opgenomen beelden, zoals visuele beeldkwaliteit en geometrische positie, en hoe en op welk moment in het proces bepaald wordt of een hervlucht noodzakelijk is.

	


[bookmark: _Ref82851437][bookmark: _Ref82851443][bookmark: _Ref82851448][bookmark: _Ref82851462][bookmark: _Ref82853916][bookmark: _Ref82854496][bookmark: _Toc83419016][bookmark: _Toc83419139][bookmark: _Toc83421031][bookmark: _Toc83457361][bookmark: _Toc96436993]

[bookmark: _Toc118209939][bookmark: _Toc145491611]Bijlage 7: Gunningcriterium 2: ‘Tijdigheid van de beeldopname’
De Aanbestedende dienst heeft als doelstelling om met een zo hoog mogelijke leverzekerheid van het projectgebied bladloze verticale luchtfoto’s te verkrijgen.
	Om dit te kunnen realiseren gaat de Aanbestedende dienst ervan uit dat de Opdrachtnemer iedere kans om te vliegen benut en voor dit project bovendien voldoende back-up faciliteiten beschikbaar heeft om calamiteiten, zoals niet functionerende camera, problemen met het vliegtuig en ziekte van de crew, tijdig op te kunnen vangen.



	1. Geef de bereidheid aan om de capaciteit prioritair voor dit project in te zetten. Leg uit hoe de prioriteit tijdens de projectduur gewaarborgd blijft en welke keuzes daarbij gemaakt worden.  
Opmerking: In afwijking van de standaard gehanteerde beoordelingscriteria, zie paragraaf 6.4 wordt dit aspect anders beoordeeld. Dit aspect wordt beoordeeld op de mate van bereidheid en de kwaliteit van de onderbouwing. Bij niet-bereidheid wordt dit punt met maximaal 50% beoordeeld.

	




	2. Omschrijf de bereidheid om in geval de voortgang beperkt is en de resterende vliegperiode ook beperkt is, extra capaciteit in te zetten om de beeldopname tijdig te kunnen afronden. Leg uit welke keuzes hierbij gemaakt worden. 

	




	3. Omschrijf het voorbereidingsproces van de fotovlucht gericht op de tijdige uitvoering van het project. Besteed hierbij o.a. aandacht aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het bepalen van geschikte weersomstandigheden, het verkrijgen van toestemming om te vliegen (voor zover deze toestemming benodigd is) en de stand by locatie waarvandaan de primaire en back-up capaciteit wordt ingezet.

	



	4. De conceptvliegplan(nen) moeten voldoen aan de vliegbeperkingen en voorschriften van het betreffende gebied en dat het tijdig opnemen van het gebied optimaal faciliteert. Geef per vliegplan een onderbouwing inzake de gekozen begrenzing, vlieghoogte, opnameresolutie en vliegrichting. Omschrijf ook de opzet, inmeting en controle van paspunten. Concept vliegplannen bijvoegen.

	




	5. Geef de totaal benodigde vlieguren aan om het complete projectgebied op te nemen. Exclusief aanvliegtijden en hervluchten en afgerond op hele uren. Opmerking: In afwijking van de standaard gehanteerde absolute beoordelingsmethodiek, zal dit aspect op relatieve wijze beoordeeld worden.

	…….. uur.




	6. Geef de onderbouwing en berekening aan van het aantal vlieguren (zie punt 6), dat nodig is om het complete projectgebied op te nemen, inclusief aanvliegtijden en een reële inschatting van het aantal benodigde vlieguren voor het uitvoeren van hervluchten. 

	





[bookmark: _Ref82854078][bookmark: _Ref82854131][bookmark: _Ref82854222][bookmark: _Toc83419018][bookmark: _Toc83419141][bookmark: _Toc83421033][bookmark: _Toc83457363][bookmark: _Toc96436995][bookmark: _Toc118209940][bookmark: _Toc145491612]Bijlage 8: Gunningcriterium 3: ‘Kwaliteitsborging van de productie en de levering van de stereofoto-producten’
De Aanbestedende dienst heeft als doelstelling om actuele stereobeelden te verkrijgen die goed bruikbaar zijn met betrekking tot het uitvoeren van de in paragraaf 2.3  genoemde activiteiten.
	De Aanbestedende dienst hanteert voor de beoordeling van de Inschrijving met betrekking tot kwaliteitsborging de volgende uitgangspunten:
· De in de Inschrijving uitgewerkte kwaliteitsaanpak dient de gevraagde kwaliteit te borgen.
· Opdrachtnemer moet gedurende het totale opname, verwerkings- en leveringsproces nadrukkelijk steeds zelf vaststellen dat de tussen- en eindproducten minimaal voldoen aan de minimumeisen;
· In de kwaliteitsrapportage moet Opdrachtnemer aantonen op welke wijze dit is vastgesteld.



	1. Omschrijf uw aanpak van de kwaliteitsborging met betrekking tot de productie van de stereobeelden, met een complete beschrijving van het productieproces en de toegepaste kwaliteitscontroles met specifieke aandacht voor de visuele en geometrische kwaliteit. Dit is in aanvulling op de reeds genoemde kwaliteitsaspecten in GC1 .

	




	2. Omschrijf de planning van het productieproces, met een onderbouwing van de benodigde productiecapaciteit en de samenstelling van het productieteam inclusief opschalingsmogelijkheden om op tijd te kunnen leveren. Omschrijf ook hoe dit in de planning is verwerkt.
Een tijdige levering van zowel de stereofoto-producten is voor de Aanbestedende Dienst van groot belang.

	




	3. Omschrijf het leveringsproces van de stereobeelden en metadata aan de opdrachtgever, rekening houdend met onder andere volledigheid, bestandnaamgeving, dataformaten en de manier van leveren.

	




	4. Voor de kwaliteitsrapportage zijn minimumeisen gemeld in eis S20. Geef aan welke aanvullingen u hierop levert en omschrijf waarom.

	





[bookmark: _Ref82854931][bookmark: _Toc83419019][bookmark: _Toc83419142][bookmark: _Toc83421034][bookmark: _Toc83457364][bookmark: _Toc96436996][bookmark: _Toc118209941][bookmark: _Toc145491613]Bijlage 9: Gunningcriterium 4: ‘Kwaliteitsborging van de productie en de levering van de orthofoto-producten’
De Aanbestedende dienst heeft als doelstelling om actuele orthofoto-producten te verkrijgen waarmee gebruikers in staat zijn om de overheidstaken uit te voeren die genoemd zijn in paragraaf 2.3.
	De Aanbestedende dienst hanteert voor de beoordeling van de Inschrijving met betrekking tot kwaliteitsborging de volgende uitgangspunten:
· De in de Inschrijving uitgewerkte kwaliteitsaanpak dient de gevraagde kwaliteit te borgen.
· Opdrachtnemer moet gedurende het totale opname, verwerkings- en leveringsproces nadrukkelijk steeds zelf vaststellen dat de tussen- en eindproducten minimaal voldoen aan de minimumeisen;
· In de kwaliteitsrapportage moet Opdrachtnemer aantonen op welke wijze dit is vastgesteld.



	1. Beschrijf de aanpak van de kwaliteitsborging met betrekking tot de productie van de orthofoto-producten, met een complete beschrijving van het productieproces en de toegepaste kwaliteitscontroles, met specifieke aandacht voor de visuele beeldkwaliteit en geometrische kwaliteit.

	




	2. Geef de planning van het productieproces aan, met een onderbouwing van de benodigde productiecapaciteit en de samenstelling van het productieteam, inclusief opschalingsmogelijkheden om op tijd te kunnen leveren.

Een tijdige levering van de orthofoto-producten is voor de Aanbestedende Dienst van groot belang.

	




	3. Omschrijf het leveringsproces van de orthobeelden en metadata aan de opdrachtgever, rekening houdend met onder andere volledigheid, bestandnaamgeving, dataformaten en de manier van leveren.

	




	4. Voor de kwaliteitsrapportage zijn minimumeisen gemeld in eis O12. Geef aan welke aanvullingen u hierop levert en omschrijf waarom.

	






[bookmark: _Toc145491614]Bijlage 10: 	Gunningcriterium 5: Kwaliteitsborging van de productie en de levering van de Obliek-luchtfotoproducten’;

De Aanbestedende dienst heeft als doelstelling om actuele obliek luchtfoto’s te verkrijgen die goed bruikbaar zijn met betrekking tot het uitvoeren van de in paragraaf 2.33 genoemde activiteiten.

	De Aanbestedende dienst hanteert voor de beoordeling van de Inschrijving met betrekking tot kwaliteitsborging de volgende uitgangspunten:
· De in de Inschrijving uitgewerkte kwaliteitsaanpak dient de gevraagde kwaliteit te borgen.
· Opdrachtnemer moet gedurende het totale opname, verwerkings- en leveringsproces nadrukkelijk steeds zelf vaststellen dat de tussen- en eindproducten minimaal voldoen aan de minimumeisen;
· In de kwaliteitsrapportage moet Opdrachtnemer aantonen op welke wijze dit is vastgesteld.




	1. Omschrijf uw aanpak van de kwaliteitsborging met betrekking tot de productie van de Obliek-luchtfoto’s, met onder meer een beschrijving van het productieproces en de toegepaste kwaliteitscontroles, met specifieke aandacht voor de geometrische kwaliteit.

	







	2. Omschrijf de planning en samenstelling van het productieteam, met onder meer een onderbouwing van de benodigde productiecapaciteit, inzicht in de planning en opschalingsmogelijkheden om tijdig te kunnen leveren.
Een tijdige levering van de Obliek-luchtfoto’s is voor de Aanbestedende Dienst van groot belang.

	





	3. Omschrijf uw aanpak van de kwaliteitsborging met betrekking tot de levering van Obliek-luchtfoto’s.

	





	4. Geef een door u voorgestelde inhoudsopgave van de te leveren kwaliteitsrapportage ‘Opname, productie en levering Obliek-luchtfoto’s’.

	




	5. Voor de beoordeling van de viewer stelt de Inschrijver een demo beschikbaar en levert de benodigde gegevens aan (link naar viewer, inloggegevens).
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Het ICC wil proactief geïnformeerd worden over de voortgang, kwaliteitscontroles en tussenresultaten in de diverse projectfasen. Het ICC wil direct geïnformeerd worden indien naar het oordeel van Opdrachtnemer blijkt dat de kwaliteit van het tussen- of eindproduct niet of niet geheel, of niet tijdig bereikt kan worden. Het kwaliteitssysteem en de procesbewaking van Opdrachtnemer dienen hierop ingericht te zijn. Na overleg met het ICC kunnen vervolgens de nodige maatregelen getroffen worden en afspraken worden gemaakt over de verdere voortgang van het proces en de te leveren productkwaliteit.
	1. Geef uw visie op communicatie met het ICC, voorafgaand, tijdens en na afloop van het project. Uw beschrijving dient minimaal aan te sluiten op de gegeven doelstellingen

	




	2. Omschrijf de wijze waarop Opdrachtnemer aan het ICC zal informeren over:
a. Dat de opgenomen beelden voldoen aan de gestelde minimumeisen;
b. Welke kwaliteitsissues geïdentificeerd zijn tijdens het opname- en productieproces en welke maatregen genomen worden om de kwaliteitsissues te verhelpen;

	






[bookmark: _Toc83457366][bookmark: _Toc96436998][bookmark: _Toc118209943][bookmark: _Toc145491616][bookmark: _Ref82855539][bookmark: _Ref82856772][bookmark: _Toc83419023][bookmark: _Toc83419146][bookmark: _Toc83421038]Bijlage 12: Gunningcriterium 7: ‘Risicomanagement’
Van Inschrijver wordt verwacht dat zij een adequate risicomanagement methodiek toepast tijdens de opname, productie en levering van de beelden. Het beoordelingsteam moet op basis van de gegeven omschrijving op objectieve wijze kunnen vaststellen dat voor ieder onderkend risico een passende maatregel zal worden genomen, om de effecten van een optredend risico te voorkomen of te reduceren. Aanvullend dient Inschrijver aan te geven hoe Inschrijver de hieronder gedefinieerde vier (4) cases behandelt, indien deze zich voordoen. 
	Risicomanagementmethodiek
Identificeer de belangrijkste 10 voor dit project relevante risico’s en geef voor ieder onderkend risico het volgende aan:
· Omschrijving van een reële bedreiging;
· Kans op optreden van die bedreiging;
· Effect(en) op het project bij optreden van die bedreiging;
· Risico van die bedreiging (= Kans x Effect);
· Maatregelen om de effecten te vermijden of te reduceren, indien risico’s in het kader van de minimumeisen onacceptabel worden geacht.

	




	Risicomanagement - Case 1: Het einde van de toegestane vliegperiode nadert al snel en er moet nog een aanzienlijk deel van het projectgebied worden opgenomen:
Geef inzicht in de mogelijke oorzaken van deze situatie die Inschrijver identificeert en geef per oorzaak aan welke maatregelen Inschrijver gaat nemen, om het complete projectgebied voor het einde van de toegestane vliegperiode op te nemen.

	Het is niet toegestaan om aan te geven dat de case zich niet zal voordoen. Inschrijver wordt juist gevraagd om aan te geven hoe gehandeld wordt indien de beschreven situatie van de case zich voordoet.




	Risicomanagement - Case 2: De kwaliteit van de opgenomen beelden voldoet niet aan de minimumeisen
Tijdens de kwaliteitscontrole van de opgenomen beelden heeft Opdrachtnemer zelf geconstateerd dat een aantal beelden niet voldoet aan de minimumeisen. Geef inzicht in de mogelijke oorzaken van deze situatie en beschrijf per oorzaak welke maatregelen Inschrijver gaat nemen, om voor het einde van de toegestane vliegperiode alsnog betreffende beelden op te nemen, die voldoen aan de minimumeisen.

	Het is niet toegestaan om aan te geven dat de case zich niet zal voordoen. Inschrijver wordt juist gevraagd om aan te geven hoe gehandeld wordt indien de beschreven situatie van de case zich voordoet.





	Risicomanagement - Case 3: Tijdens de AT / Blokvereffening heeft Opdrachtnemer geconstateerd dat de resultaten van de berekeningen niet voldoen aan de minimumeisen.
Inschrijver wordt gevraagd de Aanbestedende dienst inzicht te geven in de mogelijke oorzaken van deze situatie die Inschrijver identificeert en per oorzaak aan te geven welke oplossingen de  Inschrijver gaat bieden, om te voldoen aan de minimumeisen.

	Het is niet toegestaan om aan te geven dat de case zich niet zal voordoen. Inschrijver wordt juist gevraagd om aan te geven hoe gehandeld wordt indien de beschreven situatie van de case zich voordoet.




[bookmark: _Toc118209944][bookmark: _Toc145491617]Bijlage 13: Gunningcriterium 8: ‘Innovatie en aantoonbare meerwaarde
Aanvullend op alle bovenstaande kwalitatieve criteria, geven wij Inschrijver de gelegenheid om specifieke meerwaarde in dit project te beschrijven.
	Geef aan waar in uw processen dusdanige activiteiten worden doorgevoerd waardoor een wezenlijke verbetering van de kwaliteit en de doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden. Dit kunnen aspecten zijn waarmee u zich in de markt onderscheidt en waarmee u de Aanbestedende Dienst verrast. Geef indien van toepassing concrete waarden voor verbeteringen die u gaat realiseren.

	







[bookmark: _Ref82855600][bookmark: _Ref82855912][bookmark: _Ref82856538][bookmark: _Ref83392236][bookmark: _Toc83419024][bookmark: _Toc83419147][bookmark: _Toc83421039][bookmark: _Toc145491618]Bijlage 14: Gunningcriterium 9: ‘Prijs’ Perceel 1 en 2


	Prijsopgave van toepassing op Perceel 1 en 2

	Product
	Prijs (€’s, excl. BTW)

	Prijs per km2 voor de opname, productie en levering van RGB stereofoto producten, exclusief opties.
	PS
	

	Prijs per km2 voor de productie en levering van RGB orthofoto producten, exclusief opties.
	PO
	

	Prijs per km2 voor de opname, productie en levering van obliek luchtfoto’s
	POb
	

	Prijs  P = ( PS + PO + POb )
	P
	




	Prijsopgave opties

	Product
	Prijs (in €’s, excl. BTW)

	Meerprijs per km2 voor de opname, productie en levering van CIR-stereobeelden (TIFF), die 3- of 4-kanaals aanvullend aan de RGB stereobeelden geleverd worden.
	

	Meerprijs per km2 voor de levering van CIR orthofotomozaïek-tegels (TIFF) in combinatie met een CIR orthofotomozaïek (ECW), die 3- of 4-kanaals aanvullend aan de RGB orthofoto-tegels en -mozaïek geleverd worden.
	

	Meerprijs per km2 voor de levering van een RGB orthofotomozaïek (ECW), waarbij de omhullende rechthoek is opgevuld met alle binnen het project beschikbare orthofoto-tegels.
	

	Meerprijs voor het maken van een puntenwolk uit stereobeelden (Alleen voor Almere)
	

	Hostingkosten voor obliekbeelden per jaar, vanaf 2025
	







Naar waarheid, stellig en zonder enig voorbehoud ingevuld en ondertekend:

	Inschrijver
	

	Naam vertegenwoordiger
	

	Functie vertegenwoordiger
	

	Datum
	

	Plaats
	

	Handtekening
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