	Locatie techniekruimte:
	Naam opsteller: 

	Nummer: 
	Datum: 



	Let op!  Ga eerst na of de eventuele gebreken van de vorige werkplekinspectie zijn verholpen! 
Kopie van het werkplekinspectieformulier (alle bladen) binnen 5 werkdagen na de inspectie opsturen naar QHSE@mijnwater.com.



	

Inspectiepunten
	Goed
	Niet goed

	N.v.t
.
	
Opmerkingen /
geconstateerde
afwijkingen


	1. Actiepunten vorige werkplekinspectie(s)
· Zijn de gebreken van de vorige inspectie verholpen?
Als dit de eerste werkplekinspectie is, is deze regel nvt.
	
☐
	
☐
	
☐
	

	2. Werkvergunningen
· Wordt volgens voorschrift omgegaan met werkvergunningen?
· Is de werkvergunning voor akkoord getekend door de Installatie verantwoordelijke?
	
☐
☐ 
	
☐
☐
	
☐
☐
	


	3. EHBO- en veiligheidsmiddelen
· Is de alarmkaart aanwezig?
· Is de EHBO-koffer aanwezig en compleet?
· Zijn brandblussers aanwezig en zijn de keuringsdatums niet verlopen?
	
☐ ☐
☐
	
☐ ☐
☐
	
☐
☐
☐
	

	4. Orde & netheid locaties
· Hoe is de toestand van het terrein?
· Zijn leidingen, materialen kabels zo aangebracht/opgeslagen, dat ze geen obstakel vormen?
· Zijn materialen overzichtelijk opgeslagen?
· Is de locatie goed en veilig bereikbaar?
· Is er gevaar door/voor andere activiteiten?
	
☐ 
☐
☐ ☐
☐
	
☐ 
☐
☐ ☐
☐
	
☐ 
☐
☐ ☐
☐
	







	5. Gebruik PBM’s
· Draagt het personeel de veiligheidsmiddelen volgens werkvergunning? ALARMKAART
	
☐
	
☐
	
☐
	

	6. Elektrische aansluitingen
· Zijn verdeelkasten onbeschadigd en waterdicht?
· Zijn de metalen delen van de kasten geaard?
· Is de hoofdschakelaar goed zichtbaar en bereikbaar? 
· Zijn aardlekschakelaars aanwezig en onbeschadigd?
· Zijn voedingskabels zodanig bevestigd dat zij niet beschadigd kunnen worden?
· Zijn de stekkers in orde?
	
☐ ☐
☐
☐ ☐

☐ 
	
☐ ☐
☐
☐ ☐

☐ 
	
☐ ☐
☐
☐ ☐

☐
	


	7. Elektrische gereedschappen
· Wordt gewerkt met gekeurde gereedschappen?
· Zijn de kabels inclusief stekkers onbeschadigd?
	
☐ ☐
□
	
☐ ☐
	
☐ ☐
	

	8. Hijsmiddelen / trappen / ladders
-      Zijn de aanwezige hijsmiddelen goed onderhouden?
-      Zijn de instaphulpen aanwezig / in orde?
-      Zijn de hijsmiddelen / trappen / ladders gekeurd?
	
☐ ☐
☐
	
☐ ☐
☐
	
☐ ☐
☐
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Inspectiepunten
	Goed
	Niet goed

	N.v.t
.
	
Opmerkingen /
geconstateerde
afwijkingen


	9. Afval
· Wordt de locatie schoon achtergelaten?
· Worden afvalbakken tijdig geledigd?
	
☐
☐
	
☐
☐
	
☐
☐
	

	10. Project specifieke risico’s/ voorlichting
· Is personeel (incl. die van onderaannemers) geïnformeerd over de project specifieke risico’s?
(startwerkvergadering, projectplan etc.)
· Is er de afgelopen maand een toolboxmeeting gehouden?
	
☐


☐
	
☐


☐
	
☐


☐
	

	11. Personeelsvoorzieningen
· Zijn was en toiletgelegenheden aanwezig?
· Is er zeep e.d. aanwezig?
· Is er vers stromend water aanwezig? 
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐
	
☐
☐
☐
	






In te vullen door de opsteller:
	NR
	ACTIE
	DOOR(*)
	DATUM
GEREED
	CONTROLE
DOOR
	AFGE-
HANDELD
J/N

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(*) De opsteller is ZELF verantwoordelijk voor het aansturen van de actienemer!

Opmerkingen:
 	
	
	
	
	
	





Handtekening opsteller: 
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