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Hoofdstuk 1	PROJECTGEGEVENS


Omschrijving project:

Het project bestaat uit:
· Opbreken / frezen van asfaltverhardingen;
· Aanbrengen asfaltwapening 
· Aanbrengen asfaltverhardingen;
· Opbreken en aanbrengen funderingslaag
· Aanbrengen funderingswapening en -doek
· Aanbrengen slijtlagen;
· Afdichten asfalt naden;
· Aanbrengen markering;
· Bijkomende werkzaamheden, waaronder grondverzet, bestrating, straatafwatering, end.


Adres en ligging van het project:

Adres / ligging:		Diverse locaties in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel.
Telefoon:			geen
Fax:			geen


Planning en uitvoeringsgegevens:

Aanvangsdatum raamovereenkomst:			1 januari 2024 
Duur raamovereenkomst:					2 jaar
Vermoedelijk maximum aantal werknemers (gelijktijdig):	nog onbekend
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers:			nog onbekend


Namen en adressen van betrokken partijen:

a. Opdrachtgevers


Naam:		Gemeente Uithoorn		Gemeente Ouder-Amstel
			afdeling Buurt			afdeling Buurt
Adres:		Postbus 8			Postbus 35
Postcode/plaats:	1420 AA Uithoorn		1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Contactpersoon:	Chris Maas			Chris Maas
Telefoon:		0297-513111			020-4962121
E-mail:		Chris.Maas@duoplus.nl	Chris.Maas@duoplus.nl
Fax:		0297-513222			020-3043380


ONTWERPFASE

b. Ontwerpende partij				c. Bestekuitwerking
Naam:		N.v.t.				Naam:		  Adviesbureau Civil+ B.V.
Adres:						Adres:		  Lofoten 1	
Postcode/plaats:					Postcode/plaats: 3825 ZD Amersfoort	
Contactpersoon:					Contactpersoon: Ap Verduijn	
Telefoon:						Telefoon:	  06-12973011		
E-mail:						E-mail:		  a.verduijn@civilplus.nl	
Fax:						Fax:		  --

d. V&G-coördinator ontwerpfase
Naam:		Idem opdrachtgevers
Adres:		
Postcode/plaats:	
Contactpersoon:	
Telefoon:		
E-mail:		
Fax:		


UITVOERINGSFASE

e. Opdrachtnemer					f. V&G-coördinator uitvoeringsfase
Naam:		nog niet bekend		Naam:			nog niet bekend
Adres:						Adres:			
Postcode/plaats:					Postcode/plaats:	
Contactpersoon:					Contactpersoon:	
Telefoon:						Telefoon:		
E-mail:						E-mail:
Fax:						Fax:

g. Directievoerder UAV 
Naam:		Idem opdrachtgevers
Adres:		
Postcode/plaats:	
Contactpersoon:	
Telefoon:		
E-mail:		
Fax:		
HOOFDSTUK 2	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OMGEVING VAN
HET ONTWERP
(of vice versa, dus risico’s voor de omgeving)

	Omgevingsfactor
	Risico / oorzaak
	Suggesties voor maatregelen

	Bestaande onder- en bovengrondse leidingen
	R:   Explosie/brand/
       electrocutie
O:   Werkzaamheden nabij 
       Nutsleidingen

	KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven, toezicht door nutsbedrijven

	Verkeerssituatie / verkeersvoorzieningen
	R:   Aanrijdingsgevaar
O:   Doorgaand verkeer tijdens
       de werkzaamheden

	Afzettingen conform publicatie CROW 96b. 
PBM’s gebruiken

	Belendingen
	R:    Aanrijdingsgevaar
O:    Geen deugdelijke 
        afzettingen of 
        vooraankondigingen.
	Werkterrein goed afzetten
Goede vooraankondigingen.

	Beperkt terrein / speciale bouwplaatsvoorzieningen
	R:    Vallende voorwerpen; 
        overrijding; beklemming
O:    Boven elkaar werken; 
        elkaars werk beïnvloeden
	Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg; PBM’s gebruiken

	Lawaai en trillingen
	R:    Gehoorbescherming
O:    Lawaai van machines
	Gehoorbescherming; beperking geluidsniveau van machines

	Toxische stoffen / milieu
	R:    Vergiftiging / verstikking
O:    Werken met chemicaliën
	Instructie; PBM’s gebruiken; zorgen voor wasmogelijkheden






HOOFDSTUK 3	ALGEMENE V&G-RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET ONTWERP

	Hoofdactiviteit
	Risico / oorzaak
	Suggesties voor maatregelen

	Alle werkzaamheden bovengronds
	R:    Aanrijdingsgevaar
        vallen in ontgraven
        cunetten
O:    Elkaars werk beïnvloeden

	Planningen goed op elkaar afstemmen door overleg
PBM’s gebruiken

	Alle werkzaamheden
	R:    Ongeval / lichamelijk letsel
O:    Onvoldoende werkruimte, 
        onvoldoende zichtbaar-
        heid werknemers

R:    Gehoorbeschadiging
O:    Lawaai van machines

	Zo min mogelijk opslag materialen en grond op werk.
Geen grote gronddepots op werk.

Gehoorbescherming
Beperking geluid machines

	Grondwerk
	R:    Instortingsgevaar
O:    Ontgraving / instand
        houden cunetten

R:    Explosie/brand/electrocutie
O:    Werkzaamheden nabij
        kabels en leidingen.
	Ontgraven onder veilige taluds



KLIC-melding; instructie; graven van proefsleuven; toezicht door nutsbedrijven; afdekken kabels en leidingen op einde werkdag

	Funderingslagen
	R:    Lichamelijk letsel
O:    Materieel, werkverkeer,
        Stofvorming

	Werkinstructie, PBM’s gebruiken, bevochtigen oppervlak.

	Verharding
	R:    Rugklachten
O:    Gewicht van bestratings-
        materialen

R:    Wegspringend materiaal
       en vrijkomend (kwarts)stof
O:    Freeswerk / zaagwerk

R:    Inademen teerhoudende
        stofdeeltjes
O:    Vrijkomen teerhoudende
        stofdeeltjes bij frezen

	Machinaal aanbrengen materialen; met meerdere personen gelijktijdig tillen

PBM’s gebruiken; nat frezen / zagen


Vooraf onderzoeken op te breken of te frezen asfalt op teerverontreiniging.
Nat frezen zodat stofvorming wordt voorkomen.
PBM’s gebruiken (halfgelaat / aistream met P2 filter en handschoenen).
Cabines gesloten houden
Markeren verontreinigde vakken
Voorlichting over teer
Transport in dichte laadbakken
Laadkleppen sluiten

	Verkeersmaatregelen
	R:    Aanrijdingsgevaar
O:    Doorgaand verkeer tijdens 
        de werkzaamheden
	Afzetting op voldoende afstand van de werkzaamheden plaatsen; PBM’s gebruiken





	Hoofdactiviteit
	Risico / oorzaak
	Suggesties voor maatregelen

	Werk algemene aard
	R:    Onveilige werksituatie
O:    Gelijktijdige uitvoering van
        werkzaamheden door
        derden

R:     Vallen in ontgraven 
         cunetten
O:     Voorbijgangers letten niet
         op.
	Overleg met uitvoerende partijen;
Werkzaamheden niet gelijktijdig op dezelfde plaats uitvoeren (planning)
Afzettingen; overleg met belanghebbenden




HOOFDSTUK 4	OVERLEG OVER HET V&G PLAN

	Naam vergadering
	Frequentie
	Deelnemers
	Notulen door

	Coördinatievergadering en bouwvergadering
	1x per vier weken

Per deelopdracht 
1x vooraf aan start werkzaamheden.
	· V&G coördinerend aannemer
· Aannemers
· Bouwdirectie (toehoorder)
· Genodigden (op uitnodiging)
	V&G coördinerend aannemer

	Bouwvergadering
	1x per twee weken
	· Bouwdirectie
· Aannemer
· Genodigden (op uitnodiging)
	Bouwdirectie


Op basis van de raamovereenkomst is het de verwachting dat deelopdrachten verstrekt worden met een uitvoeringsduur van maximaal 2 weken per deelopdracht. Dit is de reden waarom gekozen is voor het per deelopdracht vooraf houden van de coördinatievergadering en bouwvergaderingen doorgestreept zijn.


Vaste agendapunten

Coördinatievergadering en bouwvergadering
· Concretisering V&G plan ontwerpfase
· Naleving van V&G plan uitvoeringsfase door partijen (waarnemingen, inspectieronden door V&G coördinator en leidinggevenden van aannemers, rapportage, V&G deskundigen en Arbeidsinspectie)
· Eventuele ongevallen en incidenten
· Voorlichting van werknemers
· Eventuele nieuw ontstane risico’s
· Genomen of te nemen maatregelen
· Actualiseren V&G plan
· Aanvullen / wijzigen van V&G dossier


Bouwvergadering
De V&G coördinator uitvoeringsfase geeft een resumé van het in de coördinatievergadering besprokene en neemt zonodig actie (acties vastgelegd in notulen).



