Bijlage 5. Lijst meest gebruikte materialen perceel 1 (Altena)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overeenkomstig het programma van eisen “Reinigen, preventief en correctief onderhoud 
pompinstallaties” met kenmerk ….. d.d. ..-..-2024

	In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief en exclusief de benodigde montage, reinigings- en in bedrijfstelkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan genoemd of iedere andere wijziging maken de inschrijving ongeldig.

	 

	
	 
	
	
	
	
	
	

	besteks post
	Omschrijving
	een heid
	hoeveel heid
	v/n
	Prijs per stuk 
Excl. montage
	Prijs per stuk
Incl. montage en bij -behorende materialen 
	Totaalbedrag
Incl. montage

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pomp  Flygt MP 3069 HT 1,7 kW
	st
	20
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	2
	Pomp  Flygt MP 3069 HT 2,4 kW
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	3
	Pomp  Flygt NX 3069 SH 1,7 kW
	st
	3
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	4
	Pomp  Flygt MP 3069 HT 1,7 kW met universele uitgang
	st
	5
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	5

	Pomp  Flygt MP 3069 HT 2,4 kW met universele uitgang
	st
	2
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	6
	Pomp. Flygt NP 3085 MT 2,0 kW
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	7
	Pomp Flygt NP 3102 MT 3,1 kW
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	8
	Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	9
	Hijsketting 0,5 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	10
	Waaier t.b.v. MP 3068 / 3069 HT
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	11
	Snijmes + snijplaat t.b.v. Flygt MP 3068 HT / MP 3069  HT 
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	12
	Waaier t.b.v. ABS Piranha 

S17-2D/22-2D
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	13
	Snijmes + snijplaat t.b.v. ABS ABS Piranha S17-2D/22-2D
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	14
	Flygt Klauw t.b.v. MP 3068 HT / MP 3069
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	15
	Drukriool besturing conventioneel

Vlotters 
	st
	4
	v
	 € -
	 € -
	 € -

	16
	Drukriool besturing VdL 

	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € - 

	17
	Drukriool besturing Robuust 1100
	st
	15
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	18
	Drukriool besturing Robuust 2100
	st
	5
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	19
	Drukriool besturing Xylem APP 300

	st
	1
	v
	€ -   
	€ -   
	€ -   

	20
	RVS vlotterbeugel t.v. MT 3069
	st
	4
	v
	 €-
	 € -
	 € - 

	21
	Drukriool openbel incl. ophangbeugel en slang
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	22
	RVS buitenkast dochterkast t.b.v. drukriool besturing 
	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	23
	RVS buitenkast dochterkast t.b.v. drukriool besturing hoog met ruimte voor losse aardlek en KWH meter


	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	24
	Luchtpomp t.b.v. niveaumeting drukriool gemaal 
	st
	2
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	25
	niveausensor VegaWell 52 0-4 meter tbv rioolgemalen
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	26
	niveausensor t.b.v. overstorten.
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	27
	Vlotter Xylem ENM 10
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	28
	Vlotter ABS K15 
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	29
	Open (meet)bal incl. slang 
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	30
	wippergewicht 10 kg
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	31
	Gecertificeerde hijsketting RVS 316, gemiddeld 3 meter
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	32
	D sluiting RVS 316
	st
	10
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	33
	Magneetschakelaar tot 3,0 Kw
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	34
	Thermisch blok (tot 6,0 Amp)
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	35
	Aardlekautomaat  40A/0,3 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	36
	Aardlekautomaat 40/0,03 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	37
	Automaat 3 x 4 t/m 20 Amp
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	38
	LED storingslamp TBD-1L

Red ac 24 V incl. afdichtingsrubber en bevestigingsmateriaal
	st
	15
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	39
	GPRS Puck antenne
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	40
	Cilinderslot Anker C342/K312
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	41
	Cilinderslot Ronus 65/74
	st
	1
	v
	€
	€
	€

	42
	Geleidestang 3/4" RVS 316

2 per drukgemalen, lengte 2,5 mtr.
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	43
	Accu tbv uitval drukgemaal 24 V 2 Ah
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	44
	Accu tbv uitval hoofdgemaal en BBB, 24 V 4 Ah
	st
	1
	v
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	45
	Voetbocht 2" Flygt voor drukpomp
	st
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	46
	Balkeerklep 2" voor drukriool
	st 
	1
	V
	 € -   
	 € -   
	 € -   

	
	Totaalsom over te nemen in het inschrijfbiljet, bijlage 3 (bedrag exclusief BTW)
	 € -   

	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum:…………………………………………………………………………………………………

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: …………………………….……………

Functie:………………….………………………………………………………….…………………

Ondertekening:………………………………………………………………………………………



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


