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	[bookmark: _Hlk65834413][bookmark: _Toc200530495]De inschrijver dient onderstaande eisen te accorderen.
Indien een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten.
Tot slot dient de inschrijver het document te ondertekenen.
Voor ‘OG’ te lezen opdrachtgever en voor ‘ON’ te lezen opdrachtnemer 

	Algemeen procedureel en voorwaarden
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	1. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten.

	2. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De opdrachtbrief/overeenkomst;
· De nota van inlichtingen;
· Het aanbestedingsdocument;
· De ingediende inschrijving van de ON.

	3. 
	De inschrijver heeft zijn prijs gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde.

	4. 
	Eventuele kortingen dienen verdisconteerd te zijn in de, in het prijzenformulier, opgegeven eenheidsprijzen. Aparte projectkortingen worden niet toegestaan.

	5. 
	Alle kosten m.b.t. de uitvoering van de opdracht en de administratieve bepalingen dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.

	6. 
	Indien de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, welke niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten.

	7. 
	Op de opdracht zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Ede - VNG Model” van toepassing.

	8. 
	De opdrachtnemer dient schade aan flora en fauna te voorkomen. Bij twijfel overleg met contactpersoon van opdrachtgever.

	[bookmark: _Hlk68165436]SROI
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	9. 
	Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de eis om invulling te geven aan SROI, een en ander zoals omschreven in dit aanbestedingsdocument.

	Door opdrachtgever aan te leveren gegevens

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	Revisiegegevens locatie erfgrensputten (geo.ede.nl).

	Eerste handelingen bij het onstoppen huisaansluitingen
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	Erfgrensput (EP) opgraven en openen, verstopping verhelpen.
· Voor de ligging van de EP zie de revisies op geo.ede.nl.
· Indien binnen een half uur de EP niet gevonden wordt, neemt ON contact op met de contactpersoon van de OG. 
· Als de EP leeg is wordt ervan uitgegaan dat de verstopping zich in het particuliere riool bevindt, de kosten zijn dan voor de particulier. ON communiceert dit meteen met de particulier. Als de EP vol water staat wordt ervan uitgegaan dat de verstopping zich bevindt in het gemeentelijke riool (uitlegger). 
· ON verstrekt duidelijke informatie naar de particulier over deze werkwijze.
· Indien de verstopping zich in het gemeentelijk deel bevindt moet deze indien mogelijk weggenomen worden. Aansluitend wordt te allen tijde een camera-inspectie uitgevoerd om vast te stellen of er herstelwerkzaamheden aan de aansluiting nodig zijn.

	[bookmark: _Hlk137559997][bookmark: _Hlk133228402]Meldingsplicht
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	Verstopping in de gemeente-uitlegger of EP altijd melden bij de OG
· Indien de gemeentelijke-uitlegger of EP ontstopt moet worden dient ON vooraf de OG als eigenaar in te lichten. ON kan dit telefonisch melden bij de contactpersoon. Als deze contactpersoon niet is te bereiken, spreekt ON de voicemail in. Daarnaast moet ON de melding via de mail of via Whatsapp bevestigen, dit om de melding schriftelijk vast te leggen. Op deze manier kan er nooit een discussie ontstaan of het wel of niet is gemeld. Naast de bevestiging die ON via de mail of via Whatsapp moet uitvoeren levert ON, minimaal, 2 foto’s in van de situatie ter plaatse. Eén foto van de EP die vol staat en één foto van het perceel inclusief de gatopening. ON levert meerdere foto’s in ter verduidelijking van het probleem en indien de situatie daarom vraagt. Foto’s en de camera-inspectie moeten door ON minimaal 1 jaar bewaard worden als bewijslast in geval van claims.
· Buiten kantoortijden, tussen 16:00 uur en 08:00 uur, en in het weekend kan ON alleen een voicemail inspreken. De contactpersoon is dan niet bereikbaar.
· Indien ON niet beschikbaar is door ziekte of vakantie, dit melden bij OG. ON moet in deze situaties gebruik maken van de andere ON’s binnen dit contract, dit doormiddel van een doorschakeling. Met andere woorden, een melder van een verstopping moet te allen tijde één van onze ON’s kunnen bereiken.

	Meerwerk
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	13. 
	Kapotte huisaansluiting of EP altijd melden bij de OG
· 	Indien tijdens het ontstoppen geconstateerd wordt dat een gemeentelijke uitlegger of EP zodanig beschadigd is waardoor deze vervangen dient te worden, of ander extra materieel nodig is, dan moet dit gemeld worden bij de contactpersoon voor meerwerk. Hij zal dan, indien gewenst, hiervoor apart opdracht verstrekken. De melding zal vanuit ON altijd bevestigd worden via e-mail of Whatsapp. 
· 	Het meerwerk moet worden uitgevoerd binnen 10 werkdagen na uitgiftedatum opdrachtbon. Wanneer ON start met het meerwerk, dan meldt ON dat aan de contactpersoon.
· 	Opdrachten voor meerwerk zullen alleen binnen kantoortijden afgegeven worden. Dus na kantoortijden en in het weekend kan ON geen verzoek doen tot meerwerk. Indien dit toch nodig is, dan kan ON dat de volgende dag of na het weekend aanvragen. Op dat moment zorgt ON er alleen voor dat het perceel weer kan afvoeren.
· De verkregen opdrachtbonnen stuurt ON mee met de eerstvolgende factuur (maandelijkse facturering). Betalingstermijn is 30 dagen.
· Zand, betonstraatstenen en betontegels kunnen door de OG ter beschikking worden gesteld. De materialen kunnen alleen in overleg met de magazijnmeester tijdens kantooruren afgehaald worden op de gemeentewerf aan de Asakkerweg 8 te Ede.
· OG heeft een sterke voorkeur voor het gebruik van PP buizen, putten en hulpstukken. Als de situatie dit echter noodzakelijk maakt, is het gebruik van PVC toegestaan. E.e.a. af te stemmen met OG. Gebruik altijd Klasse SN8.

	Vastlegging en revisie
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	14. [bookmark: _Hlk137560045]
	· Van iedere ontstopping of meerwerksituatie, die ON uitvoert voor de OG, maakt ON een kort verslag.
· 	In het verslag vermeldt ON: datum, naam/adres bewoner, monteurs, oorzaak verstopping, gebruik materialen, gestort steenpuin en/of asfalt, gebruik machines en werktijden (aanvang werktijd en einde werktijd). Ook de foto’s van de situatie worden bij dit verslag gevoegd.
· 	Het verslag levert ON in samen met de eerstvolgende factuur (maandelijkse facturering).

	15. 
	· 	Van iedere ontstopping/renovatie maakt ON een revisietekening, indien er wijzigingen plaatsvinden. ON meet de EP, de rioolinlaat, en de uitlegger in ten opzichte van vaste punten: de woning en het hart van de inspectieput in de weg. Maten aangeven in centimeters.
· 	Alle randinformatie zoals datum van aansluiting, huisnummers, straatnamen, inspectieput nummers etc. op tekening vermelden.
· De revisietekening levert ON in samen met de opdrachtbon en de eerstvolgende facturatie.

Wat gebeurt er met al deze gegevens
· 	Alle meldingen van ontstoppingen en renovaties worden door de OG geregistreerd zodat per adres de historie van een rioolaansluiting bekend is. 
· 	De revisies worden verwerkt in het totale revisiebestand van de OG.

	Veiligheid
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	16. 
	· 	Veiligheid van uitvoerende medewerkers tijdens uitvoering van de werkzaamheden en de veiligheid van andere weggebruikers is zeer belangrijk. OG verwacht van ON dat deze zaken de nodige aandacht hebben. Indien ON vragen en of onduidelijkheden heeft over bepaalde te nemen veiligheidsmaatregelen kan ON contact opnemen de contactpersoon. Alle te nemen veiligheidsmaatregelen dienen minimaal te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
· 	Veiligheid tijdens graafwerkzaamheden:
Als er dieper gegraven moet  worden dan 1 m1 onder maaiveld, dan dient ON (extra) maatregelen te nemen. Dat kan ON bv doen door een sleuf te stempelen, te bekisten of met taluds te werken. Als er dieper dan 2 m1 onder maaiveld gegraven moet worden, dan dient ON in contact te treden met de contactpersoon om een juiste keuze voor de te nemen maatregelen te maken.
· 	Verkeersvoorzieningen:
ON zorgt voor de juiste verkeersmaatregelen, dit conform de CROW 96b. Bij twijfel kan ON contact opnemen met de contactpersoon. Kleine verkeersvoorzieningen verzorgt ON voor eigen rekening, zoals schildjes, pylonen, afzetlint e.d. Dit moet behoren tot de standaarduitrusting. 
· 	Veiligheidskleding en hulpmiddelen:
ON draagt zorg voor de juiste veiligheidskleding en hulpmiddelen volgens de geldende wet- en regelgeving.

	Prijzen, oplevering en facturatie
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	17. 
	De ON mag jaarlijks op 01 januari de prijzen van de eenheidsprijzen indexeren. 
De eerste keer op 1 januari 2025. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal GWW’.

Ook in het geval van een negatieve indexering moet de herziening van de prijzen worden doorgevoerd. Verlaging moet, verhoging mag doorgevoerd worden.

Het bedrag van verhoging c.q. verlaging van de eenheidsprijs komt tot stand volgens de formule: 

	VL = 
	LN – LA
	X EP

	
	LA
	



Hierin is:
VL = bedrag van de verhoging c.q. verlaging van de eenheidsprijs
LN = de index in de maand oktober voorafgaand aan de indexeringsdatum
LA = de index in de maand oktober 1 jaar eerder dan de maand van LN
EP = huidige eenheidsprijs

De prijzen worden geïndexeerd op de meest recente tijdsbasis met als basis 2015 is 100. Indexering gebeurt op basis van de cijfers van de maand oktober. Tariefswijzigingen dienen uiterlijk een maand voor de ingangsdatum door ON schriftelijk aan de OG te worden medegedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze. Het resultaat van de berekening dient rekenkundig afgerond te worden op 2 cijfers achter de komma. Indexering kan enkel plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de OG.

	18. 
	· 	De uitgevoerde werkzaamheden aan het gemeenteriool worden alleen vergoed conform de afgesproken tarieven.
· 	Uitgevoerde werkzaamheden, ontstoppingen en evt. meerwerk, moeten bij het eerstvolgende facturatiemoment in rekening worden gebracht bij de OG.
· Facturatie vindt maandelijks, telkens uiterlijk op de tiende dag van de maand, plaats. Indien later wordt gefactureerd zullen deze facturen worden beschouwd als facturatie van de eerstvolgende maand.
· 	Indien een aansluiting, na ontstopping of renovatie, na een korte termijn weer terug komt op de registratielijst, dan zullen OG en ON in overleg treden over eventuele vervolgacties en werkgaranties. Ook van de ON verwacht OG hierin initiatieven.

	[bookmark: _Hlk138233635]Evaluatie van de overeenkomst en werkzaamheden.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	19. 
	ON neemt initiatieven richting OG om bepaalde werkprocessen te verbeteren.

	20. 
	OG en ON zullen jaarlijks, in het 2e kwartaal een overleg organiseren waarin minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:

· Kwaliteit geleverde informatie;
· Tevredenheid OG;
· Evaluatie en beoordeling afspraken;
· Klachtenafhandeling;
· Functioneren partijen;
· Verbeterpunten;
· Afspraken;
· Invulling SROI.

	Reservebank constructie
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	21. 
	Inschrijver gaat akkoord met de voorwaarden omtrent de ‘Reservebank constructie zoals verwoord in het aanbestedingsdocument en doet zijn inschrijving gestand voor de duur van maximaal 18 (achttien) maanden. De aangeboden prijzen en tarieven zullen worden geïndexeerd conform het gestelde in het PvE.

	Sleutelfuncionarissen
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	22. [bookmark: _Hlk65835308]
	Onderstaande personen van de inschrijver zijn de voorgestelde sleutelfunctionarissen voor de opdracht. Let op! Bij een eventuele opdracht zullen deze sleutelfunctionarissen blijvend ingezet worden voor de opdracht in de voorgestelde functies.
Indien, om een legitieme reden, een sleutelfunctionaris tijdens de duur van de overeenkomst niet blijvend ingezet kan worden, heeft de ON de plicht voor het zorgen van een vervanger met minimaal dezelfde kennis en competenties. Deze nieuwe functionaris kan pas ingezet worden na schriftelijke goedkeuring van de OG.
Onderstaande personen kunnen door OG, indien de inschrijver aan de voorwaarden van deze aanbestedingsprocedure voldoet, rechtstreeks uitgenodigd worden voor een verificatie-interview. Indien communicatie via de e-mail plaatsvindt zal de contactpersoon van deze aanbesteding in de CC worden opgenomen.

	Naam:	<naam>
	Functie:	<functie>
	e-mailadres:	<e-mailadres>
	mobiel telefoonnummer:	<mobiel telefoonnummer>


	Naam:	<naam>
	Functie:	<functie>
	e-mailadres:	<e-mailadres>
	mobiel telefoonnummer:	<mobiel telefoonnummer>


	Getekend voor akkoord:

	Naam inschrijver
	

	Naam tekenbevoegde
	

	Handtekening
	

	Datum
	



