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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: 








Contactpersoon


: 









Functie
 


: 









Telefoonnummer


: 









Emailadres


: 









Datum
 


: 








Risicoadres 



Risico- adres


: Grote Kerkhof 1 





Postcode


: 7411 KT
 Plaatsnaam: Deventer




Contactpersoon locatie

: 








Functie
 


: 









Risico informatie
Bouwjaar pand


: 2016


Bouwaard gevels


x Beton/Steen
O Staal

x Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
x Mastiek
O Riet






x Anders, glas, zink, vegetatiedak





Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol

x Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR


x Anders, Resol hardschuim





Isolatiemateriaal dak

O Steenwol

x Glaswol 

O EPS (polystyreen)


O PUR (Polyurethaan)
O PIR (polyisocyanuraat)
O PIR met glasvezel

O FM approved PIR

x Anders, Betopor





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
x Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
x Beton/Steen
O Hout

x Staal

Horizontaal dragende constructie
x Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
O Op frame
X Direct op het dak in het glas verwerkt
Belendingen binnen 10 meter?
O Nee

x Ja, in gebruik als woningen




Ligging van het pand:

x Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
x Nee

O Ja
Is de locatie omheind? 

O  Nee

X  Ja, gedeeltelijk: hoogte 

 m de binnentuinen zijn voorzien van hekwerken welke ook toegankelijk zijn voor aanwonenden.

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 4549

m2

Aantal verdiepingen

: 5




Staat van onderhoud

: goed








Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

x Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

x Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee 

x Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

x Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

x Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

x Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

x Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

x Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

x Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

x Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
x 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


x Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
O 3
O 4
De nieuwbouw heeft een SKG 2 sluitplan. Op de oudbouw is geen SKG van toepassing
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

x Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

x Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

x Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

x Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
O Nee

x Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
x Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
x Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


O NVT
O Nee
x Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
x Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

x Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




O Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

O Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 

meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

O Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


O Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





O Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

O Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

O Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





O Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




O Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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