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 TOELICHTING CBL: Instructie voor de prijsvorming
 
Voor de prijsvorming en de uitvoering van het contract geldt het volgende: 
a) de in de CBL bij een bouwdeel vermelde gegevens in de kolom 
     "toelichting" zijn aanvullend en niet beperkend op de overige   
     gegevens van het desbetreffende bouwdeel vermeld in de CBL; 
b) de in het Handboek RgdBOEI©-inspecties, deel 2 (disciplines 
    elektrotechniek en werktuigbouwkunde) vermelde gegevens in 
    hoofdstuk 3, onderdeel "registratiemethode" zijn aanvullend en niet 
    beperkend op de voor de betreffende bouwdelen in de CBL in de 
    kolom “toelichting” vermelde gegevens. De uitsluitingen in hoofdstuk 
    3, onderdeel "omschrijving van bouwdelen en afbakening" vervalt en 
    maakt derhalve onderdeel uit van het bestek en daarmee de 
    prijsvorming; 
c) voor een bouwdeel waarbij in de Standaard bouwdelen-Lijst (SBL) 
    volgens het Handboek RgdBOEI©-inspecties of CBL in de kolom 
    “eenheid” pm staat vermeld is de aard en omvang te herleiden uit de    
Gebouwgegevens (zoals bijv. het BvO [m2], de aard en omvang van het desbetreffende gebouw en de overige gegevens van het   
    desbetreffende bouwdeel zoals vermeld in de CBL; 
d) Elektrotechnische bouwdelen: het ontbreken van informatie in de CBL 
    in de kolommen “materiaal” en “type” zijn te herleiden uit de 
    kenmerken fabricaat, omvang, bouwjaar en de objectgegevens uit  
    onderdeel c. Bij het ontbreken van informatie in de kolommen 
    “omvang” en “capaciteit” in de CBL dient u uit te gaan van de 
    maximale configuratie (centrale eenheid en gekoppelde componenten) 
    van het vermelde fabricaat; 
e) Werktuigbouwkundige bouwdelen: het ontbreken van informatie in de 
    CBL in de kolommen “materiaal” en “omvang” zijn te herleiden uit de 
    kenmerken fabricaat, type en bouwjaar. Bij het ontbreken van de 
    omvang in de CBL dient u uit te gaan van de maximale configuratie 
    behorend bij de type; 
f) indien een bouwdeel geen conditiescore heeft gekregen, dient u bij de 
    prijsvorming uit te gaan van conditiescore 3. De werkelijke 
    conditiescore wordt in beeld gebracht en vastgesteld bij de feitelijke 
    situatie.
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