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1
Projectgegevens
Projectnaam: 

Grondwerkzaamheden De Suikerzijde Noordoost, BRM fase 1
Projectbeschrijving:

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen aan het voormalige (oude) Suikerunie terrein, dit terrein ligt aan de Westzijde van de stad Groningen.

Specifiek gelegen tussen de wijken Hoogkerk (westzijde) en Hoendiep (Oostzijde) en de wegen Westelijke ringweg (N370) en de Johan van Zwedenlaan.

Op het terrein zelf vinden de werkzaamheden plaats aan de voormalige vloeivelden. Het betreft hier opruimwerkzaamheden van beschoeiingen, waterbouwkundige constructies en grondwerkzaamheden. Ontgravingen, dempingen en voorbelastingen volstaan hier de hoofd-grondwerkzaamheden binnen De Suikerzijde Noordoost.
Contract/besteksdocumenten

Tot dit Veiligheids- en Gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen zoals gedefinieerd in de UAV 2012 par 1. 

Onderhavig bestek:

Besteknr. 46-2023 van de gemeente Groningen.
Een korte beschrijving  van het uit te voeren werk is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden volgen uit deel 2.2. en deel 3 van het bestek  

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Groningen. 
Tijdsbepaling

De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek.

De aannemer stelt op grond van par. 01.13. van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een gedetailleerd werkplan op.  
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Betrokkenen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Opdrachtgever

De Suikerzijde BV

Energieweg 9, 9743 AN Groningen
Contactpersoon:

Roy Raangs
De Suikerzijde BV

Telefoon: 14050
Ontwerpende partij

De Suikerzijde BV

Energieweg 9, 9743 AN Groningen
Coördinator ontwerpfase

De Suikerzijde BV

Energieweg 9, 9743 AN Groningen
Roy Raangs
De Suikerzijde BV

Telefoon: 14050
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Algemeen

Gegevens die in dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden.

De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) op.

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan ( Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en binnen de in paragraaf 26 van de UAV 2012 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever.

Dit plan moet voldoen aan artikel 2.28  van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat.

De aannemer stelt na gunning van het werk de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase).

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel  2.31 sub. e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Indien dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).
Bij dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)"
4
Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden


Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren.

En het gaat specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

De aannemer dient op grond van art. 4.1 ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats 
voorkomende feitelijke situatie.
	Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering

	Veiligheids- en gezondheidsrisico's 
	Maatregelen in uitvoeringsfase

	Bouwplaatsinrichting
	
	

	-
gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, 
materiaalopslag en afvalopslagplaatsen
	Gezondheid

Veiligheid


	- aannemer draagt zorg voor locatie in overleg met   de directie

‐ schoonhouden wegen

‐ afsluiting keten, opslagplaatsen

‐ dagelijkse controleronde na einde werkzaamheden

	-
afzettingen
	Veiligheidsrisico's voor derden ( bedelving)

	-
afrasteringen/bouwhekken plaatsen waar nodig, dit i.o.m. directie


	Transport op de bouwplaats
	
	

	-
materieelverplaatsingen
	Aanrijdgevaar
	- bouwterrein afzetten met bouwhekken

- duidelijke werkstroken

‐ achteruitrijsignalering materieel

	Grondwerk
	
	

	· Afwerken zandbaan

	Gezondheid
Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijkt de kwaliteit van de (meng)monsters te variëren tussen ‘altijd toepasbaar’, ‘klasse industrie’ en ‘niet toepasbaar’ op basis van de parameters.


	- Afvoeren naar erkend verwerker

- Vaststelling definitieve veiligheidsklassen en V&G‐ plan door een MVK‐er (middelbare veiligheidsdeskundige)
- V&G‐plan aanvullen met veiligheidsklassen en bijbehorende maatregelen

- Startwerkinstructie en begeleiding werkzaamheden door een DLP‐er (deskundige leidinggevende projecten)

	Grondslag
	
	

	· transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de werkplek


	Gezondheid


	- rijplaten toepassen als hulpmaterialen 

- aangepast materieel inzetten blijkt dit nodig te zijn, dit i.o.m. directie

	Bouwplaatsafbakening, verkeersmaatregelen
	
	

	
	Aanrijdrisico door derden, verkeer


	- bouwterrein afzetten met hekken. ‐ omleidingsroute instellen.

‐ verkeersmaateregelen conform bestekspost nummers in hoofdstuk 51

	Lawaai
	
	

	
	Gehoorbeschadiging
	- geluidsarm materieel

- elektrische materieel
‐ correct gebruik van PBM’s

	Stofvorming
	
	

	
	Gezondheid
	- correct gebruik van PBM’s

‐ natzagen elementenverharding en banden

‐ bij langdurige droogte zand nathouden

	Riolering
	
	

	-
ontgravingen

	Bedelving, instorting
	n.v.t. 

	Kabels en leidingen
	
	

	-
ondergrondse elektriciteit kabels
	Brand, elektrocutie door raken van ondergrondse kabels 
	KLIC melding opvragen en nutspartijen infomeren over ontgraving, ophoging en voorbelastingswerkzaamheden bij of nabij leidingen

	-
ondergrondse gasleidingen
	Brand, explosie door raken van ondergrondse leidingen
	- KLIC melding opvragen en nutspartijen infomeren over ontgraving, ophoging en voorbelastingswerkzaamheden bij of nabij leidingen

	· ondergrondse waterleidingen
	
	- KLIC melding opvragen en nutspartijen infomeren over ontgraving, ophoging en voorbelastingswerkzaamheden bij of nabij leidingen


5
Overleg


Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van Arbo-overleg en afspraken vindt plaats in de om de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn.


Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de aannemer.


Vaste agendapunten:

-
incidenten, ongevallen (onderzoek) en genomen maatregelen

-
nieuwe en gesignaleerde risico’s en de te nemen maatregelen

-
V&G-plan

-
overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

-
resultaten inspecties
6
Toezicht


De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid.

7
Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats


De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder diegene welke voor het eerst de bouwplaats betreden. 


De aannemer legt dit vast.
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