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Mechanisch onderhoud aan sluizen en bruggen WB:

Onderhoudsbeurt alle sluizen en bruggen, jaarlijks maart
Grote smeerbeurt alle sluizen en bruggen, jaarlijks juli
Kleine smeerbeurt automatische sluizen en bruggen, jaarlijks oktober

Opdracht voor de werkzaamheden wordt aangeleverd minimaal xx weken voor gewenste uitvoering van het werk door de werkvoorbereider van HDSR aan opdrachtnemer. Planning gebeurt in overleg.


	SL0005
	Schutsluis - BODEGRAVEN SLUIS
	automatisch

	B5906
	Brug - BODEGRAVEN SLUIS
	automatisch

	SL0006
	Schutsluis - WOERDENSEVERLAAT SLUIS
	automatisch

	SL0008
	Schutsluis - OUDEWATER SLUIS
	automatisch

	SL0011
	Schutsluis - WAAIERSLUIS
	automatisch

	SL0501
	Schutsluis - GOEJANVERWELLE SLUIS
	automatisch

	SL0003
	Schutsluis - HAANWIJKERSLUIS
	handbediend

	SL2001
	Schutsluis - WERKHOVEN SLUIS
	handbediend

	SL3001
	Schutsluis - COTHEN SLUIS
	handbediend



Werkinstructie jobplan 00000000220 WB M onderhoudsbeurt sluizen en bruggen

- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Schoonsteken van tandkuilen.
- Verwijderen overtollige smeermiddelen.
- Controleren van tandwielkasten op lekkage en reinigen buitenzijde.
- Controle olieniveaus, bijvullen van olie in tandwielkasten indien noodzakelijk.
- Reinigen en smeren hang en sluitwerk van allen toegangsvoorzieningen van het object.
- Controleren draagbeeld van open tandwieloverbrengingen en tandheugels.
- Controleren werking reminstallaties. Controle slijtage remvoeringen, controle vrije slag en slijtageslag remtrusthors.
- Functionele test gehele installatie.

Werkinstructie jobplan 00000000221 WB M smeerbeurt sluizen en bruggen groot

- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Verwijderen overtollige smeermiddelen.
- Controleren van tandwielkasten op lekkage en reinigen buitenzijde.
- Controle olieniveaus, bijvullen van olie in tandwielkasten indien noodzakelijk.
- Controleren draagbeeld van open tandwieloverbrengingen en tandheugels.
- Controleren werking reminstallaties. Controle slijtage remvoeringen, controle vrije slag en slijtageslag remtrusthors.
- Proefdraaien

Werkinstructie jobplan 00000000222 WB M smeerbeurt sluizen en bruggen groot

- Smeren van alle bereikbare smeerpunten.
- Ontvetten en reinigen van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Het smeren van lagers, koppelingen, draaipunten, motoren, tandwielen en heugelstangen e.d.
- Verwijderen overtollige smeermiddelen.
- Proefdraaien
