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Aanleiding 
De praktijktesten hebben tot doel de gebruikskwaliteit van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen inzichtelijk te maken, zoals het ervaren en waargenomen wordt door de brandweerman/-vrouw binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
 
De onderdelen van de praktijktesten zijn zo opgesteld dat het een afspiegeling is van de werkzaamheden waarin de persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast gaan worden. De gebruiksaspecten worden zo objectief mogelijk door een groep van 5 personen getest en beoordeeld, waarbij een strak protocol en een eenduidige werkwijze wordt gehanteerd. Deze 5 personen worden ondersteund door minimaal 3 begeleiders. De praktijktesten zullen plaats gaan vinden op brandweerkazerne Leerpark (Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL Dordrecht).

Objectiviteit draagproeven
Om de praktijktesten en hiermee de resultaten zo objectief mogelijk te houden, is eenduidigheid en gelijkheid van essentieel belang. Hierbij is het belangrijk dat ieder afzonderlijk persoonlijk beschermingsmiddel op een gelijke wijze wordt onderworpen aan de praktijktesten. 

Van de testdagen en de uitgevoerde praktijktesten, wordt een verslag gemaakt. Op de testdagen zijn twee teams aanwezig: de beoordelaars en een ondersteunend begeleidingsteam. De testen worden afgenomen door personen welke geen lid zijn van de projectgroep van onderhavige aanbesteding. De projectgroep begeleid de dagen. De leden van het beoordelingsteam zullen op basis van een instructie alle testen identiek uitvoeren en de resultaten op een van te voren beschikbaar gesteld, identiek (digitaal) formulier vastleggen. Na de test wordt door alle personen uit het beoordelingsteam een cijfer per onderdeel gegeven op een schaal van 0 tot 5, waarbij geldt: hoe hoger het cijfer, hoe beter dit onderdeel wordt ervaren. 
Inschrijver dient op datum 8 mei 2024 de aangeboden persoonlijke beschermingsmiddelen conform Inschrijving in afsluitbare transport box(en) af te leveren op brandweerkazerne Leerpark (Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL Dordrecht). Inschrijver kan hiervoor per e-mail contact opnemen met dhr. L. Bron via l.bron@brw.vrzhz.nl voor het maken van een afspraak.
Inschrijver levert de hieronder gevraagde persoonlijke beschermingsmiddelen bedrijfsklaar zoveel mogelijk zonder reclame-uitingen aan. Na aflevering voor de test tot na definitieve gunning zal de aangeleverde persoonlijke beschermingsmiddelen van alle Inschrijvers worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. Na definitieve gunning ontvangt de Inschrijver de persoonlijke beschermingsmiddelen retour, met uitzondering van de Inschrijver die de opdracht gegund krijgt.

Voor de praktijktesten levert Inschrijver de persoonlijke beschermingsmiddelen aan in de maten zoals aangemeten op 18 april 2024. 
Het gaat om de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de Inschrijver:
· 5 paar van de aangeboden bluslaarzen van merk 1
· 5 paar van de aangeboden bluslaarzen van merk 2
· 5 paar van de aangeboden werkschoen S3 zwart hoog premium 
· 5 paar van de aangeboden werkschoen S3 zwart laag premium 
· 5 paar van de aangeboden werkschoen S3 zwart laag normaal
· 5 paar van de aangeboden werkschoen S3 zwart laag instap
· 5 paar van de aangeboden blushandschoenen
· 5 paar van de aangeboden veiligheidshandschoenen.

De te verwachten maatvoering is als volgt:

	Bluslaars
	Maat
	Blushandschoenen

	Maat

	
	44
	
	10

	
	41-10 (smal)
	
	8

	
	44
	
	10

	
	42
	
	8/9

	
	40
	
	8

	Veiligheidsschoen 
 
	Maat
	Veiligheidshandschoen

	Maat

	
	44
	
	10

	
	41 s3
	
	7

	
	43
	
	9/L

	
	42
	
	8/9

	
	40
	
	8/m


Beoordeling 
De beoordeling, bestaat uit een statische en dynamische test en vinden plaats onder omgevingstempratuur en telt totaal voor 730 punten mee.

Bij de praktijktesten worden de punten toegekend aan de hand van de beoordelingscijfers 0, 1, 2, 3, 4 en 5. Deze cijfers worden door het beoordelingsteam individueel toegekend per onderdeel. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van digitale beoordelingsformulieren (via Microsoft Forms). Zie de beoordelingsformulieren in bijlage 16 van het Beschrijvend Document. Deze beoordelingsformulieren worden digitaal ingevuld op een IPad waarbij de beoordelingsformulieren te bereiken zijn doormiddel van een QR-code die aangemaakt wordt per  persoonlijk beschermingsmiddel.                                                                              

Tijdens de praktijktesten wordt elk persoonlijk beschermingsmiddel individueel beoordeeld. Voor de beoordelaars is het onbekend wie de leverancier is. 

Uitgangspunten 
· Beoordelaars hanteren bij alle testen dezelfde (onder)kleding in het kader van een eenduidige beoordeling (operationeel uniform of incidentpak); 
· Praktijktesten worden individueel uitgevoerd. 
· De vragenlijsten met beoordelingscriteria worden per onderdeel individueel ingevuld door de beoordelaars. 
· Beoordelaars zijn allen goedgekeurd voor de PPMO en vervullen een repressieve functie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
· Beoordelaars worden begeleid en ondersteund bij het juist en eenduidig invullen van de vragenlijsten met beoordelingscriteria. Daarbij geldt dat er minimaal één begeleider is per onderdeel. 
· In de briefing wordt nadrukkelijk verteld wat het belang en de noodzaak is van de praktijktesten en hiermee het naar eigen inzicht individueel invullen van de beoordelingsformulieren.
· De praktijktesten vinden plaats op maandag 13 mei 2024 (het betreft een gehele dag). 
· De Inschrijvers zijn NIET aanwezig bij de praktijktesten. 
	 
Omschrijving van de praktijktesten 
Hieronder zijn de verschillende praktijktesten beschreven. Elk van deze testen bestaan uit meerdere onderdelen.

Praktijktest bluslaarzen
De praktijktest bluslaarzen is bedoeld om te kijken hoe de aangeboden bluslaarzen worden ervaren door gebruikers. De praktijktest bestaat uit een statische comfort test en een dynamische test. 
De statische comfort test is bedoeld om te kijken of de aangeboden bluslaars passend is en op de persoon zo goed mogelijk passend gemaakt kan worden door de drager. Verder wordt er beoordeeld of de bluslaars goed aansluit bij de in gebruik zijnde incidentkleding en het operationeel uniform.
De dynamische test vindt plaats op de PPMO-baan (zie afbeelding 1). Ook wordt gebruik gemaakt van een dienstvoertuig en tankautospuit zodat de gebruiker zo goed mogelijk kan ervaren hoe comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk de aangeboden bluslaarzen zijn tijdens bewegingen die aansluiten bij de operationele brandweer taken. 

Praktijktest veiligheidsschoenen
De praktijktest veiligheidsschoenen is bedoeld om te kijken hoe de aangeboden veiligheidsschoenen worden ervaren door gebruikers. De praktijktest bestaat uit een statische comfort test en een dynamische test. 
De statische comfort test is bedoeld om te kijken of de aangeboden veiligheidsschoenen passend is en op de persoon zo goed mogelijk passend gemaakt kan worden door de drager. Verder wordt er beoordeeld of de veiligheidsschoenen goed aansluiten bij het in gebruik zijnde operationeel uniform.
De dynamische test vindt plaats op de PPMO-baan. Ook wordt gebruik gemaakt van een dienstvoertuig en tankautospuit zodat de gebruiker zo goed mogelijk kan ervaren hoe comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk de aangeboden veiligheidsschoenen zijn tijdens bewegingen die aansluiten bij de operationele brandweer taken. 

Praktijktest blushandschoenen
De praktijktest blushandschoenen is bedoeld om te kijken hoe de aangeboden blushandschoenen worden ervaren door gebruikers. De praktijktest bestaat uit een statische comfort test en een dynamische test. 
De statische comfort test is bedoeld om te kijken of de aangeboden blushandschoenen passend is en op de persoon zo goed mogelijk passend gemaakt kan worden door de drager. Verder wordt er beoordeeld of de blushandschoenen goed aansluit bij de in gebruik zijnde incidentkleding.
De dynamische test vindt plaats op de PPMO-baan. Ook wordt gebruik gemaakt van divers materieel zodat de gebruiker zo goed mogelijk kan ervaren hoe comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk de aangeboden blushandschoenen zijn tijdens bewegingen die aansluiten bij de operationele brandweer taken.  

Praktijktest veiligheidshandschoenen
De praktijktest veiligheidshandschoenen is bedoeld om te kijken hoe de aangeboden veiligheidshandschoenen worden ervaren door gebruikers. De praktijktest bestaat uit een statische comfort test en een dynamische test. 
De statische comfort test is bedoeld om te kijken of de aangeboden v veiligheidshandschoenen passend is en op de persoon zo goed mogelijk passend gemaakt kan worden door de drager. Verder wordt er beoordeeld of de veiligheidshandschoenen goed aansluiten bij de in gebruik zijnde incidentkleding en het operationeel uniform.
De dynamische test vindt plaats op de PPMO-baan. Ook wordt gebruik gemaakt van een divers materieel zodat de gebruiker zo goed mogelijk kan ervaren hoe comfortabel, veilig en gebruiksvriendelijk de aangeboden veiligheidshandschoenen zijn tijdens bewegingen die uitsluiten bij de operationele brandweer taken. 

Afbeelding 1 PPMO-baan
[image: PPMO, een nieuwe keuringsmethodiek]

Opdrachten bij praktijktesten
Hieronder volgt een beschrijving van alle opdrachten die een beoordelaar uit moet voeren en de punten waarop wordt beoordeeld: De aangeboden persoonlijke beschermingsmiddelen worden beoordeeld op comfort in algemeenheid en tijdens de meest voorkomende handelingen. Uitgangspunt is het testen van het comfort bij operationele en dagelijkse taken. Daarin zijn de meest voorkomende handelingen opgenomen. 

	Opdrachten bluslaarzen: gebruiksgemak / ergonomie 

	1. Vr 1 t/m 5  
	Trek de bluslaarzen aan en beantwoord vraag 1 t/m 5 i.c.m. met je incidentbroek. 

	2. Vr 6  
	Loop een rondje rondom de parkeerplaats op het Leerpark. 

	3. Vr 7 
	Beantwoord vraag 7 met incidentpak, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Beloop de trap 
2. Betreed de ladder 
3. Maak 10 grote gehurkte stappen 
4. Ga 20 meter laag voortbewegen, zonder slang. 

	       4.   Vr 8 
	Beantwoord vraag 8 met incidentbroek, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Betreed de ladder en bepaal de grip 
2. Loop 50 meter over de onverharde weg (bijv. spoorbed). 

	5. Vr 9  
	1. Evenwichtsbalk uit PPMO baan. Heen en terug. Focus op flexibiliteit/bewegingsvrijheid, gevoel (precisie) en grip. 
2. Test de laars op de natte stalen plaat, op het terras (nat hout) 

	6. Vr 10 
	Ga een rondje rijden met een tankautospuit 






	Opdrachten veiligheidsschoenen premium: gebruiksgemak / ergonomie 

	1. Vr 1 t/m 5  
	Trek de veiligheidsschoenen aan en beantwoord vraag 1 t/m 5 i.c.m. met je interventiekleding (operationeel uniform). 

	2. Vr 6  
	Loop een rondje rondom de parkeerplaats op het Leerpark. 

	       3.   Vr 7 
	Beantwoord vraag 7 met interventiekleding, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Betreed de ladder en bepaal de grip 
2. Loop 50 meter over de onverharde weg (bijv. spoorbed). 

	       4.   Vr 8 
	1. Evenwichtsbalk uit PPMO baan. Loop heen en terug. Focus op flexibiliteit/bewegingsvrijheid, gevoel (precisie) en grip. 
2. Test de schoen op de natte stalen plaat, op het terras (nat hout). 



	Opdrachten veiligheidsschoenen: gebruiksgemak / ergonomie 

	1. Vr 1 t/m 5  
	Trek de veiligheidsschoenen aan en beantwoord vraag 1 t/m 5 i.c.m. met je interventiekleding (operationeel uniform). 

	2. Vr 6  
	Loop een rondje rondom de parkeerplaats op het Leerpark. 

	3.    Vr 7 
	Beantwoord vraag 7 met interventiekleding, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Betreed de ladder en bepaal de grip 
2. Loop 50 meter over de onverharde weg (bijv. spoorbed). 

	 4.   Vr 8 
	1. Evenwichtsbalk uit PPMO baan. Loop heen en terug. Focus op flexibiliteit/bewegingsvrijheid, gevoel (precisie) en grip. 
2. Test de schoen op de natte stalen plaat, op het terras (nat hout). 




	Opdrachten blushandschoenen: gebruiksgemak/ ergonomie 

	1. Vr 1 t/m 6  
	Trek de blushandhandschoen aan met droge handen en beantwoord vraag 1 t/m 6 i.c.m. met incidentjas. 

	2. Vr 7 
	Beantwoord vraag 7 in incidentpak, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Sluit de koppelingen van 3-duimer en 1,5-duimer goed aan 
2. Tast de klinken en scharnieren goed af 
3. Bestijg de ladder en bepaal de mate van grip op de sporten 
4. Bedien de straalpijp 
5. Bedien de warmtebeeldcamera 
6. Doe het ademlucht toestel om 
7. Doe het gelaatsstuk op en sluit dit aan. 

	3. Vr 8 
	Beantwoord vraag 8 in incidentpak, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Gooi een 3-duimse slang uit 
2. Pak een kist boven je hoofd. 

	4. Vr 9  
	Beantwoord de vraag naar aanleiding van de voorgaande opdrachten. 

	5. Vr 10 
	Trek de handschoen uit, maak je hand ‘licht’ nat door ze in de emmer met water te doen, uit te kloppen. Trek de blushandschoen weer aan. 

	6. Vr 11 
	Hou de blushandschoenen tot de manchet één minuut in de emmer met water.  

	7. Vr 12 
	Beantwoord de vraag naar aanleiding van de voorgaande opdrachten 10 en 11. 



	Opdrachten veiligheidshandschoenen: gebruiksgemak/ ergonomie 

	1. Vr 1 t/m 3 
	Trek de veiligheidshandschoenen aan met droge handen en beantwoord vraag 1 t/m 3 i.c.m. met incidentjas. 

	       2.    Vr 4
	Beantwoord vraag 4 in incidentpak, doormiddel van de volgende opdrachten: 
1. Bedien de spreider 
2. Doe de verlichting van de spreider aan 
3. Wissel de batterij van de spreider 
4. Wissel het zaagblad van de reciprozaag 
5. Maak de bout-moer verbinding. 

	      3.   Vr 5 
	Bedien diverse functies op de IPad en GSM. 

	      4.   Vr 6
	Beantwoord de vraag naar aanleiding van de voorgaande opdrachten. 

	      5.   Vr 7
	Hou de binnenkant van de handschoen 10 seconden onder een nevelstraal. 
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