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**Constructieberekeningen in apart document**
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Daken Borchkwartier

Dak 1 (rood)

Dak 5 (lichtblauw)
Dak 3 (geel)

Dak 4 (groen)
Dak 2 (paars)

Dak 6 (donkerblauw)

Alleen zonnepanelen max 25 kg/m2 (geen sedum)
Alleen zonnepanelen max 25 kg/mA2 (geen sedum)
Alleen zonnepanelen max 25 kg/m2 (geen sedum)

Sedumdak max 50 kg/m2 (verzadigd) én zonnepanelen max 25 kg/mA2
Sedumdak max 75 kg/m2 (verzadigd) én zonnepanelen max 25 kg/mA2

Sedumdak max 40 kg/m2 (verzadigd) én zonnepanelen max 25 kg/mA2




