[bookmark: _Hlk164323845][bookmark: _Hlk164323870]Invulbijlage 1 –  Geschiktheidseisen
Geschiktheidseis 1: Vergunde locatie

[bookmark: _Hlk164516616]Elke Aannemer dient te beschikken over een vergunde locatie (de Aannemer beschikt over alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen) waar de Aannemer de bodemassen van AEB kan ontvangen ten behoeve van de uitvoering van (het relevante perceel van) de Opdracht per 1-1-2025.

Voldoet de Aannemer aan deze geschiktheidseis 1 (invullen: ja/nee)?  _________________________

Geschiktheidseis 2: Ervaring

Voor AEB is van belang dat elke Aannemer aantoonbare en relevante ervaring heeft met de uitvoering van grootschalige bodemasopwerking. Om deze reden dient iedere Aannemer te verklaren dat hij voldoet aan deze tweede geschiktheidseis, waarmee de Aannemer (desgevraagd) aantoont dat hij de benodigde (aantoonbare en relevante) ervaring heeft met de uitvoering van grootschalige bodemasopwerking.

· Perceel 1: 
Aannemer heeft (met een bewezen track record) de afgelopen vier jaar ten minste 300 kiloton ruwe bodemas mechanisch (nat of droog) opgewerkt op de locatie waar Geschiktheidseis 1 betrekking op heeft. Aannemer heeft eveneens (met een bewezen track record) de afgelopen vier jaar ten minste 300 kiloton mineraal (bodemas waar de metalen uit verwijderd zijn) door middel van reiniging (bijvoorbeeld wassen) opgewerkt tot Niet Vormgegeven Bouwstof (NVG, conform tabel 1 van bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit 2022) op de locatie waar Geschiktheidseis 1 betrekking op heeft. Bewijs dient desgevraagd (wanneer AEB daar om vraagt) geleverd te worden middels certificaten of partijkeuringen* van één of meerdere projecten die optellen tot 300 kiloton NVG.

· Perceel 2: 
Aannemer heeft (met een bewezen track record) de afgelopen vier jaar ten minste 300 kiloton ruwe bodemas mechanisch (nat of droog) opgewerkt op de locatie waar Geschiktheidseis 1 betrekking op heeft. Aannemer heeft (met een bewezen track record) de afgelopen vier jaar ten minste 150 kiloton mineraal (bodemas waar de metalen uit verwijderd zijn) door middel van reiniging (bijvoorbeeld wassen) opgewerkt tot Niet Vormgegeven Bouwstof (NVG, conform tabel 1 van bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit 2022) op de locatie waar Geschiktheidseis 1 betrekking op heeft. Bewijs dient desgevraagd (wanneer AEB daar om vraagt) geleverd te worden middels certificaten of partijkeuringen* van één of meerdere projecten die optellen tot 150 kiloton NVG.

* Partijkeuringen:
Het keurmerk Partijkeuringen mag in relatie tot partijkeuringen alleen worden gebruikt indien:
1.	de monsterneming is uitgevoerd door een erkende monsternemer van een erkende organisatie voor protocol 1001 in combinatie met:
1.	beoordelingsrichtlijn BRL 1000 of
2.	accreditatieschema AS SIKB 1000
2.	en de monstervoorbewerking en analyses zijn uitgevoerd zoals omschreven in AP04 en door een AP04-geaccrediteerd en erkend laboratorium.  
De emissies van de te onderzoeken stoffen die in tabel 1 van bijlage A zijn vermeld, in de volgens artikel 4.4 verkregen mengmonsters worden bepaald door het verrichten van een beschikbaarheidsproef volgens NEN 7371 of, naar keuze van de opdrachtgever voor het onderzoek, een kolomproef volgens NEN 7373 of NEN 7383.

Voldoet de Aannemer aan deze geschiktheidseis 2 (invullen: ja/nee)?  _________________________

