
	[bookmark: odd_classif_type]


	Model B. V&G-plan | Groot vervangingsonderhoud werktuigbouwkundige installaties PI Nieuwersluis | 02-05-2022
[bookmark: lcommisioned_by][bookmark: lauthors]







	Overzicht wijzigingen

	Versie
	Datum invoer 
	Korte omschrijving van de wijziging(en)
	Opdrachtnemer

	
	
	
	Naam
	Bedrijfsnaam

	1.0
	05-07-2023
	Concept versie
	Jeroen Kersbergen
	RVB

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	Autorisatie

	
	Naam
	Bedrijfsnaam
	Datum
	Handtekening

	Opgesteld door:

	
	
	
	

	Verificatie door:

	
	
	
	

	Akkoord namens opdrachtnemer ontwerp:
	
	
	
	

	Akkoord namens opdrachtnemer uitvoering
(aannemer van het werk):
	
	
	
	

	Ontvangen plus akkoord namens opdrachtgever:
	
	
	
	



	[image: RO_BZK_RVB_Logo_6_RGB_pos_nl.png]
	[bookmark: logo_mark]


	[bookmark: classif_type_first]INTERN ALGEMEEN

	


	


	Model B. V&G-plan

Betreffende

Groot vervangingsonderhoud  werktuigbouwkundige installaties PI Nieuwersluis 
te Nieuwersluis
Projectdelen D1 en D2
[bookmark: extra_mention]


	Projectnummer   
	[bookmark: date]23418-D 

	[bookmark: lstatus]Status
Versienummer
Versiedatum
	CONCEPT
1.0
05-07-2023



 | Projectplan Planbaar Onderhoud projectnummer  | 
Model B. V&G-plan | projectnaam Groot vervangingsonderhoud PI Nieuwersluis | 02-05-2022
	[bookmark: classif_type_first2]




		INTERN ALGEMEEN

Versie 2021
	[bookmark: lpage_first][bookmark: lof_first] Pagina 2 van 11
	[bookmark: classif_type_first3]



[bookmark: start][bookmark: _Toc245963697]Projectgegevens 
Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan betreft het vervangen van werktuigbouwkundige installaties
te PI Nieuwersluis en is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen van de versie:

· BOEI-inspecties Movares, Sweco2, DVTadvies B.V.
· Document procedure screening/ aanvraag VOG
· Risicoregister
· Huisregels PI Nieuwersluis
· Asbest rapportage
· Definitief ontwerp projectdelen D2 en D2


Het project bestaat uit:

· Het vervangen van een werktuigbouwkundige installaties
· Het aanpassen van elektrotechnische installaties


Het project bevindt zich wel in een binnenstedelijke omgeving.

Sloopwerkzaamheden 	: Gedeeltelijke sloop
Infra	: Aanpassing van werktuigbouwkundige
	   installaties
Bouwsysteem	: Traditioneel bouwsysteem, renovatie
Adres/locatie	: Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis
Telefoon 	: 	

Geplande aanvangsdatum	: n.t.b.
Geplande uitvoeringstijd	: n.t.b.
Vermoedelijk maximum werkdagen	: n.t.b.
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	: n.t.b.
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	: n.t.b.
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: Ja


Betrokken partijen

Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: Sint Jacobsstraat 16
Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag
Contactpersoon	: Jeroen Kersbergen
Telefoon	: 06 15 57 76 74
E-mail	: Jeroen.Kersbergen@rijksoverheid.nl

V&G-coördinator ontwerpfase
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Naam	: Jeroen Kersbergen
Postbus/Adres	: Sint Jacobsstraat 16
Postcode/Plaats	: 2500 BD Den Haag
Telefoon	: 06 15 57 76 74
E-mail	: Jeroen.Kersbergen@rijksoverheid.nl

Ingeschakelde V&G-deskundige
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

Projectfase Uitvoering
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 


Restrisico’s en beheersmaatregelen
Invulinstructie
· In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.
· Voor de start van de uitvoering vult de aannemer van het werk de laatste kolom in.

	Aandachtsgebied
	Restrisico’s vanuit projectfase Ontwerp
	De aannemer van het werk beschrijft de maatregelen op de restrisico’s 

	1. Publieke veiligheid / omgeving

	
Acties:
Transportbedrijven vooraf informeren over te nemen rijroutes en toegang tot het terrein. Zo nodig verkeersregelaar inzetten. 

Restrisico’s:
Er is geen hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloop-activiteiten te verwachten behalve een toename van de verkeersbewegingen t.b.v. afvoer van sloopafval en aanvoer van materieel en bouwmateriaal 

	

In ieder geval geeft de aannemer hier aan:
· Hoe aanrijdgevaar met publiek en openbaar vervoer buiten de bouwplaats wordt voorkomen. 
· Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.
 

	2. Belendingen

	Risico’s: 
Verminderd toezicht op openbare ruimtes.

Acties: 
Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

	

	3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

	Geëlimineerde risico’s:
· Ontbreken Faseringsplan.

Acties:
· Opstellen Bouwveiligheidsplan door ON 	dat o.a. voorziet in: situering/ 	afscherming bouwplaats, vluchtwegen, 	routing bouwverkeer (laden/lossen), 	opslagruimte, sloop/demontage, 	stempelplan, afspraken betreft 	afschakelen elektra. Voor werken in 	besloten ruimten voorziet dit o.a. in: 	mangatwacht, TRA en LMRA, uitvoeren 	van zuurstofmetingen (voor/tijdens 	werkzaamheden).
· Opstellen V&G-plan voor de 	uitvoeringsfase door ON. 
· Tijdige communicatie met OG en 	gebruiker (Technische Dienst, 	Directie PI, huisvesting DJI, FHI) 	over planning over (bouw) 	werkzaamheden.
· Startbespreking(en) organiseren 	met gebruiker en OG over 	richtlijnen (bouw)werkzaamheden.
· Afstemming met gebruiker over 	eventuele ontruiming werkgebied.
· Raadpleeg huisregels PI Nieuwersluis. 
· Aanvraag VOG voor medewerkers 	ON (aannemer van het werk), 	raadpleeg procedure DJI.

Restrisico’s:
· Ontbreken Bouwveiligheidsplan.
· Onvoldoende communicatie met 	gebruiker en ON.
· Onduidelijke communicatie over 	werktijden, werkzaamheden, 	planning. 
· Ontbreken van duidelijke instructies 	vóór aanvang werkzaamheden.
-		Niet tijdig aanmelden.
-		Vertraging bouwwerkzaamheden.
- Ontvreemding van gereedschap 
	monteurs door gedetineerden. 
· 
	

	4. Bouwtijd

	Acties:
· Opstellen Bouwveiligheidsplan ON, 
	zie uitwerking bij Aandachtsgebied 3.
· Bewaak tijdens het ontwerpproces of 	de vastgestelde opleverdatum 	haalbaar is en geef dit aan. Pas bij 	‘uitloop’ van het ontwerptraject de 	oplevertijd evenredig aan. Gebeurt 	dit niet dan introduceer je 	veiligheidsrisico’s.

Restrisico’s:
-			Vertraging bouwwerkzaamheden.

	

	5. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

	Acties:
1) Aannemer (ON) draagt zorg voor een tijdige afstemming van de uitvoeringsplanning.
2) Afstemming met RVB (OG) en (hoofd) Technische Dienst DJI.
3) Tijdige aanmelding van medewerkers ON voor toegang en begeleiding op vooraf vastgestelde locaties binnen de grenzen van PI Nieuwersluis.

Restrisico’s:
-	Werkzaamheden in beveiligde zones.
- Onbereikbaarheid voor hulpdiensten. 


	

In ieder geval geeft de aannemer hier aan:
· Hoe aanrijdgevaar op de bouwplaats wordt voorkomen. 
· Hoe en op welke wijze veilig wordt gehesen.


	6. Opslag/opstelling materieel

	Acties:
Werkplek te allen tijde opgeruimd en schoon achterlaten, waarbij materieel en/of materiaal wordt afgevoerd.
OF: 
Bewaakt toezicht op werkplek op het moment dat een werknemer de werkplek tijdelijk verlaat.


Restrisico’s:
Niet tijdig afstemmen met gebruiker (Technische Dienst, Directie PI Nieuwersluis, betrokken leden huisvesting DJI en FHI).


	

	7. Gezondheid en Milieu

	Acties: 
- Slopen dient door een BRL SVMS-	007 gecertificeerde sloopaannemer 	te geschieden. 
- Verwijderen, demonteren en 
	afvoeren volgens vigerende milieu	eisen.
- Aannemer (ON) neemt dit aan-	dachtsgebied mee in het V&G-plan 
	(uitvoeringsfase) en vermeld in het 	V&G-plan of onderliggende plannen 	hoe dit aandachtsgebied wordt 
	beheerst (eigen medewerkers, maar 	ook gebruiker/gedetineerden e.d.).

Restrisico’s: 
- Bij het slopen van beton- en steen-	constructies kans op blootstelling 	aan kwartsstof. 
-	Bij slopen van minerale wol
	isolatieplaat kans op blootstelling. 
- Bij het verwijderen, demonteren of 
	afvoeren van milieubelastende 	componenten kans op vervuiling. 

	

	8. Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

	Acties: 
De aannemer stelt een of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (VGCU) aan die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

Restrisico’s: 
Naast samenloopgevaren door de doorgaande exploitatie (zie 3) ontstaan samenloopgevaren door werkzaamheden derden, te weten: 
- Verplichte inschakeling 	(gecertificeerde) onderaannemers 	voor werken aan installaties op 
	gebied van: water, brandbestrijding, 	koeling, verwarming, ventilatie, 	luchtbehandeling.

	

	9. Asbest

	Risico’s: 
Geen.

Acties: 
Rapportages asbestinventarisaties zijn beschikbaar bij het RVB. Geen acties 

	

	10. Werken op hoogte

	Acties:
· V&G-plan voor de uitvoeringsfase (o.a. 	dakwerkzaamheden), door ON.
-	Tijdelijke voorzieningen 	treffen voor 
	werkzaamheden op B en D, conform 	PIB 33.40.31-00.

Restrisico’s:
-	Vallen van hoogte: letsel.
-	Vallende voorwerpen: letsel. 
-	Ontbreken afzetting op maaiveld.
-	Niet handhaven van veiligheids-	voorschriften en/of niet gebruiken 	van PBM’s.

	

	11. Instabiliteit

	Acties:
· Opstellen Bouwveiligheidsplan (ON) 
	zie uitwerking aandachtsgebied 3. 	Deze bevat o.a. sloop- & stempelplan
· V&G-plan voor de uitvoeringsfase van 	dakwerkzaamheden, door ON.
· Handhaven op gebruik van PBM’s.

Restrisico’s:
· Ontbreken Bouwveiligheidsplan.
-	Niet handhaven van veiligheids-	voorschriften en/of niet gebruiken 	van PBM’s.
· Onduidelijke communicatie over 	werktijden, werkzaamheden, 	planning.
-		Niet tijdig aanmelden.
-		Vertraging bouwwerkzaamheden.

	

	12. Ondergrond

	Grondwerk ten behoeve van ondergrondse kabels en leidingen.

Risico’s: 
-	Beschadigen van bestaande 	ondergrondse infra.
-	Nader te bepalen middels 	onderzoek.

Acties:
-	KLIC-oriëntatiemelding in 	ontwerpfase.
-	Onderzoek GISviewer in 	ontwerpfase.

	

	13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes
	Acties voor ON:
· Opstellen Bouwveiligheidsplan door ON. 	Voor het werken in besloten ruimten 	voorziet dit o.a. in: mangatwacht, 
	TRA en LMRA, uitvoeren van 	zuurstofmetingen (voor/tijdens 	werkzaamheden).
-	Uitwerken maatregelen in V&G-plan voor de uitvoeringsfase.
- Afzetten werkgebied.

Restrisico’s:
· Ontbreken Bouwveiligheidsplan.
· Werken in besloten ruimtes
	(Abomafoon 6.01)
· Gezondheidsrisico (gassen).
· Brand- en explosiegevaar.
· Onjuist of geen gebruik PBM’s.
- Onveilig werken.
-	Werkzaamheden in kruipruimten 	t.b.v. 	aanleg en sloop van leidingen en 	kabels (besloten ruimtes).

	

	14. Onderhoud 

	Acties voor ON:
· Beheer en aanpassen V&G-dossiers 	tijdens uitvoering door ON.
	(Arbobesluit art.2.31).

Restrisico’s:
- Beheer en aanpassen V&G-dossiers	tijdens uitvoering door ON 
	(Arbobesluit art. 2.31).

	

	15. Sloop

	Gescheiden afvalstromen
	

	16. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG

	Project bevat bijzondere gevaren, aangezien er wordt gewerkt in besloten ruimtes, in de vorm van kruipruimtes, zolders en daken.

Acties: 
Acties zijn beschreven bij punt 13; Werken in besloten ruimtes.

Risico’s:
Risico’s zijn beschreven bij punt 13;
Werken in besloten ruimten. 

	

	17. COVID-19
	Acties:
Volg het meest recente protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en iedereen houdt zich aan mogelijke lokale regels.

Risico’s:
Blootstelling aan, en eventuele verspreiding van het COVID-19 coronavirus.

	


Invulling wettelijke eisen aan V&G-plan
	Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.23, lid 2 

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2a
	Een overzicht van de betrokken partijen in de projectfase Uitvoering en de naam van de coördinator Uitvoeringsfase. 

	

	2b
	Een inventarisatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

	

	2c
	De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder (lid 2)b.

	

	2d
	De afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder (lid 2)c.

	

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
 






	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  











Checklist overige wettelijke eisen 
Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5


	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.2.26
	Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk 
Rekening houdend met: 
1) Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (voeren Arbobeleid);
2) Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet (inventarisatie risico’s);
3) Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet (beheersmaatregelen);
4) Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (voorlichting en onderricht);
5) Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet (meerdere werkgevers).
6) 
	Ja
	

	2
	Art.2.27
	1) Kennisgeving Inspectie SZW;
2) Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
3) 
	Ja 
	

	4
	Art.2.29
	Aanstelling V&G-coördinatoren

	Ja 
	

	5
	Art.2.30
	Taken coördinator voor de ontwerpfase

	Ja 
	n.v.t.

	6
	Art.2.30c
	V&G-dossier

	Ja 
	

	7
	Art.2.31
	Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

	n.v.t.
	





Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

	
	Artikel
nummer
	Inhoud Artikel
	Ontwerpfase
[voldoet ja/nee]
	Uitvoerings-fase [voldoet ja/nee]

	1
	Art.6.53
	Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit Onderhoudsveiligheid)

	Ja 
	

	2
	Art.8.2
	Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit)

	Ja 
	

	3
	Art.8.7
	Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan)

	n.v.t.
	


Bijlagen
· Bijlage 1	RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase (model A).

· Bijlage 2	V&G-dossier (model C).



Wijziging 2021:	In Aandachtsgebied 1 en 5 ziet u in de laatste kolom toegevoegde tekst, cursief gedrukt.
		In hoofdstuk 3 bij 2g ziet u tevens in de laatste kolom toegevoegde tekst, cursief gedrukt.  
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