Bijlage 3 – overzicht kernassortiment 


	No.
	Omschrijving
	Specificatie
	Levensduur

	1
	Klimtouw-installatie (compleet)
	· Geslagen touw (gedraaid) bestaande uit 8 strengen hennep met een totale dikte van 35mm.
· Voorzien van een aluminium ophangpunt.
· Veilige en sterke verbindingen
· Installatie voorzien van duidelijke werkwijze/instructie voor gebruiker
	30 jaar

	2
	Klimrek / klimraam
	· Gemakkelijk bedienbaar
· Bij elektrische versie voorzien van degelijke beveiligingen
· Draaibaar tot haaks op de muur voor multifunctioneel gebruik
· Bestaande uit 4 vaks klimvlakken
· Het rek is ontworpen om combineerbaar te zijn met andere materialen voor gevarieerd gebruik, waaronder horizontaal gebruik
· Voorzien van degelijke vloerverankeringen
· Installatie voorzien van duidelijke werkwijze/instructie voor gebruiker
· 
	30 jaar

	3
	Rekstokinstallatie
	· Makkelijk bedienbaar
· Aanhaakstukken degelijk te vergrendelen
· In hoogte verstelbaar
· Te combineren met andere attributen
· Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker
· de lengtemaat van rekstokzuil bedraagt 260 cm of 270 cm.
	30 jaar

	4
	Basketbalinstallatie, voorzien van gasveren
	· De installatie is verstelbaar in hoogte met opties voor 260 cm, 280 cm en 305 cm) en met tussenafstand aanpassing voor flexibele positionering, ondersteund door een degelijk mechanisme voor veilige verankering tijdens het verstellen.
· Gemaakt van een robuust metalen frame, ontworpen voor duurzaamheid en stabiliteit

	20 jaar

	5
	Basketbalinstallatie mobiel
	· Compact in opbergstand
· Moet stabiel zijn tijdens gebruik
· Verstelbare hoogte
· Voorzien van stootbescherming
· Makkelijk te verplaatsen en te besturen
	20 jaar

	6
	Hijsunit elektrisch
	· Voorzien van een simpele besturing middels afstandsbediening of touchpad
· Codering bij meerdere units moet duidelijk aangegeven zijn
· Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken
· Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker
	30 jaar

	7
	Hijsunit handbediend
	· Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken
· Touw voorzien van kleurcodering met meerdere units
· Betrouwbare vergrendeling van de touwen/ kettingen
· Vergrendeling makkelijk bedienbaar
· Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker
	30 jaar

	8
	Korfbalspring- standaard
	· Binnenbuis voorzien van een hoogte indicatie
· Hoogteverstelling met sterknop of snel span bediening
· Voorzien van lijnhouder
· Brede stabiele voet
· Traploos verstelbaar
· Inclusief korf
	20 jaar

	9
	springplank
	· Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs
· Duurzame houten constructie
· Bovenblad met dempende vulling
· Robuuste bekleding
· Inclusief antislip vloerbeschermers
· Afmetingen: ca. 120 x 60 x 21 cm.
	10 jaar

	10
	Mini trampoline
	· Voorzien van minimaal 24 stalen veren.
· In hoogte en hellingshoek verstelbaar en inklapbaar.
· Springdoek. 60 x 60 cm op een frame van ca. 112 x 112 cm.
· Verzinkt stalen frame
· Met gesloten bescherm pad over frame en veren
· Inclusief vloerbeschermers
	10 jaar

	11
	Trampoline open eind
	· Zeer stevige metalen onderconstructie.
· Springdoek 60 x 70 cm van 13 mm brede gevlochten banden.
· Stalen veren met pads, in hoogte verstelbaar en inklapbaar.
· Verzinkt stalen frame.
	10 jaar

	12
	Turnbank 300cm
	· Voorzien van duurzame onderdelen
· Stevig frame
· Blad van hout
· De mogelijkheid om in te haken in een kast of combiframe
· Stapelbaar
· Voorzien van wielen voor het makkelijk te verplaatsen
· Voorzien van richtloper
· Mogelijkheid tot het gebruik als evenwichtsbalk

	15 jaar

	13
	Turnmat
	· Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs
· Bovenzijde van zware kwaliteit bisonyl
· Onderzijde antislip
· Matten kunnen door rechte zijkanten in de lengte en breedte gekoppeld worden via klittenband.
· leren hoeken
· Voorzien van richtloper
· Afmeting exact. 150 x 100 x 6 cm.

	10 jaar

	14
	Turnmatwagen
	· Wagen voor het horizontaal opslaan van turnmatten
· Afgeronde hoeken om blessure te voorkomen
· Makkelijk bestuurbaar
· Voorzien van 2 of 4 zwenkwielen
	30 jaar

	15
	Landingsmat
	· Bovenzijde van bisonyl in het midden voorzien van een afwijkend gekleurde richtloper. 
· Mat met vulling geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs.
· Voorzien van handgrepen, of uitstekende lussen
· Inclusief voorzieningen voor luchtafvoer
· Zeer hoge trek- en scheursterkte
· Afmeting 300 x 200 x 30 cm.
· Antislip aan onderzijde
· Hoes geheel afritsbaar
	10 jaar

	16
	Landingsmatwagen Dubbel
	· Gemakkelijk verrolbaar
· Stabiel
· Voorzien van wielen die geen strepen achterlaten
· Ruimte voor 2 landingsmatten van 300 x 200 x 30 cm

	20 jaar

	17
	Lange mat 10 meter
	· Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs
· Schuine aanloopkant aan één uiteinde ter voorkoming van struikelen. Door dwarscellen is de mat makkelijk op te rollen.
· Bovenzijde van zware kwaliteit bisonyl met afwijkend gekleurde richtloper.
· Antislip materiaal
· Hoge trek- en scheursterkte
· Vulling heeft hoog schokabsorberend vermogen
	10 jaar

	18
	Lange matwagen
	· Wiegmodel
· 4 zwenkwielen
	25 jaar

	19
	Lange matwagen
	· Transportwagen met neerklapbare beugel
· 4 rubber wielen, waarvan 2 zwenkwielen
· Geschikt voor opslag lange matten

	25 jaar

	20
	Honkpaal/ badmintonpaal
	· Voorzien van stevige voet met beschermrubber
· Voorzien van een sleuf voor het inhaken van het badmintonnet
	30 jaar

	21
	Stokkenbak
	· Gemaakt van kunststof
· Verrolbaar
· Stabiel met inhoud
	25 jaar

	22
	Ballenwagen
	· Gemaakt van metaal voorzien van gaas of spijlen.
· Voorzien van een verrolinrichting
· Voorzien van een sluiting
· Geschikt voor het opbergen van ca. 100 ballen
· Voorzien van diverse opbergvakken

	25 jaar

	23
	Springkast
	· Ieder tussendeel is voorzien van rubber vloerbeschermers
· De klampen van het bovenste deel zijn nastelbaar.
· Boven op het piramidedeel kunnen extra rechte delen geplaatst worden
· Koppelmogelijkheden met andere kasten en toestellen
· Centraal bedienbare verrolinrichting 
· lederen dek
· Veilig belastbaar, ook als deze nog op de verrolinrichting staat
	20 jaar

	24
	Handbaldoel
	· Voorzien van opklapbeugel en netbeugel.
· Passend bij te krijgen smoornet
· afmeting van 300 x 200cm inclusief net en 2 vastzetbeugels
	10 jaar

	25
	Handbaldoelwagen
	· Voorzien van 4 zwenkwielen
· Beklede ophangbeugels voor het voorkomen van beschadigingen
· Stabiele constructie
· Mogelijkheid om 2 inklapbare doelen op te bergen

	20 jaar

	26
	Turn bok MO
	· Bekleed met hoge kwaliteit leder
· Uitgevoerd met verrolinrichting
· Voorzien van rubberen vloerbescherming
· Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling
	20 jaar

	27
	Turn bok LO
	· Bekleed met hoge kwaliteit leder
· Uitgevoerd met verrolinrichting
· Voorzien van rubberen vloerbescherming
· Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling
	20 jaar

	28
	Tchoukbalframe 120x120
	· Stabiel frame gemaakt van metaal
· Verstelbare hoek
· Afmetingen: 120 x 120 cm
· Voorzien van vloerbeschermers
	10 jaar

	29
	Scheidsrechter stoel voor volleybal
	· In hoogte verstelbaar
· Voorzien van een degelijk stabiel frame
· Een degelijke verrolinrichting
	20 jaar

	
Eis 30
Alle artikelen dienen te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften/richtlijnen en daarvoor geldende NEN-normeringen.



