[bookmark: _Toc167347391]Bijlage 2. Vragen Marktconsultatie Integrale Kindcentra
Het is niet noodzakelijk dat u antwoord geeft op alle antwoorden. 

1. Met welk bedrag moet rekening worden gehouden voor de bouwkosten per m2 BVO voor IKC Het Erf, exclusief BTW voor (ref. Bijlage 3):
a. Variant A: Basisvariant?
b. Variant B: Duurzame school?
c. Variant C: Duurzaam+ school?
Wilt u voor elke variant een bedrag of een range opgeven?
Noot 1: in plaats van één bedrag kan ook een range worden aangegeven. 
Noot 2: onder bouwkosten wordt verstaan: bouwkosten en terreininrichting voor een onderwijsgebouw waar “traditioneel” basisonderwijs wordt gegeven. Het betreft hier dus geen andere bijkomende kosten zoals engineering, sloop, bouw- en woonrijpmaken en overige stichtingskosten.

2. Met welke eventuele prijsconsequenties per m2 BVO moet rekening worden gehouden voor een onderwijsgebouw dat geschikt is voor ‘unit-onderwijs’? Met unitonderwijs wordt bedoeld instructieruimten en leerpleinen in plaats van traditionele leslokalen. De instructieruimten en leerpleinen dienen koppelbaar te zijn middels  eenvoudig en snel te openen geluidswerende vouwwanden.
Noot 1: in plaats van één bedrag kan ook een range worden aangegeven.

3. In een aantal IKC’s wordt een gymzaal gerealiseerd. Met welk bedrag moet rekening worden gehouden voor de bouwkosten van een gymzaal per m2 BVO.
Noot 1: in plaats van één bedrag kan ook een range worden aangegeven.

4. Kunt u aangeven wat de prijsconsequenties per m2 (ten opzichte van de prijs van een traditioneel schoolplein met 60% tegelverharding en 40% onverhard) zijn voor de inrichting van een groen schoolplein voor uitdagend onderwijs? 

5. De beoogde contractvorm voor deze aanbesteding is Engineering & Build. Bij Engineering & Build krijgt een door de opdrachtgever geselecteerde architect, constructeur en installatieadviseur opdracht voor het realiseren van een ontwerp binnen het beschikbare budget. Zodra dit ontwerp definitief is wordt dit ontwerp samen met een vraagspecificatie op de markt gezet (aanbesteding IKC). Aan de inschrijvers zal bij inschrijving worden gevraagd om naast een aanbieding conform de vraagspecificatie optimalisaties aan te bieden. De geselecteerde opdrachtnemer draagt vanaf dat moment zorg voor de verdere uitwerking van het ontwerp tot en met de realisatie van het project. De aanbesteding IKC zal een EU aanbesteding zijn met een selectiefase (niet-openbare procedure).

Wat zijn voor u  argumenten om in te schrijven op de beoogde contractvorm? Indien u een andere aanbestedings-/contractvorm adviseert, wilt u dan duidelijk motiveren waarom u uw vorm adviseert? Hierbij ook graag aangeven wat de voordelen hiervan zijn voor de opdrachtgever.

6. Duurzame (all electric) gebouwen hebben doorgaans een grotere nuts-aansluiting nodig dan de i.v.m. netcongestie thans beschikbare 3x80A aansluiting. Welke oplossingsrichting(-en) adviseert u om met deze wetenschap een duurzaam gebouw te kunnen realiseren?
Wilt u per oplossingsrichting de prijsconsequenties excl. BTW t.o.v. de eerder gevraagde bouwkosten opgeven.
Noot 1: in plaats van één bedrag kan ook een range worden aangegeven.

7. Welke innovaties kunt u ons meegeven voor deze bouwopgave?

