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LVO bruggen Afsluitdijk
	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_blok][bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT1]Directe kosten* (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	Verwijzing VSE Maatregelen Draaibruggen Afsluitdijk 
	

	Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)
	
	

	Zuidbrug Den Oever
	Paragraaf
	

	1. Aanpassen snelheidsdiagram brugbeweging 
	2.2
	€

	2. Vervangen en opnieuw instellen blokkenrem brugaandrijving 
	2.3
	€

	3. Vervangen verende stootbuffer door stijvere stootbuffer 
	2.4
	€

	4. Vervallen
	
	

	5. Vervallen
	
	

	6. Zwenkwielen (2 stuks) gangbaar maken 
	2.7
	€

	7. Vergroten speling bij zijsteunen
	2.8
	€

	8. Oplegvlakken opleggingen herstellen
	2.9
	€

	9. Inzet materieel en middelen
	
	€

	
	
	

	Noordbrug Den Oever
	
	

	1. Aanpassen snelheidsdiagram brugbeweging 
	2.2
	€

	2. Vervangen en opnieuw instellen blokkenrem brugaandrijving 
	2.3
	€

	3. Vervangen verende stootbuffer door stijvere stootbuffer 
	2.4
	€

	4. Vervallen
	
	

	5. Vervallen
	
	

	6. Zwenkwielen (2 stuks) gangbaar maken 
	2.7
	€

	7. Vergroten speling bij zijsteunen
	2.8
	€

	8. Oplegvlakken opleggingen herstellen
	2.9
	€

	9. Inzet materieel en middelen
	
	€

	
	
	

	Zuidbrug Kornwerderzand
	
	

	1. Aanpassen snelheidsdiagram brugbeweging 
	4.2
	€

	2. Vervangen en opnieuw instellen blokkenrem brugaandrijving 
	4.3
	€

	3. Vervangen bestaande stootbuffer door nieuwe stootbuffer 
	2.4
	€

	4. Vervallen
	
	

	5. Zwenkwielen (2 stuks) gangbaar maken 
	2.7
	€

	6. Vergroten speling bij zijsteunen 
	2.8
	€

	7. Verbreden voegen aan einden val 
	4.4
	€

	8. Vervallen
	
	

	9. Slijprand vergroten - Afslijpen brugdek (5 cm dikte)
	Spec volgt nog
	€

	10. Inzet materieel en middelen
	
	€

	
	
	

	Noordbrug Kornwerderzand
	
	

	1. Aanpassen snelheidsdiagram brugbeweging
	2.2
	€

	2. Vervangen en opnieuw instellen blokkenrem brugaandrijving 
	2.3
	€

	3. Vervangen verende stootbuffer door stijvere stootbuffer 
	2.4
	€

	4. Vervallen
	
	

	5. Zwenkwielen (2 stuks) gangbaar maken 
	2.7
	€

	6. Vergroten speling bij zijsteunen 
	2.8
	€

	7. Oplegvlakken opleggingen herstellen
	2.9
	€

	8. Uitvoeren onderzoek naar ligging brug en vrijloopruimtes
	5.2
	€

	9. Reviseren / vervangen opzetwerk
	Spec volgt nog
	€

	10. Inzet materieel en middelen
	
	€

	
	
	

	Subtotaal A (directe bouwkosten):
	
	€

	Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)
	o.a. hoofdstuk 6
	

	<Vul kostenpost in>
	
	€

	<Vul kostenpost in>
	
	€

	<Vul kostenpost in>
	
	€

	Subtotaal B (directe bouwkosten):
	
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT2]Indirecte kosten* (geen verdere uitsplitsing)
	
	

	Eenmalige kosten
	
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	
	€

	Uitvoeringskosten
	
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	
	€

	Algemene kosten
	
	€

	Winst
	
	€

	Risico
	
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	
	€

	Inschrijvingssom (Subtotaal A+B+C):
	
	€



Schuifpoort Prinses Irenesluis
	Directe kosten* (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	

	Bouwkosten* (Uitvoeringswerkzaamheden)
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	Subtotaal A (directe bouwkosten):
	€

	Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)
	

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	Subtotaal B (directe bouwkosten):
	€

	Indirecte kosten* (geen verdere uitsplitsing)
	

	Eenmalige kosten
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	€

	[bookmark: _GoBack]Inschrijvingssom (Subtotaal A+B+C):
	€


* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK -  algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. 
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan dient deze volledig in de post winst te worden opgenomen.




