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Toelichting
[bookmark: _Toc470009364][bookmark: _Toc470009365][bookmark: _Toc470009366][bookmark: _Toc465932577][bookmark: _Toc66108065][bookmark: _Toc66108066][bookmark: _Toc66108067][bookmark: _Toc66108068][bookmark: _Toc66108069][bookmark: _Toc66108070][bookmark: _Toc66108071][bookmark: _Toc66108072][bookmark: _Toc66108073][bookmark: _Toc66108074][bookmark: _Toc66108075][bookmark: _Toc66108076][bookmark: _Toc66108077][bookmark: _Toc66108078][bookmark: _Toc66108079][bookmark: _Toc66108080][bookmark: _Toc66108081][bookmark: _Toc66108082][bookmark: _Toc66108083][bookmark: _Toc66108084][bookmark: _Toc66108085][bookmark: _Toc66108086][bookmark: _Toc66108087][bookmark: _Toc66108088][bookmark: _Toc66108089][bookmark: _Toc66108090][bookmark: _Toc66108091][bookmark: _Toc66108092][bookmark: _Toc66108093][bookmark: _Toc66108094][bookmark: _Toc66108095][bookmark: _Toc66108096][bookmark: _Toc66108097][bookmark: _Toc66108098][bookmark: _Toc66108099][bookmark: _Toc66108100][bookmark: _Toc66108101][bookmark: _Toc66108102][bookmark: _Toc66108103][bookmark: _Hlk65862311]In deze Bijlage 29 is een overzicht van het Kernassortiment opgenomen. De voornaamste, qua aantallen, Producten per Productcategorie zijn hierin opgenomen. Voor Producten uit dit Kernassortiment gelden specifieke eisen ten aanzien van maximale levertijden. Tevens worden in Bijlage G - Invulformulier Tarieven, voor deze Producten een maximumprijs gevraagd.

De prijs per concreet Product geeft Inschrijver aan in Bijlage G – Invulformulier Tarieven, tabblad Tarieflijst Kernassortiment. In deze Bijlage G is per Product een niet bindende inschatting aangegeven van mogelijke afname in aantallen van deze Producten. De Bijlage G berekent op basis van de door Inschrijver geoffreerde prijs per Product maal het ingeschatte af te nemen aantal per Product, een totaalprijs (P*Q) per Product. Deze totaalprijs per Product, telt op tot een Totale Fictieve Inschrijfprijs voor het Kernassortiment.  

Dit Kernassortiment overzicht is onderverdeeld in twee delen.
In deel A is het Kernassortiment overzicht van Android Devices opgenomen.
Inschrijver offreert op iedere gespecificeerde behoefte in Bijlage 29 één concreet Product die invulling geeft aan de Eisen opgenomen in Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, de door Inschrijver geconformeerde Wensen uit Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, en de functionele eisen zoals opgenomen in deze Bijlage 29. Inschrijver doet dit door middel van het invullen van de kolom C(Conform) of NC(Niet Conform) en op welke wijze (kolom: Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde).

In deel B is het Kernassortiment overzicht van ICT werkplek Accessoires opgenomen.
Daarbij zijn voor de genoemde Accessoires specifieke merken uitgevraagd. Daarbij geldt echter voor elk genoemd Product dat Inschrijver een Product van een ander merk mag aanbieden dat echter wel minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de door de Aanbestedende dienst genoemde Producten. In geval een Deelnemer een betreffende Accessoire wil bestellen zal deze daarbij moeten voldoen aan het gestelde in Bijlage 16 – Proces Nadere oproep tot mededinging. 
Inschrijver offreert op ieder genoemde Accessoire één concreet Product die invulling geeft aan de Eisen opgenomen in Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, de door Inschrijver geconformeerde Wensen uit Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, en de eisen zoals opgenomen in deze Bijlage 29. Inschrijver doet dit door middel van het invullen van de kolom C(Conform) of NC(Niet Conform) en op welke wijze (kolom: Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde). 

Tevens voegt Inschrijver, in geval hij een ander (Minimaal gelijkwaardig) merk aanbiedt dan  het door de Aanbestedende dienst genoemde merk, bij zijn Inschrijving als aanhangsel bij de ingevulde Bijlage 29 – Kernassortiment, een verificatielijst van het door hem aangeboden Product inclusief vermelding dat deze daarmee minimaal gelijkwaardig is aan het door de Aanbestedende dienst genoemde Product. 

Voor deze Accessoires dient Inschrijver in Bijlage G de maximumprijzen op te geven.


























Deel A Android Devices
	Specificaties Android devices

	Invullen door Inschrijver:

	Naam: Android Smartphone (PMA-01)
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aangeboden product voor PMA-01:
	

	Besturingssysteem
	Meest recente Android OS versie (of Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Processor
	· PassMark rating: minimaal 11.000; trendvolgend bij vervanging door Logische opvolger (zie: https://www.androidbenchmark.net/passmark_chart.html)
	
	

	(Werk) geheugen
	Minimaal 8Gb RAM.
	
	

	Opslagcapaciteit (intern)
	Minimaal 256Gb RAM.
Min. 80% vrije opslagruimte.
	
	

	SIM
	Dual
ESIM
SIMkaartslot
	
	

	Communicatie
	· 2G/4G/5G;
· VoLTE;
· NFC;
· Minimaal: Bluetooth 5.2;
· GPS;
· WiFI: minimaal IEEE 802.11 AC/N/AX (WiFi 6) met ondersteuning voor WPA-3 Enterprise met ondersteuning van minimaal EAP-TLS inclusief Suite B 384-bit, AES-GCM-256, AES-CCM-128. Dit alles als onderdeel van de WiFi standaard 802.11-2016 / de meest recente versleutelingsalgoritmen. Voor de Logische opvolgers geldt de eis van ondersteuning van WiFi 6E;
· Conform ETSI standaard laatste versie;
· Geschikt en bedoeld voor alle toegestane WiFi-kanalen voor de Nederlandse markt.
	
	

	Beeldscherm
	· Touchscreen;
· Minimaal:
· 6.2";
· 2.340 x 1.080 pixels;
· 400 ppi;
· 16 miljoen kleuren
· Min. 90 Hz verversingssnelheid.
	
	

	Camera
	· Front: minimaal 12MP;
· Back: minimaal 50MP;
· Autofocus;
· Flits Back (ingebouwd);
· Video: minimaal 4K resolutie;
· Beeldstabilisatie.
	
	

	Accu
	· Gesprekstijd minimaal 40 uur;
· Li-ion;
· Snelle laadtechnologie minimaal 80% opgeladen binnen 30 minuten bekabeld;
· Draadloos opladen (indien niet beschikbaar dan geldt deze eis voor een Logische opvolger).
	
	

	Aansluitingen
	Minimaal USB 2.0 type-c (of een Logische opvolger op moment van levering).
	
	· 

	Nadere eisen
	· Touch-ID vingerafdruksensor of gezichtsherkenning;
· Gewicht: max. 250 gram (inclusief accu);
· Sarwaarde binnen EU norm;
· Kleur Toestel: zwart, grijs of metaal/chrome.
	
	

	Leverstatus
	· SIM-lock vrij;
· Geen Bloatware software geïnstalleerd;
· Producten dienen te voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten en normeringen;
· Toestel inclusief firmware instelbaar op Nederlandse taal.
	
	

	Speciale ondersteuning
	NL-alert.
	
	

	Software ondersteuning
	Zie paragraaf 2.2. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	

	Garantie
	Zie paragraaf 8.3. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	




	Specificaties Android devices

	Invullen door Inschrijver:

	Naam: Android Smartphone (PMA-02)
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aangeboden product voor PMA-02:
	

	Besturingssysteem
	 Meest recente Android OS versie (of Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Processor
	· PassMark rating: minimaal 19.000; trendvolgend bij vervanging door Logische opvolger (zie: https://www.androidbenchmark.net/passmark_chart.html)
	
	

	(Werk) geheugen
	Minimaal 8Gb RAM.
	
	

	Opslagcapaciteit (intern)
	Minimaal 512Gb RAM
Min. 80% vrije opslagruimte.
	
	

	SIM
	Dual
ESIM
SIMkaartslot
	
	

	Communicatie
	· 2G/4G/5G;
· VoLTE;
· NFC;
· Minimaal: Bluetooth 5.3;
· GPS;
· WiFI: minimaal IEEE 802.11 AC/N/AX (WiFi 6) met ondersteuning voor WPA-3 Enterprise met ondersteuning van minimaal EAP-TLS inclusief Suite B 384-bit, AES-GCM-256, AES-CCM-128. Dit alles als onderdeel van de WiFi standaard 802.11-2016 / de meest recente versleutelingsalgoritmen. Voor de Logische opvolgers geldt de eis van ondersteuning van WiFi 6E;
· Conform ETSI standaard laatste versie;
· Geschikt en bedoeld voor alle toegestane WiFi-kanalen voor de Nederlandse markt.
	
	

	Beeldscherm
	· Touchscreen;
· Minimaal:
· 6.4";
· 2.340 x 1.080 pixels;
· 400 ppi;
· 16 miljoen kleuren
· Min. 90Hz verversinssnelheid.
	
	

	Camera
	· Front: minimaal 12MP;
· Back: minimaal 50MP;
· Autofocus;
· Flits Back (ingebouwd);
· Video: minimaal 4K resolutie;
· Beeldstabilisatie.
	
	

	Accu
	· Gesprekstijd minimaal 40 uur;
· Li-ion;
· Snelle laadtechnologie, minimaal 80% opgeladen binnen 30 minuten bekabeld;
· Draadloos opladen (indien niet beschikbaar dan geldt deze eis voor een Logische opvolger).
	
	

	Aansluitingen
	Minimaal USB 2.0 type-c (of een Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Nadere eisen
	· Touch-ID vingerafdruksensor of gezichtsherkenning;
· Gewicht: max. 250 gram (inclusief accu);
· Sarwaarde binnen EU norm;
· Kleur Toestel: zwart, grijs of metaal/chrome
· Geluidsweergave: stereo weergave.
	
	



	Leverstatus
	· SIM-lock vrij;
· Geen Bloatware software geïnstalleerd;
· Producten dienen te voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten en normeringen;
· Toestel inclusief firmware instelbaar op Nederlandse taal.
	
	

	Speciale ondersteuning
	NL-alert.
	
	

	Software ondersteuning
	Zie paragraaf 2.2. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	

	Garantie
	Zie paragraaf 8.3. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	





	Specificaties Android devices

	Invullen door Inschrijver:

	Naam: Meest Duurzame Android Smartphone (PMA-03)
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aangeboden product voor PMA-03:
	  

	Besturingssysteem
	 Meest recente Android OS versie (of Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Processor
	· Gemiddelde PassMark rating: minimaal 14.000; trendvolgend bij vervanging door Logische opvolger (zie: https://www.androidbenchmark.net/passmark_chart.html)
	
	

	(Werk) geheugen
	Minimaal 8Gb RAM.
	
	

	Opslagcapaciteit (intern)
	Minimaal 256Gb RAM
Min. 80% vrije opslagruimte.
	
	

	SIM
	Dual
ESIM
SIMkaartslot
	
	

	Communicatie
	· 2G/4G/5G;
· VoLTE;
· NFC;
· Minimaal: Bluetooth 5.2;
· GPS;
· WiFI: minimaal IEEE 802.11 AC/N/AX (WiFi 6) met ondersteuning voor WPA-3 Enterprise met ondersteuning van minimaal EAP-TLS inclusief Suite B 384-bit, AES-GCM-256, AES-CCM-128. Dit alles als onderdeel van de WiFi standaard 802.11-2016 / de meest recente versleutelingsalgoritmen. Voor de Logische opvolgers geldt de eis van ondersteuning van WiFi 6E;
· Conform ETSI standaard laatste versie;
· Geschikt en bedoeld voor alle toegestane WiFi-kanalen voor de Nederlandse markt.
	
	

	Beeldscherm
	· Touchscreen;
· Minimaal:
· 6.4";
· 2.700 x 1.224 pixels;
· 400 ppi;
· 16 miljoen kleuren
· Min. 90Hz verversingssnelheid.
	
	

	Camera
	· Front: minimaal 50MP;
· Back: minimaal 50MP;
· Autofocus;
· Flits Back (ingebouwd);
· Video: minimaal 4K resolutie;
· Beeldstabilisatie.
	
	 

	Accu
	· Gesprekstijd minimaal 38 uur;
· Li-ion;
· Snelle laadtechnologie, minimaal 80% opgeladen binnen 30 minuten bekabeld;
· Draadloos opladen (indien niet beschikbaar dan geldt deze eis voor een Logische opvolger).
	
	

	Aansluitingen
	Minimaal USB 3.0 type-c (of een Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Nadere eisen
	· Touch-ID vingerafdruksensor of gezichtsherkenning;
· Gewicht: max. 220 gram (inclusief accu);
· Sarwaarde binnen EU norm;
· Kleur Toestel: zwart, grijs of metaal/chrome
· Geluidsweergave: stereo weergave.
	
	


	Leverstatus
	· SIM-lock vrij;
· Geen Bloatware software geïnstalleerd;
· Producten dienen te voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten en normeringen;
· Toestel inclusief firmware instelbaar op Nederlandse taal.
	
	

	Speciale ondersteuning
	NL-alert.
	
	

	Software ondersteuning
	Zie paragraaf 2.2. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	

	Garantie
	Zie paragraaf 8.3. van Bijlage 2 – Specificaties van de Prestatie
	
	

	Ecovadis Score
	In afwijking op hetgeen vermeldt in Bijlage 2 Specificatie van de Prestatie (E.16.1.4) geldt dat voor PMA-03 alleen Producten van Fabrikanten met een Ecovadis score van ‘Outstanding’, aangeboden en geleverd mogen worden.
	
	




	Specificaties Android devices

	Invullen door Inschrijver:

	Naam: Android Tablet (PTA-01)
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aangeboden product voor PTA-01:
	

	Besturingssysteem
	Meest recente Android OS versie (of Logische opvolger op moment van levering).
	
	

	Processor
	PassMark rating minimaal 15.000 (zie:
https://www.androidbenchmark.net/passmark_chart.html).
	
	

	Beeldscherm
	· Touchscreen;
· Minimaal 10.0" display;
· Minimaal 2.560 x 1.600 pixels;
· Minimaal 270 ppi;
· Minimaal 16 miljoen kleuren.
	
	

	(Werk) geheugen
	Minimaal 8Gb RAM.
	
	

	Opslagcapaciteit (intern)
	Minimaal 128Gb RAM.
	
	

	Geheugenkaart slot
	Ja
	
	

	Communicatie
	· 2G/4G/5G WWAN;
· Minimaal: Bluetooth 5.0;
· GPS;
· WiFI: minimaal IEEE 802.11 AC/N/AX (WiFi 6) met ondersteuning voor WPA-3 Enterprise met ondersteuning van minimaal EAP-TLS inclusief Suite B 384-bit, AES-GCM-256, AES-CCM-128.
Dit alles als onderdeel van de WiFi standaard 802.11-2016 / de meest recente versleutelingsalgoritmen.
Voor de Logische opvolgers geldt de eis van ondersteuning van WiFi 6E;
· Conform ETSI standaard laatste versie;
· Geschikt en bedoeld voor alle toegestane WiFi-kanalen voor de Nederlandse markt.
	
	

	Aansluitingen
	Minimaal USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), type USB-C.
	
	

	Camera
	· Front: minimaal 12MP;
· Back: minimaal 50MP.
	
	

	Accu
	· Snelle laadtechnologie;
· Voedingsadapter met kabel, origineel Af fabriek, geschikt en bedoeld voor de Nederlandse markt
· Snelle laadtechnologie: minimaal 80% opgeladen binnen 30 minuten bekabeld.
	
	

	Nadere eisen
	· Touch-ID vingerafdruksensor of gezichtsherkenning;
· Gewicht: max 600 gram (incl. accu);
· Sarwaarde binnen EU norm;
· Kleur toestel: zwart, grijs, donkerblauw of metaal/chrome
· Inclusief stylus / digitale pen (of anders als optie los aanbieden)
· Geluidsweergave: stereo weergave.
	
	


	Leverstatus
	· SIM-lock vrij;
· Geen of weinig Bloatware software geïnstalleerd: Vrije opslaggruimte minimaal 80% van beschikbare opslagcapaciteit;
· Producten dienen te voldoen aan de Nederlandse wettelijke vereisten en normeringen;
· Toestel inclusief firmware instelbaar op Nederlandse taal.
	
	










Deel B ICT werkplek Accessoires



	Naam
	Omschrijving
	Merk
	Invullen door Inschrijver:

	
	
	
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde
(voeg verificatielijst als aanhangsel toe)

	(power) adapters
	GP-PTU021SOABQ
	Samsung
	
	

	 
	78-52723
	Otterbox
	
	

	 
	8P00000038
	Nokia
	
	

	Beschermhoes/case
	3E5F8AA
	HP
	
	

	 
	geschikt voor PMA-01
	Otterbox React serie
	
	

	 
	geschikt voor PMA-02
	Otterbox React serie
	
	

	Screenprotectors
	geschikt voor PMA-01
	Panzerglass Case Friendly
	
	

	 
	geschikt voor PMA-02
	Panzerglass Case Friendly
	
	

	 
	geschikt voor PTA-01
	Panzerglass Case Friendly
	
	

	(draadloze) koptelefoon
	5399-823-309
	Jabra
	
	

	en Speakers
	6399-829-209
	Jabra
	
	

	 
	2309-820-104
	Jabra
	
	

	 bedrade oordopjes
	GP-OAU021AMDBW
	Samsung
	
	

	 
	EO-IC100BBEGEU
	Samsung 
	
	

	 
	ACDK-R34
	Acutek
	
	









Ondertekening Inschrijver

	Naam organisatie
	     

	Naam ondertekeningbevoegd persoon
	     

	Datum
	     

	Handtekening
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