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· Bespreking van een project in het KTV  kan zijn:  
· Verkennend, om bereikbaarheidskaders op te halen. 
· Op uitvoeringsniveau met uitgewerkte bebordingsplannen. 
Aanmelding bij TVU dan minimaal 6 weken voor uitvoering. 
· Bij de behandeling van het project in het KTV is aanwezig:
· De projectmanager, de projectleider, of bouwinspecteur 
Als zij verhinderd zijn zorgen zij voor een vervanger.

· Voor bespreking in het KTV op uitvoeringsniveau worden minimaal de volgende documenten aangeleverd:  
1. Een verkeersplan: een tekening, conform richtlijnen CROW 96B, waar afzettingen + bijbehorende tijdelijke bebording, verkeersregelaars en eventuele omleidingen duidelijk worden weergegeven, incl. dwarsprofielen op plekken waar het te krap kan worden voor bepaalde verkeersstromen. 
2. Een compleet ingevuld projectformulier: als informatie onzeker is, geef dit dan ook aan in de toelichting. Het helpt het kernteam om zo goed en compleet mogelijk te adviseren. 

Een BLVC-plan is vereist bij:
1. Projecten met grote verkeershinder
2. Projecten in de binnenstad 
3. Projecten in een ‘gevoelige omgeving’ (scholen, politieke aandacht, omgeving waar veel andere projecten spelen)
4. Projecten op hoofdroutes voor fiets, OV, nood- en hulpdiensten en auto.
Indien er in deze gevallen geen BLVC-plan wordt aangeleverd, komt deelname aan het KTV te vervallen. Bij een verkennend bezoek is een BLVC-plan niet nodig.

· Indien de aannemer bovengenoemde informatie aanlevert, dienen deze stukken vooraf doorgenomen te zijn met de opdrachtgever.

· Houd rekening met een zorgvuldige uitvoeringscommunicatie. De omgeving dient minimaal 2 weken van tevoren geïnformeerd te worden. Als hier niet aan voldaan kan worden, resulteert dit in een negatief advies voor uitvoering vanuit het Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen.




Aanmeldformulier Kernteamoverleg Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Het Kernteamoverleg Tijdelijke Verkeersmaatregelen (KTV) is een wekelijks overleg waarin verschillende disciplines als nood- en hulpdiensten, busmaatschappij, en deskundigen van communicatie, wegbeheer, stedelijke verkeersbeheersing en tijdelijke verkeersmaatregelen van de gemeente Utrecht adviseren over de uitvoering van projecten die (grote) hinder kunnen veroorzaken. 

Om het kernteam vooraf zo goed mogelijk te informeren en het beste resultaat uit het overleg te halen is het van belang dat de projectinformatie duidelijk en volledig wordt aangeleverd. Hieronder volgen de spelregels voor deelname aan het KTV, de bereikbaarheidscriteria en het in te vullen aanmeldformulier.
Bereikbaarheidscriteria

Voor een goede stedelijke bereikbaarheid hanteren wij de volgende bereikbaarheidsprincipes bij projecten:

· Tijdelijke verkeersmaatregelen conform richtlijnen CROW 96-b
· We voeren meerdere werkzaamheden gelijktijdig of aansluitend uit op 1 invals-/hoofdroute als we de totale hinder en de totale doorlooptijd van het werk daardoor beperken
· We werken niet gelijktijdig op parallelle invals- of hoofdroutes
· We werken niet gelijktijdig op meerdere stedelijke invalswegen voor de auto (tussen snelweg en stadsboulevard)
· We werken op maximaal 1 autoroute richting binnenstad
· Omleidingsroutes van 2 of meerdere uitvoeringsprojecten mogen niet overlappen i.v.m. drukte en duidelijkheid bebording
· Voetgangers, fietsers, OV en nood- en hulpdiensten geleiden we in principe langs de werkzaamheden. Autoverkeer leiden we als eerste om.
· We informeren inwoners van Utrecht zorgvuldig over hinder en bereikbaarheid bij werkzaamheden met grote impact. Waar de gemeente geen opdrachtgever is van werkzaamheden stelt de gemeente de kaders voor uitvoeringscommunicatie en heeft een adviserende en controlerende rol
· Goede kwaliteit van omleidingen (bewegwijzering, kwaliteit wegdek)
· Als we verkeer moeten omleiden doen we dat van binnen naar buiten (dus richting snelweg)
· We werken vanaf 15 november tot 1 januari niet op belangrijke invalswegen richting het centrum
· Bij het plannen van werkzaamheden houden we rekening met evenementen en publiekstrekkers

Bovenstaande criteria gelden overdag en zeker tijdens spitstijden. Daarbuiten zijn soms meer mogelijkheden.


In te vullen door projectleider:

1. NAAM/LOCATIE PROJECT
INVULLEN



2. UITVOERINGSDATUM/DUUR INVULLEN	 					STATUS PROJECT IN KTV 		 verkennend
 																	 ter goedkeuring 

Let op: Indien het werk uit meerdere fases bestaat, graag de uitvoeringsperiode per fase aangeven.

3.	CONTACTGEGEVENS
 
OPDRACHTGEVER		
Telefoon: 								E-mail:	

Naam gemandateerde:							E-mail:
(Indien van toepassing, altijd bewijs van machtiging leveren)

PROJECTLEIDER	

Telefoon: 								E-mail:		

DIRECTIEVOERDER/TOEZICHTHOUDER		

Telefoon:								E-mail:	

WIJKVERKEERSADVISEUR

Telefoon:								E-mail:

BOUWINSPECTEUR

Telefoon:								E-mail:

COMMUNICATIEADVISEUR

Telefoon:									E-mail:




4.	WERKZAAMHEDEN

	
	Soort werk 

	
	Asfaltering / wegverharding
	
	Leggen kabels en leidingen

	
	Baggerwerkzaamheden
	
	Onderhoud bermen

	
	Bodemsanering
	
	Onderhoud fietspaden

	
	Boringen
	
	Openbare verlichting

	
	Bouwactiviteiten
	
	Overige

	
	Bruggen en Tunnels 
	
	Riolering

	
	Herinrichting
	
	Verkeersregelinstallatie

	
	Talonwerk
	
	Werkzaamheden brug

	
	Kappen Bomen
	
	Werkzaamheden overweg

	
	Onderhoud wegen
	
	Werkzaamheden tram/busbaan

	
	Kleine opbreking
	
	Werkzaamheden vaarweg



Hoofd fietsroute				 		
Hoofdroute nood- en hulpdiensten 	 		Zie bijlage ‘Hoofd uitrukroutes’
Rijdt er een bus?				 		Zie bijlage ‘kaart Busroutes’
Lijnbusnr. ______	
	

5.	BLVC TOETS
Let op: Afzettingen en eventuele omleidingen conform richtlijnen CROW 96b. 

a. Bereikbaarheid
Let op: Nood- en hulpdiensten, fietsers en voetgangers geleiden we langs de werkzaamheden, tenzij dit niet anders kan. 

Hinderklasse
Klein	 < 5 min. 		Matig  5-10 min.		Zwaar  10-30 min.
Totale afsluiting: Ja/Nee		Doorgang nood- en hulpdiensten: Ja/Nee 


	I
	Gemotoriseerd verkeer          

	
	Bypass naast werkruimte
	
	Tijdelijke verharding

	
	Om- en om regeling
	
	Omleidingroute(s)

	
	Eenrichtingsverkeer instellen
	
	



	II
	Openbaar vervoer

	
	Hinder buslijnen
	
	Omleidingroute(s)

	
	Haltes buiten gebruik
	
	Tijdelijke haltes

	
	Pendelbussen
	
	Eenrichtingsverkeer instellen



	III
	Fiets en bromfiets 

	
	Bypass naast werkruimte
	
	Tijdelijk fietspad 

	
	Om- en om regeling
	
	Omleidingroute(s) (niet gewenst)

	
	Eenrichtingsverkeer instellen
	
	Noodbrug



	IV
	Voetgangers

	
	Bypass naast werkruimte
	
	Omleidingroute(s)

	
	Tijdelijk trottoir
	
	Toegankelijk minder validen/ slechtzienden

	
	Noodbrug
	
	



	I
	Nood- en hulpdiensten (zie bijlage voor hoofduitrukroutes)

	
	Verstoring bluswatervoorzieningen (brandkranen, geboorde putten, toegang tot open water)

	
	Werkvak > 40 meter, dan maatregelen dat hulpdiensten binnen 40 meter van object kunnen komen. Uitgangspunt is een vrije doorloopbreedte van 90 cm en een belastbaar gewicht van minimaal 200 kg. 



b.	Leefbaarheid

	
	Overlast

	
	Geluidhinder
	
	Stank



c.	Veiligheid

	II
	Werk- en omgevingsveiligheid

	
	Werkveiligheid conform CROW publicaties 96b

	
	Bouwveiligheidszone

	
	Overige



d.	Communicatie
Graag invullen met behulp van de bijlage Communicatie bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Hierin staan de randvoorwaarden voor communicatie. 
	Welke communicatieadviseur is betrokken bij het project?

	



	Wie informeer je?

	 Bewoners (verplicht)

	 Ondernemers (verplicht)                                                     

	 KCC: Klantcontactcentrum gemeente Utrecht (verplicht)

	 Wijkbureau (verplicht)

	 Fietsersbond: communicatie@fietsersbondutrecht.nl (verplicht bij werken op hoofdfietsroute)

	 SOLGU: info@solgu.nl 

	 TLO/ TLC: Transport en logistieke organisaties

	 Anders, namelijk: 


	Communicatiemiddelen 

	 Wijkbericht
	 Projectwebsite

	 Bewonersbrief
	 Brief aan ondernemers

	 Social media
	 Tekstkar

	 Bouwbord met vermelding:
Opdrachtgever, van/tot, en de tekst ‘Overlast bij werkzaamheden? Laat het ons weten via meldingen.utrecht.nl 
 
	 Anders, namelijk:


 






















Geef aan welke kwetsbare of gevoelige voorzieningen in de omgeving (zoals kinderdagverblijf, ziekenhuis, horeca) van het project zijn. Dit kan een opsomming zijn of een uitsnede van een kaartje met daarop duidelijk de voorzieningen:

	Gevoelige voorzieningen

	












6. WERKTIJDEN

 	Maandag						 Weekenddagen 
	Dinsdag						Vrijdag 20.00 uur t/m maandag 05.30 uur
	Woensdag
	Donderdag
	Vrijdag

	24 uur per dag
	Ochtend (7.00 – 12.00 uur)
	Middag (12.00 – 19.00 uur)
	Avond (19.00 – 0.00 uur)
	Nacht (0.00 – 7.00 uur)
	Buiten de spits (09.30-15.30 uur)

7. Vergunningen en ontheffingen

	Verkeersbesluit 
	Kapvergunning
	Ontheffing geluid
	Ontheffing werken buiten reguliere werktijden
	Verkeersontheffing
	Grote opbreekvergunning
	Kleine opbreekvergunning
	Ontheffing aslastbeperking
	Ontheffing lengtebeperking
	Wateronttrekking 
	Toestemming Rijkswaterstraat (SPIN aanvraag)
	Toestemming Rijkswaterstaat (werken langs vaarroutes)
	Toestemming werken langs het spoor
	Anders, namelijk:

8. Te benaderen instanties

	BInG (Beheer Inrichting Gebruik), bij wijziging in de eindsituatie
		Ja, op (datum en nr.):	
		Nee, omdat:	
		Niet van toepassing


Dit formulier en bijlagen per e-mail sturen naar; tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl (o.v.v. onderwerp

Bijlagen
· Richtlijnen Gemeente, OV, Wegbeheer, NHD
· Communicatie bij tijdelijke verkeersmaatregelen
· Utrechts BLVC-format 
· Actieplan Utrecht Fietst
· Hoofduitrukroutes met straatnamen
· Kaart Busroutes
· Nota Agenda 22
· Voetpaden voor iedereen
· Bomenposter kwetsbare boomzone



	
	
	




Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Tijdelijke Verkeersmaatregelen Utrecht (TVU)
· 030 - 286 7089 (tijdens kantooruren)
· tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl
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