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1.
Inleiding

Onderliggend V&G plan (ontwerpfase) dient ter waarborging van de veiligheid en gezondheid van hen die betrokken zijn bij het uitvoeren van bovengenoemd project. 

Dit plan beschrijft de belangrijkste projectgegevens, de activiteiten en risico’s van het project en de te nemen maatregelen om deze risico’s te beperken. Tevens zijn de organisatorische maatregelen die de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen dienen te waarborgen hierin vastgelegd.

Op basis van dit V&G-plan Ontwerpfase dient de aannemer een veiligheidsplan voor de uitvoeringsfase op te stellen en als dynamisch document tijdens de uitvoering actueel te houden.
2.
Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van:
Maaien Bermen en watergangen 2021 t/m 2022, gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a.
Het maaien van bermen inclusief bijmaaien bomen en obstakels

b.
Het maaien van sloten
c.
Het verzamelen en afvoeren van maaisel naar erkend verwerker.

d. 
Bijkomende werkzaamheden
De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek

Bestek 
: Maaien Bermen en watergangen 

  in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel
Besteknr
: MGD9657-0308
Datum

: 5 februari 2021
3.
Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1
Opdrachtgever en coördinatie voor de ontwerpfase
Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 199 60), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

PERCEEL 1: 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel

Markt 1

Postbus 10.000

5280 DA  Boxtel    

PERCEEL  2: 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Meanderplein 1

Postbus 10.000

5270 GA  Sint-Michielsgestel
3.2
Voorbereiding
Naam:



Terraspect
Adres:



Besoyensestraat 18A
Postcode / plaats:

5141 AJ Waalwijk
3.3
Toezicht en directie bouwmanagement

Zie 3.1
3.4
Aannemer

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam: 
  

 Projectleider:      .
Bezoekadres: 
  

 Naam:               
Postadres: 

  

 
Telefoon (mob):        

  

Telefoon algemeen:  


4.
Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikelen 2.33 en 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1997 60), dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van dit document. 

V&G coördinator uitvoering: 

Naam opdrachtnemer
:

Adres



: 

Postcode/ plaats

: 

Postbus


: 

Postcode/ plaats

: 

Naam:



: 

Telefoon


:   / mob

E-mail



:

De coördinatietaken en coördinatieverantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:

Bestek 
: Maaien Bermen en watergangen 

  in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel

Besteknr
: MGD9657-0308
Datum

: 5 februari 2021
5. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

5.1
V&G-risico’s en maatregelen
	PRIVATE 


BESTEKSPOST/ACTIVITEIT
	
ARBO-RISICO
	
RISICO-OORZAAK
	
MAATREGEL/SUGGESTIE


	
risico-inventarisatie voor werkzaamheden in bestek MGD9657-0308


	 Algemeen:



mechanisch

	
	- botsen, aanrijgevaar, gevaarlijke ver​keerssituaties
	- geen, te weinig of foutief ge​plaatste verkeers​voorzieningen, incl. verlichting

- verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden

- slechte zichtbaarheid werkne​mers

- slechte weersomstandigheden zoals bijv. mist, regen

- onveilig oversteken

- afwijkende verkeerssituatie

- beperkte werkruimte

- vuil en modder op de weg

- onveilig geparkeerd materieel

- afval op de weg
	- overleg wegbeheerder / politie

- plaatsen van waarschuwings-, ver​bods-, omlei​dingsborden, baakschilden, kegels en verlich​ting

- verkeervoorzieningen in stand houden

- oranje verkeersvesten dragen

- werkzaamheden staken

- veilig oversteken, goede com​munica​tie

- werkzaamheden op elkaar afstemmen

- regelmatig vegen

- materieel veilig parkeren, liefst in de berm

- afval niet op weg leggen, opruimen

	
	- struikelen of uitglijden
	- veel afkomend materiaal op het terrein
	- veiligheidsschoeisel

- tijdig en regelmatig terrein opruimen en afko​mend materi​aal afvoeren

	
	- knellen/pletten
	- in aanraking komen met onbe​schermde draaiende delen
	- draaiende delen afschermen en be​schermende kleding dragen

	
	- opspattende ongerechtigheden
	- door draaiend mes / zaagblad
	- dragen oog- en gelaatsbescher​ming

- dragen beschermende kleding

	
	- elektrocutie
	- aanraking met kabels en leidin​gen in grond
	- goede communicatie tijdens het werk

- instructie / voorlichting

	 Algemeen:



fysisch

	
	- houding
	- gebukte houding

- getordeerde rug

- zittend werk in / op machines
	- inzet ergonomisch ontworpen materieel

- gerichte voorlichting / instruc​tie

- taakroulatie

	
	- beweging
	- afwisselend staan / lopen
	- taakroulatie

	
	- bediening
	- werken met voetschakelaars / pedalen

- hanteren / bewegen bosmaaier
	- inzet ergonomisch ontworpen machines / cabines

- inzet deskundig personeel

	
	- gewicht
	- aard / conditie van te verwerken grond

- gewicht bosmaaier (type)

- stronken / takken

- plantmateriaal
	- werkvoorbereiding

- inzet hulpmiddelen

- voorlichting / instructie

- taakroulatie

	
	- werkdruk / stress
	- planning / organisatie

- werken in nabijheid verkeer
	- werkvoorbereiding

- instructie

- taakroulatie

- werk- / rusttijden

	
	- geluid
	- bosmaaier

- kettingzagen

- machines

- verkeer
	- inzet gedempt materieel

- gerichte voorlichting / instruc​tie

- persoonlijke beschermingsmid​delen

- gehoorbescherming

	
	- trillingen lichaam

- trillingen hand / arm
	- slecht geveerde stoelen

- bosmaaiers

- kettingzagen

- mechanische gereedschappen
	- inzet ergonomisch ontworpen materieel

- taakroulatie

- trillingsgedempt gereedschap / materieel

- voorlichting

- deskundig personeel

	 Algemeen:



chemisch
	
	
	

	
	- toxische vaste stoffen
	- zwerfafval
	- gerichte voorlichting / productie

- opgeleid personeel

- persoonlijke beschermingsmid​delen

	
	- toxische vloeistoffen
	- brandstoffen
	- productinformatie

- gerichte voorlichting / instruc​tie

- opgeleid personeel

- persoonlijke beschermingsmid​delen

	
	- asbest
	- zwerfafval
	- instructie

- persoonlijke beschermingsmid​delen

- deskundig personeel

- aanvullende voorzieningen

- hulp van gespecialiseerde dienst

	Onderhoud Algemeen
	
	
	

	
	- stoten
	- wegspringende delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

- dragen van beschermingsmid​delen

	
	- kantelen en achteroverslaan materieel

- gehoorbeschadiging

- lichamelijk letsel
	- steil talud

- drassige bodem

- geluid materieel

- wegslingeren materiaal
	- voorzieningen aan materieel

- gehoorbescherming

- afscherming materieel

- beschermende kleding

	
	
	
	


	PRIVATE 


BESTEKSPOST/ACTIVITEIT
	
ARBO-RISICO
	
RISICO-OORZAAK
	
MAATREGEL/SUGGESTIE


	
risico-inventarisatie voor de bij de werkzaamheden betrokken machines en gereedschappen in bestek MGD9657-0308


	Algemeen
	- aanraken hete delen (uitlaat)
	- niet afgeschermde hete delen
	- hete delen afschermen

	
	- brand, elektrocutie
	- niet bekend zijn met ligging van be​staande kabels en leidingen

- onacceptabele zettingen van leidingen t.g.v. bovenbelasting materieel
	- KLIC-melding

- nutsbedrijven informeren

- proefsleuven graven en leidin​gen duidelijk markeren

- schotten of rijplaten gebruiken

	
	- botsen, aanrijgevaar
	- geen, te weinig of foutief ge​plaatste verkeers​voorzieningen

- slechte in- en uitrit werkverkeer

- verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden

- slechte zichtbaarheid werkne​mers

- slechte weersomstandigheden

- geen aanduiding werkverkeer op auto's 

- onveilig oversteken

- beperkte werkruimte

- vuil/modder op de weg

- onveilig geparkeerd materieel
	- overleg wegbeheerder/politie

- plan maken voor opstellen verkeersvoorzienin​gen

- in plan opnemen in- en uitrit​ten werkverkeer

- voorzieningen in stand houden

- verkeersvesten dragen

- werkzaamheden staken

- aanduiding werkverkeer aan​brengen

- goede communicatie

- werkzaamheden op elkaar afstemmen

- regelmatig vegen

- materieel veilig parkeren



	
	- knellen / pletten
	- onvoldoende zicht vanuit machi​ne

- achteruitrijdende vrachtauto's zonder achteruitrij​beveiliging

- handmatig aangeven van diepte tijdens graaf​werkzaamheden en onachtzaam​heid van machinist

- instabiele opstelling machine

- onbevoegden op werkterrein

- in aanraking komen met onbe​schermde draaiende delen
	- spiegels, ramen schoon, dode hoeken beperken

- achteruitrijbeveiliging, toezicht

- communicatie, instructie

- verkeerde standplaats werkne​mers

- afzetting, waarschuwingsbor​den

- werkzaamheden staken tot gevaar geweken is

- draaiende delen afschermen en beschermende kleding dra​gen

	
	- fysieke belasting
	- gebukte houding

- getordeerde rug

- langdurig in dezelfde houding

- zittend werk in machines

- incidenteel overwerk


	- ergonomisch ontworpen mate​rieel inzetten

- taakroulatie

- gerichte instructie / voorlich​ting

- werk- en rusttijden

	
	- stof / ventilatie
	- werken met droog materiaal

- verkeerde werkmethode

- onvoldoende voorzieningen
	- materiaal bevochtigen

- adembescherming toepassen

- werkvoorbereiding

	
	- chemische belasting
	- uitlaatgassen

- onvoldoende ventilatie / beluch​ting

- bijvullen brandstof op werkplek

- verontreinigde grond
	- voorlichting / instructie

- zorgen voor voldoende ventila​tie

- adembescherming en hand​schoenen

	Algemeen machines
	- omvallen van machines
	- machine kantelt door instabiele grond​slag of waterbezwaar

- werken op steile helling
	- grondonderzoek, boringen

- bemaling

- geschikt materieel inzetten

	
	- bezwijken (verzakken)
	- te dicht bij belendende percelen

- onvoldoende voorzieningen
	- vooronderzoek, foto's bestaan​de situatie

- werkvoorbereiding

	
	- uitglijden / struikelen
	- modder op bouwwegen

- modder of machines

- obstakels
	- regelmatig schoonhouden machines en bouw​wegen

- opruimen van obstakels

	
	- opspattende ongerechtigheden
	- door draaiend mes / zaagblad
	- dragen van oog- en gelaatsbe​scherming

- draaiende delen afschermen

	
	- stoten
	- wegspringende delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

	
	- lichamelijk letsel
	- wegspringende en wegslingeren​de delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

	
	
	
	

	Maaimachines en veegwagens
- Maaimachines
- veegmachines
	- lichamelijk letsel

- omvallen machine

- gehoorbeschadiging

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- wegspringend materiaal / voor​werpen

- in draaicirkel machine begeven

- in aanraking komen met draai​ende en bewegende delen

- lawaai van machine

- werken op steile helling

- sleutels achterlaten in machine

- draaiende machine achterlaten

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- weinig uitzicht door grote ma​chine

- knellen / pletten
	- gebruiken van beschermbak / beschermdoek achter machi​ne

- dragen voorgeschreven be​schermende kleding

- afschermen draaiende en bewe​gende delen

- machine stabiel neerzetten

- dragen gehoorbescherming

- zet machine stil bij verlaten machine

- geen onbevoegden te dicht bij machine, toe​zicht, waar​schu​wingsborden

- neem sleutels mee bij verlaten machine

- geen onbevoegden bij machine

- voorlichting / instructie perso​neel

- uit draagcirkel machine blijven

	Overige
zoals:

- bosmaaier

- bladblazer

	- lichamelijk letsel

- gehoorbeschadiging

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- wegslingerende voorwerpen

- voorwerpen op grasveld

- uitlaatgassen machines

- in aanraking komen met draai​ende en bewegende delen

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- machine onbeheerd achterlaten

- lawaai machines
	- gebruik maken van afscherm​bak / afscherm​kap

- beschermende kleding

- controleren grasveld op grove voorwerpen

- dragen beschermkapje voor mond

- uitlaat machine verzetten

- draaiende en bewegende delen afschermen

- geen onbevoegden bij machi​nes

- machine niet onbeheerd achter​laten of machine meenemen

- dragen gehoorbescherming

	Vrachtauto's
	- lichamelijk letsel

- gehoorbeschadiging

- omvallen machine

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- in aanraking komen met draai​ende delen

- losschieten slangen (olie, druk)

- lawaai van machine

- werken op steile helling

- draaiende machine achterlaten

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- sleutels in machine achterlaten

- onbevoegden in draaicirkel machine
	- draaiende delen afschermen

- controleren slangen en bevesti​ging

- buiten draaicirkel machine blijven

- gehoorbescherming dragen

- machine stabiel neerzetten

- machine stilzetten

- geen onbevoegden te dicht bij machine, toe​zicht, waar​schu​wingsborden, terreinafbakening

- sleutels uit machine bij verla​ten


5.2
Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

Facultatief

:

Getoetst

:

Zo ja, door

:

ID


:

Datum


:

Opmerkingen
:
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