Checklist camera inspectie huisaansluiting 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………
Tijd: …………………………………………………………………………………………………………………..
Straat: ……………………………………………………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]Naam werknemer: ……………………………………………………………………………………………

	
	Uitgevoerd

	Camera voor gebruik gereed maken
	

	Camera controleren of geheugenstick aanwezig is
	

	Camera aanzetten
	

	Datum en tijdstip instellen
	

	Controleren of lens schoon is
	

	Werkomgeving en huisnummer op camera vastleggen
	

	Camera naar begin buis situeren
	

	Afstandsmeter op “0” zetten
	

	Start inspectie
	

	Camera door leiding begeleiden
	

	Camera terughalen tot buiten leiding (einde inspectie)
	

	Werkomgeving zichtbaar op camera vastleggen
	

	Opname controleren op bovengenoemde punten
	

	Indien niet correct inspectie opnieuw uitvoeren
	

	Beelden opslaan
	

	Beelden verstrekken aan de opdrachtgever binnen de gestelde termijn
	

	Indien van toepassing aanleveren revisieschets 1:100
	



