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	Inschrijver moet onderstaande eisen accorderen. Als een eis met “nee” wordt geaccordeerd zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten.
Tot slot dient de inschrijver het document rechtsgeldig te ondertekenen.
Voor opdrachtgever te lezen ‘OG’ en voor Opdrachtnemer ‘ON’



	[bookmark: _Hlk162968955]Algemeen procedureel en voorwaarden

	1. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van dit aanbestedingsdocument, met bijbehorende bijlagen, tekeningen, overige technische aanbestedingsstukken en de nota(’s) van inlichtingen en met het indienen van een inschrijving gaat inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met de procedure, de voorwaarden en genoemde documenten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	2. 
	Als er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van de opdracht, zal voor de beantwoording van het betreffende meningsverschil gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De opdrachtbrief/overeenkomst;
· De nota(‘s) van inlichtingen;
· Het aanbestedingsdocument;
· De ingediende inschrijving van de ON.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	3. 
	De inschrijver heeft zijn prijs gebaseerd op de inhoud van dit aanbestedingsdocument, de eventuele nota(‘s) van inlichtingen en bijbehorende bijlagen. Na opdracht kan de ON geen meerwerkkosten opvoeren van werkzaamheden die op enigerlei wijze te herleiden zijn uit deze documenten en/of een goede werking van het gevraagde.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	4. 
	Als de inschrijver signaleert dat er werkzaamheden buiten de scope benodigd zijn, die niet in de opdracht zijn inbegrepen dan wordt hij uitdrukkelijk verzocht dit vroegtijdig te melden, bij voorkeur met een inschatting van de meerkosten.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	5. 
	Op de opdracht zijn de DNR 2011 van toepassing.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	6. 
	Opgave CO2 prestatieladder
Inschrijver verklaart akkoord te gaan met de restrictie dat als inschrijver tijdens de contractperiode daalt op de prestatieladder dit zal resulteren in een boete over het desbetreffende achterliggende contractjaar, zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten. Een boete is dus niet eenmalig, maar wordt elk contractjaar opgelegd zolang de afwijking naar beneden zich voordoet.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	7. 
	Inschrijver verklaart hierbij dat zijn organisatie op de datum van inschrijving van onderhavige aanbesteding:

|_|  Geen certificaat CO2 prestatieladder bezit;

|_|  Een certificaat CO2 prestatieladder bezit op niveau <niveau>
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	

	Kwaliteitseisen 

	8. 
	Voor de bodemonderzoeken gelden de volgende kwaliteitseisen:

· De onderzoeken moeten voldoen aan de geldende NEN-normen (NEN 5725, NEN 5740, NEN 5707, NEN 5897, NEN 5720, NTA 5755);
· Het asfaltonderzoek moet voldoen aan de CROW 210;
· Alle werkzaamheden moeten voldoen aan het Besluit en de regeling bodemkwaliteit en in het bijzonder de eisen uit de BRL SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000;
· Personen die de werkzaamheden uitvoeren moeten beschikken over de in het Besluit bodemkwaliteit genoemde persoonsregistraties;
· De analyses worden uitgevoerd bij een laboratorium dat in bezit is van een geldige NEN-EN-ISO/IEC 17025, AS3000, AP04- accreditatie (of gelijkwaardig) voor de uitvoering van milieukundig laboratoriumonderzoek op monsters van grond, waterbodem, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater, bodemlucht, omgevingslucht en asbestverdachte materialen.
· Alle analyseresultaten worden getoetst aan de toetsingsnormen uit de Omgevingswet (Bal, Bkl, Omgevingsplan en Omgevingsverordening), indien van toepassing de Wet bodembescherming bij overgangsrecht en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk2022) en/of de Nota bodembeheer van regio De Vallei voor grondverzet;
· Bij actualisatie worden ook de oude gegevens van de voorgaande onderzoeken in de rapportage verwerkt en op kaart weergegeven;
· Alle onderzoeken dienen aan te sluiten aan de geldende Nota bodembeheer vastgesteld door de gemeenten Ede en Barneveld.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	Werkwijze - Hieronder wordt beschreven welke eisen worden gesteld aan de wijze van onderzoek en resultaat

	9. 
	* PROCEDURE OPDRACHTEN EN VOORONDERZOEK

Hieronder wordt beschreven op welke wijze de opdrachtgever een opdracht verleend. 

1. De raamcontractant wordt per mail gevraagd om een offerte te maken voor een project. Vanuit de zaaksystemen van beide gemeenten worden vervolgens opdrachten uitgegeven met unieke kenmerken. Deze kenmerken dienen ook te worden gehanteerd bij de facturatie
2. De gemeenten Ede en Barneveld leveren digitaal alle relevante informatie aan voor zover deze bij de gemeentelijke archieven en digitale systemen aanwezig zijn en levert eventueel de resultaten van een door de gemeente uitgevoerd beperkt vooronderzoek aan. 
3. Na bestudering van de bekende gegevens en waar nodig door de opdrachtnemer aangevuld met eigen (beperkt) vooronderzoek, levert de opdrachtnemer een offerte/kostenraming en onderzoeksopzet aan, waarin minimaal de volgende onderdelen staan:
a. Kostenraming richten aan gemeente Ede of Barneveld t.a.v. de budgethouder die genoemd staat in het offerteverzoek.
b. Datum offerte en uniek kenmerk van eigen organisatie waar offerte aan te relateren is. 
c. Zaaksysteemnummer
d. Budgethouder
e. Locatie/adres onderzoek/sanering
f. Aanleiding onderzoek/sanering
g. Doel onderzoek/sanering
h. Beschrijving locatie, bekende gegevens, resultaten (beperkt) vooronderzoek en/of uit te voeren onderzoek/sanering
i. Inhoud onderzoek/sanering
j. Rapportage
k. Planning
l. Tabel met kostenraming die direct is te relateren aan de éénheidsprijzen uit het raamcontract. Zorg voor een compacte en bondige offerte/kostenraming (incl. stelpost 20%)
4. De offerte/kostenraming in pdf mailen naar de uitvrager. De offerte voor de gevraagde onderdelen van de werkzaamheden wordt binnen 1 week na de offerteaanvraag verzonden.
5. De opdrachtgever beoordeelt de offerte en bij akkoord stuurt de opdrachtgever de offerte intern door naar de budgethouder.
6. Opdrachtgever/budgethouder verzorgt de opdrachtverlening.
7. Na opdrachtverlening kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	10. 
	* EISEN AAN DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan de wijze van onderzoek en het resultaat.

Veldwerk
Opdrachtnemer maakt afspraken voor de uitvoer van het veldwerk en geeft de datum door aan de bodemadviseur. Indien nodig neemt opdrachtnemer contact op met de gebruiker/eigenaar van het te onderzoeken perceel. 
Er wordt direct contact opgenomen met opdrachtgever indien bij de uitvoer afwijkingen worden aangetroffen zoals afwijkende geur, onverwachte verontreinigingen, grote hoeveelheid puin in of op de bodem e.d.
Ook bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal dient met de opdrachtgever contact te worden opgenomen voor het eventueel opschalen van het onderzoek.

Ontplofbare oorlogsresten (voorheen Conventionele Explosieven)
Binnen de gemeenten Ede en Barneveld kunnen ontplofbare oorlogsresten (OO) in de bodem voorkomen. Hiervoor staat op de websites van beide gemeenten hun beleid hierover vermeld. De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van opdrachten rekening te houden met dit beleid en waar nodig maatregelen te treffen om de uitvoeringsrisico’s te verkleinen.

Laboratoriumonderzoek
Alle genomen monsters moeten 4 weken bij het laboratorium worden bewaard. De opdrachtnemer maakt een monsterselectie en laat de analyses uitvoeren conform de gestelde eisen.
Bij een overschrijding van de interventiewaarde maakt opdrachtnemer zo snel mogelijk een voorstel voor uitsplitsing en/of nadere analyses met bijbehorende kostenraming.

	Ja
|_|
	Nee
|_|

	11. 
	* RAPPORT

Het rapport bevat ten minste de volgende onderdelen:
· Samenvatting. De samenvatting moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
Projectgegevens:
· Projectnummer
· Type onderzoek
· Opdrachtgever
· Aanleiding
Locatiegegevens:
· Ligging/adres
· Kadastrale aanduiding
· Eigenaar
· Oppervlakte
· XY-coördinaten
Gebruik locatie:
· Historisch gebruik
· Huidig gebruik
· Toekomstig gebruik
Uitkomsten onderzoek:
· Zintuiglijke waarnemingen
· Analytisch:
- grond
- asbest
- grondwater
· - asfalt
· - fundatiemateriaal
Conclusies en aanbevelingen
· Aanleiding en doelstelling van het onderzoek;
· Resultaten van het vooronderzoek (NEN5725);
· De gekozen hypothese;
· Opzet en uitvoering van het onderzoek, datum monsterneming, monsternemer;
· Resultaten van het onderzoek;
· Interpretatie en toetsing aan interventiewaarden, signaleringsparameters, kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklassen uit bijlage 2 van de Rbk2022, bij bouwstoffen toetsing aan samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage 1 van de RBK2022, etc..;
· Conclusies en aanbevelingen;
· Duidelijk kaartmateriaal (schaalvast, voorzien van noordpijl en legenda);
· Kopieën analysecertificaten, boorbeschrijvingen, veldwerkformulieren etc.
· Foto-bijlage bij asfaltonderzoek

In voorkomende gevallen dient een grondstromenplan opgenomen te worden in de rapportage. Deze bevat minimaal:
· Kaartmateriaal met indicatief de kwaliteit van de vrijkomende gronden per laag van 0,5 meter, zoals vermeld in de RBK2022 en/of de Nota bodembeheer regio De Vallei;
· Advies hoe de resultaten van het bodemonderzoek vertaald kunnen worden naar een bestek inclusief voorstel voor bestekteksten.

Voor de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.4.3 moet het rapport binnen 6 weken (verkennend en nader bodemonderzoek) of 8 weken (gecombineerd wegconstructie- en bodemonderzoek) na opdrachtverlening per email zijn verstuurd. Na beoordeling en goedkeuring wordt het definitieve rapport binnen 1 week na reactie op het concept digitaal in pdf-formaat per email verstuurd.
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	12. 
	* DIGITALE UITWISSELING

Opdrachtnemer levert per onderzoek de laatste actuele versie van SIKB 0101-bestand (xml) aan conform de vereisten van het bodeminformatiesysteem Nazca Bodem. De bestandsnaam van de XML dient gelijk te zijn aan de PDF van het onderzoeksrapport (m.u.v. de extensie).
De basisdataset zoals door het SIKB vastgesteld dient voor zover van toepassing gevuld te zijn.

De volgende gegevens moeten ten minste in de xml-file staan:

Locatiegegevens:
· Projectnaam
· Adres (Straat, huisnummer, postcode, plaats, gemeente)
· Status locatie

Onderzoekgegevens:
· Rapportnummer
· Uitvoerend adviesbureau
· Startdatum veldwerk
· Datum rapportage
· Soort onderzoek
· Aanleiding
· Asbest aanwezig ja/nee
· Aanwezigheid tank ja/nee
· Geschikt voor BKK ja/nee
· Analyseresultaten (met toetsing)
· Boringen (met x-en y-coördinaten) 
· Conclusies en aanbevelingen (tekst uit rapport)
· Contour onderzoeksgebied
· Status 
	Ja
|_|
	Nee
|_|

	13. 
	* EISEN AAN DE UITVOERING VAN DE SANERING

In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan de wijze van sanering en het resultaat.

Omgevingswet

Plan van aanpak graven > I of saneren van de bodem
In het plan van aanpak moet in elk geval zijn opgenomen:
· aanleiding en doel
· beschrijving van de verontreinigingssituatie en verwijzing naar relevante onderzoeken/saneringen/rapporten;
· locatiegegevens en contactgegevens betrokken partijen;
· algemene werkwijze;
· veiligheidsmaatregelen;
Bij graven >I:
· gegevens over de ontgraving, aangeduid op kaart en met dwarsprofiel;
· bodemvolume in m3 waarin de activiteit wordt verricht;
· hoeveelheid terug te plaatsen en af te voeren (per partij) grond;
Bij saneren van de bodem:
· de keuze voor een van onderstaande saneringsaanpakken:
Afdekken: een omschrijving van de saneringsaanpak, waaronder in ieder geval:
1. het type afdeklaag, bedoeld in artikel 4.1241;
2. de situering van de afdeklaag aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel;
3. als grond wordt herschikt: de hoeveelheid grond die ten hoogste wordt afgevoerd of herschikt in kubieke meters; en
4. als grond wordt herschikt: de situering van de herschikte grond op een kaart;
Verwijderen van verontreiniging: een omschrijving van de saneringsaanpak, waaronder in ieder geval:
1. gegevens over de ontgraving aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel;
2. het bodemvolume in kubieke meters waarbinnen de werkzaamheden worden verricht;
3. de hoeveelheid af te voeren grond per kwaliteitsklasse als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit in kubieke meters; en
4. een aanduiding van de waarde voor de bodemfunctieklasse, bedoeld in artikel 4.1242;
· als de bodem is verontreinigd met vluchtige stoffen: een omschrijving van de maatregelen om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te gaan (ventilatiemaatregelen of aanbrengen dampdichte laag)
· als afvalwater wordt geloosd: de lozingsroutes.
Evaluatieverslag
Het evaluatieverslag bevat de volgende informatie en/of moet voldoen aan de volgende eisen:
· informatie in artikelen 4.1234 en/of 4.1246 Bal;
· de informatie en eisen in de BRL SIKB 6000, specifiek uit de meest voorkomende situaties waarop protocollen 6001, 6005 en 6007 van toepassing zijn.
	Ja
|_|
	Nee
|_|




	
	Overgangsrecht Wet bodembescherming

[bookmark: _Hlk24974502]Saneringsplan
In het saneringsplan moet in elk geval zijn opgenomen:
· de te verwachten restverontreinigingen na saneren, weergeven op kaart, (I-, (L)AW-contouren van restverontreiniging in de vaste bodem en I-waardecontour van restverontreiniging in grondwater);
· voor welke bodemfuncties de locatie na saneren geschikt is en welke gebruiksbeperkingen er dan gelden;
· de maatregelen en de doelstellingen toetsbaar per fase bij een gefaseerde sanering. Hierdoor is tussentijdse evaluatie mogelijk. Er moeten kaarten met contouren zijn opgenomen waarop de verwachte omvang van de restverontreinigingen na iedere fase is aangegeven;
· een faalscenario, minimaal op hoofdlijnen uitgewerkt. In het saneringsplan moet altijd al duidelijk zijn aangegeven onder welke omstandigheden het faalscenario in werking treedt. Daarbij moet worden aangegeven dat een gedetailleerde technische uitwerking	wordt ingediend als wijziging op het saneringsplan op het moment dat het faalscenario in werking moet treden;
· een planning, inclusief de startdatum en de geraamde doorlooptijd van de sanering. De startdatum moet liggen binnen twee jaar na het	indienen van het saneringsplan of eerder als de spoedeisendheid	dat vereist. Als bij de indiening van het saneringsplan de concrete	startdatum van de sanering nog niet bekend is, kan ook een periode van maximaal twee jaar worden aangegeven waarbinnen (de eerste fase van) de sanering zal starten. Ook dan moet de verwachte doorlooptijd van de sanering worden genoemd.

Besluit uniforme saneringen (BUS)
Voor de beoordeling van BUS-meldingen en voor de aanpak van de verontreiniging bij BUS-saneringen gelden landelijke regels, waaraan het bevoegd gezag geen verdere geeft. Voor de regels over deze BUS-meldingen en de -formulieren wordt verwezen naar de landelijke site van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Evaluatieverslag
In het evaluatieverslag moet in elk geval zijn opgenomen:
· Uitgangssituatie
· Uitgevoerde saneringsmaatregelen en afwijkingen
· Evaluatie van de saneringsmaatregelen
· Gebruiksbeperkingen
· Nazorg

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
· Een Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een projectspecifiek document waarin wordt beschreven wat er binnen het project is geregeld ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor werkenden. In het plan worden zowel de risico’s als beheersmaatregelen beschreven, maar ook de betrokken partijen en de samenwerking op V&G-gebied. Als opdrachtgever is de gemeente Ede of Barneveld verantwoordelijk voor het aanleveren van een V&G-plan ontwerpfase.
	
	





	
	Het V&G-plan ontwerpfase dienen de volgende onderdelen te bevatten:
· Projectgegevens
· Namen en adressen
· Projectorganisatie
· Overleg, instructie, inspectie
· Omschrijving van de werkzaamheden
· Verontreinigingssituatie en veiligheidsklassen
· Veiligheids- en milieumaatregelen
· Risico Inventarisatie en - Evaluatie

Milieukundige begeleiding
De milieukundige begeleiding is onder te verdelen in twee taken:
· processturing: milieukundige aansturing tijdens de bodemsanering,	aangeven van ontgravingsgrenzen, afvoer en grondbestemming,	plaatsing en instelling van installaties, nemen van monsters ten	behoeve van voortgangscontrole of in het kader van	vergunningsvoorschriften;
· milieukundige verificatie: milieukundige controle van tussen- en	eindsituatie, vastlegging van eindresultaat en beschrijving van de	uitgevoerde saneringswerkzaamheden in een evaluatieverslag.

In de protocollen BRL SIKB 6001 t/m 6007 is vastgelegd hoe beide taken moeten worden uitgevoerd. Milieukundige begeleiders moeten onafhankelijk zijn van de opdrachtgever. Als zij een relatie hebben met de uitvoerend aannemer moet er een duidelijke interne functiescheiding zijn.
	
	



Getekend voor akkoord:

	Naam inschrijver
	

	Naam tekenbevoegde
	

	Handtekening
	



	Datum
	




