[image: ]
[image: ][image: ][image: ]








	
GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan

Bestek Hfd.148

'Klein onderhoud en storingen van 12 beweegbare bruggen 2024-2028'

Volgens het Arbobesluit afdeling Bouwproces














	









	










	

	Versie
	Datum
	Documentnr.
	Status
	Opgesteld door: Sander Hulleman

	[bookmark: versie]1
	[bookmark: datum]19-04-24
	[bookmark: kenmerk]Hfd.148-015
	In bewerking
	Gecontroleerd door: Bas Hoogma



INHOUDSOPGAVE
1.	INLEIDING	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Verplichtingen werkgevers	3
2.	werkzaamheden	4
2.1	Aard en strekking van de uit te voeren werkzaamheden	4
3.	betrokken partijen	5
3.1	Opdrachtgever	5
3.2	Ontwerpende partij	5
3.3	Coördinator ontwerpende partij	5
3.4	Uitvoerende Partij (de aannemer)	5
3.5	Coördinator uitvoerende partij	5
4.	planning en uitvoeringsgegevens	6
4.1	Geplande aanvangsdatum werkzaamheden	6
4.2	Geplande uitvoeringsduur werkzaamheden	6
4.3	Vermoedelijk maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie	6
4.4	Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwlocatie	6
4.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen	6
4.6	Veiligheidszorgcertificaat	6
5.	oRGANISATIE, COÖRDINATIE, OVERLEG, VOORLICHTING, VOORZIENINGEN EN REGELS	7
5.1	Organisatie bouwproces	7
5.2	Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)	7
5.3	Overleg en voorlichting/instructie werknemers (uitvoeringsfase)	7
5.4	Bouwplaatsvoorzieningen en -regels (uitvoeringsfase)	7
6.	risico-inventarisatie	8
7.	Overzicht bijlagen	11


[bookmark: _Toc431177246][bookmark: _Toc427325738]
INLEIDING

[bookmark: _Toc427325739]Algemeen 
De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten de benodigde werkzaamheden middels onderhavig bestek Hfd.148 uit te besteden.

Als onderdeel van het bestek is een Veiligheid, Gezondheid- en Milieuplan conform het Arbobesluit afdeling Bouwproces vereist.

Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van procedures en instructies zoals vastgelegd in dit plan om zodoende de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen direct of indirect te maximaliseren en de voor het milieu nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit plan zijn onder meer de bij het werk betrokken instanties en is een risico-inventarisatie van het werk opgenomen.

Dit VGM-plan moet worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadat een analyse op veiligheid, gezondheid- en milieurisico’s voor de werkzaamheden die een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen en milieu vormen heeft plaatsgevonden, kan pas aangevangen worden met de werkzaamheden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden in het VGM-plan te zijn vastgelegd. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over controle op de naleving ervan.

Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het VGM-plan is een taak van de Coördinator voor de Ontwerpfase of Coördinator-O (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwproces). De actualisering en verder uitwerking van het VGM-plan behoort tot de taken van de Coördinator voor de Uitvoering of Coördinator-U (zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbobesluit afdeling Bouwproces).

[bookmark: _Toc427325740]Verplichtingen werkgevers
Elke werkgever zal een medewerker (leidinggevende functie) aanwijzen die verantwoordelijk is voor het toezicht op de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het VGM-plan. Deze medewerker heeft daartoe voldoende bevoegdheden. De werkgever zal zowel met de directie als met andere werkgevers actief samenwerken om veiligheid en goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokken personen.

Tevens zal de werkgever zijn werknemers instructie geven met betrekking tot de inhoud van het VGM-plan. Hiertoe zal hij onder meer:
· zijn onderaannemer(s) in kennis stellen van de veiligheid, gezondheid- en milieuvoorschriften, procedures en andere relevante informatie welke van belang kan zijn;
· zorgdragen dat zijn onderaannemers voldoen aan de wettelijke arbo- en milieueisen en dat één en ander wordt uitgevoerd conform het VGM-plan;
· concrete afspraken met zijn onderaannemers maken omtrent:
· coördinatie van activiteiten;
· de te nemen maatregelen;
· het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen.
· het controleren van het keuringsplichtig materieel.
[bookmark: _Toc427325741]
werkzaamheden

[bookmark: _Toc427325742]Aard en strekking van de uit te voeren werkzaamheden
Het werk omvat het voorbereiden, uitvoeren en uiteindelijk opleveren van de werkzaamheden zoals beschreven in de vraagspecificatie.


[bookmark: _Toc427325743]betrokken partijen

[bookmark: _Toc427325744]Opdrachtgever
	Naam
	:
	Gemeente Haarlemmermeer

	Bezoekadres
	:
	Taurusavenue 100

	Postcode/woonplaats
	:
	2132 LS Hoofddorp

	Telefoon
	:
	0900 1852



[bookmark: _Toc427325745]Ontwerpende partij
	Naam
	:
	Ingenieursbureau Westenberg B.V.

	Postadres
	:
	Postbus 256

	Postcode/woonplaats
	:
	3840 AG  HARDERWIJK

	Bezoekadres
	:
	Westeinde 25

	Postcode/woonplaats
	:
	3840 AG  HARDERWIJK

	Contactpersoon	
	:
	dhr. B. Hoogma

	Telefoon
	:
	+31 (0)341 - 46 70 46

	E-mailadres
	:
	mail@westenberg.net



[bookmark: _Toc427325746]Coördinator ontwerpende partij
	Naam
	:
	Ingenieursbureau Westenberg B.V.

	Postadres
	:
	Postbus 256

	Postcode/woonplaats
	:
	3840 AG  HARDERWIJK

	Bezoekadres
	:
	Westeinde 25

	Postcode/woonplaats
	:
	3840 AG  HARDERWIJK

	Contactpersoon	
	:
	dhr. B. Hoogma

	Telefoon
	:
	+31 (0)341 - 46 70 46

	E-mailadres
	:
	mail@westenberg.net



[bookmark: _Toc352840807][bookmark: _Toc388270159][bookmark: _Toc427325747]Uitvoerende Partij (de aannemer)
	Naam
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/woonplaats
	:
	

	Contactpersoon	
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mailadres
	:
	


	
[bookmark: _Toc427325748]Coördinator uitvoerende partij
	Naam
	:
	

	Bezoekadres
	:
	

	Postcode/woonplaats
	:
	

	Contactpersoon	
	:
	

	Telefoon
	:
	

	E-mailadres
	:
	


	

[bookmark: _Toc427325749]planning en uitvoeringsgegevens

[bookmark: _Toc427325750]Geplande aanvangsdatum werkzaamheden
Zie hiervoor de planning van de werkzaamheden en ProjectKwaliteitsPlan (PKP).

[bookmark: _Toc472495899][bookmark: _Toc478880689][bookmark: _Toc352840811][bookmark: _Toc388270163][bookmark: _Toc427325751]Geplande uitvoeringsduur werkzaamheden
Hier de totale duur van de uitvoering vermelden. Wanneer er tussentijdse begin- en opleverdata zijn aangegeven dan deze per kunstwerk vermelden.

[bookmark: _Toc472495900][bookmark: _Toc478880690][bookmark: _Toc352840812][bookmark: _Toc388270164][bookmark: _Toc427325752]Vermoedelijk maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie
Indien het aantal werknemers wisselt gedurende de werkzaamheden, dit in een planning van tijd en aantal vermelden.

[bookmark: _Toc352840813][bookmark: _Toc388270165][bookmark: _Toc427325753]Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwlocatie
Hier het aantal ondernemingen en/of zelfstandigen opgeven.

[bookmark: _Toc352840814][bookmark: _Toc388270166][bookmark: _Toc427325754]Namen van reeds geselecteerde ondernemingen
Hier aangeven welke onderaannemers reeds zijn geselecteerd.

[bookmark: _Toc388270167][bookmark: _Toc427325755]Veiligheidszorgcertificaat
Hier aangeven dat de opdrachtnemer in het bezit is van een VCA*/** certificaat (of een daaraan gelijkwaardig veiligheidszorgcertificaat). Kopie certificaat bij VGM-plan voegen.


[bookmark: _Toc427325756]oRGANISATIE, COÖRDINATIE, OVERLEG, VOORLICHTING, VOORZIENINGEN EN REGELS

[bookmark: _Toc427325757]Organisatie bouwproces
Hier vastleggen wie 1e verantwoordelijke namens de opdrachtnemer is, tevens alle onderaannemers vermelden met onderdeel uit te voeren werk, volledig adres, start en einde werkzaamheden en 1e verantwoordelijke bij onderaannemers.

[bookmark: _Toc352840817][bookmark: _Toc388270170][bookmark: _Toc427325758]Coördinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase)    
Voor aanvang van de werkzaamheden worden er diverse besprekingen gehouden voor wat betreft de fasering en uitvoering diverse werkzaamheden. Hier de gemaakte afspraken tussen partijen, in het kader van VGM, vastleggen.

[bookmark: _Toc352840818][bookmark: _Toc388270171][bookmark: _Toc427325759]Overleg en voorlichting/instructie werknemers (uitvoeringsfase)
Hier vastleggen wanneer en met wie er een veiligheidsinstructie wordt gehouden. Als veiligheid aan werknemers via toolboxen wordt gehouden/gegeven, dan aantal toolboxen per maand aangeven.

[bookmark: _Toc352840819][bookmark: _Toc388270172][bookmark: _Toc427325760]Bouwplaatsvoorzieningen en -regels (uitvoeringsfase) 
Hier vastleggen wie voor welke voorzieningen verantwoordelijk is. Aangeven hoe controle van voorzieningen plaatsvindt, wie hiervoor verantwoordelijk is en wijze schriftelijke vastlegging.




[bookmark: _Toc427325761]risico-inventarisatie
In dit hoofdstuk zijn in de tabellen een aantal veiligheid- en gezondheidsrisico’s weergegeven die voortvloeien uit het ontwerp van bestek Hfd.148.

De opdrachtnemer moet deze tabellen zelf aanvullen/aanpassen op basis van de gekozen wijze van uitvoering.

	
Activiteit	
	
Arbo-risico
	
Risico-oorzaak
	
Maatregelen/ voorzieningen

	Verwijderen/demonteren en afvoeren van onderdelen/constructies
Leveren en aanbrengen/ monteren van onderdelen/constructies
Grondwerkzaamheden
	· gehoorschade
· oogletsel
· lichamelijk letsel
· schade aan derden/omgeving
	· geluidsoverlast
· geluid materieel
· wegspringende delen
· foutief hijsen en (af)laden
· foutief tillen
· foutief / ondeugdelijk stempelen
· aanstoten tegen / beknelling tussen
· vallen materialen
· ontbreken fysieke afscherming
· ontbreken verkeersmaatregelen
· ontbreken PBM’s
	

	Verwijderen van materialen d.m.v. frezen, zagen, hakken, schaven, slijpen, schuren e.d.
	· gehoorschade
· oogletsel
· lichamelijk letsel
· longschade
· schade aan derden/omgeving
	· geluidsoverlast
· geluid materieel
· wegspringende delen
· foutieve werkwijze
· inademen stof
· ontbreken fysieke afscherming
· ontbreken stofafzuiging
· ontbreken fysieke afscherming
· ontbreken verkeersmaatregelen
· ontbreken PBM’s
	

	Gebruik pneumatisch/elektrisch gereedschap
	· gehoorschade
· lichamelijk letsel
· schade aan derden/omgeving
	· geluidsoverlast
· geluid materieel
· foutieve werkwijze
· elektrocutie
· ontbreken PBM’s
	

	Lassen en conserveren 
Aanbrengen slijtlagen en bitumineuze materialen 
	- oogletsel
- longschade
- lichamelijk letsel
	· licht bij lasproces
· inademen stof/dampen
· vluchtige stoffen
· opspattend materiaal
· foutieve werkwijze
· ontbreken PBM’s
	

	Gritstralen/waterstralen gebruik slijptol/perslucht
	- gehoorschade
- oogletsel
- lichamelijk letsel
- longschade
- schade aan derden
	- geluid bij stralen/perslucht
- wegspringende delen
- inademen stof
	

	Werkzaamheden uitvoeren op hoogtes
	- vallen
· lichamelijk letsel

	· ontbreken  degelijke valbescherming
· niet dragen valbeveiliging
· ondeugdelijk materieel
· foutief / ondeugdelijk stempelen
	

	Tijdelijk ontbreken valbescherming
	· vallen
· lichamelijk letsel
	· tijdelijk ontbreken leuning
· niet dragen valbeveiliging
	

	Werkzaamheden uitvoeren in, boven of nabij water
	· in het water vallen
· verdrinken
· lichamelijk letsel
	· ontbreken degelijke valbescherming
· niet dragen valbeveiliging 
· niet dragen zwemvest 
· elektrocutie
	

	Plaatsen en verwijderen verkeersmaatregelen
	· lichamelijk letsel
· schade aan derden
	· ontbreken van verkeersmaatregelen
	

	
	
	
	

	Verkeersaspecten:
	
	
	

	Werkzaamheden in situatie met openbaar verkeer
	· lichamelijk letsel
· schade aan derden

	· aanrijding
· ontbreken van verkeersmaatregelen
· ontbreken van fysieke afschermingen
	

	Werkzaamheden in situatie met spoorwegen
	- lichamelijk letsel
	- aanrijding
	

	Achteruit rijdend werkverkeer
	· lichamelijk letsel
· schade aan derden

	- aanrijding
	

	Openbaar verkeer dat het werkvak oprijdt
	· lichamelijk letsel
· schade aan derden

	· aanrijding
· ontbreken van verkeersmaatregelen
· ontbreken van fysieke afschermingen
	

	Oversteken rijbaan/weg door personeel
	· lichamelijk letsel
· schade aan derden

	- aanrijding
	





[bookmark: _Toc427325762]Overzicht bijlagen

	Nr.
	Titel
	Versie
	Datum
	Document

	I. 
	Procedures bij ongevallen
	
	
	

	II. 
	Bedrijfshulpverlening
	
	
	

	III. 
	Toegangsregeling
	
	
	

	IV. 
	Werkplan toepassen milieumaatregelen
	
	
	

	V. 
	Werkplan opvang restmateriaal c.q. afval
	
	
	

	VI. 
	Procedures afvalopslag en -afvoer
	
	
	

	VII. 
	Taken en verplichtingen
	
	
	

	VIII. 
	Door opdrachtnemer uitgewerkte/aangevulde tabel veiligheids- en gezondheidsgevaren (risico-inventarisatie)
	
	
	

	IX. 
	Alarmkaart
	
	
	

	X. 
	Kopie geldig veiligheidszorgcertificaat
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