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[bookmark: _Toc496111710][bookmark: _Toc156816596][bookmark: bwKopBijlage_M]Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom
Format moet opgesteld worden door de kostendeskundige van het project en dient ter vergelijking met de raming.
	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_blok][bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT1]Directe kosten* (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	

	A: Directe kosten Maeslantkering

	Inspecties - Civiel

	€

	Inspecties - ELK

	€

	Inspecties - WTB

	€

	Inspecties - Hydraulisch

	€

	Functie testen - Civiel

	€

	Functie testen - ELK

	€

	Functie testen - WTB

	€

	Onderhoud - Civiel

	€

	Onderhoud - ELK

	€

	Onderhoud - WTB

	€

	Vervangingen ELT

	€

	Vervangingen WTB

	€

	Vervangingen Hydraulisch
	€

	

	Subtotaal A (directe kosten Maeslantkering):
	€

	

	B: Directe kosten Hartelkering

	Inspecties - Civiel

	€

	Inspecties - ELK

	€

	Inspecties - WTB

	€

	Inspecties - Hydraulisch

	€

	Functie testen - Civiel

	€

	Functie testen - ELK

	€

	Functie testen - WTB

	€

	Onderhoud - Civiel

	€

	Onderhoud - ELK

	€

	Vervangingen ELT

	€

	Vervangingen Hydraulisch
	€

	

	Subtotaal B (directe kosten Hartelkering):
	€

	

	C: Overige directe kosten 
	

	

	Storingswachtdienst 24/7 beschikbaarheid
	€

	Kennis en Opleiding medewerkers storingswachtdienst (SW + OT)
	€

	Deelname analyse overleggen
	€

	OT deelname functioneringssluiting 
	€

	OT medische keuring 
	€

	Analyse overleggen
	€

	Opleverdossiers (1-malig aan het einde van het contract)
	€

	Engineeringskosten* (Ontwerpwerkzaamheden)
	€

	
	

	Subtotaal C (overige directe kosten):
	€

	

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT2]D: Indirecte kosten* (geen verdere uitsplitsing)

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel), inclusief Rapportage  instandhoudingswerkzaamheden
	€

	Transitiekosten inwerken bij start van contract periode van gunning t/m 15 april 2026
	€

	Transitiekosten overdragen x maanden voor einde contract
	€

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal C (indirecte kosten):
	€

	
	

	
	

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Uit_HT3]Stelpost correctief onderhoud, verhelpen storingen, aanvullen reserve voorraad.  (Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met de contactpersoon van afdeling ICG)
	€ 7.500.000,-

	Stelpost klein variabel onderhoud
	€ 2.600.000,-

	
	

	Inschrijvingssom (Subtotaal A+B+C+D +stelposten):
	€



* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK -  Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen. 
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet deze volledig in de post winst worden opgenomen.
	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_blok][bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT1]Directe kosten* Meerjarig Onderhoud (posten benoemen op object- of systeemniveau en/of deelobject- of deelsysteemniveau)
	

	Onderhoudskosten* (Onderhoudswerkzaamheden)
	

	Engineeringskosten
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>\
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT2]Indirecte kosten* Meerjarig Onderhoud (geen verdere uitsplitsing)
	

	Eenmalige kosten
	€

	Algemene bouwplaatskosten
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Projectmanagementkosten (incl. staf/koepel)
	

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	Subtotaal B (indirecte kosten)
	€

	Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B):
	€

	Voorgeschreven activiteiten (directe- en indirecte kosten)
	

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	<Vul kostenpost in>
	€

	Subtotaal D (voorgeschreven activiteiten):
	€

	[bookmark: bwbijl_M_SC_PRC_Aan_HT3]Stelpost (Bij voorkeur niet opnemen, slechts na overleg met de contactpersoon van afdeling ICG)
	€

	Inschrijvingssom (Subtotaal C + D + stelpost):
	€

	
	


* Begrippen conform Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK2018) uitgegeven door CROW. Bij de indirecte kosten dienen - in afwijking van de SSK - algemene bouwplaatskosten en Projectmanagementkosten separaat te worden opgenomen.
Indien de inschrijver meent te moeten inschrijven met een projectkorting dan moet
deze volledig in de post winst worden opgenomen.
   	
[bookmark: bwBijl_M_ICT_aan]In bovenstaande inschrijvingssom is het volgende bedrag aan ICT-kosten verdisconteerd:

	ICT-kosten (op €100.000 nauwkeurig)
	€



[bookmark: bwBijl_M_ICT_aan_N]De inschrijver dient deze ICT-kosten opgave te verstrekken zodat de aanbesteder kan voldoen aan de rapportageverplichting op het Rijks ICT-dashboard. Voor de beschrijving van ICT-kosten wordt verwezen naar bijlage K “Beschrijving ICT-kosten in GWW-opdrachten”.
[bookmark: bwKopBijlage_N]Beschrijving ICT-kosten in GWW-opdrachten
[bookmark: bwBijl_N_ICT_blok][bookmark: bwHyperlink_3]Op het Rijks ICT-dashboard https://www.rijksictdashboard.nl/ wordt informatie, waaronder ICT-kosten, verstrekt over projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen. 

De ICT-kosten t.b.v. het Rijks ICT-dashboard omvatten de volgende componenten voor zover zij onderdeel uitmaken van de inschrijvingssom (de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en/of diensten vallen daar niet onder):

A	Kosten hardware, standaard programmatuur en spraak en data verbindingen

Hardware
i. Alle kosten voor computer hardware en telefonie hardware. Hiertoe behoren de aanschaf, lease, afschrijvingen en kosten voor onderhoud van o.a. werkplek apparatuur, faxapparatuur, printers, vaste en mobiele telefoons, mainframes, servers en server racks, modems/routers/switches, telefooncentrales. Ook de uitgaven voor rekencentrumsoftware dienen op deze post verantwoord te worden; 
ii. Op deze post worden de volgende uitgaven niet verantwoord: koelingsapparatuur, antennemasten, gebouwbekabeling, verkeerslichten, matrixborden, sensoren, camera’s. 

Standaard programmatuur 
iii. Hieronder wordt verstaan de som van kosten voor aanschaf of afschrijving en onderhoud van licenties voor standaard (‘packaged’) programmatuur, kosten voor (abonnementen voor) SAAS- en IAAS-diensten (software as a service, Infrastructure as a service), kosten voor (broncode) Escrow. 

Spraak en data verbindingen 
iv. Alle uitgaven aan data communicatie waaronder: de kosten van externe data communicatie providers en abonnementen & specifieke kosten voor spraak- en datagebruik (waaronder VoIP) op draagbare communicatie apparatuur. 

B	Kosten personeel (waaronder inhuur) ten behoeve van ICT onderdelen. 

C	Kosten uitbestede ICT-diensten aan ICT leveranciers 
v. hosting diensten, huur datacenter ruimte, afschrijvingen van geactiveerde diensten en maatwerk programmatuur. 

D	Kosten voor opleiding van bediend personeel (van opdrachtgever).

E	Opslag voor algemene kosten, winst en risico.

Nadere toelichting op A: hardware, standaard programmatuur en spraak en data verbindingen.

Bij de GWW-projecten van Rijkswaterstaat is de ICT gekoppeld aan fysieke objecten c.q. installaties. Er is een beschrijving van het koppelvlak gemaakt, die door alle projecten gelijk kan worden gehanteerd.

De ICT bij GWW-projecten omvat het bedienings- en besturingsdeel en de interactie met de bedienaar en de installaties. Er wordt het 3-lagen model gehanteerd, namelijk MMI (Mens Machine Interface), 3B (Bediening, Besturing, Bewaking) en LFV (Logische functie vervuller). Voor de ICT-kosten is afgesproken dat laag 1 en 2 (zie figuur hieronder) worden meegenomen. Laag 3 wordt uitgesloten omdat de financiële omvang van deze componenten (sensoren en actuatoren) zeer gering is en het gaat om standaardcomponenten die geïntegreerd zitten in de eigenlijke LFV (bijvoorbeeld een tunnelventilator die als geheel van de markt wordt betrokken).
1. De bediening, die het technisch ICT systeem de operator biedt is de MMI (Mens Machine Interface). Deze MMI is in overeenstemming met het vastgestelde operationele bedieningsproces. De MMI wordt gewoonlijk gepresenteerd op een centrale werkplek. Bij uitval van de centrale bedienplek is er een fall-back bedienplek op het lokale object. De MMI omvat gewoonlijk het grafisch procesbeeld GUI (Graphical User Interface) van het SCADA systeem (zie hierna), videobeelden, audio voorziening voor communicatie, een eventuele noodstop of calamiteitenknop en specifieke knoppen voor knoppenbediening.
2. Het technisch ICT systeem, ook bediening en besturingssysteem, kortweg besturingssysteem of 3B systeem (Bediening, Besturing, Bewaking) genoemd. Dit ICT systeem bestaat uit een bediening hardware/software (HW/SW) systeem dat de MMI verzorgt en een HW/SW systeem dat de besturing van de installatieonderdelen verzorgt. 
· De procesbediening (HW/SW) van het te besturen industriële automatisering (IA) object is gericht op de mens. De bediening is gewoonlijk gerealiseerd op een SCADA systeem (Supervisory Control and Data Acquisition).
· De besturing van de installaties. Deze besturing is gewoonlijk gerealiseerd op PLC’s (Programmable Logic Controllers).
3. De installaties, de aansturing op het grensvlak met de fysieke installaties is functioneel beschreven als LFV (Logische Functie Vervuller) (bijv. de wijze waarop ventileren wordt aangestuurd, zonder een specifieke fysieke technische uitvoering van bijvoorbeeld fabrikant x te noemen). 

Onderstaand schema illustreert bovenstaande beschrijving, waarbij de roodomrande gedeelten tot de ICT componenten in een GWW-project worden gerekend.

[image: ]

Onderstaande tabel refer

Onderstaande tabel refereert aan de nummering in de figuur. De gearceerde vlakken behoren tot de ICT in een GWW-project.

	1
	Bedienwerkplek Lokaal (Object)

	2
	Bedienwerkplek Centraal (Verkeercentrale)

	3
	LAN in het object waarmee de lokale werkplek is verbonden met de overige IA/ICT-componenten in het object

	4
	WAN; het eigen netwerk van RWS

	5
	3B-systeem, bediening en besturing, al dan niet onder te verdelen in:
5a	3B-Bediening
5b	3B-Besturing

	6
	Videoketen incl. de LFV (videocamera)

	7
	Audio-keten excl. de LFV

	8
	Audio-LFV

	9
	Telefooncentrale

	10
	Lokale netwerk in het object wat alle componenten met elkaar verbindt (veldnetwerk)

	11
	LFV’s die niet afhankelijk zijn van het fysieke object

	12
	De civiele constructie van het object incl. de civiel-afhankelijke LFV’

	LFV = logische functie vervuller, Bijvoorbeeld ventilatie, nooddeuren.



[bookmark: _Toc496111711][bookmark: bwKopBijlage_O][bookmark: bwBijl_O_STVP_PRC]Format Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten
	[bookmark: bwBijl_O_STVP_EC_blok]Volg
nr.
	Omschrijving
	Eenheid
	Indicatieve hoeveelheid
	Prijs per eenheid
in euro excl omzetbelasting
	Totaal

	1
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	2
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	3
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	4
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	5
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	6
	<Vul omschrijving in>
	<Vul in>
	<Vul in>
	€
	€

	
	Etc.
	
	
	
	

	Totaalbedrag
	€



Uitgangspunten

1.	De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2.	De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3.	Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4.	Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5.	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6.	Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7.	De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8.	Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk door middel van het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen.
9.	Asfalt wordt per m² verrekend, behalve de profileerlaag
10.	Bij de post vervangen van voegen is uitgegaan van de RTD 1007.
11.	De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever.
12.	Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd.
13.	Bij Activiteiten met een * geldt: voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst.
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