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Bijlage 2 Verklaring referentieopdrachten 


Voor de aanbesteding Tramspoor kruisingen Marnixstraat-Rozengracht en Mercatorplein met kenmerk 2023-23


Inschrijver   (naam) ______________________________________________________


Inschrijver dient gebruik te maken van deze verklaring voor het indienen van referenties. Per referentie dient één (1) verklaring ingediend te worden. Er dienen voldoende referenties te worden ingediend om aan te tonen dat aan alle kerncompetenties, zoals genoemd in paragraaf 4.2.2 sectie A van de aanbestedingsleidraad, wordt voldaan.

Let op: De te overleggen referentieopdrachten hebben betrekking op de afgelopen 3 jaar (gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de Inschrijvingen). Indien een overgelegde referentieopdracht betrekking heeft op een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden worden opgegeven.

	[bookmark: _Hlk536744633]Gegevens opdrachtgever

	[bookmark: _Toc139685280]Naam opdrachtgever:
	


	[bookmark: _Toc139685282]Adres en Plaatsnaam:
	


	Type organisatie
	


	[bookmark: _Toc139685284]Naam contactpersoon:
	


	Functie contactpersoon: 
	


	[bookmark: _Toc139685286]Telefoonnummer contactpersoon:
	




	[bookmark: _Hlk536744704]Beschrijving Opdracht

	[bookmark: _Toc139685288]Leveringsomvang:
	

	Voldoet aan vereiste afgelopen 3 jaar
	Ja / nee

	Uitgevoerd door:
	

	[bookmark: _Toc139685290]Periode uitvoering project:
	Van                     		t/m

	Contractwaarde gehele Opdracht:  
	€ 

	

	Kerncompetenties
	Voldoet deze referentie aan de kerncompetentie (doorhalen wat niet van toepassing is):

	Kerncompetentie 1: 
Inschrijver heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het engineeren van minimaal 1 spoorkruising van groefrail voorzien van elektrische- en mechanische wissels. De kruising moet zijn opgebouwd uit een tongbeweging, overbrengers, geleiderail en hartstuk gebouwd op specificatie, van een exploitant en/of beheerder van een metro en/of tramsysteem binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De kruising dient te zijn toegepast in een operationeel spoorsysteem.
	Ja / nee

	Kerncompetentie 2: 
Inschrijver heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het produceren van minimaal 1 spoorkruising van groefrail met een minimale hardheid van R200-R220 voorzien van elektrische- en mechanische wissels. De kruising moet zijn opgebouwd uit een tongbeweging, overbrengers, geleiderail en hartstuk gebouwd op specificatie, van een exploitant en/of beheerder van een metro en/of tramsysteem binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De kruising dient te zijn toegepast in een operationeel spoorsysteem.
	Ja / nee

	Kerncompetentie 3: 
Inschrijver heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het, (in delen) transporteren en leveren van een spoorkruising, afgestemd op de inbouwfaseringen, in een stedelijke omgeving, aan een exploitant en/of beheerder van een metro en/of tramsysteem binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De kruising dient te zijn toegepast in een operationeel spoorsysteem.
	Ja / nee

	[bookmark: _Toc139685291]Uitgebreide omschrijving van de aard en de omvang van de Opdracht:*

	[bookmark: _GoBack]














* Uit de beschrijving dient afdoende te blijken aan welke kerncompetenties wordt voldaan.



Aldus voor akkoord getekend en  naar waarheid verstrekt.
	[bookmark: _Hlk536745095]Datum:
	

	Organisatie:
	

	Naam vertegenwoordiger Inschrijver c.q. Penvoerder:
	

	Functie:
	

	Handtekening:
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