Bijlage 6.1 	 Kwaliteitscriteria
Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Live Cell super-resolution microscope
TenderNed-kenmerk: 490721

Instructie:
· In het Programma van eisen zijn de minimum eisen gesteld. Additioneel zijn er 247 punten te vergeven voor extra functionaliteiten.
· Dit document Kwaliteitscriteria (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.
· De tekst van dit document Kwaliteitscriteria  mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd op straffe van uitsluiting.
· Niet voldoen aan een wens leidt niet tot uitsluiting. De omvang van de levering is inclusief de in deze bijlage aangekruiste wensen, waarbij voor iedere wens waar u aan kunt voldoen punten kunnen worden gescoord. 
· Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.
· Iedere onderaannemer waar de Ondernemer een beroep op doet in het kader van de kwaliteitscriteria, dient zelfstandig deze verklaring in te vullen en rechtsgeldig te laten ondertekenen door de hoogste statutaire bestuurder(s). De Ondernemer dient deze ingevulde en ondertekende verklaring en in te dienen.
· Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren dat Prestatie in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.

Gelieve aan te geven of u aan de volgende wensen kunt voldoen door het juiste vakje aan 
te vinken.


	Nr.
	Sub
	Onderwerp
	voldoet
	voldoet niet
	Punten

	1
	 
	Extra objectieven:
	 
	 
	 

	 
	a
	Een 40x water-immersie objectief voor langdurige acquisitie
	 
	 
	10

	 
	b
	Een 40x water-immersie objectief met automatische wateraanvulling
	 
	 
	20

	 
	c
	Een 40x objectief met een NA > 1.2
	 
	 
	10

	 
	d
	Een 10x lucht objectief voor overzichten
	 
	 
	2

	2
	 
	Additionele laser golflengtes (±10nm) voor excitatie tijdens acquisitie:
	 
	 
	 

	 
	a
	405nm
	 
	 
	10

	 
	b
	435nm
	 
	 
	10

	 
	c
	514nm
	 
	 
	5

	 
	d
	680nm
	 
	 
	10

	3
	 
	Ge-encodeerde XY-kruistafel
	 
	 
	15

	4
	 
	Hardware-matig systeem die de focus constant houdt
	 
	 
	20

	5
	 
	Fluorescentiefilters voor observatie door oculair
	 
	 
	10

	6
	 
	Fluorescentielamp of aansluiting en aansturing van bestaande Polychrome IV
	 
	 
	10

	7
	 
	Condensor, lamp en prisma’s voor DIC-belichting
	 
	 
	5

	8
	 
	Tweede laag met filterwisselaar voor uitbreiding optische stimulatie
	 
	 
	15

	9
	 
	Ondersteuning in software voor een bestaande Rapp UGA-40 module voor optische stimulatie
	 
	 
	25

	10
	 
	Systeem voor atmosfeercontrole:
	 
	 
	 

	 
	a
	Temperatuur
	 
	 
	20

	 
	b
	5% CO2
	 
	 
	10

	 
	c
	Luchtvochtigheid
	 
	 
	5

	11
	 
	Piezo kruistafel-inzet met een bereik van tenminste 100μm voor snelle axiale bewegingen
	 
	 
	10

	12
	 
	Software module voor geautomatiseerde (multi-positionele) acquisitie
	 
	 
	10

	13
	 
	Software module voor deconvolutie
	 
	 
	15

	 
	Totaal
	 
	 
	 
	247























Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle wensen naar waarheid te hebben ingevuld en juist en volledig zijn. 
Ondernemer verklaart tevens dat de te leveren configuratie inclusief alle wensen, waarbij de ondernemer de kolom “voldoet” heeft aangekruist, zal zijn.
Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat er in deze bijlage geen wijzigingen worden aangebracht. Aanbestedende dienst dit eventueel verifieert of zal laten verifiëren.  

Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door; 


	Naam ondernemer 
	

	Naam ondertekenaar 
	

	Datum
	

	Handtekening
	




