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1e Nota van Inlichting
 
Levering van een vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan

Gemeente Noordenveld





Referentienummer gemeente: TN490304





Definitief, 12-11-2024



	Vraag

1
	Onderwerp:

PvE - H26


	
	Vraag: 
U geeft aan dat er een automatisch vetsmeersysteem is gewenst voor chassis (C82), haakarmsysteem en draaikrans Z-kraan.
Ons advies is om de gehele autolaadkraan op het automatische vetsmeersysteem te zetten. Kunt u de eis aanpassen?


	Antwoord:

Verzorgen en opbouwen van centraal smeersysteem op chassis en opbouw.  dit in overleg met Opdrachtgever. Vet klasse 2.




	Vraag

2
	Onderwerp:

PvE - C97 / A3


	
	Vraag: 
De bestekeisen zijn zo opgesteld dat u andere kraan aanbieders uitsluit van inschrijving met de gestelde eisen. Aanbesteden is bedacht met het beoogde resultaat om zo veel mogelijk aanbiedingen te verkrijgen zodat de marktwerking tot zijn recht komt.
Is 12% tolerantie toegestaan op de gieklengte eis van 9,5 meter zodat andere autolaadkraan leveranciers ook kunnen inschrijven?

	Antwoord:

Nee. 12% tolerantie is niet toegestaan.

De 9.4 is gebaseerd op onze huidige kraan dit i.v.m. de werkzaamheden waar het voertuig voor wordt ingezet. Het betreft een minimale gieklengte en geen exacte gieklengte.




	Vraag

3
	Onderwerp:

PvE - C96 / A1


	
	Vraag: 
U vraagt een Z-kraan met een capaciteit van 20 - 25 tonmeter. Onze Z-kraan zit in de 18 tonmeter klasse. Is dat ook toegestaan?

	Antwoord:

Nee, huidige Z-kraan is een 20 tonmeter Z-kraan.




	Vraag

4
	Onderwerp:

Leidraad - 1.1 Inhoud van de opdracht


	
	Vraag: 
Vraag 1:
Wenst u dat wij regulier onderhoud of correctief onderhoud meenemen voor een periode van 8 jaar in de aanbieding?
Vraag 2:
Wat is het aantal PTO uren voor de autolaadkraan en haakarmsysteem waarop het onderhoudscontract gebaseerd moet worden?

	Antwoord:

Antwoord 1: 

De gemeente verstaat onder een full-servicecontract alle preventieve en correctieve reparaties die nodig zijn om de vrachtwagen normaal te laten functioneren. Vervangen en/of reparatie van de banden zijn geen onderdeel van het full-service contract.

Antwoord 2: 

Gemiddeld aantal PTO uren = 1650 uur per jaar.




	Vraag

5
	Onderwerp:

PvE, C107


	
	Vraag: 
In eis C102 geeft u aan dat de kraan en het haak-arm systeem bij dezelfde opbouwer opgebouwd dient te worden. Dit laat zien dat u waarde hecht aan de expertise van de opbouwer en het materiaal dat u in gebruik neemt. Echter, na de opbouw verlangt u in eis C107 dat de opbouwer kennis en kunde uit handen geeft aan een chassis dealer voor het onderhoud van de haakarm opbouw. Hierdoor kan opbouwer niet garant staan voor de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud. Om de garantie, levensduur en kwaliteit van het materiaal te waarborgen het verzoek om deze eis te wijzigen in ‘De opbouwer dient de complete service en onderhoud te verrichten aan de kraan en haakarm opbouw, de chassis dealer aan het chassis.'

	Antwoord:

De Chassis leverancier is de coördinator voor de voertuig. (Chassis + opbouw.)
Als er onderhoud gepleegd dient te worden aan de opbouw, zal de Chassisleverancier deze hoogstwaarschijnlijk ook laten uitvoeren door de opbouwer i.v.m. de Kennis en Kunde van de opbouwer.




	Vraag

6
	Onderwerp:

PvE, C111


	
	Vraag: 
In eis C111 vraagt u inschrijver om een vergelijkbaar voertuig met opbouw te tonen. Een opgebouwd voertuig is voor een klant gebouwd en daarmee dagelijks in gebruik. U verlangt dat de klant het voertuig voor een termijn van ‘eventueel minimaal 3 werkdagen’ ter beschikking stelt. Los van de onzekerheid in deze eis vraagt u van inschrijver en klant van de inschrijver dat deze minimaal (!) 3 werkdagen geen werkzaamheden kan verrichten met zijn voertuig en dus geen inkomsten genereert. Een eis die heel wat vraagt, niet alleen van de inschrijver maar ook van de klant van inschrijver. De gestelde eis om het voertuig minimaal 3 dagen beschikbaar te stellen achten wij daarom niet haalbaar. Het verzoek deze eis te laten vervallen. Zo niet, dan graag uitleg waarom voor deze termijn gekozen wordt en hoe de gemeente de klant van inschrijver compenseert.

	Antwoord:

We passen de eis C111 als volgt aan:

Inschrijver dient op verzoek een chassis met aangeboden uitvoering opbouw als opgegeven in uw offerte na overleg en inlevering van uw offerte(s) binnen 10 werkdagen, met samen in overleg bepaalde uitvoering, te tonen bij de werkplaats van de gemeente Noordenveld. Dit wordt na de indienen van de offerte bepaald. Het voertuig dient dan eventueel minimaal 1 werkdag vanaf 8:00 uur tot en met 16:00 uur ter beschikking te worden gesteld voor testen en beoordelingen. Tijdens de beoordeling zal de dealer niet aanwezig zijn, het zal moeten volstaan met een uitleg van het te demonstreren chassis met opbouw bij aflevering bij de werf van de gemeente Noordenveld Ekkelkamp 2 te Roden. Tussentijdsoverleg tijdens de demonstratie kan leiden tot uitsluiting.

Voertuig wordt met een volle tank gebracht , gemeente zorgt ervoor dat voertuig met een volle tank retour  komt bij de inschrijver.




	Vraag

7
	Onderwerp:

H12


	
	Vraag: 
Een retour en persfilter hebben verschillende functies. Onze vraag is om deze eis aan te passen naar retour én persfilter.

	Antwoord:

Retour én persfilter.




	Vraag

8
	Onderwerp:

H10


	
	Vraag: 
kunt u aangeven wat u bedoelt met “opzetmodule”?

	Antwoord:

Optrekken van container.




	Vraag

9
	Onderwerp:

H4


	
	Vraag: 
Wanneer het dusdanig vaak voorkomt dat u met korte bakken gaat werken is ons advies om een verstelbare verkorte afslag te eisen. Dit om te voorkomen dat u de containerbak over de rollen trekt. Wilt u dit advies overnemen?

	Antwoord:

Nee, niet nodig.




	Vraag

10
	Onderwerp:

H4


	
	Vraag: 
Het is mogelijk om met één haakarmsysteem zowel deze korte als lange bakken mee te nemen. Kunt u aangeven wat de meest gebruikelijke containerlengte gaat worden? Mogen wij met 6,5 meter rekenen als gemiddelde container lengte voor het perfect uitnutten van de aslasten?

	Antwoord:

De gemiddelde container lengte is 6,5 mtr.




	Vraag

11
	Onderwerp:

A64


	
	Vraag: 
De gevraagde inzetduur is lastig te bepalen. Hoe bindend is deze? Immers het energieverbruik van 6 uur bladeren opknijpen is lager dan het verbruik van 6 uur puin opknijpen. Dienen wij een systeem aan te bieden welke gemiddeld, o.b.v. ervaringen, 3 inzeturen heeft?

	Antwoord:

Het is een optie.
Nee, inzet dient op basis van gemiddeld 6 operationele uren.




	Vraag

12
	Onderwerp:

A49


	
	Vraag: 
U eist dat de milieukappen links en rechts onafhankelijk kunnen worden bedient. Wanneer er geen vrije functies op de afstandbediening aanwezig zijn bent u dan bereid om de eis om ze onafhankelijk te kunnen bedienen te laten vervallen?


	Antwoord:

De gemeente stemt hier niet mee in.




	Vraag

13
	Onderwerp:

A49


	
	Vraag: 
In de vorige aanbesteding is aangegeven dat het Metro 1 haak opname systeem niet van toepassing is. Kunt u aangeven of dat nu ook het geval is?

	Antwoord:

Metro 1 haak opname systeem is ook bij deze aanbesteding niet van toepassing.




	Vraag

14
	Onderwerp:

A36


	
	Vraag: 
Kunt u aangeven of dit klopt: 2x een pomp, autolaadkraan op de versnellingsbak PTO en haakarm op motor PTO, één hydrauliek tank voor beide pompen.

	Antwoord:

Dit klopt.




	Vraag

15
	Onderwerp:

A28


	
	Vraag: 
Verschillende hulpstukken kunnen worden gemonteerd middels een adapter plaat aan de rotator maar dit hangt af van de soort adapterplaat welke u gemonteerd heeft. Kunt u per hulpstuk aangeven welke adapterplaat er is gemonteerd of kunt u aangeven dat het koppelen middels een adapterplaat, los van de afmetingen van de adapterplaat, volstaat om aan deze eis te voldoen?

	Antwoord:

Het koppelen van hulpstukken middels een adapterplaat voldoet niet aan de eis.
De hulpstukken dienen te passen op de te leveren rotator.




	Vraag

16
	Onderwerp:

C83


	
	Vraag: 
Er moet een aanhangwagen koppeling geleverd worden. Dit betekend dat er rekening gehouden wordt met het gebruik van een aanhanger. Om te voldoen aan de wettelijke lengtes: wat is de maximale voertuig lengte: voorzijde – hart vangmuil?

	Antwoord:

Lengte vrachtwagen van voorzijde tot hart vangmuil: maximaal 9,5 mtr 
Voorkeur is korter.




	Vraag

17
	Onderwerp:

C79


	
	Vraag: 
Hoeveel gereedschapskisten moeten en worden gemonteerd? Linkerzijde en/of rechterzijde?

	Antwoord:

Minimaal 2  Ladegereedschapskist en aan weerszijde van de vrachtwagen.




	Vraag

18
	Onderwerp:

C57 / C94


	
	Vraag: 
Er wordt gesproken over een alternatieve kraan aandrijving. Volstaat een pakket Electric PTO van Wierda Hybrid?

	Antwoord:

De gemeente staat dit toe.




	Vraag

19
	Onderwerp:

C42


	
	Vraag: 
Wensen jullie een camera welke is gemonteerd op de knikmast van het haakarmsysteem of een camera op de lichtbak welke zicht heeft op de knikmast?

	Antwoord:

Een camera op de knikmast van het Haakarmsysteem.




	Vraag

20
	Onderwerp:

Leidraad – Full-service


	
	Vraag: 
Kunt u aangeven wat het gemiddelde aantal kraanuren per jaar is en het gemiddelde aantal haakarmsysteem uren? Deze gegevens hebben een nauw verband tot de verwachte jaarlijkse onderhoudskosten.

	Antwoord:

Gemiddeld aantal PTO uren = 1.650 uur per jaar.




	Vraag

21
	Onderwerp:

Leidraad – Full-service


	
	Vraag: 
Geldt het full-service contract dit ook voor de autolaadkraan, het haakarmsysteem en de samenbouw? Volstaan de reguliere keuringen en onderhoudsbeurten volgens schema?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 4.
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22
	Onderwerp:

leidraad paragraaf 5.3


	
	Vraag: 
Bij de beschrijving praktijktest staat: afstemming/samenwerking tussen chassis, kraan en haakarmsysteem. Ons inziens is dit geen kenmerk van het aangeboden voertuig zelf en kan dit niet beoordeeld worden door bezichtiging of een proefrit met het voertuig. Hier kan dus niet op beoordeeld worden. Wij verzoeken u om dit gedeelte te laten vervallen of te wijzigen.

	Antwoord:

De Gemeente stemt hier niet mee in.





	Vraag

23
	Onderwerp:

leidraad paragraaf 4.1


	
	Vraag: 
Bij punt 11 beschrijft u een standaardgarantie van 4 jaar. 4 jaar is echter geen standaardgarantie termijn, niet gebruikelijk in de markt en kunnen leveranciers ook niet bieden. Wij verzoeken u vriendelijk de eis te wijzigen naar 3 jaar.


	Antwoord:

De gemeente past de uitvoeringsvoorwaarde als volgt aan. De minimale garantieperiode op het vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten is minimaal 3 jaar.




	Vraag

24
	Onderwerp:

leidraad paragraaf 4.1


	
	Vraag: 
Bij punt 10 benoemd u alleen het chassis en de haakarm. Betekent dit dat het onderhoudscontrac niet van toepassing is op de autolaadkraan?

	Antwoord:

Helaas is de benoeming van de Autolaadkraan uit de tekst verdwenen.
In het onderhoudscontract moet de Autolaadkraan wel worden meegenomen.




	Vraag

25
	Onderwerp:

leidraad paragraaf 1.2


	
	Vraag: 
Om een tarief voor een onderhoudscontract te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te weten welk jaarkilometrage en pto uren van toepassing zijn. Kunt u ons deze informatie verschaffen?

	Antwoord:

Gemiddeld jaarkilometrage = 50.000 km per jaar.
Gemiddeld aantal PTO uren = 1.650 uur per jaar.




	Vraag

26
	Onderwerp:

leidraad paragraaf 1.2


	
	Vraag: 
Wat verstaat u onder een full service onderhoudscontract? Bedoelt u hiermee het door de fabrikant voorgeschreven preventief onderhoud, keuringen en correctief onderhoud (reparaties)?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 4.




	Vraag

27
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C68


	
	Vraag: 
Een maximale snelheid van 130km/h is niet verkrijgbare bij de gangbare banden en ook niet nodig voor een vrachtwagen. Graag aanpassen naar 110km/h


	Antwoord:

De gemeente stemt ermee in dat de maximale snelheid verlaagd wordt naar 110 km/h.




	Vraag

28
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C73


	
	Vraag: 
In verband met de beschikbare ruimte aan het chassis verzoeken wij u om de eis te wijzigen naar minimaal 330 liter.

	Antwoord:

De eis wordt niet door de gemeente aangepast. Wij verzoeken u bij de inschrijving wel aan te geven wat de  inhoud van dieseltank gaat worden.





	Vraag

29
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C79


	
	Vraag: 
U schrijft kisten, dus meervoud. Wij willen u er op wijzen dat bij een 4-assig chassis de ruimte aan het chassis beperkt is en er door de hydraulische voorwielaandrijving een extra olietank benodigd is waardoor deze ruimte nog verder beperkt wordt. Hierdoor zijn kisten aan beide zijden niet mogelijk en verzoeken wij u de eis te beperken tot 1 kist, aangepast aan de beschikbare ruimte. Anders is het niet mogelijk om een passende aanbieding te doen.

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 17.




	Vraag

30
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C58


	
	Vraag: 
Zo zwaar mogelijk is een ruim begrip en afhankelijk van het aangeboden merk. Hierbij wordt een fabrikant die een zwaardere vooras dan een andere fabrikant kan leveren benadeeld aangezien een zwaardere vooras altijd een meerprijs heeft. Graag aangeven wat geëist is.

	Antwoord:

Minimaal 9 ton stuuras, voorkeur 10 ton stuuras, zie wens C95 van het chassis.




	Vraag

31
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C111


	
	Vraag: 
U zegt dat tussentijdsoverleg tijdens de demonstratie kan leiden tot uitsluiting. Tussen wie vindt dat overleg plaats en wanneer en waarom leidt dat dan tot uitsluiting?

	Antwoord:

Tijdens de 1 dag dat de Demo wagen beschikbaar is gesteld mag géén van de leveranciers ( Chassisleverancier en Opbouwer) contact opnemen met personeel van de Gemeente Noordenveld over het verloop van de Demonstratie.




	Vraag

32
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C111


	
	Vraag: 
U vraagt om een voertuig minimaal 3 dagen ter beschikking te stellen. Dit is naar onze mening totaal niet gangbaar bij aanbestedingen en niet acceptabel voor inschrijvers. Er zal namelijk altijd gebruik moeten worden gemaakt van een voertuig van een andere klant, aangezien deze niet op voorraad gebouwd worden, en die zullen deze nooit zo lang willen/kunnen uitlenen. Daarbij is het niet gebruikelijk om een voertuig zomaar achter te laten en in het werk te gaan inzetten. Wij verzoeken u vriendelijk om de vraag aan te passen naar maximaal 1 werkdag, dit zou genoeg moeten zijn om een demonstratie uit te voeren.

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 6.




	Vraag

33
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C111


	
	Vraag: 
Aangezien zowel chassis als opbouwen in een grote diversiteit verkrijgbaar zijn en u specifieke eisen stelt is het niet realistisch om te verwachten dat de haak en kraan in de gevraagde uitvoering precies op het aangeboden chassis al eens eerder zijn gebouwd en ook beschikbaar zijn op het moment dat u het vraagt. Het is daarom gebruikelijk dat hiervoor twee voertuigen aangeboden mogen worden, het juiste chassis en de juiste opbouw op een willekeurig chassis. Graag uw instemming hiervoor.

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 6.




	Vraag

34
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C109


	
	Vraag: 
Wij veronderstellen dat u hier het transport tijdens het opbouwtraject bedoeld. Graag uw bevestiging.

	Antwoord:

Ja, hiermee wordt het transport tijdens het opbouwtraject bedoeld.




	Vraag

35
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C108


	
	Vraag: 
Is hier het aantal weken weggevallen?

	Antwoord:

Nee, hier kunt u aangeven hoe snel u het chassis kunt leveren.




	Vraag

36
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C107


	
	Vraag: 
Dit is niet gebruikelijk, het onderhoud aan het haakarmsysteem wordt normaliter door de opbouwer onderhouden. Zij zijn immers specialist op het gebied van zulke systemen. Wij verzoeken u de eis aan te passen.

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 5.




	Vraag

37
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C95


	
	Vraag: 
Over welke as gaat dit, de vooras? Dient dit optioneel tegen meerprijs aangeboden te worden?

	Antwoord:

A.) Het betreft hier de vooras.
B.) Niet optioneel.




	Vraag

38
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C94


	
	Vraag: 
Deze eis lijkt dubbelop. In C57 benoemd u eveneens een elekrische aandrijving maar vermeld u optie, hier staat dat minder duidelijk. Graag uw bevestiging dat dit optioneel dient te worden aangeboden tegen meerprijs.

	Antwoord:

Optioneel aanbieden.




	Vraag

39
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C94


	
	Vraag: 
Wij zijn niet bekend met leveranciers van een kraan aandrijving op waterstof. Wij verzoeken u tevens een gebruikelijk batterij aangedreven systeem toe te staan net zoals u ook benoemd in C57.

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 38.




	Vraag

40
	Onderwerp:

Bijlage 7- C92


	
	Vraag: 
Het is technisch niet mogelijk om de radar te laten werken bij een gemonteerde DIN plaat aangezien de radar dan geblokkeerd wordt. Daarbij moeten ook de opbouwrichtlijnen van de fabrikant opgevolgt worden, zeker als het gaat om veiligheid. Hierdoor is niet aan deze eis te voldoen. Het is dan ook gebruikelijk om de radar uit te schakelen zolang de DIN plaat gemonteerd is. Wij verzoeken u vriendelijk dit gedeelte van de eis te laten vervallen.

	Antwoord:

De eis wordt niet door de gemeente aangepast. Het is aan de leverancier van het chassis om te zorgen dat het voertuig ten alle tijden voldoet aan de wettelijke eisen, dus ook met een gemonteerde DIN plaat.




	Vraag

41
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C69


	
	Vraag: 
Ivm technische capaciteit graag ook 385/65R22.5 toe staan.

	Antwoord:

De Gemeente stemt hiermee in.




	Vraag

42
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C67


	
	Vraag: 
Ivm technische capaciteit graag ook 385/65R22.5 toe staan.


	Antwoord:

De Gemeente stemt hiermee in.




	Vraag

43
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C66


	
	Vraag: 
In combinatie met een 10 tons vooras hebben deze banden een te lage loadindex. Graag tevens 385/65 R22,5 toe staan.

	Antwoord:

De Gemeente stemt hiermee in.




	Vraag

44
	Onderwerp:

Bijlage 7- C54


	
	Vraag: 
Door de eis te stellen dat de hydraulische voorwielaandrijving af fabriek gemonteerd moet zijn beperkt u onnodig het aantal mogelijke inschrijvers. Naar onze informatie is er maar één merk die dit af fabriek levert, bij andere merken wordt dit door een onafhankelijke partij ingebouwd, al dan niet in opdracht van de fabriek. Wij verzoeken u vriendelijk om tevens een achteraf gemonteerd systeem met goedkeuring van de truckfabrikant toe te staan.

	Antwoord:

De Gemeente stemt hiermee in.




	Vraag

45
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C53


	
	Vraag: 
Aangezien u hier om 240V vraagt betekent dit een motorverwarming voor tijdens stalling en niet een systeem wat de cabine verwarmd. Indien u wel een systeem wenst wat de cabine verwarmd graag de eis aanpassen naar een standkachel voor de cabine die werkt op diesel.

	Antwoord:

Het betreft hier motor verwarming. Eis wordt niet aangepast.




	Vraag

46
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C45


	
	Vraag: 
Hier lijkt een deel van de tekst weggevallen. Welke motor inhoud eist u?

	Antwoord:

Het is aan de leverancier van het chassis om te zorgen dat het juiste motorblok, met passende inhoud die het gevraagde motorvermogen kan leveren, voor de beoogde werkzaamheden.




	Vraag

47
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C35


	
	Vraag: 
Het is niet duidelijk wat u hier bedoeld met "incl bij gebruik aanhanger". Graag uw nadere uitleg.

	Antwoord:

Achteruitrij signaal akoestisch + camera, ook tijdens achteruitrijden met een aanhanger.




	Vraag

48
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C8


	
	Vraag: 
Het woord "combilight" is een productnaam van een specifiek truck merk. Wij verzoeken u vriendelijk akkoord te gaan met de aanwezige koplampen in LED uitvoering zoals door elke fabrikant wordt geleverd.

	Antwoord:

Akkoord.




	Vraag

49
	Onderwerp:

Bijlage 7 - C3


	
	Vraag: 
De term "ook overige kunststofdelen" is een erg ruim begrip waardoor niet duidelijk is wat wel of niet in kleur gespoten dient te worden. Het lijkt ons niet wenselijk dat werkelijk alle kunststofdelen gespoten moeten worden vanwege kans op beschadigingen en sterk prijsverhogend. Daarbij geldt dat dit ook per merk anders is door verschillende cabine's. Kunt u dit svp specifieker beschrijven? Mogen de voorspatborden en de grille wel in de standaard zwarte kleur blijven?

	Antwoord:

Is ook niet de bedoeling. Alleen de benoemde onderdelen moeten in kleur.




	Vraag

50
	Onderwerp:

C12 deurverlening


	
	Vraag: 
Wat bedoelt men met deurverlening?

	Antwoord:

Deurverlenging.




	Vraag

51
	Onderwerp:

C12 Deurverlenging


	
	Vraag: 
Wat bedoelt men met deurverlenging?

	Antwoord:

Extra verlenging aan de onderzijden van de portieren, waardoor de bovenste treden worden afgeschermd.




	Vraag

52
	Onderwerp:

C30 Coolbox


	
	Vraag: 
Wat bedoelt men met coolbox?

	Antwoord:

Een koelkast.




	Vraag

53
	Onderwerp:

C45 Motor inhoud


	
	Vraag: 
Wat bedoelt men met motor inhoud?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 46.




	Vraag

54
	Onderwerp:

C54 Voorwielen hydraulische (in - uitschakelbaar) aangedreven


	
	Vraag: 
Bij deze eis staat specifiek 'chassis montage af fabriek'. Wat bedoelt men daarmee?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 44.




	Vraag

55
	Onderwerp:

C55 Dynamic Stearing of soortgelijk


	
	Vraag: 
Bedoelt men hier een variabele stuurbekrachtiging?

	Antwoord:

Ja.




	Vraag

56
	Onderwerp:

C76 Liftassen, voor en naloopassen


	
	Vraag: 
Wat bedoelt men hiermee?

	Antwoord:

Een voorloopliftas en naloopliftpas.




	Vraag

57
	Onderwerp:

C111 Praktijkbeoordeling


	
	Vraag: 
Een voertuig aanbieden voor een praktijktest is een min of meer normale gang van zaken, echter in eis C111 bestaat de kans dat men minimaal 3 dagen de beschikking wil hebben tbv testen en beoordelen. Waar is men naar op zoek, dat dit niet tijdens de praktijkbeoordeling gedaan kan worden?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 6.




	Vraag

58
	Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad art. 1.2


	
	Vraag: 
Wat verstaat u onder een full service onderhoudscontract? Bedoelt u hiermee het door de fabrikant voorgeschreven preventief onderhoud, keuringen en correctief onderhoud (reparaties)?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 4.




	Vraag

59
	Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad art. 1.2


	
	Vraag: 
Wat verstaat u onder een full service onderhoudscontract? Bedoelt u hiermee het door de fabrikant voorgeschreven preventief onderhoud, keuringen en correctief onderhoud (reparaties)?

	Antwoord:

Zie antwoord van vraag 4.




	Vraag

60
	Onderwerp:

Overeenkomst art. 3.2


	
	Vraag: 
De prijzen met betrekking tot de full-service overeenkomst zijn opgenomen in de aparte overeenkomst. Deze overeenkomst is niet gedeeld bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze alsnog publiceren?

	Antwoord:

Er is géén concept full-service onderhoudsovereenkomst. Deze mag door de beoogd opdrachtnemer opgemaakt worden. 




	Vraag

61
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden art. 2.4


	
	Vraag: 
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden / branchevoorwaarden van Opdrachtnemer worden uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen gelden deze voorwaarden aanvullend. Gaat u hiermee akkoord?

	Antwoord:

Akkoord.




	Vraag

62
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden art. 10.1


	
	Vraag: 
De relevante IE-rechten op de (onderdelen van de) te leveren Goederen berusten hoofdzakelijk bij de fabrikant(en). Contractant zal dan ook enkel niet-exclusieve gebruiksrechten op de Goederen kunnen leveren/overdragen. Wij gaan ervan uit dat dat akkoord is.

	Antwoord:

Akkoord.




	Vraag

63
	Onderwerp:

Overeenkomst art. 1.2


	
	Vraag: 
Een nota van inlichtingen kan een aanvulling of verduidelijking geven op de concept overeenkomsten en AIV. Mag inschrijver ervan uitgaan dat eventuele aanvullingen/verduidelijkingen als gevolg van uw nota(s) van inlichtingen worden verwerkt in de definitieve overeenkomst? Zo nee, een verzoek uw nota(s) van inlichtingen te laten prevaleren.

	Antwoord:

Daar mag inschrijver van uit gaan dat aanvullingen enz. worden verwerkt in het definitieve contract.




	Vraag

64
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden 5.8


	
	Vraag: 
In deze tijden van grote schaarste in onderdelen en grondstoffen kunnen leveranciers geen levertijden garanderen. Inschrijvers kunnen uitsluitend een inspanningsverplichting aan gaan. Wij verzoeken u vriendelijk de boeteclausule uit artikel 5.8 van de AIV te laten vervallen. Bent u hiermee akkoord?

	Antwoord:

Akkoord.




	Vraag

65
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden art. 7.3


	
	Vraag: 
Wij veronderstellen redelijkerwijs dat inschrijver niet aansprakelijk wordt gesteld en dat de vrijwaring niet geldt indien sprake is van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen. Kunt u dit bevestigen?

	Antwoord:

Akkoord. Zie ook antwoord van vraag 67.




	Vraag

66
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden art. 7.4


	
	Vraag: 
De beperking op de aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de AIV is ons inziens, gezien de scope van de opdracht, disproportioneel. Wij verzoeken u vriendelijk de aansprakelijkheid te beperken tot de opdrachtwaarde per jaar. Bent u hiermee akkoord?

	Antwoord:

Niet akkoord. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.




	Vraag

67
	Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden art. 7.1


	
	Vraag: 
Wij veronderstellen redelijkerwijs dat inschrijver uitsluitend aansprakelijk wordt gesteld indien er aantoonbaar verwijtbare en directe schade optreedt. Daarnaast veronderstellen wij dat inschrijver niet aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen. Kunt u dit bevestigen?

	Antwoord:

De termen directe en indirecte schade zijn niet wettelijk gedefinieerd.

Voor schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming gaan wij ‘akkoord’.

Ook ‘akkoord’ indien er sprake is van schade als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen.
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