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[bookmark: Start][bookmark: _Toc177474489]ALGEMENE INFORMATIE
[bookmark: _Toc177474490]Wettelijke verplichtingen
Wettelijk kader
Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:
een beschrijving van het tot stand te brengen werk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op het werk, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:
betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:	
Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:
de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op het werk wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:
doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Heerlen, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, Kragten.
[bookmark: _Toc177474491]Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase
De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:
het doen van een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie
het inventariseren van de Arbo risico’s
het doen van suggesties voor maatregelen
het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase
De opdrachtgever doet een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie.
Het kennisgevingsformulier moet op het werk worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld. 
Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.
[bookmark: _Toc177474492]Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase
Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):
voor een werk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
voor werken, waarvan de uitvoeringstijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op het werk meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor werken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld. 
De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op het werk hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het project past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.
[bookmark: _Toc177474493]Gebruikte informatie
Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:
Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.

[bookmark: _Toc177474494]ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK
[bookmark: _Toc177474495]Bestek
	Naam project
	:
	Regiewerkzaamheden Domein Ruimte

	Besteknummer 
	:
	SB-2025-505

	Versie
	:
	Definitief

	Datum
	:
	19-09-2024


[bookmark: _Toc177474496]Globale omschrijving
Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden in regie waarbij in de raamovereenkomst de werkzaamheden in inzeturen voor machines en personeel uiteen zijn gezet.
[bookmark: _Toc177474497]Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Heerlen.
[bookmark: _Toc177474498]Planning
	Geplande aanvangsdatum
	:
	01-01-2025

	Geplande opleveringsdatum
	:
	31-12-2026 (zonder verlenging)
31-12-2029 (met maximale verlenging)


[bookmark: _Toc177474499]Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op het werk
	Aantal werkgevers
	: 
	niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.


[bookmark: _Toc177474500]Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op het werk
	Aantal werknemers
	: 
	niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.





[bookmark: _Toc177474501]BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE
[bookmark: _Toc177474502]Voorbereidingsfase
[bookmark: _Toc177474503]Opdrachtgever
	Naam
	:
	Gemeente Heerlen

	Bezoekadres
	:
	Geleenstraat 25, 6411 HP Heerlen

	Postadres
	:
	Postbus 1, 6400 AA Heerlen

	Contactpersoon
	:
	Dhr. M. van Gerwen

	Telefoon
	:
	+31 45 56 05 040

	Emailadres
	:
	gemeente@heerlen.nl


[bookmark: _Toc177474504]Ontwerpende partij
	Naam
	:
	Kragten

	Bezoekadres
	:
	Schoolstraat 8

	Postadres
	:
	Postbus 14

	Postcode en plaats
	:
	6040 AA Roermond

	Contactpersoon
	:
	Dhr. O. Staal

	Telefoon
	:
	+31 88 33 66 333

	Emailadres
	:
	info@kragten.nl


[bookmark: _Toc177474505]V&G-coördinatie
Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:
	Naam
	:
	Kragten

	Bezoekadres
	:
	Schoolstraat 8

	Postadres
	:
	Postbus 14

	Postcode en plaats
	:
	6040 AA Roermond

	Contactpersoon
	:
	Dhr. O. Staal

	Telefoon
	:
	+31 88 33 66 333

	Emailadres
	:
	info@kragten.nl


De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat Kragten betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.
[bookmark: _Toc177474506]Uitvoeringsfase
[bookmark: _Toc177474507]Directievoerende partij namens bovengenoemde opdrachtgever
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc177474508]Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc177474509]V&G Coördinator uitvoeringsfase
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc177474510]Samenwerking en communicatie in ontwerpfase
In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.
[bookmark: _Toc177474511]Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase
De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.
Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.
[bookmark: _Toc177474512]Kennisgeving aan Nederlandse arbeidsinspectie
Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Nederlandse arbeidsinspectie nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.
De kennisgeving wordt zichtbaar op het werk aangebracht.
De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op het werk, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk.


[bookmark: _Toc177474513]VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE
[bookmark: _Toc177474514]Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen
Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.
De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basishygiëne.




[bookmark: _Toc177474515]INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S
[bookmark: _Toc177474516]Algemeen
Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.
Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Nederlandse arbeidsinspectie van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.
In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op het werk aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.
Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op het werk. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.
[bookmark: _Toc177474517]V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp
Zie bijlage 1.
[bookmark: _Toc177474518]V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk
Zie bijlage 2.
[bookmark: _Toc177474519]Opleidingen en cursussen
Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA. 
In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek. 



[bookmark: _Toc177474520]UITWERKING V&G-PLAN
[bookmark: _Toc177474521]Algemeen
Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.
De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.
De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.
De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.
[bookmark: _Toc177474522]V&G-dossier
Omschrijving van het werk
Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden in regie waarbij in de raamovereenkomst de werkzaamheden in inzeturen voor machines en personeel uiteen zijn gezet.
Technische specificaties
Zijn verwoord in raamovereenkomst SB-2025-505
Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties
-
Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie
-


[bookmark: _Toc177474523]CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE
Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte. 

Alarmkaart
Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener
Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:
Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
Blussen beginnende branden.
Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen
Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers
Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.


[bookmark: _Toc177474524]KENNISGEVINGSFORMULIER
[bookmark: _Toc177474525]Toelichting bij formulier
1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de werklocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het werk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op het werk of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
De kennisgeving wordt zichtbaar op het werkterrein aangebracht. Indien met betrekking tot de in de kennisgeving vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.
[bookmark: _Toc177474526]Arbeidsinspectie
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.
Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.
De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:
	Postadres
	:
	Arbeidsinspectie
Postbus 820
3500 AV UTRECHT

	Internet
	:
	www.nlarbeidsinspectie.nl (voor meldingen, tips en klachten)

	Telefoon
	:
	0800 - 5151





Kennisgevingformulier
KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK
(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het werk
Het werk bestaat uit het aanleggen/uitvoeren van: 
Regiewerkzaamheden Domein Ruimte, besteknummer SB-2025-505

Adres/ligging van het werk:
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Heerlen.

1. Namen en adressen van de betrokken partijen
	2.1
	
	Opdrachtgever
	2.2
	
	Ontwerpende partij(en)

	Naam
	:
	Gemeente Heerlen
	Naam
	:
	Kragten

	Bezoekadres
	:
	Geleenstraat 25, 6411 HP Heerlen
	Adres
	:
	Schoolstraat 8

	Postadres
	:
	Postbus 1, 6400 AA Heerlen
	Postcode/plaats
	:
	6049 BN Herten

	Contactpersoon
	:
	Dhr. M. van Gerwen
	Contactpersoon
	:
	Dhr. O. Staal

	Telefoon
	:
	+31 45 56 05 040
	Telefoon
	:
	+31 88 33 66 333

	
2.3
	
	
Uitvoerende partij(en)
	
	
	

	Naam
	:
	
	
	
	

	Adres
	:
	
	
	
	

	Postcode/plaats
	:
	
	
	
	

	Contactpersoon
	:
	
	
	
	

	Telefoon
	:
	
	
	
	

	
2.4
	
	
Ontwerpende partij(en)
	
2.5
	
	Coördinator(en) uitvoeringsfase

	Naam
	:
	Kragten
	Naam
	:
	

	Adres
	:
	Schoolstraat 8
	Adres
	:
	

	Postcode/plaats
	:
	6049 BN Herten
	Postcode/plaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	Dhr. O. Staal
	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	+31 88 33 66 333
	Telefoon
	:
	



1. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1	Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 01-01-2025
3.2	Geplande uitvoeringstijd: 31-12-2026 (zonder verlenging), 31-12-2029 (met maximale verlenging).
3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: …
3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: ..
3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: ………………………………..

1. Datum van kennisgeving:	5	Handtekening opdrachtgever:
……………………………………………………..	……………………………………………………..
[bookmark: Logo_Kl][bookmark: BkmLogoLocatie1]
[bookmark: BkmLogoLocatie2]
[bookmark: BkmLogoLocatie3]
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[bookmark: _Toc177474527]BIJLAGE 1:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE ONTWERPFASE


	Code
	RAW hoofdcode
	Activiteit / productietaak
	Risico
	Oorzaak
	Genomen maatregelen
	1. Bronaanpak suggestie
	2. Technische voorziening suggestie
	3. Organisatorische voorziening suggestie
	4. PBM suggestie

	136010
	100111
	Melden van mechanische grondbewerkingen
	Kans op ongevallen
	Geen voorbereiding  en melding vooraf
	
	Meldingsprocedure voor start werk
	
	
	

	141010, 141020, 141030, 141040
	100501
	Inzetten werknemer
	Ongevallen
Psyscho sociale arbeidsbelasting
Illegale arbeid
	Onvoldoende opleiding en kennis
Taalbarriere
Achtergrond en nationaliteit persoon
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Werkvergunning



	PBM afgestemd op takenpakket


	111010, 111020, 111030, 111040, 111050, 111060, 111070, 111080, 112010, 112020, 112030, 112040, 113010
	100513
	Inzetten hydraulische graafmachine
	Aanrijden
Beknellen/Omvallen
Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet groot materieel
Slechte bodemgesteldheid
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming

	132010
	100516
	Inzetten vrachtauto
	Aanrijden
Beknellen/Omvallen
Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet groot materieel
Slechte bodemgesteldheid
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming

	101010, 101020, 101030, 101040, 101050, 101060, 101080, 102010, 102020, 102030, 102040, 102050, 102060, 102080, 102090, 102110, 102120, 103010, 103020, 103030, 103040, 103060, 103070, 103090, 103100, 103110, 103120, 103130, 103140, 104010, 105010, 105020, 106010, 121010
	100518
	Inzetten tractor
	Aanrijden
Beknellen/Omvallen
Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet groot materieel
Slechte bodemgesteldheid
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming

	131010, 131020
	100532
	Inzetten motorkettingzaag
	Snijden
Lawaai
Struikelen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Orde en netheid
Inzet materieel
	
	Inleen specialistische kennis
Mechanisch zagen

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming

	133010, 133020, 133030, 133040
	100533
	Inzetten compressor
	Aanrijden
Lawaai
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet materieel
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen,  gehoorbescherming

	131040
	100534
	Inzetten bosmaaier
	Snijden
Lawaai
Struikelen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Orde en netheid
Inzet materieel
	
	Inleen specialistische kennis
Mechanisch maaien

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming

	136020
	102102
	Graven proefsleuf
	Afkalven, schuiven of omklappen van het talud
Het graven van en het werken in putten en sleuven
Omgevingsrisico's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen
Bodemgesteldheid
Verontreinigingen in de bodem
Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen
Beschadigen van kabels en leidingen
Materieel en samenspel mens en machine
Verlichting/communicatie
Fijn stof/kwartsstof
Ultraviolette straling
Aantreffen van niet gesprongen explosief
	Raken leidingen
Explosieven
Draaiboek niet opgsteld/geen werkplan
	
	Alternatieve werkwijze
Deskundige bediening machines
	leuning/afbakening
	Klic melding
Meting sleuf
Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig
 In het werk lokaliseren en markeren van kabels
en leidingen vóór aanvang (graaf)-
werkzaamheden
Draaiboek/werkplan opstellen
	Werkkleding, handschoenen

	152010, 152030, 152050
	103101
	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillen
Sruikelen
Vallen
	(De)Montage onderdelen
Bodemgesteldheid werkplek
Inzet gereedschappen
	
	Mechanisch (de)monteren
Prefab materialen/afrastering
	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen

	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie 
Opgeruimde en toegankelijke werkplek
Taakroulatie
Instructie personeel

 
	Werkkleding, Werkschoenen, handschoenen, gehoorbescherming

	152020, 152040, 152060
	103103
	Aanbrengen horizontale buis, spandraad of puntdraad
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillen
Sruikelen
Vallen
	(De)Montage onderdelen
Bodemgesteldheid werkplek
Inzet gereedschappen
	
	Mechanisch (de)monteren
Prefab materialen/afrastering
	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen

	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie 
Opgeruimde en toegankelijke werkplek
Taakroulatie
Instructie personeel

 
	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming

	152070
	103104
	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillen
Sruikelen
Vallen
	(De)Montage onderdelen
Bodemgesteldheid werkplek
Inzet gereedschappen
	
	Mechanisch (de)monteren
Prefab materialen/afrastering
	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen

	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie 
Opgeruimde en toegankelijke werkplek
Taakroulatie
Instructie personeel

 
	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming

	153010, 153020, 153030, 153040, 153050
	220321
	Leveren grond
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,
Kans op val/ aanrij /beknellingsgevaar.

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen


	151010, 151020
	512101
	Zaaien
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Struikelen
	Transport/verkeer
Inzet gereedschappen en groot materieel
Tillen/werkhouding
Begaanbaarheid locatie
	
	Inventarisatie locatie
Inzet gespecialiseerd bedrijf
Machinaal zaaien
	Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap
Afzetten en markeren werkgebied
Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel
	Voorlichting/Instructie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96
Schone en opgeruimde werkplek
Afstand mens en machine
	Werkkleding,
Handschoenen,
Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming


	134410, 134420
	625001
	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling
	
	
	
	
	
	
	

	155010
	800201
	Aanbrengen ongebonden wegfundering
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandighe-den
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskle-
ding, handschoenen, gehoorbescherming, ademha-lingsbescher-ming

	155020
	831101
	Aanbrengen straatlaag
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandighe-den
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskle-
ding, handschoenen, gehoorbescherming

	155030
	831112
	Aanbrengen betonstraatstenen
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandighe-den
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskle-
ding, handschoenen, gehoorbescherming

	155040
	831113
	Aanbrengen betontegels
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandighe-den
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskle-
ding, handschoenen, gehoorbescherming

	155050
	831603
	Leveren betonstraatstenen
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Soort transport
Werkzaamheden laden en lossen op
terrein en aangrenzend aan het terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
	
	Levering op maat, gewicht en borging
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Opstellen stabiliteitsberekeningen
Treffen verkeersmaatregelen
Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek
Opstellen bouwplaatsinrichting
	Werkkleding

	155060
	831604
	Leveren betontegels
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Soort transport
Werkzaamheden laden en lossen op
terrein en aangrenzend aan het terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
	
	Levering op maat, gewicht en borging
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Opstellen stabiliteitsberekeningen
Treffen verkeersmaatregelen
Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek
Opstellen bouwplaatsinrichting
	Werkkleding

	154010
	831605
	Leveren rechte trottoirband van beton
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Soort transport
Werkzaamheden laden en lossen op
terrein en aangrenzend aan het terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
	
	Levering op maat, gewicht en borging
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Opstellen stabiliteitsberekeningen
Treffen verkeersmaatregelen
Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek
Opstellen bouwplaatsinrichting
	Werkkleding

	154020
	831608
	Leveren rechte opsluitband van beton
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Soort transport
Werkzaamheden laden en lossen op
terrein en aangrenzend aan het terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
	
	Levering op maat, gewicht en borging
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Opstellen stabiliteitsberekeningen
Treffen verkeersmaatregelen
Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek
Opstellen bouwplaatsinrichting
	Werkkleding
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[bookmark: _Toc177474528]BIJLAGE 2:	RISICO INVENTARISATIE VOORTVLOEIEND UIT DE OMGEVING VAN HET WERK 

	Werkfase
	Activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Maatregel / Voorzieningen

	Bouwplaatsvoorzie-ningen / inrichting
	Bereikbaarheid voor hulpverlenende 
Instanties
	Vertraging bij noodsituaties
	Obstakels
Afzettingen
	Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning.

	Fundering / grondwerk
	Algemeen
	Stof

	Droogte tijdens uitvoering
	Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond

	
	Frezen werkterrein
	Lichamelijk letsel
	Wegschietende materialen
	Afscherming

	
	Ontgraven bouwputten
	Omvallen zwaar materieel
	Ongewilde beweging van de graafmachine
	Stabiliseren

	
	
	Instorten putwand
Verwonding
	Geen stabiliteitsanalyse verricht
	Mechanische verwerking
Gebruik PBM
Sleufbekisting

	
	Aanvullen bouwputten
	Bekneld raken
	Afschuiven grond
	Laagsgewijs aanbrengen verdichten

	Leidingen & kabels
	Graafwerkzaamheden
	Brand
Elektrocutie
Explosie
	Geen proefsleuven, 
geen KLIC-Melding,
vrijkomende gassen
Inkalven sleuf/werkput
Werken in/binnen beperkte ruimte
Materieel/werkverkeer
	KLIC-melding
Proefsleuven voorsteken
Opleiding medewerkers
Werkinstructie
Gebruik PBM
Ontgassen leiding
Meting van gas / spanning

	Werken in / boven het verkeer
	Verkeervoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften
Maatregelen uit verleende vergunningen

	Wegen
	Omleidingsroutes
	Aanrijden / ongeval
Aandoeningen aan de luchtwegen
Gehoorbeschadigingen
	Openbaar verkeer
	Veilige omleidingsroute

	Overige
	Verkeersfaseringen
	Aanrijdgevaar
	Werken in verkeerssituatie
	Afzettingen conform ‘richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering’

	
	Eiken
	Eikenprocessierups
	Werken onder / nabij eiken
	Inventarisatie en bestrijding vooraf
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