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VRAAG 1
	Er wordt ingezet op 5% social return. Dit is vrij fors voor een raamovereenkomst voor bodemonderzoek. Vanuit andere raamcontracten zie we dat een percentage van 1 of 2% meer gebruikelijk is. Kan dat hier ook gehanteerd worden?

	Paragraaf
	2.2

	Antwoord
	We passen het percentage aan naar 2 % van de loonsom.



	
VRAAG 2
	Van de BRL1000 en 2000 wordt aangegeven welke protocollen beschikbaar moeten zijn. Bij de BRL6000 wordt dit niet aangegeven. Kunnen wij er van uitgaan dat hier de protocollen 6005 en 6006 noodzakelijk zijn?

	Paragraaf
	3.8 en 5.3

	Antwoord
	Ja, de protocollen 6005 en 6006 zijn van toepassing.



	
VRAAG 3
	Met betrekking tot referentie-eis 2: wordt hier het uitvoeren van een bodemsanering bedoeld (saneringsplan, milieukundige begeleiding en evaluatierapport opstellen)?

	Paragraaf
	5.3

	Antwoord
	Hiermee wordt het voorbereiden (saneringsplan), begeleiden en het evalueren van een bodemsanering bedoeld. De daadwerkelijke bodemsanering wordt uitbesteed aan een aannemer.



	
VRAAG 4
	De BUCH-organisatie profileert zich als een duurzame organisatie. Duurzaamheid komt echter op geen enkele wijze naar voren in de aanbesteding (m.u.v. social return). Wilt u bijvoorbeeld niet trede 5 van de CO2-ladder als knock-out criterium opnemen?

	Paragraaf
	7.1

	Antwoord
	Wij nemen dit voorstel niet over wij gaan dit niet eisen.



	
VRAAG 5
	BRL 1000 In hoofdstuk 5 is aangegeven dat als geschiktheidseis voldaan moet zijn aan de BRL SIKB 1000, protocollen 1001 en 1002. Dient de inschrijver zelfstandig gecertificeerd te zijn voor protocol 1002 of mag dit ook uitbesteed worden?

	Paragraaf
	5

	Antwoord
	Hoe u een beroep kunt doen op een derde leest u in de inschrijfleidraad in paragraaf 4.5 Inschrijven als Combinatie of met gebruikmaking van een Derde.



	
VRAAG 6
	Het waterbodemonderzoek conform de NEN5720 volstaat voor hergebruik. Met welke reden wordt de Partijkeuring bagger conform Bbk inclusief vooronderzoek (in-situ) uitgevraagd?

	Paragraaf 
	Bijlage 1 – hoofdcode 10.2 –

	Antwoord
	Dit betreft een extra check indien baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Dit zal in de praktijk niet veel voorkomen. De post blijft wel gehandhaafd.



	
VRAAG 7
	Pagina 6 van 28 – paragraaf 2.1 – Betreft het aanvragen van een BUS-melding: Zowel het proces en als de naamgeving is onder de Omgevingswet veranderd; Wordt hiermee de Meld- of informatieplicht bedoeld?

	Paragraaf 
	Leidraad 2.2

	Antwoord
	Ja. Voor graven in de bodem boven de interventiewaarde was onder de Wbb een melding volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS) of een saneringsplan nodig. Onder de Omgevingswet is voor graven geen vergunning meer nodig, maar volstaat een melding en informatieplicht voorafgaand aan de activiteit.



	
VRAAG 8
	"In de leidraad onder paragraaf 5.3 stelt u onder punt 5 dat inschrijver moet beschikken over protocol 1001 (voor partijkeuringen grond) en 1002 (voor partijkeuringen bouwstoffen). Voor de zekerheid vraag ik of inschrijver over beide moet beschikken, of dat 1 van beide wellicht genoeg is.

	Paragraaf
	Leidraad 5.3

	Antwoord
	De inschrijver dient over beide protocollen te beschikken. De inschrijver kan ook in combinatie inschrijven of gebruik maken van een Derde, zie paragraaf 4.5.



	
VRAAG 9
	In de leidraad onder paragraaf 5.3 stelt u onder punt 6, referentie-eis 2 dat inschrijver ervaring moet hebben met Bodemadvies en Saneringsvoorstellen. Elk referentieproject moet een minimale omvang hebben van 25.000 euro. Onder punt 1 noemt u echter de NEN 5740 en de NEN 5725. Deze normen hebben betrekking op Bodemonderzoek, dat u reeds bij referentie-eis 1 vraagt. Kunt u nader beschrijven wat u precies bedoelt met Bodemadvies en Saneringsvoorstellen? Mag de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen hier ook toe gerekend worden? Als dit niet het geval is, en bodemonderzoek valt er ook niet onder, dan is 25.000 euro een extreem hoog bedrag.

	Artikel
	Leidraad paragraaf 5.3

	Antwoord
	Ja, milieukundige begeleiding mag hier ook toe gerekend worden.



	
VRAAG 10
	Wordt de inzet van kranen door opdrachtgever beschikbaar gesteld voor uitvoering AP04 NV-bouwstoffen (en eventueel uitvoering AP04 asbest methode 3)?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Nee, alle werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van deze AP04 keuring, waaronder de inzet van een kraan/graafmachine dienen in de prijs te worden meegenomen. De opdrachtgever stelt geen kranen/graafmachines ter beschikking



	
VRAAG 11
	Wil je spoedtermijnen en kosten opgenomen hebben?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja, graag bij inschrijving een tarievenlijst met meerkosten opnemen voor spoedtoeslagen van laboratoriumonderzoek. Het gaat om de volgende termijnen
· 8 uurs analyse
· 12 uurs analyse
· 24 uurs analyse
· 48 uurs analyse
Deze toeslagen worden niet meegenomen in de prijsvorming/prijsopgaveformulier. Per deelopdracht wordt samen met de opdrachtgever bepaald of dit noodzakelijk is. 



	
VRAAG 12
	Zijn er verplichtingen aan doorloopsnelheid van het uit te voeren werk (start met uitvoering keuringen na aanvraag en aanleveren rapportage na aanvraag)?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	De standaardtermijn van uitvoering van een verkennend bodemonderzoek is benoemd in punt E.12 van bijlage 3. Voor de overige werkzaamheden wordt de uitvoeringsplanning in overleg met de opdrachtgever bepaald.



	
VRAAG 13
	Mogen we ervan uitgaan dat de keuringen evenredig over de gehele periode vallen? Dus niet 100 keuringen in 2025 en 70 in totaal in de periode 2026-2028? Of kan de gemeente hier een verwachtings-uitspraak over doen?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	U kunt ervan uitgaan dat de keuringen evenredig over de gehele periode vallen. 



	
VRAAG 14
	Mogen we er van uit gaan dat toegang tot betreding van terreinen/watergangen wordt geregeld door opdrachtgever?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja hier kunt u vanuit gaan.



	
VRAAG 15
	Is bij de in-situ keuringen diepte 3,0 – 5,0 m-mv (post 7.2) de einddiepte 3 á 5 meter (dus keuren gehele bodemtraject vanaf maaiveld) of betreft dit alleen het keuren van traject 3 – 5 m-mv (dus niet bovenste 3 meter)?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Betreft het gehele bodemtraject vanaf maaiveld.



	
VRAAG 16
	Mogen we er van uit gaan dat de baggerdepots voldoende zijn ingedikt/steekvast zijn en beloopbaar zijn ten behoeve van de monstername?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja hier kunt u vanuit gaan.



	
VRAAG 17
	Mogen we ervan uitgaan dat alle bekende historische gegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de te keuren grond/baggerspecie, die moeten worden bekeken en beoordeeld conform de NEN5717 dan wel NEN5725, worden aangeleverd door de opdrachtgever?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Nee, de Opdrachtnemer dient de historische (water) bodeminformatie op te vragen bij de Omgevingsdienst, zie 1.3 van prijsopgaveformulier. Dit is aangepast onder punt E.11 van bijlage 3.



	
VRAAG 18
	De omschrijving tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief opstellen plannen en deze vervolgens uitdrukken in een stuksprijs is niet uitvoerbaar, omdat elke situatie waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn een bepaalde vorm van maatwerk en inspanning vergt. Beter is om de stelpost te laten vervallen of de categorie op te delen in verschillende posten bijvoorbeeld: opstellen verkeersplan (stukprijs), inzet vooraankondingsborden ‘werk in uitvoering’ (dag prijs), afstemming wegbeheerder (uurprijs), legeskosten tijdelijke verkeersmaatregel (stuksprijs) e.d.

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn van te voren inderdaad niet goed te bepalen en af te prijzen. Dat is elke keer maatwerk. Dit is de reden om een stelpost op te nemen. Deze stelpost is voor iedereen gelijk: € 90.000,-- . Per deelopdracht wordt samen met de opdrachtgever bepaald welke maatregelen nodig zijn. U dient hiervoor een aparte prijsopgave te maken die verrekend wordt op deze stelpost.



	
VRAAG 19
	In de prijsopgave is onder post 12.3 een hoeveelheid opgenomen van 20 uur. Deze hoeveelheid ligt heel ver van de werkelijkheid af. Kan hier een reëlere hoeveelheid worden gehanteerd, bijvoorbeeld 500 uur?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Deze post is alleen bedoeld om een inschatting te hebben van het uurtarief van de verschillende functies en materieel. De kosten/uren van de begeleiding, veldwerk en rapportage dienen te worden verdisconteerd in alle bovengenoemde posten, zie ook paragraaf 7.2. 



	
VRAAG 20
	De omschrijving NEN-pakket puin is onbekend, wordt hier bedoeld het analyses van het puin op de stoffen in het standaardpakket grond ( 9 zware metalen, minerale olie, PAK en PCB) of wordt bedoeld het pakket puin beperkt (samenstelling en uitloging, indicatieve toetsing voor hergebruik nv-bouwstof)?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Dit betreft analyses op 9 zware metalen, minerale olie, PAK en PCB. 



	
VRAAG 21
	De omschrijving fundatieboring inclusief monstername doet voorkomen alsof dit een boring is zonder dat er een bovenliggende asfaltlaag aanwezig is, is dit correct of is het uitgangspunt dat deze post ook van toepassing is voor het doorboren van een fundatie onder een asfalt (bovenop post 5.1 of 5.2), anderzijds kan hier van gemaakt worden een constructieboring (bijvoorbeeld maximaal 25 cm asfalt en 50 cm fundatie (maximale totale dikte 75 cm)?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Uitgangspunt in post 5.5 (nu 5.7) is een fundatieboring onder een bovenliggende asfaltlagen. Op deze post kunnen de meerkosten wordt geboekt voor het doorboren van de fundatie (tot 50 cm dikte) onder de asfaltlagen. 



	
VRAAG 22
	De omschrijving fundatieboring inclusief monstername is summier, kan worden aangegeven welke dikte maximaal van toepassing is?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Maximale dikte van de fundatie is 50 cm , zie ook antwoord 21



	
VRAAG 23
	Prijs per cm boven > 25 cm asfalt ontbreekt, kan dit worden toegevoegd?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja, een post voor asfaltboringen dikker dan 25 cm is toegevoegd in het prijsopgaveformulier. Daarnaast zijn de Hoeveelheden asfaltanalyses en fundatie iets opgehoogd



	
VRAAG 24
	Mobilisatie van hydraulische boorwagen bij meer dan 4 asfaltboringen ontbreekt in de calculatie, kan dit worden toegevoegd?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	De kosten voor mobilisaties en aan- en aanvoer van materieel dienen te worden opgenomen in de posten met asfaltboringen.



	
VRAAG 25
	Inzet handstatief incl. aggregaat en watervoorziening ontbreekt bij 1 tot 4 asfaltboringen in de calculatie, kan dit worden toegevoegd?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	De kosten voor handstatief, aggregaat en watervoorzieningen dienen te worden opgenomen in de posten met asfaltboringen.



	
VRAAG 26
	U stelt dat inschrijver dient te beschikken over een certificering protocol 1002 (geschiktheidseis, paragraaf 5.3). Werkzaamheden in dat kader komen over het algemeen weinig voor en wij kunnen ons ook voorstellen dat dat in uw samenwerkingsverband ook zo is. Wij verzoeken u dan ook de eis met betrekking tot het (zelf) hebben van dit protocol 1002 te laten vervallen. Indien nodig, kunnen deze werkzaamheden immers (eenvoudig) door de Opdrachtnemer worden ingekocht.

	Artikel
	Inschrijfleidraad

	Antwoord
	Indien u zelf niet kunt voldoen aan bepaalde geschiktheidseisen kunt u gebruik maken van een derde. Hoe u een beroep kunt doen op een derde leest u in de inschrijfleidraad in paragraaf 4.5 Inschrijven als Combinatie of met gebruikmaking van een Derde.




	
VRAAG 27
	Bodemonderzoeken met een omvang van minimaal € 50.000,00 komen weinig voor en kunnen ervoor zorgen dat de “kleinere” bureaus niet kunnen inschrijven, terwijl ze wel volledig voldoen aan de gestelde eisen. Kan dit bedrag omlaag? Zeker ten opzichte van de Referentie-eis 2: Ervaring met Bodemadvies en Saneringsvoorstellen, waarbij een referentieproject minimaal € 25.000,00 dient te zijn. 

	Paragraaf
	5.3 Geschiktheideisen (Referentie-eis 1: Ervaring met Uitvoeren van Bodemonderzoeken)

	Antwoord
	Akkoord dit bedrag passen we aan naar minimaal € 25.000,--.



	
VRAAG 28
	Kunnen we er van uitgaan dat alle watermonster gefiltreerd dienen te worden

	Artikel
	3.12

	Antwoord
	Ja.



	
VRAAG 29
	De aanwezigheid van puin lijkt niet verrekend te kunnen m.u.v. de fundatie boring onder postnr 5.5 kan er een post toegevoerd worden inzet ramguts per 0,5 meter

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja, post met toeslag ramguts is toegevoegd in het prijsopgaveformulier bij 3.15 Veldwerk



	
VRAAG 30
	Moet in deze post ook de beton/asfalt boring zijn inbegrepen (post 5.1) of dient hier alleen met de verhardingslaag onder het asfalt/beton rekening te worden gehouden? En zo ja met welke laagdikte moeten we rekening houden? 

	Artikel
	5.5 

	Antwoord
	Uitgangspunt in post 5.5 (nu 5.7) is een fundatieboring onder een bovenliggende asfaltlagen. Op deze post kunnen de meerkosten wordt geboekt voor het doorboren van de fundatie (tot 50 cm dikte) onder de asfaltlagen. 



	
VRAAG 31
	Indien een boring gestaakt moet worden kan de poging (verlet of tot geboorde diepte) dan in rekening worden gebracht?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Nee, dit is primair het risico van de opdrachtnemer.



	
VRAAG 32
	Kan er een post worden opgenomen voor verlet buiten de schuld van het veldwerkbureau?

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Nee, dit is van tevoren niet goed af te prijzen. Mochten er buiten de schuld van het veldwerkbureau veel stagnatie/oponthoud zijn dan worden deze in alle redelijkheid en besproken en vergoed.



	
VRAAG 33
	Met welke waterkolom kunnen we maximaal te maken krijgen tijdens het waterbodemonderzoek?

	Artikel
	9.1

	Antwoord
	Maximaal 3 meter.



	
VRAAG 34
	Kunnen alle waterbodemboringen vanaf de oever worden uitgevoerd en zo niet, kan er dan een post worden toegevoegd “inzet boot per dag” ?

	Artikel
	9.1

	Antwoord
	De meeste boringen kunnen vanaf de oever worden uitgevoerd. In een enkel geval vanaf het water. Post inzet boot is toegevoegd op het prijsopgaveformulier onder 12.10



	
VRAAG 35
	Kunnen we te maken krijgen met watergangen met stroming

	Artikel
	9.1

	Antwoord
	Nee hier kunt niet te maken mee krijgen.



	
VRAAG 36
	Indien er tijdens het waterbodemonderzoek een heterogene bodem wordt aangetroffen dienen er dan boringen worden bijgeplaatst en kan er dan een post worden toegevoegd “extra boring > 10 per vak i.v.m. heterogeniteit” 

	Artikel
	9.1

	Antwoord
	Akkoord, post is toegevoegd onder 9.2 



	
VRAAG 37
	Tijdens nader asbestonderzoek dient er rekening gehouden te worden met veiligheidseisen zoals bijvoorbeeld inzet van een decontaminatie unit, afzetten van onderzoeklocatie, gebruik van extra PBM’s zoals filters e.d. Kunt u posten toevoegen nader onderzoek asbest? 

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Voor het toepassen van veiligheidsmaatregelen is 1 post ‘Toeslag Arbo maatregelen’ toegevoegd. Zie 4.17.



	
VRAAG 38
	Kunnen we ervan uitgaan dat bij het graven van asbestgaten geen gesloten of element verharding aanwezig is? Mocht dit wel het geval kunnen zijn kan er dan een post toegevoerd worden “asbestgat klinker/tegelbestrating” en “asfalt/betonboring 350 mm per cm” 

	Artikel
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Het kan voorkomen dat er voor een asbestgat een asfalt- of elementenverharding verwijderd moet worden. Een extra post voor een asfalt/betonboring is toegevoegd (5.4) Voor elementenverharding geldt post 11.1.



	
VRAAG 39
	Wat is de reden dat bij ieder project een offerte opgesteld moet worden, gezien de eenheidstarieven bekend zijn? 

	Bijlage
	Bijlage 3. Akkoord verklaring PvE bodemonderzoek, E.11

	Antwoord
	Aan de hand van het onderzoeksvoorstel en boorplan dient vooraf een kostenopgave worden gemaakt op basis van de eenheidstarieven uit de raamovereenkomst. Per deelopdracht wordt een aparte opdracht verleend. De gemeente wil graag per project en per gemeente vooraf de kosten zien. 



	
VRAAG 40
	Het is mogelijk dat het bepalen van bepaalde veiligheidseisen langer kan duren dan vijf werkdagen. Indien van toepassing, wordt de termijn dan langer?

	Bijlage
	Bijlage 3. Akkoord verklaring PvE bodemonderzoek, E.11

	Antwoord
	Ja, in dat geval wordt in overleg met de opdrachtgever een andere termijn afgesproken.



	
VRAAG 41
	Qua verkeersregelaars hebben we te maken met de wet WAB, waarbij een minimumtarief van 4 uur is, is hier rekening mee gehouden?

	Bijlage
	Bijlage 1 - Prijsopgaveformulier bodemonderzoeken v0.2

	Antwoord
	Ja, hier is rekening mee gehouden.



	
VRAAG 42
	In artikel 11 wordt aangegeven dat er pas gefactureerd kan worden na afronding en goedkeuring van de prestatie. Wat moet worden verstaan onder “prestatie”? Is dit de levering van de rapportage of kan bijvoorbeeld de afronding van het veldwerk worden beschouwd als een prestatie?

	Artikel
	11

	Antwoord
	De prestatie wordt beschreven in de nader opdracht die vanuit de raamovereenkomst wordt gegeven. De prestatie die geleverd moet worden kan verschillend zijn per opdracht.



	
VRAAG 43
	Prijzen voor het jaar 2025 zullen worden aangeleverd, mogen we prijsindexatie voor jaren 2026 t/m 2028 opnemen?

	Artikel
	Overeenkomst

	Antwoord
	In artikel 10 lid 3 is opgenomen:
Lid 03.	De overeengekomen tarieven staan eens per jaar open voor indexatie op basis van het CBS indexcijfer voor Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015 = 100; code 71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs. De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot de in de benoemde CBS index aangegeven stijging over 12 maanden. Als het CBS de publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een vergelijkbare indexeringsmethode. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk. Van deze optie kunnen beide Partijen voor het eerst gebruik maken per 1 januari 2026. 



	
VRAAG 44
	Mag voor de posten 6.1 t/m 6.3 worden volstaan met de huismethode van het lab of wordt hier de gecertificeerde RAW-proef bedoeld?

	Bijlage
	Bijlage 1 Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Hiermee worden de gecertificeerde RAW-proeven bedoeld.



	
VRAAG 45
	Post 3: bij deze post missen wij de voorrij/opstartkosten. Zonder deze post is een eerlijke/redelijke stuksprijs niet te bepalen, omdat niet bekend is of deze kosten verdisconteerd moeten worden over 1 of bijvoorbeeld 100 boringen. Kunt u daarom svp de volgende twee posten toevoegen: 
-	Voorrij/opstartkosten tbv grondboringen 
-	Voorrij/opstartkosten tbv monstername peilbuizen 

	Bijlage
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Akkoord, hier zijn posten voor opgenomen onder 11 (Overig).



	
VRAAG 46
	Post 5: bij deze post missen wij eveneens de voorrij/opstartkosten. Kunt u ook hier de volgende post toevoegen: 
-	Voorrij/opstartkosten tbv asfaltboringen

	Bijlage
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Akkoord, hier is een post voor opgenomen onder 11 (Overig).



	
VRAAG 47
	Post 5.5: voor de fundatieboring geeft u geen maximale dikte (zoals u wel doet bij de asfaltboringen). Waar moeten we vanuit gaan. Kunnen we 30 cm hiervoor aanhouden? Dit is gebruikelijk.

	Bijlage
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Voor de maximale dikte kunt u 50 cm aanhouden.



	
VRAAG 48
	Post 6: mag er voor deze proeven een afwijkende ‘huismethode’ van het lab worden gebruikt, of moeten deze proeven volledig conform de RAW-methodiek worden uitgevoerd?

	Bijlage
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Proeven dienen conform de RAW-methodiek worden uitgevoerd.



	
VRAAG 49
	Post 11.1: klinkers opbreken en terugplaatsen. Heeft dit betrekking op grondboringen?"

	Bijlage
	Prijsopgaveformulier

	Antwoord
	Ja, dat is juist.



	
VRAAG 50
	Hoe groot zijn de locaties ongeveer? De duur van het locatiebezoek hangt samen met de grootte van het gebied (dus ook het aantal uur en dus een gemiddelde ‘stukprijs’).

	Paragraaf
	Prijsopgaveformulier bodemonderzoek, item 1.4

	Antwoord
	Dat verschilt. Grofweg gaat het van een herinrichting/rioolvervanging/nieuwbouwlocatie van 1-2 straten (komt het meeste voor) tot de herinrichting/rioolvervanging van een (deel) van een wijk bestaande uit 5 -10 straten. 



	
VRAAG 51
	Hoe groot zijn de onderzoeklocaties ongeveer? Op basis van de grootte is iets beter een schatting te maken hoeveelheid tijd een historisch onderzoek in beslag neemt.

	Paragraaf
	Prijsopgaveformulier bodemonderzoek, item 2.1

	Antwoord
	Dat verschilt. Grofweg gaat het van een herinrichting/rioolvervanging/nieuwbouwlocatie van 1-2 straten (komt het meeste voor) tot de herinrichting/rioolvervanging van een (deel) van een wijk bestaande uit 5 -10 straten.



	
VRAAG 52
	Gaat het bij dit item echt om een individuele klinker of om een gehele onderzoeklocatie? In het laatste geval, hoe groot zijn die locaties?

	Paragraaf
	Prijsopgaveformulier bodemonderzoek, item 11.1

	Antwoord
	Het gaat om de individuele klinker en of tegel.



	
VRAAG 53
	Bij de stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen is reeds een bedrag van 90.000 euro opgenomen in de prijsopgave. Moeten wij dit bedrag gewoon laten staan?

	Paragraaf
	Prijsopgaveformulier bodemonderzoek, item 13.1

	Antwoord
	Ja, dat bedrag moet je laten staan.
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