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Instructie
Elk hoofdstuk is een subgunningscriterium waarop punten worden gescoord. Voor elke vraag geldt een subweegfactor. Informatie die geen betrekking heeft op de betreffende hoofdstukken wordt genegeerd en niet in de beoordeling meegenomen. 
De Inschrijver dient:
· elk hoofdstuk apart te beantwoorden op de wijze zoals die staat vermeld in ieder hoofdstuk;
· niet terug te verwijzen naar geleverde input op voorgaande vragen of andere verwijzingen op te nemen;
· input op verschillende hoofdstukken niet te combineren tot één antwoord;
· in de geleverde input geen tegenstrijdigheden op te nemen;
· in het in te dienen document te verwijzen naar ‘Bedrijfsnaam Kwaliteit Kavel x’ en het als bestand eveneens die naam te geven.
In elk hoofdstuk staat aangegeven hoeveel pagina’s in het voorgeschreven format A4, Verdana, lettertype 9, mogen worden ingeleverd. De inschrijver dient in zijn antwoorden op de vragen, het voorgeschreven maximale aantal pagina’s aan te houden. Bij de beoordeling worden de beoordelaars geïnstrueerd niet meer pagina’s te beoordelen dan het maximaal toegestane aantal pagina’s. Indien meer pagina’s zijn ingediend worden alleen de eerste pagina’s tot en met het maximaal toegestane aantal pagina’s beoordeeld. 
Er geldt dat de in de antwoorden genoemde werkzaamheden en maatregelen onderdeel uitmaken van de aangeboden dienstverlening en de tarieven die de inschrijver heeft opgegeven. De werkzaamheden en maatregelen waarvoor geldt dat deze niet opgenomen zijn in de tarieven van de inschrijver, mag de inschrijver niet noemen in zijn antwoord, noch als meerprijs in rekening brengen.
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<Bedrijfsnaam> - Kwaliteit – Kavel <x>


4
<Bedrijfsnaam> - Kwaliteit – Kavel <x>
Inschrijver: ……………………………..
Kavel: 

Kentallen Vliegplan
	Kavel 1 – 2 – 3: Gecombineerde inwinning LiDAR en Nadir luchtfoto's (voor kavel 1 ook de tabel voor alleen LiDAR invullen, voor kavel 3 ook tabel voor alleen luchtfoto's invullen)

	Nr.
	Onderdeel
	Vliegset 1
	Vliegset 2

	1
	Geplande vlieghoogte (ft)
	
	

	2
	Beoogde vliegsnelheid (kts)
	
	

	3
	Afstand tussen de vlieglijnen (m)
	
	

	4
	Type in te zetten scanner(s)
	
	

	5
	Field of View scanner (graden)
	
	

	6
	Aantal beschikbare scanners per type die als back-up ingezet kunnen worden op dit project
	
	

	7
	Aangeboden minimale puntdichtheid per vliegstrook (norm is 10 pt/m2) (pt/m2).
	
	

	8
	Geplande minimale puntdichtheid per vliegstrook (pt/m2). 
	
	

	9
	Geplande dwarsoverlap LiDAR (%)
	
	

	10
	Geplande strookbreedte LiDAR (m)
	
	

	11
	Type in te zetten camera(‘s)
	
	

	12
	Aantal beschikbare camera's per type die als back-up ingezet kunnen worden op dit project
	
	

	13
	Resolutie luchtfoto (norm is 5,0 cm) (cm)
	
	

	14
	Afstand tussen de foto's in vliegrichting (m)
	
	

	15
	Type vliegtuig
	
	

	16
	Brandstofverbruik / uur op project 
	
	

	17
	Type Brandstof
	
	

	18
	Maximale tijdsduur benodigd voor inzetten vervangend systeem (vliegtuig, camera, scanner, IMU, etc.) (# dagen)
	
	






	Kavel 1- 2026: LiDAR TMA Schiphol

	Nr.
	Onderdeel
	Vliegset 1

	1
	Geplande vlieghoogte (ft)
	

	2
	Beoogde vliegsnelheid (kts)
	

	3
	Afstand tussen de vlieglijnen (m)
	

	4
	Type in te zetten scanner(s)
	

	5
	Field of View scanner (graden)
	

	6
	Aantal beschikbare scanners per type die als back-up ingezet kunnen worden op dit project
	

	7
	Aangeboden minimale puntdichtheid per vliegstrook (norm is 10 pt/m2) (pt/m2).
	

	8
	Geplande minimale puntdichtheid per vliegstrook (pt/m2). 
	

	9
	Geplande dwarsoverlap LiDAR (%)
	

	10
	Geplande strookbreedte LiDAR (m)
	

	11
	Type vliegtuig
	

	12
	Brandstofverbruik / uur op project 
	

	13
	Type Brandstof
	

	14
	Maximale tijdsduur benodigd voor inzetten vervangend systeem (vliegtuig, scanner, IMU, etc.) (# dagen)
	



	Kavel 3 – 5 - 6: Nadir luchtfoto's

	Nr.
	Onderdeel
	Vliegset 1
	Vliegset 2

	1
	Geplande vlieghoogte (ft)
	
	

	2
	Beoogde vliegsnelheid (kts)
	
	

	3
	Afstand tussen de vlieglijnen (m)
	
	

	4
	Type in te zetten camera(‘s)
	
	

	5
	Aantal beschikbare camera's per type die als back-up ingezet kunnen worden op dit project
	
	

	6
	Resolutie luchtfoto (norm is 7,5 cm) (cm)
	
	

	7
	Afstand tussen de foto's in vliegrichting (m)
	
	

	8
	Type vliegtuig
	
	

	9
	Brandstofverbruik / uur op project 
	
	

	10
	Type Brandstof
	
	

	11
	Maximale tijdsduur benodigd voor inzetten vervangend systeem (vliegtuig, camera, IMU, etc.) (# dagen)
	
	




	Kavel 4: Nadir luchtfoto's TMA Schiphol

	Nr.
	Onderdeel
	Vliegset 1

	1
	Geplande vlieghoogte (ft)
	

	2
	Beoogde vliegsnelheid (kts)
	

	3
	Afstand tussen de vlieglijnen (m)
	

	4
	Type in te zetten camera(‘s)
	

	5
	Aantal beschikbare camera's per type die als back-up ingezet kunnen worden op dit project
	

	6
	Resolutie luchtfoto (norm is 8,3 cm) (cm)
	

	7
	Afstand tussen de foto's in vliegrichting (m)
	

	8
	Type vliegtuig
	

	9
	Brandstofverbruik / uur op project 
	

	10
	Type Brandstof
	

	11
	Maximale tijdsduur benodigd voor inzetten vervangend systeem (vliegtuig, camera, IMU, etc.) (# dagen)
	





Gunningscriterium 1a: Tijdige en correcte Inwinning

Maximaal 4 pagina's
Meeleveren luchtfoto


Gunningscriterium 1b: Kavel-specifieke kenmerken
Beschrijf de kavel-specifieke kenmerken en risico's en hoe u hiermee omgaat

Kavel 1: 
Maximaal 1 pagina



Kavel 2: 
Maximaal 1 pagina



Kavel 3: 
Maximaal 1 pagina



Kavel 4: 
Maximaal 1 pagina



Kavel 5: 
Maximaal 1 pagina



Kavel 6: 
Maximaal 1 pagina





Gunningscriterium 2a: Tijdige en correcte Verwerking – algemeen en Beeldmateriaal (Kavel 1 t/m 6)

Maximaal 4 pagina's



Gunningscriterium 2b: Tijdige en correcte Verwerking – specifiek AHN (Kavel 1 t/m 3)

Maximaal 2 pagina's


Gunningscriterium 3: Milieu

Hiervoor vult u Formulier 6 – Brandstofverbruik
Maximaal 0 pagina’s A4
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