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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Provinciale overheid
Contactpersoon


: H. Kuijpers
Functie
 


: Juridisch medewerker verzekeringen en aansprakelijkheid
Telefoonnummer


: 06-52734146
Emailadres


: heaa.kuijpers@prvlimburg.nl
Datum
 


: 28-08-2024
Risicoadres 



Risico- adres


: Keulsepoort 5
Postcode


: 5911 BX Venlo
Contactpersoon locatie

: N. Savelkoul
Functie
 


: Beheerster
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1999 - 2012
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
X Mastiek
O Riet






O Anders, PVC
Isolatiemateriaal gevels

X Steenwol / glaswol 






O Kunststofschuim (PUR/PIR)







O Anders,





Isolatiemateriaal dak

X Steen/glaswol







O Kunststofschuim (PUR/PIR)





O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal

Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


X Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
X Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 

Is de locatie omheind? 

X  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte  m

O Ja, volledig:
 hoogte  m



Bebouwd oppervlak

: 2635 m2

Aantal verdiepingen

: 4


Staat van onderhoud

: Goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee  

X Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee

O Ja
Op dit moment is de sprinklerinstallatie niet gecertificeerd. Het certificeringsproces loopt. Er worden  
diverse vervangingen uitgevoerd waarna hercertificering volgt. Het proces van hercertificering is naar verwachting voor 2025 afgehandeld.
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

O Nee

X Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




60 min. 
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
O 2
X  3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
X Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
O Ja
O Jaarlijks
X Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
X Halfjaarlijks
Zonnepanelen


X NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks 
Overige technische installaties

O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




X Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

X Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?    -  m

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja

Is er sprake van houtbewerking?





O Nee

X Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

X Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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