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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:




Soort risico/organisatie

: Provinciale overheid
Contactpersoon


: H. Kuijpers
Functie
 


: Juridisch medewerker verzekeringen en aansprakelijkheid
Telefoonnummer


: 06-52734146
Emailadres


: heaa.kuijpers@prvlimburg.nl
Datum
 


: 28-08-2024
Risicoadres 



Risico- adres


: Portugallaan 11
Postcode


: 6199 AR  Maastricht-Airport
Contactpersoon locatie

: J. Dumoulin
Functie
 


: Technisch beheerder
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 2012
Bouwaard gevels


O Beton/Steen
X Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







O Beton/Steen
O Mastiek
O Riet






X Anders, PVC
Isolatiemateriaal gevels

X Steenwol / glaswol 






O Kunststofschuim (PUR/PIR)







O Anders,





Isolatiemateriaal dak

X Steen/glaswol







O Kunststofschuim (PUR/PIR)





O Anders,





Bouwaard verdiepingsvloer(en)
O Beton/Steen
O Hout

O Metaal
X NVT

Verticaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

X Staal

Horizontaal dragende constructie
O Beton/Steen
O Hout

X Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
X Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
X Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

X Binnen bebouwde kom

O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 

Is de locatie omheind? 

O  Nee

O Ja, gedeeltelijk: hoogte       m

X Ja, volledig:
 hoogte 1,80 m



Bebouwd oppervlak

: 9000 m2

Aantal verdiepingen

: 1


Staat van onderhoud

: Goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?





O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


O Nee  

X Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee

X Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

X Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




30 min. 
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


O Branddeuren
X Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
X 2
O  3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?




O Nee

X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
X Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
O Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


O NVT
O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks 2160 stuks
Overige technische installaties

O Nee
X Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
X Nee

O Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




X Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


O Nee

X Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?     m

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja

Is er sprake van houtbewerking?





X Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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