Marktconsultatievragen – Aanschaf power quality meters 
Deelnemer: [naam organisatie]
Contactpersoon: [naam] [telefoonnummer] [e-mailadres]

Onderstaand zijn de marktconsultatievragen per onderwerp beschreven. Deelnemer wordt verzocht deze vragen schriftelijk te beantwoorden in dit Word-document. Deelnemer dient uiterlijk op de in de planning aangegeven datum en tijdstip het document in via TenderNed.

Deel 1: Meetsysteem
1. Bieden jullie een PQ-meetsysteem aan dat voldoet aan de eerdergenoemde knock-out eisen? Als jullie meetsysteem aan de meeste criteria voldoet, maar niet aan allemaal, dan horen we graag welke dit zijn en waarom dit niet zo is.

Antwoord deelnemer: 

1. Bieden jullie een PQ-meetsysteem aan dat naast de knock-out eisen ook voldoet aan de aanvullende wensen? Als jullie meetsysteem aan de meeste wensen voldoet, maar niet aan allemaal, dan horen we graag welke dit zijn en waarom dit niet zo is.

Antwoord deelnemer: 

1. Wat is de schaalbaarheid van jullie PQ-meetsysteem? Hoeveel PQ-meters kan de database- en rapportageomgeving maximaal aan?

Antwoord deelnemer: 

1. Wat is de verwachte levensduur van jullie PQ-meetsysteem?

Antwoord deelnemer: 

1. Kan de PQ-meter tegelijktijdig fase-fase (LL) en fase-nul (LN) spanningen meten en registreren?

Antwoord deelnemer: 

1. In hoeverre kan de PQ-meter ook gebruikt worden als PMU (Phase Measurement Unit)?

Antwoord deelnemer: 

1. Hoe wordt de PQ-meter gevoed (via het spanningsmeetcircuit of een externe voeding)?

Antwoord deelnemer: 

1. Het PQ-meetsysteem is een keten van systemen (hardware en software). Belangrijke aspecten hierbij zijn:
· Apparaten (robuust, veilig, gestandaardiseerd, eenvoudig beheer, etc.)
· Schaalbaar- en beheersbaarheid (centraal systeem, onderhoud/monitoring, etc.)
· Laagst mogelijke TCO (initiële kosten en kosten gedurende levensduur)
· Flexibiliteit (mogelijkheid om protocollen en standaarden te actualiseren, andere meters toe te voegen, etc.)
Wat adviseren jullie om ervoor te zorgen dat de hele keten optimaal werkt en hierdoor een hoge beschikbaarheid wordt gegarandeerd?

Antwoord deelnemer: 

1. Wat is jullie richtprijs van het PQ-meetsysteem? Hierbij graag onderscheid maken tussen tenminste de volgende posten:
8. De PQ-meter, inclusief toebehoren benodigd om de metingen uit te voeren
8. De aanvulling i.r.t het meten van TSHDv en supraharmonischen, inclusief toebehoren
8. De aanvulling i.r.t het meten van stromen, inclusief toebehoren
8. De uniforme database- en rapportageomgeving, zowel inrichting- als servicekosten

Antwoord deelnemer: 

1. Wat is de verwachte levertijd?

Antwoord deelnemer: 


Deel 2: Communicatie, database en cyber security
1. De PQ-meters in de HS- en EHS-netten worden doorgaans voorzien van een internetverbinding via glasvezel. Bij de meters in de distributienetten lukt dit niet omdat ze bij LS- en MS-klanten worden geplaatst in de meterkast. De netbeheerder beschikt hier meestal niet over een eigen internetverbinding. Wat is jullie advies qua communicatiemethodiek bij deze LS- en MS-klanten?

Antwoord deelnemer: 

1. Welke communicatieprotocollen gebruiken de PQ-meters? Is de meter uit te breiden met een 4G modem of kan dit ingebouwd worden? Bieden jullie flexibiliteit als er vanuit de netbeheerder verschillende eisen worden gesteld?

Antwoord deelnemer: 

1. De netbeheerders willen de veiligheid, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van meetgegevens waarborgen. Welke maatregelen met betrekking tot cyber security hebben jullie getroffen? Kunnen jullie een IEEE 1686-2022 ToC (Table of Conformance) aanleveren voor dit product? En zijn jullie bekend met ENCS en de mogelijke typekeuring die we gaan eisen?

Antwoord deelnemer: 

1. Wat is jullie advies om data/bandbreedte beperkt te houden (vanwege betaald telecomnetwerk) en een zo laag mogelijke vertraging te realiseren (specifiek protocol)? 
Zijn jullie bekend met data optimalisatie methodes, bijv. protocol buffers, data compressie en richtlijnen zoals GSMA connectivity efficiency guidelines? 
Antwoord deelnemer: 

1. Biedt de database van jullie PQ-meetsysteem de mogelijkheid voor een API-koppeling tussen een individuele database (van de netbeheerder, met data opgehaald van haar eigen meters) en landelijke database (bij branchevereniging Netbeheer Nederland met daarin alle meters)?

Antwoord deelnemer: 


Deel 3: Overige vragen
1. Er is een groot verschil in montage tussen een station (bijvoorbeeld HS) of meterkast van een woonhuis (bijvoorbeeld LS). Wat is jullie advies hierin met betrekking tot de beste montagemogelijkheid?

Antwoord deelnemer: 

1. De netbeheerders worden graag zoveel mogelijk ontlast. Er wordt daarom overwogen om de aanbesteding niet tot de aanschaf van een meetsysteem te beperken, maar om ook de volgende activiteiten er onderdeel te maken:
16. Het installeren van de meters, inclusief communicatiesysteem
16. Het beheren van het meetsysteem, inclusief updaten van firmware/software
16. Het ophalen van de meetdata en uniform opslaan in centrale database
16. Het beheren van de database, inclusief behoud van historische meetdata
16. Het onderhouden van tooling voor individuele analyse en toetsing (voldoen aan Netcode)
16. Het faciliteren van een dashboardomgeving met toegang tot individuele meetresultaten en rapportagemogelijkheden
In hoeverre kunnen en willen jullie deze activiteiten ook aanbieden, al dan niet met een partner?

Antwoord deelnemer: 

1. Zijn er met het oog op de aanbesteding nog adviezen die jullie de netbeheerders mee willen geven?

Antwoord deelnemer: 




