
 
 
 
Proeve van bekwaamheid
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Om aan te tonen dat de winnende inschrijver een afdoende technische “overpomp”installatie toepast voor de service aan een Sandite-installatie in een SLT-VI treinstel (paragraaf 3.3.6 uit Programma van Eisen: Het (bij)vullen verbruikte Sandite) moet de winnende inschrijver, als onderdeel van service tijdens de herfstcampagne (PvE paragraaf 3.3), binnen de in dit document gestelde overpomptijd van maximaal 20 minuten  een Sandite-tank (700 ltr) vanuit een door de leverancier aangeleverd 800 liter IBC voorraadvat kunnen overpompen. Dit dient met deze proeve van bekwaamheid door de winnende inschrijver te worden aangetoond.

Aandachtspunten:
· Redundant uitgevoerde pompinstallatie van winnende inschrijver.

Uitgangspunten / omstandigheden:
· Temperatuur / viscositeit Sandite (Electra Gel S4) (uitgangspunt is +/- 5 gradenC)
· Te overbruggen afstand 30 mtr (tussen overpompinstallatie en opstellocatie trein (tank). (PvE paragraaf 3.3.6)
· Opvoerhoogte 2,5 meter (van grondniveau naar technische installatie in een SLT-VI treinstel)
· De 20 minuten start na aansluiten van de overpompinstallatie en het aanzetten van de pomp. Voor het aansluiten van de overpompinstallatie krijgt de Winnende inschrijver vijf (5) minuten.


ProRail stelt beschikbaar:
· Volle IBC (800 liter) ter beschikking zoals die wordt geleverd door Lawrence Industries.
· Lege IBC ten behoeve van opvang van overgepompt product.

Beoordeling:
· Winnende inschrijver heeft maximaal 20 minuten om de proeve van bekwaamheid te doorlopen;
· Minimaal 700 ltr in leeg IBC overgepompt.

Herkansing:
· Eén herkansing is mogelijk bij het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden tijdens de eerste poging ;
· De herkansing vindt plaats binnen zeven (7) dagen na de mislukte poging. De datum wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.
