 

[bookmark: _Toc355364358][bookmark: _Toc386096017][bookmark: _Toc476306655][bookmark: _Toc87526312][bookmark: _Toc187317350]BIJLAGE 2	INSCHRIJFBILJET


Ondergetekende, statutaire naam van de rechtspersoon gevestigd te plaats, 
verklaart zich door ondertekening dezes bereid de gevraagde levering inclusief dienstverlening overeenkomstig alle bepalingen in deze leidraad: 

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure “Overeenkomst Levering 2 zitgrasmaaiers met cabine, alsmede onderhoud en service voor de afdeling BOR gemeente Landgraaf”  en de bijbehorende nota(s) van inlichtingen aan te nemen en onderstaande korting te verlenen. 

De inschrijver	: ……………………………………………………………

Gevestigd te	: ……………………………………………………………

Adres	: ……………………………………………………………



Voor de inschrijfstaat gelden de bepalingen uit hoofdstuk B.  


	
	Prijs excl BTW in Euro
	Aantal
	Totaal prijs excl BTW in Euro. Gunningscriterium

	[bookmark: _Hlk185413750]Zitgrasmaaier per stuk
	€ hier invullen
	2 ( stuks)
	€ hier invullen



[bookmark: _Toc87526313]

[bookmark: _Toc187317351][bookmark: _Toc500834884]BIJLAGE 3	VERKLARING BEROEP OP TECHNISCHE BEKWAAMHEID DERDE

[bookmark: _Hlk161064717]Indien de Inschrijver zich voor zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beroept op een of meer derden als bedoeld in artikel 2.94 Aanbestedingswet, dan dient inschrijver zulks op straffe van uitsluiting aan te geven in het UEA. Voorts dienen de Inschrijver alsmede de derde(n) als bedoeld in artikel 2.94 van de Aanbestedingswet deze verklaring volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring dient eerst na een verzoek daartoe als bedoeld in paragraaf A3.3 en C10  aan de Opdrachtgever te worden overhandigd.

	Inschrijver verklaart door ondertekening dat:
· hij zich voor de uitvoering van de aan te besteden opdracht op grond van artikel 2.94 Aanbestedingswet beroept op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een of meerdere derden als bedoeld in artikel 2:94 Aanbestedingswet, meer in het bijzonder ten behoeve van de eis(en) ten aanzien van de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid uit paragraaf A5.3/A5.4 van de aanbestedingsleidraad,;
· hij gezien het voorgaande een beroep doet op de draagkracht van (naam derde):  ________________________________________, gevestigd te (vestigingsadres derde) ___________________________________________________ die – indien van toepassing- is ingeschreven in het handelsregister onder nummer : ______________ (KvK-nummer derde), hierna te noemen ‘de Derde’;
· hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de Derde;

	De Derde verklaart door ondertekening dat:
· Inschrijver kan beschikken over haar, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke, middelen, waarop ten bewijze van voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid door de Inschrijver een beroep wordt gedaan;
· de hierboven gegeven verklaringen ook voortduren, ongeacht of sprake is van (kapitaal)deelneming van de Derde in de Inschrijver;
· de hier boven gegeven verklaringen onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn.





Aldus naar waarheid ingevuld en door inschrijver ondertekend.
	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger van inschrijver. Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen]

	Van 
	

	[onderneming]

	
	

	[handtekening]




Aldus naar waarheid ingevuld en door derde ondertekend.
	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger derde]

	Van 
	

	[naam Derde]

	
	

	[handtekening]








[bookmark: _Toc87526314][bookmark: _Toc187317352]BIJLAGE 4	VERKLARING BEROEP OP FINANCIELE DRAAGKRACHT DERDE

In geval Inschrijver zich voor zijn financiële en economische draagkracht beroept op de wijze bedoeld in artikel 2.92 van de Aanbestedingswet, dan dient inschrijver zulks op straffe van uitsluiting aan te geven in het UEA. Voorts dienen de Inschrijver alsmede de derde(n) als bedoeld in artikel 2.92 van de Aanbestedingswet deze verklaring volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 
Deze verklaring dient eerst na een verzoek daartoe als bedoeld in paragraaf A3.3 en C10  aan de Opdrachtgever te worden overhandigd.

	Inschrijver verklaart door ondertekening dat:
· hij zich voor de uitvoering van de aan te besteden opdracht op grond van artikel 2.92 van de Aanbestedingswet beroept op de financiële en economische draagkracht van een of meerdere derden, als bedoeld in artikel 2:92 van de Aanbestedingswet, meer in het bijzonder ten behoeve van de eis(en) ten aanzien van de financiële en economische draagkracht uit paragraaf…… van de aanbestedingsleidraad;
· hij gezien het voorgaande een beroep doet op de draagkracht van (naam derde):  ________________________________________, gevestigd te (vestigingsadres derde) ___________________________________________________ die – indien van toepassing- is ingeschreven in het handelsregister onder nummer : ______________ (KvK-nummer derde), hierna te noemen ‘de Derde’;
· hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de Derde;

	De Derde verklaart door ondertekening dat:
· de Inschrijver kan beschikken over haar, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke, middelen, waarop ten bewijze van voldoende financiële en economische draagkracht door de Inschrijver een beroep wordt gedaan;
· hij/zij hoofdelijk verbonden is in de zin van artikel 6 lid 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, voor de nakoming van alle verplichtingen die voor de Inschrijver voortvloeien en nog zullen voortvloeien uit de te gunnen opdracht tussen gemeente Landgraaf, hierna te noemen: de Opdrachtgever, en de Inschrijver te sluiten overeenkomst, hierna te noemen: de ‘Overeenkomst’;
· de hierboven gegeven verklaringen mede omvatten het geval dat de Inschrijver in surséance van betaling raakt of failleert;

· de hierboven gegeven verklaringen voortduren ongeacht of er sprake is van (kapitaal)deelneming van de Derde in de Inschrijver;
· de hierboven gegeven verklaringen onherroepelijk en onvoorwaardelijk zijn.




Aldus naar waarheid ingevuld en door Inschrijver ondertekend.
	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger van inschrijver. Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie) dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen]

	Van 
	

	[onderneming]

	
	

	[handtekening]




Aldus naar waarheid ingevuld en door Derde ondertekend.
	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger derde]

	Van 
	

	[naam Derde]

	
	

	[handtekening]





[bookmark: _Toc87526315][bookmark: _Toc187317353]BIJLAGE 5	REFERENTIEOPDRACHT

[bookmark: _Toc486953572][bookmark: _Toc488743303]Indien voor een kerncompetentie gebruik wordt gemaakt van een andere referent, dan dient dit formulier apart voor elke kerncompetentie te worden ingevuld.
	Contactgegevens Referent
	

	Naam en adres Referent alsmede KvK nummer indien van toepassing:
	    



	Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de  contactpersoon bij Referent:
	


	Naam en korte beschrijving referentieopdracht:
	


	Aanneemsom of opdrachtsom van de referentieopdracht:
	


	Kerncompetentie
	

	Kerncompetentie 1 
De ondernemer dient aan te tonen dat hij zitgrasmaaiers met cabine heeft geleverd 





Kerncompetentie 2
De ondernemer dient aan te tonen dat hij onderhoud en service heeft verleent op zelf geleverde gespecialiseerde maaimachines. 

	Voldoet de referentieopdracht aan de kerncompetentie ?

[bookmark: Check1]|_| Ja 

|_| Nee 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.
 
  Voldoet de referentieopdracht aan de kerncompetentie ?

|_| Ja 

|_| Nee 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.

 

	
Tevredenheidverklaring

Kerncompetentie 1 
De ondernemer dient aan te tonen dat hij zitgrasmaaiers met cabine heeft geleverd 







Kerncompetentie 2
De ondernemer dient aan te tonen dat hij onderhoud en service heeft verleent op zelf geleverde gespecialiseerde maaimachines. 









	


Is de referentieopdracht door de opdrachtnemer naar behoren uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van de uitvoering als met betrekking tot het resultaat?

|_| Ja 

|_| Nee 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.

Is de referentieopdracht door de opdrachtnemer naar behoren uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van de uitvoering als met betrekking tot het resultaat?

|_| Ja 

|_| Nee 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bij de Referent te verifiëren.





Naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Door de Referent:

	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam Referent]

	
	

	[handtekening]




Door de Inschrijver:

	Op
	

	[datum]

	Te
	

	[plaats]

	Door
	

	[naam rechtsgeldige vertegenwoordiger. Ingeval van samenwerkingsverband (combinatie)  dienen alle deelnemers in het samenwerkingsverband de verklaring rechtsgeldig te ondertekenen ]

	Van 
	

	[onderneming]

	
	

	[handtekening]




[bookmark: _Toc87526316]

[bookmark: _Toc187317354]BIJLAGE 6	SOCIAL RETURN

Onderstaande tekst/passages beschrijft het vervolg op de reeds opgenomen tekst in paragraaf A.8.2.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren: 
· Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
· Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz
· Werkloosheidswet
· Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
· Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
· Algemene Nabestaandenwet (ANW)
· Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
· Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
· Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet 
· Met werkloosheid bedreigde inwoners 
· Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
· Kandidaten doelgroepregister
· BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen 
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld. 

Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Verantwoording en rapportage Social Return
· Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
· De opdrachtnemer rapporteert periodiek –conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
· Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt. 
· Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd. 

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:
· Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of – indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
· Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
· Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. 
· Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
· Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract. 

Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag. 
Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer. 
 
Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.



[bookmark: _Toc87526317][bookmark: _Toc187317355]BIJLAGE 7	CONCEPT (RAAM)OVEREENKOMST 


[bookmark: _Toc187317356][bookmark: _Hlk185408495]BIJLAGE 8	DUURZAAMHEIDSCRITERIA
[bookmark: _Toc161910972][bookmark: _Toc161999155][bookmark: _Toc187317357]Smeeroliën en hydraulische vloeistoffen
1. Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG van de Raad).
2. Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.
3. Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet ≥ 45 % zijn.
4. De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar, als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.
Verificatieadvies
De inschrijver kan worden gevraagd de technische gegevens over de smeermiddelen te verstrekken. Producten met een relevante Type I-milieukeur die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere gepaste vormen van bewijs, zoals een technisch dossier of een keuringsrapport van een onafhankelijke instantie, worden ook aanvaard.
Producten met het Nationale Ecolabel voldoen in ieder geval aan de gestelde eisen 1 t/m 5.
Op http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Olielijst is een lijst beschikbaar van oliën en vetten die voldoen aan de eisen van het Nationale Ecolabel.
Voor toelichting op Type I-milieukeur zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm
Bron EU GPP

[bookmark: _Toc161910973][bookmark: _Toc161999156][bookmark: _Toc187317358]Gebruiksprotocol energiezuinig gebruik mobiele werktuigen

Bij de levering van een mobiel werktuig levert de leverancier een gebruiksprotocol mee. In het gebruiksprotocol staan overzichtelijk alle instructies die gebruikers van het mobiele werktuig in acht moeten nemen om brandstof te besparen. Per instructie wordt een indicatie van het effect daarvan aangegeven. Het effect wordt uitgedrukt in het percentage brandstofbesparing en liter brandstofbesparing per draaiuur (of kWh bij elektrisch) bij normaal gebruik. 

Verificatieadvies
De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.
[bookmark: _Toc161910974][bookmark: _Toc161999157][bookmark: _Toc187317359]Aantoonbaar onderhoud gebruikte mobiele werktuigen

Voor de aan te schaffen mobiele werktuigen wordt aangetoond dat er structureel en hoogwaardig onderhoud is gepleegd met aandacht voor de aspecten:
· Toepassen correcte machine-instellingen op basis van fabrieksspecificatie.
· Uitvoeren van periodieke materieelkeuring.
· Voorgeschreven uitvoering van het onderhoudsprogramma.
Verificatieadvies
Schriftelijke verklaring van gebruiker waaruit blijkt dat de machine bij aflevering correct is ingesteld (afleveringsbeurt door leverancier voldoet ook), de machine volgens een periodiek keuringssysteem wordt gekeurd (kopie keuringsformulier of keuringssticker voldoet ook) en regulier onderhouden wordt middels een onderhoudsprogramma (kopie onderhouds/servicecontract voldoet ook).



[bookmark: _Toc187317360][bookmark: _Hlk187323081]BIJLAGE 9		AANVULLENDE (TECHNISCHE) EISEN

Let op, nummering eisen is niet aaneensluitend, er kunnen dus nummers ontbreken.
 
	Eis 1 
	Veiligheid: EU-machinerichtlijn: 2006/42/EG, 2004/108/EG en 2000/14/EG. 

	Eis 3 
	Wet- en regelgeving: in alle gevallen dient te worden voldaan aan vigerende wet- en regelgeving. De opdrachtnemer houdt zich tevens aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften. 

	Eis 4 
	Machines voldoen aan CE- en Arbo richtlijnen. 

	Eis 5 
	Maaibeeld: goede constante verspreiding van het maaisel (evenwijdig) zonder ruggen of hopen inclusief een ingebouwde recycler. 

	Eis 6 
	Brandstoftank: tank is van buitenaf en zonder alle omstandigheden eenvoudig bereikbaar. Brandstoftank dient voldoende volume te hebben om 8 uur continu te werken. 

	Eis 7 
	Machines hebben een oranje ingebouwde flitslampen aan de voor en achterzijde in het dak van de cabine, géén zwaailamp. 

	Eis 8 
	Machines voldoen tenminste aan de EU STAGE V emissie regels. En aan de wettelijke eisen die gelden ten tijde van de eerste uitlevering van de machines aan de gemeente. 

	Eis 9 
	Machines dienen voorzien te zijn van 4 robuuste transporthaken tbv montage sjorbanden. 

	Eis 10 
	Het dagelijks onderhoud waaronder wordt verstaan: oliën peilen, smeren, slijpen messen en filters en machines reinigen wordt door de opdrachtgever uitgevoerd. 

	Eis 16 
	Richttijd van het vervangen van de snijmessen per machine (dus niet per mes) is 10 minuten met een maximale afwijking van 5 minuten. 

	Eis 17 
	Transportsnelheid type 1 is minimaal 20 km/h. 

	Eis 20 
	De machines moeten voldoen aan de eisen van de RDW voor het rijden op de openbare weg (homologatie/wegenverkeerswet). Daartoe beschikken zij onder meer over een hydraulisch bediend remsysteem, een noodremsysteem en een 
parkeerremsyteem. 
De machines zijn voorzien van een label dat aanduidt dat het model gecertificeerd is en in overeenstemming met de normen van de Europese Machinerichtlijn. 

	Eis 22 
	Maaisnelheid is te begrenzen. 

	Eis 25 
	Transportbreedte: Maximaal 2,00 m, met een marge tot 15% extra. 

	Eis 26 
	Opbergmogelijkheden voor materiaal en persoonlijke spullen in de cabine. 

	Eis 27 
	Aan buitenzijde van de cabine bergplaats voor de bladblazer. 

	Eis 28 
	Aan de buitenzijde van de cabine bergplaats voor reserve brandstof voor de bladblazer. 

	Eis 29 
	Machines voldoen aan de eisen voor het rijden op de openbare weg volgens de wegenverkeerswet 

	Eis 30 
	Machine is hydraulisch aangedreven. 

	Eis 31 
	Voet bediend rij- en rempedaal voor en achterwaarts. 

	Eis 32 
	Machine is voorzien van hydraulische stuurbekrachtiging. 

	Eis 33 
	Machine is voorzien van een 4WD of All Wheel aandrijfsysteem. 

	Maaidek: 

	Eis 34 
	Minimale maaihoogte: 25 – 152 mm, eenvoudig verstelbaar in stappen van 6 mm. 

	Eis 35 
	Maaidek is aan voorzijde van machine geplaatst (Frontdek). 

	Eis 36 
	Hydraulisch heffend maaidek. 

	Eis 37 
	Er moet sprake zijn van een kantelbaar voordek, dat ruim voldoende toegang biedt voor werkzaamheden aan datzelfde maaidek. Met "ruim voldoende toegang" wordt bedoeld dat onder het maaidek voldoende plaats is de messen te verwisselen." 

	Motor: 

	Eis 38 
	Dieselmotor met minimaal 35 pk. 

	Eis 39 
	Koelsysteem is gemakkelijk schoon te houden. Luchtfilter moet ook tijdens werk makkelijk bereikbaar zijn. 

	Eis 40 
	Motorruimte is goed toegankelijk voor service en onderhoudswerkzaamheden. 

	Cabine: 

	Eis 41 
	Afgesloten bestuurderscabine, min 2 ramen, namelijk voor en achter raam. 

	Eis 42 
	Ruim zicht rondom. 

	Eis 43 
	Makkelijke in- en uitstap. 

	Eis 44 
	Lucht geveerde stoel verstelbaar in lengterichting, verticale richting en verstelbare lende zit. Hoge rugleuning met hoofdsteun verstelbaar in hoek. 
Er is sprake van horizontale en verticale vering. 
Stoel is instelbaar op het gewicht van de chauffeur. 
Stoel is voorzien van veiligheidsgordel. 
Stoel is voorzien van armsteunen. 

	
	

	
	

	Eis 47 
	Geluidsniveau op oorhoogte werkplek (indicatief) bij maaien in de cabine gemeten mag niet meer zijn dan 85dB (A). De gemeente heeft het recht om – als zij dit wenselijk acht – de aangeboden machine(s) hierop te testen. 
Een geluidsniveau op oor-hoogte gemeten volgens de COM-VCA keur van 80 db(A) is toegestaan.

	

	Eis 48 
	Er bevinden zich geen hydraulische componenten zoals bedieningsventielen in de cabine. 

	Eis 49 
	Cabine gemonteerd op rubbertrillingsdempers 

	Eis 50 
	Cabines voorzien van airco. 

	Eis 51 
	Duidelijke info aan chauffeur tbv. Brandstof, temperatuur en accu 

	Eis 52 
	Duidelijke info aan chauffeur tbv storingen en onderhoudsintervallen 

	Eis 56
	Omkeerventilator,
Vergrote koelcapaciteit, waardoor de chauffeur meer tijd heeft om door te maaien en zich geen
zorgen hoeft te maken of de koeling niet verstopt.
Voordeel: grotere bedrijfszekerheid, minder slijtage en meer effectieve maaiuren in dezelfde tijd

	Eis 57
	Volledig hydraulische aandriiving,
Gedoseerde controle over de rijaandrijving, waardoor de optimale tractie door de machine wordt gewaarborgd.
Voordeel: minder schade aan de ondergrond (lees ook minder kosten voor herstel), minder geluid,
geen smeerpunten.

	Eis 58
	Cabine geintegreerd,
Cabine is gelijk met de ontwikkeling van de machine meegenomen, waardoor er een perfecte passing is en veel minder trillingen en geluid.

	Eis 60
	Hydromotor per mes
Directe aandrijving, geen pulleys, geen snaren, geen smeerpunten.

	Eis 61
	Tankinhoud voldoende voor 1 werkdag maaien a 8 uur.
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