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1. Bouwwerkgegevens

1.1 Locatie bouwwerk

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerhugowaard.

1.2 Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Onderhoudswerkzaamheden aan plantvakken(onkruidbestrijding/schoffelen) in de
gemeente Heerhugowaard.

1.3 Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:
Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Dijk en Waard
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	S. Montijn
Telefoon:		072 57 55 555

Ontwerpende partij:
Naam:		Afdeling Ingenieursbureau
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	B. van ‘t Hull
Telefoon:		072 57 55 555

Directievoerende partij:
Naam:	Afdeling Stadsbedrijf
Adres:		Parelhof 1
Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon:	G. Tiemersma
Telefoon:		072 57 55 555

Uitvoerende partij:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 



V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:		 
Adres:		 
Postcode/plaats:	 
Contactpersoon:	 
Telefoon:		 
Fax:		 

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 15 maart 2024
Geplande uitvoeringstijd: 5 onderhoudsrondes van maximaal 4 weken per jaar en 3
onderhoudsrondes van maximaal 6 weken per jaar.
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3. Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	51
	Groenvoorziening
	Schoffelen plantvakken
	Verdrinking
	Werken langs het water
	Werkinstructie
Toepassen persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Zorgen dat middelen voor het
redden van drenkelingen op een
goed zichtbare en doelmatige
plaats aanwezig zijn.

	
	
	
	Aanrijding
	Het aanwezig zijn van bijv.
maaimachines, tractoren,
vrachtwagens (bv tbv het
laden van groenafval),
maar ook langs de rijbaan/fietspad
	De nodige voorzieningen
moeten zijn getroffen zodat men
vanuit het werktuig te allen tijde
een goed zicht heeft op de
werkzaamheden en de directe
omgeving.
Bij achteruitrijden moet een
akoestisch intermitterend
signaal te horen zijn.

	62
	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	Werken langs / nabij openbaar verkeer
	Ongeval / persoonlijk letsel
	Het te hard rijden of van de
weg af raken van doorgaand
verkeer
	afzetting tussen doorgaand
verkeer en werkzaamheden.


	
	
	
	
	Vallen van materiaal en/of
medewerker op de
doorgaande rijbaan
	Veiligheidskleding
Bij slecht weer een goede
werkverlichting en verlichting op
of aan de afzetting of gebruik
van retroreflecterende
bebakeningen.

	
	
	
	
	Irritatie en agressie van
weggebruiker
	Voorkom dat tijdelijke
maatregelen in strijd zijn met
permanente
verkeersaanwijzingen;
Borden en bebakening moeten
duidelijk en goed zichtbaar
geplaatst zijn, stevig staan en
niet kunnen omvallen,
wegglijden of door de wind
gedraaid kunnen worden.

	
	Werken in het verkeer
	verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens voorschriften





2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

	RAW
	Bouwfase
	Activteit
	Arbo-risico
	Oorzaak
	Suggestie

	
	Watergangen
	Werkzaamheden nabij watergangen
	Beknellen tussen grond en
materieel.
Vallen in water, verdrinken
	Wegzakken materieel
Uitglijden op natte
ondergrond
	Afstand bewaren tussen
watergang en werkplek.
Zorgen dat middelen voor het
redden van drenkelingen op
een goed zichtbare en
doelmatige plaats aanwezig
zijn.

	
	Groengebieden
	Werken in groengebieden
	Besmet raken met ziekte van
Lyme
	tekenbeet
	Na elke werkdag controleren
op tekenbeten en de teek zo
snel mogelijk op correcte wijze
verwijderen.
Bedekkende kleding dragen.

	
	Werken in verkeer
	Verkeersvoorzieningen
	Aanrijden / ongeval
	Openbaar verkeer
	Reflecterende kleding volgens
voorschriften

	
	Verkeerswegen
	Werkzaamheden nabij verkeerswegen
	Overrijdingen, aanrijdingen,
aandoening aan luchtwegen,
gehoorbeschadigingen
	Langsrijdend verkeer
	Werkinstructie
Toepassen persoonlijke
beschermingsmiddelen
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