[bookmark: _GoBack]Per te baggeren haven dient een onderbouwing aangeleverd te worden van de inschrijfsom volgens bijgaand model.


1e onderdeel:

Een opgave van het in te zetten baggermaterieel volgens onderstaande tabel 1:

	Naam
	Type
	Geïnstalleerd vermogen in kW
	Inhoud in m3
Beun bij eenheden met een beun
Bak bij eenheden met een kraan

	
	Ponton/schip met draadkraan
	
	

	
	Ponton/schip met hydraulische kraan in grijpermodus
	
	

	
	Ponton/schip met hydraulische kraan in backhoe modus
	
	

	
	Zelfvarende beunbak
	
	

	
	Niet-zelfvarende beunbak
	
	

	
	Duwboot / sleepboot
	
	

	
	Sleephopperzuiger
	
	

	
	Ploegboot
	
	

	
	In te vullen door inschrijver
	
	

	
	In te vullen door inschrijver
	
	

	
	Tabel zoveel als nodig uitbreiden al naar gelang de verschillende types materieel
	
	



NB: in bovenstaande tabel worden voorbeelden genoemd die ogenschijnlijk door van toepassing zijnde vergunningen worden uitgesloten.
Het opnemen in deze tabel geeft de inschrijver niet zonder meer het recht dit type materieel in te zetten.
Indien inschrijver voornemens toch een dergelijk type in te zetten heeft deze zelf de verantwoording de inzet hiervan door een onderbouwing van de effecten acceptabel te maken voor zowel aanbesteder als vergunningverlener.


2e onderdeel

Voor die eenheden waar het voor van toepassing is dient een uitsplitsing opgegeven van de baggercyclus volgens onderstaande tabel 2:

	Bagger eenheid
	Hoeveelheid te verwerken in situ m3
	Beladingsgraad
	Laadtijd in min
	Volvaren in m3
	Lossen in m3
	Leegvaren in minuten
	Totaal excl. verlet
	Verlet in min
	Totaal incl. verlet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bij baggereenheid dient ingevuld te worden de totale set, dus in geval van een kraan, de kraan zelf met het transportmiddel.
Indien transportmiddelen worden toegepast met verschillende beungroottes dient per grootte een aparte regel te worden ingevuld met in de 2e kolom het aantal in situ m3 dat hiermee gerealiseerd wordt.
De in kolom 1 ingevulde baggerunits dient voor te komen in tabel 1 en hiernaartoe terug te herleiden zijn (door de naam).


3e onderdeel

Per in te zetten vaartuig uit tabel 1 dienen de kosten als volgt te worden uitgesplitst:

	Naam

	Loonkosten
	€

	Kosten van brandstof en smeermiddelen
	€

	Rente en afschrijving
	€

	Onderhoud en reparatie
	€

	Verzekering
	€



Vaartuigen die gebruikt worden voor alleen survey en/of tenders hoeven hier niet te worden opgegeven.
In geval van gecombineerde toepassing worden, dienen alleen de kosten opgegeven te worden voor directe inzet bij het baggerwerk.


4e onderdeel

Een totaaloverzicht van de kosten per haven dient opgegeven worden volgens het onderstaande model:

	DIRECTE KOSTEN

	Baggerwerk (het totaal van onderdeel 3)
	€

	Survey
	€

	INDIRECTE KOSTEN

	Mobilisatie en demobilisatie

	……….
	€

	……….
	€

	……….
	€

	……….
	€

	……….
	€

	Uitvoeringskosten
	€

	Algemene kosten
	€

	Winst
	€

	Risico
	€

	TOTAAL BOUWKOSTEN (SOM VAN DIRECTE EN INDIRECTE KOSTEN)

	ENGINEERINGSKOSTEN

	Ontwerpkosten
	€

	Conditioneringskosten
	€

	Managementkosten
	€

	INSCHRIJFSOM
	€





NB: tot slot wordt nog benadrukt dat dit formulier per haven dient te worden ingevuld.
