Voorbeeldbestanden bij paragraaf 6.6 Stap 6: Demonstratie simulatie interfaces met SpoorWeb

1. Navigatieopdracht voertuig
Parameters navigatieopdracht (functioneel, technisch in XML, JSON, REST, ..)
•	Kenteken: VNK-12-V
•	RD-X coördinaat incidentlocatie: 5.145263694102803
•	RD-Y coördinaat incidentlocatie: 52.12443510180201
•	Straat routelocatie: Groenekanseweg 22A
•	Postcode routelocatie: 3737 AG.
•	Plaats routelocatie: Groenekan
•	Melding: VOORMELDING  def mat; Hilversum - Blauwkapel; km 11.9; Groenekanseweg 22A, Groenekan
•	Tijd van intake: 05-09-2024 08:57u
•	ICB prioriteit: 1
•	Bijzonderheden: Locatie is niet bereikbaar vanaf de rechterkant van het spoor


2. Versturen aanvullende informatie
Aanvullende informatie (functioneel, technisch in XML, JSON, REST, ..)
•	Voertuigkenteken: VNK-12-V
•	Bijzonderheden: Betreft man, loopt aan de rechterkant van het spoor richting Hvs

3. Ophalen voertuiggevens
Ophalen voertuiggegevens op basis van voertuiggroep (functioneel, technisch in XML, JSON, REST, ..)

Request parameter:
      voertuiggroep: 'Alle ICB voertuigen'

Voorbeeld Response:
                        Uid: 1
                        VoertuigKenteken: VTL-65-P
                        VoertuigNaam: VW Transporter 2024
                        VoertuigType: Multivan
                        Beschikbaar: True
                        positie
                            latitude: 51739315
                            longitude: 5555821
                            straat: IJzerweg
                            postcode: 5342
                            plaats: Oss
                        Overige informatie
                            Brandstof: 40.5
                            Kmstand: 80523
                            Beschrijving: Was WW 53 per 019-10-2023 PA 534.

                        Uid: 2
                        VoertuigKenteken: ZD-994-P
                        VoertuigNaam: SIV 24
                        VoertuigType: SIV
                        Beschikbaar: True
                        positie
                            latitude: 51444111
                            longitude: 5484000
                            straat: Dommeltunneltje
                            postcode: 5613
                            plaats: Eindhoven
                        Overige informatie
                            Brandstof: 20.5
                            Kmstand: 20525
                            Beschrijving:


4. Navigatieopdracht voertuiggroep
Parameters navigatieopdracht (functioneel, technisch in XML, JSON, REST, ..)

•	Voertuiggroep: Voertuigen Rtd Haven
•	RD-X coördinaat incidentlocatie: 5.145263694102803
•	RD-Y coördinaat incidentlocatie: 52.12443510180201
•	Straat routelocatie: Groenekanseweg 22A
•	Postcode routelocatie: 3737 AG.
•	Plaats routelocatie: Groenekan
•	Melding: VOORMELDING  def mat; Hilversum - Blauwkapel; km 11.9; Groenekanseweg 22A, Groenekan
•	Tijd van intake: 05-09-2024 08:57u
•	ICB prioriteit: 1
•	Bijzonderheden: Locatie is niet bereikbaar vanaf de rechterkant van het spoor
