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1. [bookmark: _Toc194048491]Projectgegevens
[bookmark: _Toc194048492]Beschrijving van het tot stand te brengen werk
Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische-, natuurtechnische, groentechnische- en beheertechnische werken ten behoeve van de realisatie van het werk:
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Gemeente Landgraaf, besteknummer LAN-2502-4

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:
Raamovereenkomst Onderhoud bomen Gemeente Landgraaf, besteknummer LAN-2502-4

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
a. Verwijderen van bomen;
b. Verwijderen van stobben;
c. Snoeiwerkzaamheden aan bomen;
d. Specifieke onderhoudswerkzaamheden;
e. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden;
f. Bijkomende werkzaamheden, waaronder verkeersmaatregelen.

Locaties:
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Landgraaf. Het werk zal uitgevoerd worden door middel van deelopdrachten.


Namen en adressen van de betrokken partijen

	Opdrachtgever(s)
	
	

	Naam
	:
	College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf

	Adres
	:
	Sweelinckplein 1

	Postcode/Plaats
	:
	6371 LB Landgraaf

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	Ontwerpende partij(en)

	Naam
	:
	n.v.t.

	Adres
	:
	

	Postcode/Plaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	

	Advies en opsteller bestek

	Naam
	:
	Gemeente Landgraaf afd. B.O.R.

	Adres
	:
	Voltastraat 22

	Postcode/Plaats
	:
	6372 CK Landgraaf

	Contactpersoon
	:
	Ivo Laurentzen

	Telefoon
	:
	06 14724046

	Directievoerders
	
	

	Naam
	:
	n.t.b.

	Adres
	:
	n.t.b.

	Postcode/Plaats
	:
	n.t.b.

	Contactpersoon
	:
	n.t.b.

	Telefoon
	:
	n.t.b.

	Naam
	:
	n.t.b.

	Adres
	:
	n.t.b.

	Postcode/Plaats
	:
	n.t.b.

	Contactpersoon
	:
	n.t.b.

	Telefoon
	:
	n.t.b.

	Uitvoerende partij

	Naam
	:
	n.t.b.

	Adres
	:
	

	Postcode/Plaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	



[bookmark: _Toc194048493]Planning en uitvoeringsgegevens
· Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

De aanvang van het werk is vastgesteld op 11 juni 2025, zie Aanbestedingsleidraad.


· Geplande opleverdatum contract:

Het werk dient op 31 december 2027 te worden opgeleverd.
De mogelijke verlenging bedraagt 3x 1 jaar. In het geval van 3x 1 jaar verlenging is de geplande opleverdatum 31 december 2030.

· Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

Nader in te vullen door aannemer
· Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

Nader in te vullen door aannemer

· Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: (worden in de uitvoeringsfase nader ingevuld)

· …………………………………………………………………………………….
· …………………………………………………………………………………….

· …………………………………………………………………………………….


2. [bookmark: _Toc194048494]Ongevallenmelding

Spoedgevallen	112

Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlening:
(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

	Naam BHV-er
	:
	….

	Telefoon
	:
	….




Dichtstbijzijnde huisarts(en):
(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)
1)

	Naam
	:
	….

	Bezoekadres
	:
	….

	Plaats
	:
	….

	Telefoon
	:
	….



2)

	Naam
	:
	….

	Bezoekadres
	:
	….

	Plaats
	:
	….

	Telefoon
	:
	….




3)

	Naam
	:
	….

	Bezoekadres
	:
	….

	Plaats
	:
	….

	Telefoon
	:
	….




Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp:
(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)
1)

	Naam
	:
	….

	Bezoekadres
	:
	….

	Plaats
	:
	….

	Telefoon
	:
	….




2)

	Naam
	:
	….

	Bezoekadres
	:
	….

	Plaats
	:
	….

	Telefoon
	:
	….




Regiokantoor Arbeidsinspectie:
(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

	Kantoor
	:
	….

	Bezoekadres en plaats
	:
	….

	Postadres
	:
	….

	Postcode en plaats
	:
	….

	Telefoonnummer
	:
	….

	Faxnummer
	:
	….

	Email adres
	:
	….




3. [bookmark: _Toc194048495]Coördinatie
Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:
a. twee of meer werkgevers;
b. één werkgever en één of meer zelfstandigen of
c. twee of meer zelfstandigen;
stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.

[bookmark: _Toc194048496]Ontwerpfase

	Naam
	:
	Gemeente Landgraaf afd. B.O.R.

	Adres
	:
	Voltastraat 22

	Postcode/Plaats
	:
	6372 CK Landgraaf

	Contactpersoon
	:
	Ivo Laurentzen

	Telefoon
	:
	06 14724046





[bookmark: _Toc194048497]Uitvoeringsfase

	Naam
	:
	….

	Adres
	:
	….

	Postcode/Plaats
	:
	….

	Contactpersoon
	:
	….

	Telefoon
	:
	….

	Fax
	:
	….




4. [bookmark: _Toc194048498]Inventarisatie van risico’s
Als handreiking en leidraad voor de uitvoerende partij is op de volgende pagina een overzicht weergegeven van de inventarisatie van risico’s voor het bestek.
Deze tabel is een inventarisatie en dient door de uitvoerende partij te worden gecontroleerd, aangevuld en specifiek verder onderbouwd.

[bookmark: _Toc194048499]Voorlichting/instructie/controle
Iedere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk. Deze instructie bestaat minimaal uit:
· Instructie en motivatie op het werk;
· V&G-organisatie op het werk;
· Bijzondere aandachtspunten;
· Sanctiebeleid opdrachtgever.
In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.



	NR
	RISICODRAGENDE ACTIVITEITEN OF OMSTANDIGHEDEN
	ARBORISICO
	RISICO- OORZAAK
	SUGGESTIE

	
	
	
	
	

	A
	ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN
(geldend voor alle onderdelen)
	
	
	

	
	
	
	
	

	A-1
	Werken onder tijdsdruk
	Stress
	Tijdsdruk
	Verkorte werktijd

	
	
	Persoonlijk letsel
	Onzorgvuldige werkwijze
	Goede planning en afstemming

	A-2
	Werken in weer en wind
	Gezondheid
	Klimatologische omstandigheden
	Doorwerkkleding

	
	
	
	
	Doorwerkvoorzieningen

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	
	

	
A-3
	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op werkterreinen van beperkte omvang
	
Irritatie
	
Overbemanning
	
Verkorte werktijd

	
	
	
	Geen ruimte
	Planning en afstemming

	A-4
	Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s)
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Geïsoleerde ligging van de bouwplaats
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	
	Hulpvoorzieningen

	
	
	
	
	Communicatievoorzieningen

	B
	ALGEMENE ACTIVITEITEN FACTOREN
(geldend voor alle onderdelen)
	
	
	

	B-1
	Werken die overbelasting van het menselijke lichaam veroorzaken
	Gezondheid
	Werkwijze
	Keuze materiaal en/of materieel

	
	
	
	Keuze materiaal en/of materieel
	Wijziging werkwijze

	
	
	
	
	Werkplek opgeruimd houden

	B-2
	Werken met zwaar en/of rijdend en/of draaiend materieel
	Beklemming
	Werkwijze
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Technische staat materieel en gereedschap
	
Technische inspectie materieel

	B-3
	Aan- en afvoer van materialen en machines over (on)verharde paden en openbare wegen
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
	Keuze materiaal en/of materieel

	
	
	
	Invloeden van derden
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	Verkeer
	Verkeersmaatregelenplan

	
	
	
	
	Technische inspectie materieel

	C
	GRONDWERKEN
	
	
	

	C-1
	Ontgraven en/of verwerken van grond / zand
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
	Keuze materiaal en/of materieel

	
	
	
	Invloeden van derden
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	Weersinvloeden
	Technische inspectie materieel

	D
	WEGVERHARDINGEN
	
	
	

	D-1
	Werken langs / nabij verkeer
	Aanrijding / ongeval
/ persoonlijk letsel
	Werkwijze
	Verkeersmaatregelen

	
	
	
	Lokale invloeden
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	Invloeden van derden
	Deskundige begeleiding

	
	
	
	
	Persoonlijke beschermingsmiddelen




	E
	GROENVOORZIENINGEN
	
	
	

	E-1
	Werken met (motorisch) handgereedschap
	Beklemming
	Werkwijze
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Technische staat materieel en gereedschap
	Technische inspectie gereedschappen

	
	
	
	Invloeden van derden
	Afzettingsmaatregelen

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	E-2
	Werken met zwaar en/of rijdend en/of draaiend materieel
	Beklemming
	Werkwijze
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Technische staat materieel en gereedschap
	Technische inspectie materieel

	
	
	
	Invloeden van derden
	Afzettingsmaatregelen

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	E-3
	Werken langs / nabij verkeer
	Aanrijding / ongeval
/ persoonlijk letsel
	Werkwijze
	Verkeersmaatregelen

	
	
	
	Lokale invloeden
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	Invloeden van derden
	Deskundige begeleiding

	
	
	
	
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	E-4
	Werken op hoogte met behulp van hoogwerkers en/of klimmend
	Beklemming
	Werkwijze
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Technische staat materieel en gereedschap
	Technische inspectie materieel, gereedschap en klimuitrusting

	
	
	
	Invloeden van derden
	Afzettingsmaatregelen

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	
	

	E-5
	Verwijderen begroeiing en vellen bomen
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Werkwijze
	Verkeersmaatregelen

	
	
	Dodelijk ongeval
	
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	
	Deskundige begeleiding

	
	
	
	
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	E-6
	Werken met stobbenfreesmachines
	Beklemming
	Werkwijze
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	Ongeval/persoonlijk letsel
	Technische staat materieel en
gereedschap
	
Technische inspectie materieel

	
	
	
	Invloeden van derden
	Afzettingsmaatregelen

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	E-7
	Werken in gras- of kruidachtige begroeiing
	Tekenbeet
	Ontbrekende tekenwerende kleding
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	
	
	Ziekte van Lyme
	Onvoldoende voorzorgsmaatre gelen
	Tekenwerende kleding

	
	
	
	
	Voorlichting gevarenaspect

	
	
	
	
	Tekenpincet aanwezig op werk




5. [bookmark: _Toc194048500]Uitwerking van het V&G-plan
Het V&G- plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.
De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.
6. [bookmark: _Toc194048501]Dossier
Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:
· Omschrijving van (bouw)werk
· Technische specificaties (voor de technische specificaties wordt verwezen naar het bestek en bijbehorende tekeningen)
· Kennisgeving Arbeidsinspectie
